____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitala la Gimnaziul 67 Revaca
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii	
		1.1. Casangerie	
		1.1.1. Acopreis	
1	CA04C3
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv	m3	3,0000
	
2	CC02I
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	58,3000
	
3	CC02J
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	121,0000
	
4	CD52A
	Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,2000
	
5	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,0000
	
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,4800	
7	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. V=0.3m3	m2	51,2000
	
8	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip Profnastil gr. 0.45) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	51,2000
	
9	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,0000
	
10	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,0000
	
11	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice	m2	14,0000
	
		1.1.2. Fatada	
12	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului"Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,2200
	
13	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren EPS-200 Densitatea materialului de la 25.1 kg/m3 grs.50mm	m2	80,2200
	
14	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren EPS-200 Densitatea materialului de la 25.1 kg/m3 grs.30mm	m2	56,1500
	
15	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,2200
	
16	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	80,2200