Reparatia capitala a institutiilor educatie timpurie si preuniversitare pe anul 2020 DES sector Buiucani din mun.Chisinau                                            IET nr.215, str.31 august 1989.94	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 925/215
Deviz-oferta № 
                                                  Lucrari de reparative capitala
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie					
		Capitolul 1.1. Wiceu (Coridor)					
		Capitolul 1.1.1. Pereti					
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	10,40			
 2	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti 	m2	10,40			
 3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	0,30			
 4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	9,70			
 5	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 	m2	9,70			
 6	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea tencuelei (Maiaki)	m	10,00			
 7	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	20,10			
   		Capitolul 1.1.2. Tavane					
8	RpCJ35A,к-0,5
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	1,60			
 9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	1,60			
 10	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	1,60			
 11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	1,60			
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	1,60			
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	1,60			
 14	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	1,60			
   		Capitolul 1.1.3. Pardosele					
15	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi  ceramice, 	m2	1,60			
 16	CG01A.k-0.67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	1,60			
 17	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea strat suport (Maiaki)	m	2,00			
 18	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	1,60			
   		Capitolul 1.1.4. Usi					
19	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,20			
 20	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	1,20			
 21	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle 	buc	1,00			
   		Capitolul 1.1.5. Canalizare					
22	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   	buc	1,00			
 23	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P 	buc	1,00			
 24	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 	buc	1,00			
 25	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  	buc	1,00			
 26	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	1,00			
 27	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 	m	3,00			
 28	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	3,00			
 29	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	2,00			
 30	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 	m	3,00			
 31	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 	m	3,00			
 32	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.1.6. Alte lucrari					
33	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,00			
 34	TrI1AA02F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 	t	1,00			
 35	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1,00			
     		Capitolul 1.2. Wiceu pentru copii (gr.2)					
		Capitolul 1.2.1. Pereti					
36	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	25,60			
 37	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti 
	m2	25,60			
 38	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 	m2	2,40			
 39	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	23,10			
 40	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 	m2	23,10			
 41	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea tencuelei (Maiaki)	m	25,00			
 42	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	50,70			
 43	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate  (surub 4 buc/buc)	buc	3,00			
 44	CK51A
	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic (Короб из гипсокартона)	m2	6,00			
 45	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из  металопластика)	m2	2,40			
   		Capitolul 1.2.2. Tavane					
46	RpCJ35A,к-0,5
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,40			
 47	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	13,40			
 48	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	13,40			
 49	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	5,00			
 50	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	13,40			
 51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	13,40			
 52	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	13,40			
   		Capitolul 1.2.3. Pardosele					
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi  ceramice, 	m2	13,40			
 54	CG01A.k-0.67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	13,40			
 55	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea strat suport (Maiaki)	m	15,00			
 56	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	13,40			
   		Capitolul 1.2.4. Usi					
57	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,40			
 58	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	1,40			
   		Capitolul 1.2.5. Apeduct					
59	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 	m	25,00			
 60	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	25,00			
 61	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	5,00			
 62	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	20,00			
 63	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  	buc	4,00			
   		Capitolul 1.2.6. Canalizare					
64	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile  	buc	1,00			
 65	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.(демонтироваанная)	buc	1,00			
 66	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. 	buc	1,00			
 67	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   	buc	4,00			
 68	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (демонтирорванные)
	buc	2,00			
 69	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P 	buc	2,00			
 70	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 	buc	3,00			
 71	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  	buc	4,00			
 72	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	4,00			
 73	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm 	buc	1,00			
 74	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  	buc	1,00			
 75	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 	m	9,00			
 76	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	9,00			
 77	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 	m	3,00			
 78	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	3,00			
 79	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	3,00			
 80	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 	m	8,00			
 81	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 
	m	8,00			
 82	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.7. Incalzire					
83	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 	m	10,00			
 84	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	2,00			
 85	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 	kg	20,00			
 86	CN20A1
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin 	m2	1,00			
 87	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	1,00			
 88	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv 	buc	1,00			
 89	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" 	buc	1,00			
 90	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1" 	buc	2,00			
 91	RpID01B
	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1" (футорка)	buc	3,00			
 92	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник д-25мм)	buc	2,00			
 93	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Сгоны д-25мм)	buc	4,00			
 94	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Уголки д-25мм)	buc	2,00			
 95	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Заглушка д-20мм)	buc	1,00			
 96	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1" 	buc	2,00			
   		Capitolul 1.2.8. Alte lucrari					
97	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,00			
 98	TrI1AA02F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 
	t	1,00			
 99	TsI50B5
	Transportarea u autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1,00			
     		Capitolul 1.3. Wiceu pentru copii (Gr.4)					
		Capitolul 1.3.1. Pereti					
100	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	25,60			
 101	RpCJ10A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti 	m2	25,60			
 102	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime 	m2	18,00			
 103	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	23,10			
 104	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil 	m2	23,10			
 105	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea tencuelei (Maiaki)	m	25,00			
 106	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	50,70			
 107	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate  (surub 4 buc/buc)	buc	3,00			
 108	CK51A
	Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic (Короб из гипсокартона)	m2	6,00			
 109	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Перегородки из  металопластика)	m2	2,40			
   		Capitolul 1.3.2. Tavane					
110	RpCJ35A,к-0,5
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	13,40			
 111	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	13,40			
 112	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	13,40			
 113	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	5,00			
 114	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	13,40			
 115	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor	m2	13,40			
 116	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	13,40			
   		Capitolul 1.3.3. Pardosele					
117	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi  ceramice, 	m2	13,40			
 118	CG01A.k-0.67
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	13,40			
 119	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea strat suport (Maiaki)	m	15,00			
 120	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	13,40			
   		Capitolul 1.3.4. Usi					
121	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,40			
 122	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	1,40			
   		Capitolul 1.3.5. Apeduct					
123	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 	m	25,00			
 124	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	25,00			
 125	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	5,00			
 126	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00			
 127	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  	buc	4,00			
   		Capitolul 1.3.6. Canalizare					
128	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile  	buc	1,00			
 129	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.	buc	1,00			
 130	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. 	buc	1,00			
 131	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat   	buc	4,00			
 132	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P ( pentru copii)	buc	2,00			
 133	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P 	buc	2,00			
 134	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile 	buc	3,00			
 135	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  	buc	4,00			
 136	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	4,00			
 137	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm 	buc	1,00			
 138	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  	buc	1,00			
 139	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 	m	12,00			
 140	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	12,00			
 141	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	3,00			
 142	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm 	m	8,00			
 143	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 	m	8,00			
 144	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	2,00			
   		Capitolul 1.3.7. Incalzire					
145	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. 	m	10,00			
 146	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	2,00			
 147	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata 	kg	20,00			
 148	CN20A1
	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi, pentru aplicarea unui strat mai putin 	m2	1,00			
 149	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	1,00			
 150	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (демонтированный)	buc	1,00			
 151	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" 	buc	1,00			
 152	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1" 	buc	2,00			
 153	RpID01B
	Montarea mufei de reglare cu diametrul 1" (футорка)	buc	3,00			
 154	IC37G
	Piese de racordare cu trei imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник д-25мм)	buc	2,00			
 155	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Сгоны д-25мм)	buc	4,00			
 156	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Уголки д-25мм)	buc	2,00			
 157	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Заглушка д-20мм)	buc	1,00			
 158	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1" 	buc	2,00			
   		Capitolul 1.3.8. Alte lucrari					
159	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m	t	1,00			
 160	TrI1AA02F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 	t	1,00			
 161	TsI50B5
	Transportarea u autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1,00			
      							
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj					
162	RpEC13D
	Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu cordoane din aluminiu 	buc	4,00			
 163	RpEC16A
	Demontat loc de intrerupator  ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	2,00			
 164	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	3,00			
 165	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	2,00			
 166	RpEF02D
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast 	buc	3,00			
 167	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente 	buc	6,00			
 168	RpEJ06C
	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat 	buc	3,00			
 169	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm 	m	50,00			
 170	RpEB01A
	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	50,00			
 171	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 	buc	1,00			
 172	pret
	 Curie  pentru   intrerupator si priza,	buc	3,00