____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Educatie Tineret si Sport sec.Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Educatie Tineret si Sport sec.Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala la IET nr. 112
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Constructii nou
	
		1.1.1. Terasamente
	
1	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	11,00
	
2	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km
	t	22,00
	
		1.1.2. Fundatii
	
3	RpCD01A
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg	120,00
	
4	RpCD02A
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere
	kg	260,00
	
5	RpCB02B
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)
	m3	13,00
	
6	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	56,67
	
7	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	21,40
	
8	CI06C
	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	19,70
	
		1.1.3. Pereti
	
9	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	5,20
	
10	RpCD01C
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.
	kg	43,00
	
11	RpCD02C
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	210,00
	
12	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	1,60
	
13	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	10,70
	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	85,50
	
15	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	85,50
	
16	CF02D5  k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	85,50
	
17	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	85,50
	
18	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	85,50
	
		1.1.4. Timplarie
	
19	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	18,67
	
20	CK57D
	Instalarea ferestrelor din  PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschita)
	m2	10,08
	
21	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	2,52
	
22	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	6,07
	
23	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	4,00
	
24	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	5,80
	
25	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	5,80
	
26	RpCJ06B k-2
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	49,50
	
27	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	1,81
	
28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	1,81
	
29	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,81
	
30	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	1,81
	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	1,81
	
32	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	1,81
	
33	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	6,70
	
		1.1.5. Incalzire
	
34	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda
	m2	6,40
	
35	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	8,00
	
36	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	2,00
	
37	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	24,00
	
38	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"
	buc	6,00
	
39	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"
	buc	6,00
	
40	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm
	buc	6,00
	
41	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm
	buc	2,00
	
42	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm
	buc	4,00
	
43	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm
	buc	8,00
	
44	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	4,00
	
45	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
	buc	2,00
	
46	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	2,00
	
47	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	24,00
	
48	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	1,00
	
49	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	1,00
	
50	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	2,00
	
51	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,40
	
		1.1.6. Pardoseli
	
52	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	3,60
	
53	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	72,00
	
54	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	36,00
	
55	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	36,00
	
56	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	36,00
	
		1.1.7. Acoperis si tavan
	
57	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic
	m3	1,45
	
58	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.
	m2	70,50
	
59	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.
	m3	2,00
	
60	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe
	m3	2,00
	
61	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	65,00
	
62	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %
	m2	65,00
	
63	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  foliga
	m2	65,00
	
64	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
	m2	70,50
	
65	CE06A
	Stresina din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, executate cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice
	m2	5,50
	
66	CK28C
	Tavane suspendate executate pe santier din placi OSB cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn
	m2	36,40
	
67	RpCR16A
	Vopsirea tavanelor, lambriurilor si streasinilor din lemn, PFL sau PAL, cu vopsele pe baza de ulei sau alchidice, pe suprafete de peste 20 mp, cu un strat peste vopseaua existenta
	m2	36,40
	
68	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	21,00
	
69	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100
	m	6,00
	
70	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  (Снегозадержатели)
	m	5,00
	
		1.1.8. Stelaje
	
71	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)
	m2	18,00
	
72	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje
	kg	247,00
	
73	CK31B
	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate  OSB de 22 mm grosime  pe suporti metalice
	m2	18,00
	
74	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,25
	
75	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,25
	
		1.1.9. Termoizolarea fatadei
	
76	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	50,40
	
77	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	50,40
	
78	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren expandat,cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm. Placa de polistiren expandat b=0,05 m (densitatea 25 kg/m3, conductivitatea termica declarata 0.038 Wmk. Clasa incendiara E. (Conform datelor din proect Cornier din aluminiu cu norma 1)
	m2	50,40
	
79	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	50,40
	
80	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" color la pereti (Inclusiv Glafurile)
	m2	50,40
	
81	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	50,40
	
		1.1.10. Scari de beton
	
82	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,50
	
83	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	12,70
	
84	RpCD02C
	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.
	kg	242,00
	
85	RpCB02B
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150)
	m3	4,60
	
86	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	17,70
	
87	CI06C
	Placaj cu placi de tip cosauti, executate pe suprafete plane la pereti, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	17,70
	
88	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	25,70
	
89	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	25,70
	
90	CH06A
	Mina curenta din INOX pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX
	m	9,00
	
		1.1.11. Pavaje
	
91	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice
	m2	10,00
	
92	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	1,00
	
93	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	0,50
	
94	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,50
	
95	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv
	m3	1,00
	
96	CO02A
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment
	m2	10,00
	
97	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	10,00
	
		1.2. Bloc alimentar cu toate incaperile aferente
	
		1.2.1. Pardosele
	
98	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	7,10
	
99	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	65,76
	
100	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	72,86
	
101	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	72,86
	
102	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (pu 1 cm in plus K=4)
	m2	72,86
	
103	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	72,86
	
104	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2
	m2	72,86
	
		1.2.2. Tavan
	
105	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	72,18
	
106	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare
	m2	72,18
	
107	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	72,18
	
108	CF53B  k=10
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)
	m2	72,18
	
109	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	72,18
	
110	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor
	m2	72,18
	
111	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	72,18
	
112	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	72,18
	
		1.2.3. Pereti
	
113	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	43,62
	
114	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	112,28
	
115	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	249,38
	
116	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	32,90
	
117	CD70A
	Zidarie ordinara din blocuri de fortan 120 mm la pereti cu  prepararea  manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m
	m3	4,31
	
118	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	249,38
	
119	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	448,90
	
120	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	249,38
	
121	CF02D5  k=6
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
	m2	249,38
	
122	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	249,38
	
123	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	199,28
	
124	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	50,10
	
125	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	50,10
	
126	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)
	m2	50,10
	
127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	50,10
	
128	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	50,10
	
129	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grile din PVC
	buc	10,00
	
		1.2.4. Stelaje
	
130	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (stelaje)
	m2	10,20
	
131	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: stelaje
	kg	150,00
	
132	CK31B
	Rafturi de stelaje, montate pe suport din metal, executate  OSB de 22 mm grosime  pe suporti metalice
	m2	10,20
	
133	IzD03C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,15
	
134	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	0,15
	
		1.2.5. Timplarie
	
135	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	16,87
	
136	CK57D
	Montarea ferestrelor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (class A, cu doua deschideri si plasa moschit)
	m2	4,72
	
137	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  (cu nu mai putin de 5 camere) avind profilul cercevelei pentru usa, sticla decorativa, rezistenta la lovituri inclusive armaturile avind grosimea de cel putin 1,5 mm si  accesoriile necesare usilor de intrare, iala cu 6 chei, montate in zidarie  la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv
	m2	12,15
	
138	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	2,40
	
139	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	1,20
	
140	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	19,55
	
141	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	3,74
	
142	RpCJ06B k-2
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	105,46
	
143	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	3,74
	
144	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	3,74
	
145	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	3,74
	
146	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor
	m2	3,74
	
147	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	3,74
	
148	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	3,74
	
149	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor
	m2	19,55
	
		1.2.6. Incalzire
	
150	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	26,00
	
151	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare
	m2	12,80
	
152	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	16,00
	
153	RpIB01A
	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda
	m2	12,80
	
154	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	16,00
	
155	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	8,00
	
156	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	26,00
	
157	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Racord olandez d=25*3/4"
	buc	10,00
	
158	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Trecere d=25x3/4"
	buc	10,00
	
159	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm
	buc	10,00
	
160	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Mufa d=25mm
	buc	4,00
	
161	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu d=25mm
	buc	10,00
	
162	IC30G
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" - Trecere din fonta 50x32mm
	buc	16,00
	
163	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	8,00
	
164	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"
	buc	4,00
	
165	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	4,00
	
166	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton
	buc	26,00
	
167	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	5,00
	
168	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	5,00
	
169	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	2,00
	
170	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	2,60
	
		1.2.7. Lucrari santehnice, apeduct si canalizare
	
171	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc	1,00
	
172	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	3,00
	
173	RpSC11A
	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox
	buc	3,00
	
174	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm
	buc	6,00
	
175	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc	4,00
	
176	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	3,00
	
177	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	35,00
	
178	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	12,00
	
179	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	46,00
	
180	RpSC19A
	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc.
	buc	1,00
	
181	RpSC23B1
	Montarea spalatorului din INOX (cu 2 compartimente) pentru vase,  avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton
	buc	3,00
	
182	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	3,00
	
183	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	3,00
	
184	RpSD35A1
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare  de perete
	buc	4,00
	
185	RpSD25A
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	18,00
	
186	RpSD25B
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"
	buc	2,00
	
187	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	40,00
	
188	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m	6,00
	
189	SB28B
	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.
	buc	6,00
	
190	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15)
	buc	14,00
	
191	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	46,00
	
192	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	35,00
	
193	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	8,00
	
194	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,00
	
195	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	8,00
	
196	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	3,00
	
197	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00
	
198	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,00
	
199	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,00
	
200	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	12,00
	
201	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	6,00
	
202	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,00
	
203	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00
	
204	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00
	
205	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00
	
206	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	23,00
	
207	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	70,00
	
208	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	12,00
	
209	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	12,00
	
210	RpSF02A
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 1/2"
	buc	4,00
	
211	RpSF02B
	Busonarea conductelor de alimentare cu apa  in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4"
	buc	4,00
	
212	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	m	46,00
	
213	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"
	10 m	4,60
	
214	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	46,00
	
215	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	4,60
	
		1.3. Subsol
	
		1.3.1. Incalzire
	
216	RpIF01A
	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor
	m2	120,00
	
217	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	60,00
	
218	RpIC19D
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (d=57)
	m	60,00
	
219	RpIC02D
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare la legaturile corpurilor si aparatelor de incalzire, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 2 1/2"- 3" (D=57)
	m	60,00
	
220	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" ( Cot 50 )
	buc	8,00
	
221	RpIC28C
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 3-4" (Reductie 89 x 57 sudor)
	buc	2,00
	
222	RpID19A
	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"
	buc	72,00
	
223	RpID28A
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm
	buc	32,00
	
224	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 20 mm
	buc	10,00
	
225	RpID28B
	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la  instalatii de incalzire centrala cu diametrul 25 mm
	buc	22,00
	
226	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cizelare 3/4)
	buc	20,00
	
227	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Cizelare 1")
	buc	44,00
	
228	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	m	2,00
	
229	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	10,00
	
230	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	m	20,00
	
231	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Teu redus d=25 x 20
	buc	32,00
	
232	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 x 3/4")
	buc	20,00
	
233	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 32 x 1")
	buc	44,00
	
234	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Mufa 20 x 1/2")
	buc	32,00
	
235	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Cot d=25mm
	buc	40,00
	
236	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	32,00
	
237	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	32,00
	
238	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	20,00
	
239	RpIC30B
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"
	buc	44,00
	
240	RpIC31A
	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"
	buc	64,00
	
		1.3.2. Canalizarea
	
241	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	112,00
	
242	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	41,50
	
243	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	112,00
	
244	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere fonta/PVC) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,00
	
245	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	16,00
	
246	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	31,00
	
247	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	6,00
	
248	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	6,00
	
249	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura (Trecere d=110/50mm) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	5,00
	
250	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	41,50
	
251	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	10,00
	
252	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	8,00
	
253	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00
	
254	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00
	
255	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00
	
256	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	18,00
	
257	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	62,00
	
258	RpCU05F
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime
	buc	9,00
	
259	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	9,00
	
260	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv
	10 m	15,35
	
		2. Electricitate 
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
261	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	10,00
	
262	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	4,00
	
263	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	16,00
	
264	RpEJ08Ck=0.6
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm
	m	480,00
	
265	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	480,00
	
		2.2. Lucrari de montare 
	
266	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	15,00
	
267	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	19,00
	
268	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	320,00
	
269	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	3,00
	
270	RpSE06A
	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la  1000 l
	buc	2,00
	
271	SE13A
	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm -- Demontarea (se folos. numai maopera)
	buc	1,00
	
272	SE13A
	Cuptor de patiserie, cu 2 compartimente, asezata pe pardoseala,functionind cu gaze, avind dimensiunile de 1000 x 900 x 1700 mm -- Montarea (se folos. numai maopera)
	buc	1,00
	
273	SE08A
	Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg - Demontarea se elimina materialele
	buc	2,00
	
274	SE08A
	Marmita inoxidabila, asezatea pe pardoseala, racordata la instalatiile de alimentare cu apa, combustibil, energie electrica si la cosul de fum, functionind cu combustibil lichid, avind capacitatea de 200 litri si greutatea de 320 kg - montarea plitelor electrice
	buc	2,00
	
275	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	4,80
	
276	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	220,00
	
277	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	165,00
	
278	Pret material
	Cablu  5 x 4 mmp
	m	20,00
	
279	Pret material
	Cablu  5 x 6 mmp
	m	40,00
	
280	Pret material
	Cablu  5 x 10 mmp
	m	20,00
	
281	Pret material
	Cablu  5 x 35 mmp
	m	15,00
	
282	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	14,00
	
283	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	480,00
	
284	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	2,00
	
285	08-03-530-4
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A
	buc	1,00
	
286	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,20
	
287	
	Corp de iluminat cu lampi luminiscente 2*36W ermetic
	buc	20,00
	
288	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED
	buc	40,00
	
289	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	13,00
	
290	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	4,00
	
291	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,20
	
292	
	Intreruptor cu o clapa
	buc	20,00
	
293	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,13
	
294	
	Priza
	buc	13,00
	
295	pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	33,00
	
296	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm
	10 buc	1,00
	
297	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm
	100 m	0,30
	
		2.3. Utilaj 
	
298	
	Intrerupator rubilinic ЯРП-100А 74 У1 100А
	buc	1,00
	
299	
	Dulap metalic ЩРн-24з-1 74 У2 IP54, 454x310x135, firma "ИЭК"
	buc	1,00
	
300	
	Intreruptor automat 1F, 16 A
	buc	7,00
	
301	
	Intreruptor automat 3F, 16A
	buc	1,00
	
302	
	Intreruptor automat 3F, 20A
	buc	5,00
	
303	
	Intreruptor automat 3F, 50A
	buc	2,00
	
304	
	Intreruptor automat 3F, 63A
	buc	1,00
	
305	
	Demaror magnetic 380V
	buc	1,00
	
		3. Ventilare
	
306	RpVB37B
	Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm
	m2	6,00
	
307	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm
	m2	51,20
	
308	VB30B
	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime (4 buc)
	m2	15,00
	
309	CL19C
	Filtru antigrasimi metalice gata confectionate: inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare pentru ventilatii
	m2	2,75
	
310	VA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm
	m2	15,01
	
311	VA17F
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm
	m2	1,03
	
312	VA11F
	Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm
	m2	0,53
	
313	VA13F
	Piesa speciala (cot), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm
	m2	2,59
	
314	VB01A
	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm
	buc	1,00
	
315	VC01C
	Montarea ventilatoarelor axial , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton
	buc	1,00
	
316	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg
	kg	102,70