WinСмета2000     
"Reparația capitală a  părtii carosabile str.Sportiva (de la str.Stamati pina la str.Gluhovschi) din mun.Balti (23/2022-DA)(Mоdif.)	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1s

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari pregatitoare			
1	DI155B К=0,86
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0,08m) (cu incarcare)	m2	1 700,000	
2	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit (PC 3+00-PC 5+00)( b=8,5м)                             	t	326,400	
3	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  (Demolare imbracamintei rutiere din beton asfaltic H=0.10m)	m3	152,000	
4	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	1,520	
5	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit (PC 0+00-PC 1+70)                                                       	t	334,400	
6	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Demolare imbracamintei rutiere din pietris  H=15.0cm )	m3	284,000	
7	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	2,840	
8	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit) (PC 0+00-PC 1+70); (PC5+00-PC5+41,3)                                                         	t	454,400	
9	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta  (Demolare imbracamintei rutiere din pietris  H=0,13m )	m3	262,000	
10	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	2,620	
11	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)                                                        	t	419,200	
12	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demolare imbracamintei rutiere din pavaj  H=5cm)	m2	120,000	
13	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,060	
14	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)                                                        	t	14,400	
15	
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolare bordurii БР100.30.15 )(Демонтаж бордюров L=1020м-   учтен в п.2,3 -при разборке бетонного и  а/б покрытия)	m	0,000	
16	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,460	
17	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)                                                        	t	110,410	
18	TsG08C
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm (Taiere copacilor  ф60сm) 	buc	48,000	
19	TrI1AA01A1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	72,000	
20	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)                                                        	t	72,000	
21	TsG09B
	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm  (Extrajere radicinilor)	ha	0,300	
22	TrI1AA01A1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	9,600	
23	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)                                                        	t	9,600	
24	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile  (Demolare fundatie din beton existent L=320m) 	m3	76,800	
25	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,768	
26	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)                                                        	t	184,320	
27	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Demolare imbracamintei rutiere din beton H=0.20m )	m3	75,000	
28	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,750	
29	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)(PC 5+00-PC 5+41,3)                                                                                   	t	180,000	
		2. Lucrari de terasamente			
30	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu  incarcare)	100 m3	0,990	
31	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu)	t	168,300	
32	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3  cu  incarcare)  	100 m3	3,750	
33	TsI50A
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km(Transportarea la distanta 1km)(pentru rambleu)	t	637,500	
34	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II  (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu  incarcare)  	100 m3	3,570	
35	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km ( la depozit)  (PC 1+70-PC5+00 supralargire, -PC 5+00-PC5+41,3)                                                        	t	606,900	
36	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,570	
37	DI96
	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	4,740	
38	Dl98
	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea  gazoanelor si  taluzului mecanizat)	100m2	37,260	
39	TsC03E2
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare pamintului vegetal pentru gazonului  si taluzului ) 	100 m3	5,590	
40	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (pentru gazonului  si taluzului H=15cm)                                      	t	670,680	
41	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisare pamintului vegetal -90%)(S=3726x0,9=3353m2)	100m2	33,530	
42	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera  pamintului vegetal-10%)(S=3726x0,1=373м2)	100m2	3,730	
43	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Insamintarea cu iarb a  acostament  si  taluzului )	100m2	37,260	
44	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna 	100m2	37,260	
		3. Sistemului rutier strada Sportiva.			
45	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.)(PC 0+00 - PC1+70),  (PC 5+00-PC 5+41) 	m3	315,000	
46	DZ01A
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Strat de baza din amestec de agregate  stabilizat cu ciment 4%,   Н=16cm (PC 0+00 - PC 1+70), (PC5+00-PС5+41.3)	m3	336,000	
47	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Укладка без стоимости)	m3	336,000	
48	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta  fr.16-32  LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=12cm),(PC 0+00 - PC 1+70), (PC 5+00 - PC 5+41) 	m3	232,600	
49	DZ01A
	Prepararea in statii fixe a amestecului pentru statii rutiere stabilizate, executate din balast, cu 4% ciment (Strat de egalizare din amestec de agregate cu ciment 4%, C5/6 conform SM EN 14227-1, hmed=15cm (PC 1+70 - PC 3+00))	m3	135,000	
50	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast ( Укладка без стоимости)	m3	135,000	
51	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2  50/70 (Amorsarea suprafetelor  cu bitum  0,65l/mp,  50/70  (PC3+00 - PC5+00-B=8,5m , 50%))   	t	0,552	
52	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, hmed=4,0cm (PC 3+00 - PC 5+00-50%))	m2	850,000	
53	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2  50/70 (Amorsare suprafetelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2   50/70     	t	3,170	
54	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, hmed=6,0cm)	m2	4 872,000	
55	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2  50/70 (Amorsarea suprafetelor  cu bitum  1,1 l/mp,  50/70  	t	5,360	
56	Dl120 К=0,2
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri(Geocompozit PGM-G 100/100 SM SR EN 15381:2008 ВI )(Montare)  	m2	4 872,000	
57	Pret de piata
	Geocompozit PGM-G 100/100 SM SR EN 15381:2008 ВI (costul)	m2	4 872,000	
58	DB16H К=1,33
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de uzura din mixtura asfaltica stabilizata MAS 16, bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, h=5cm)	m2	4 872,000	
59	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm  (Amplasarea bordurilor 100* 30*18 cm pe fundatie de beton С12/15)	m	1 184,000	
		4. Drumuri laterale.			
60	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Curacirea  imbracamintei rutiere din beton asfaltic )           	100m2	4,660	
61	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2  50/70 	t	0,116	
62	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m)	m2	466,000	
		5. Pista de biciclisti.			
63	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta,  fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=15сm.) 	m3	217,400	
64	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj  vibropresat H=0,06m)	m2	1 449,000	
65	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  (Instalarea bordurii БР100.20.8  Instalarea bordurii БР100.20.8    bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton С12/15)	m	1 435,000	
		6. Trotuar.			
66	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare ( Strat de fundatie din piatra sparta,  fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=15сm)	m2	1 698,000	
67	Dl112 К=3
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 	m2	1 698,000	
68	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj  vibropresat  trotuar H=0,06m)	m2	1 698,000	
69	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm  (Instalarea bordurii БР100.20.8  Instalarea bordurii БР100.20.8    bet.XF4. XM1 C25/30 pe fundatie de beton С12/15)	m	1 138,000	
		7. Pereu.			
70	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( Strat de fundatie din piatra sparta,  fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=15сm.)	m3	10,700	
71	DA15A
	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Strat de beton monolit clasa XF2.XM1, C20/25, conform CP F.02.03:, 2019, H=0.10m)	m2	71,000	
		8. Intrare in curti.			
72	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008  Н=10сm)	m3	59,900	
73	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 Н=0,15m.)	m3	89,800	
74	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj  vibropresat H=0,08m)	m2	598,900	
		9. Constructii de evacuare a apei.			
		9.1. Rigola dreptunghiulara din beton armat  Rg1 PC1+73,1  L=12,3м (DA21-22)			
		9.1.1. Canal.			
75	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare stratului din beton asfaltic h=0,2м)	m3	2,200	
76	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Saparea gropii de fundare.Pamint  cat.II)	100 m3	0,145	
77	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Piatra sparta fr. 16-32 LA30,  conform SR-EN 13242+A1 h=0.10m )	m3	2,700	
78	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Сanal pentru evacuarea  apelor din beton ХF2; ХМ1-25-30)	m3	6,100	
79	Dl119
	Fundatii monolite din beton С16/20 la edificiile artificiale (Astemerea pernei din beton B-20)	m3	0,750	
80	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Jgheab  pentru evacuarea  apelor din beton ХF2; ХМ1-25-30)	m3	2,000	
81	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A500C)	kg	188,600	
82	CC01E
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (A240C)	kg	19,100	
83	AcE06A
	Instalarea carcaselor de ciugun de tip D-400 сu rigole	buc	21,000	
84	Dl123
	Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal  din beton  prefabricat  СТ8)	m3	0,630	
85	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(Teava PVC MSS N8 D315)(''Uniplast'' MD)	m	9,200	
		10. Instalatii de semnalizare rutiera			
86	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier)	m2	573,100	
87	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	40,000	
88	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial  (Stilp)	buc	32,000	
		11. Amenaоjare balustradelor-(189buc)(vezi list DA-23)			
89	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Excavarea pamintului (gr. II) manual)	m3	8,500	
90	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	0,085	
91	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km 	t	14,450	
92	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,085	
93	TsC50B К=4
	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,085	
94	CA03E
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Fundaеie din beton monolit, F  200; W 4;  В 20)	m3	8,500	
95	DI127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Otel la sectii)	t	3,423	
96	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (parapetului metalic)	t	3,423	
		12. Сamine de canalizare.			
97	AcE07C К=0,6
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea  capacelor de canalizare existente pe partea carosabila)	buc	36,000	
98	AcE07C К=0,6
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontarea capacelor de canalizare existente in spatiile verzi)	buc	6,000	
99	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B   (Мontarea capacelor de canalizare  pe partea carosabila)(nou)	buc	36,000	
100	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Montarea capacelor de canalizare  in spatiile verzi)(nou)	buc	6,000	
		13. Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani)(vezi list DA-4)			
101	47-02-039-5
	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,6x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,670	
102	TsH110B
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori rasinosi(Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani))	buc	67,000	

Proiectant                            L.Наlamenda	

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.