Institutia de educatie tempurie nr. 226 din str. Drumul Viilor, 38/2	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatii: Casa scarii
			
		Capitolul 1.1. Casa scarii
			
		Capitolul 1.1.1. Demontari
			
1	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	52,900
	
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	220,680
	
 3	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	130,000
	
 		Capitolul 1.1.2. Pereti si tavan
			
4	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan
	m2	44,880
	
 5	RpCR14 A
	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la ingradirea scarilor
	m2	196,540
	
 6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	220,680
	
 7	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	220,680
	
 8	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	44,880
	
 9	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga la art CF52)  k=3
	m2	44,880
	
 10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	175,800
	
 11	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) k=3
	m2	175,800
	
 12	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	220,680
	
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor - Tavan
	m2	220,680
	
 14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2	44,880
	
 15	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare - Pereti
	m2	175,800
	
 16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	62,920
	
 17	СF62A
	Acoperire decorativa a suprafetelor tencuite ale peretilor in interiorul incaperilor cu compozitie "Veneto"
	m2	157,760
	
 18	CK26D
	Baghete montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	122,000
	
 19	CH06A
	Mina curenta din inox, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox
	m	20,500
	
 20	RpCU05A
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime
	buc	4,000
	
 21	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp
	m	80,000
	
 22	RpEJ09B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var
	buc	4,000
	
 23	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	80,000
	
 24	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	44,880
	
 		Capitolul 1.1.3. Lucrari de scimbarea timplariei 
			
25	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat
	m2	5,000
	
 26	Pret firmei
	Plasa de moschit
	м2	2,000
	
 27	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi
	m	2,800
	
 28	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	2,800
	
 		Capitolul 1.1.4. Pardoseli
			
29	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki)
	m	80,000
	
 30	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	52,900
	
 31	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=6
	m2	52,900
	
 32	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli interioare
	m2	52,900
	
 33	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	27,420
	
 34	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm
	m2	25,480
	
 35	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	84,000
	
 		Capitolul 1.1.5. Retele de incalzire
			
36	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	20,000
	
 37	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (1sectie =0,32m2)
	m2	6,400
	
 38	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare
	buc	8,000
	
 39	IB05A
	Radiatoare din BIMETAL, corpul de radiator avind 10 sectii
	buc	2,000
	
 40	IB20B
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton
	buc	6,000
	
 41	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	2,000
	
 42	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc	4,000
	
 43	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	m	20,000
	
 44	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Cot 25)
	buc	14,000
	
 45	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	4,000
	
 46	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (Americanca 25 x 3/4"M)
	buc	6,000
	
 47	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" (Dop p/ru radiator)
	buc	8,000
	
 48	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier 3/4 )
	buc	20,000
	
 49	RCsB21C
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm
	buc	2,000
	
 50	RCsB10B
	Astuparea cu beton clasa  B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou
	buc	2,000
	
 51	RpIC29A
	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"
	buc	2,000
	
 52	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	2,000
	
 53	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	20,000
	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
54	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,000
	
 55	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	3,000
	
 56	RpED20A
	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m	80,000
	
 57	RpEE14D
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146
	buc	3,000
	
 58	RpEF15B
	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub
	buc	4,000
	
 59	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED
	buc	16,000
	
 60	RpEA05B
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m	80,000
	
 61	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	80,000

						

	
Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.