APROB:__________________
Director al Serviciului de Informații și Securitate al RM
general-maior al SIS 
Alexandr ESAULENCO

Caiet de sarcini № 2-1-1

Lucrari de reparatii curente a edificiului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in or. Orhei

Notă*
La întocmirea ofertei tehnice, operatorul economic va putea include alte bunuri (a căror specificații tehnice fac referință la o anumită marcă comercială, origine sau producător concret) echivalente celor indicate în caietul de sarcini. 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari
			
		Capitolul 1.1. Etajul 1
			
		Capitolul 1.1.1. Tambururi (1,9)
			
1	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,0000
	
 2	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	2,0000
	
 3	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	24,2000
	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	3,6000
	
 5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	3,2000
	
 6	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	3,2000
	
 		Capitolul 1.1.2. Hol 2
			
7	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
 8	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	2,0000
	
 9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	41,4000
	
 		Capitolul 1.1.3. Hol 6
			
10	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	3,0000
	
 11	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	1,0000
	
 12	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	49,2000
	
 13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	7,4000
	
 		Capitolul 1.1.4. Camara 7
			
14	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	1,0000
	
 15	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	1,0000
	
 16	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	2,0000
	
 17	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 18	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	3,6000
	
 19	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	29,8000
	
 20	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	3,6000
	
 		Capitolul 1.1.5. Cabinet 8
			
21	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	5,0000
	
 22	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	6,0000
	
 23	RpVC41A K=0.5
	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului (in vederea montarii ulterioare, K=0,5)
	buc	1,0000
	
 24	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	2,0000
	
 25	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	3,8000
	
 26	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	22,8000
	
 27	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti, usi, etc.
	m2	26,3000
	
 28	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	29,7000
	
 		Capitolul 1.1.6. Cabinet 10
			
29	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
 30	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	4,0000
	
 31	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	2,0000
	
 32	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 33	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	28,6000
	
 34	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti, usi, etc.
	m2	16,0000
	
 35	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	20,3000
	
 		Capitolul 1.1.7. Cabinet 11
			
36	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
 37	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	4,0000
	
 38	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	2,0000
	
 39	RpVC41A K=0.5
	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului (in vederea montarii ulterioare, K=0,5)
	buc	1,0000
	
 40	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	2,0000
	
 41	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 42	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	48,8000
	
 43	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	7,3000
	
 		Capitolul 1.1.8. Cabinet 12
			
44	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
 45	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	5,0000
	
 46	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	1,0000
	
 47	RpVC41A K=0.5
	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului (in vederea montarii ulterioare, K=0,5)
	buc	1,0000
	
 48	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	4,0000
	
 49	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	3,8000
	
 50	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	44,8000
	
 51	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	6,8000
	
 		Capitolul 1.1.9. Cabinet 13
			
52	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,0000
	
 53	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	2,0000
	
 54	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	1,0000
	
 55	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	2,0000
	
 56	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 57	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	32,4000
	
 58	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	5,0000
	
 		Capitolul 1.1.10. Grup tehnic-sanitar (3,4,5)
			
59	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	3,0000
	
 60	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	3,0000
	
 61	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	2,0000
	
 62	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	1,0000
	
 63	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000
	
 64	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc	1,0000
	
 65	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	9,0000
	
 66	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	5,0000
	
 67	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	5,1000
	
 68	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, BCA, placi PGC de 6-8 cm grosime
	m2	5,4000
	
 69	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	4,6000
	
 70	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	10,0000
	
 71	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	19,4000
	
 72	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,6000
	
 73	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	4,6000
	
 		Capitolul 1.1.11. Lucrari diverse
			
74	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	30,0000
	
 75	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	30,0000
	
 		Capitolul 1.2. Etajul 2
			
		Capitolul 1.2.1. Hol 1
			
76	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	3,0000
	
 77	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	1,0000
	
 78	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	2,0000
	
 79	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	11,4000
	
 80	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti, usi, etc.
	m2	12,6000
	
 81	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	37,6000
	
 		Capitolul 1.2.2. Hol 2
			
82	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	3,0000
	
 83	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	1,0000
	
 84	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 85	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	30,2000
	
 86	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti, usi, etc.
	m2	13,3000
	
 87	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	21,0000
	
 		Capitolul 1.2.3. Cabinet 3
			
88	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	3,0000
	
 89	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	5,0000
	
 90	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru
	buc	1,0000
	
 91	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	2,0000
	
 92	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 93	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, BCA, placi PGC de 6-8 cm grosime
	m2	13,2000
	
 94	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	54,6000
	
 95	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (local)
	m2	17,4000
	
 		Capitolul 1.2.4. Cabinet 4
			
96	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,0000
	
 97	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	4,0000
	
 98	RpVC41A K=0.5
	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului (in vederea montarii ulterioare, K=0,5)
	buc	1,0000
	
 99	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	2,0000
	
 100	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 101	RpCI42A apl
	Demontarea elementelor de fereastra - pervazuri
	m	1,6000
	
 102	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane (placi pentru tavan din polistiren extrudat)
	m2	20,9000
	
 103	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	20,9000
	
 104	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	24,2000
	
 105	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti, usi, etc.
	m2	25,6000
	
 106	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	52,6000
	
 		Capitolul 1.2.5. Cabinet 5
			
107	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,0000
	
 108	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	5,0000
	
 109	RpVC41A K=0.5
	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului (in vederea montarii ulterioare, K=0,5)
	buc	1,0000
	
 110	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	2,0000
	
 111	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 112	RpCI42A apl
	Demontarea elementelor de fereastra - pervazuri
	m	1,6000
	
 113	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la tavane (placi pentru tavan din polistiren extrudat)
	m2	10,5000
	
 114	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	10,5000
	
 115	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	41,7000
	
 116	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	2,8000
	
 		Capitolul 1.2.6. Cabinet 6
			
117	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,0000
	
 118	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	6,0000
	
 119	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	2,0000
	
 120	RpVC41A K=0.5
	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului (in vederea montarii ulterioare, K=0,5)
	buc	1,0000
	
 121	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	6,0000
	
 122	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (dulap)
	m2	13,7000
	
 123	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	3,8000
	
 124	RpCI42A apl
	Demontarea elementelor de fereastra - pervazuri
	m	4,8000
	
 125	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavane suspendate cu panouri din ipsos inclusiv scheletul si accesoriile)
	m2	25,5000
	
 126	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	25,5000
	
 127	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	28,0000
	
 128	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti, usi, etc.
	m2	27,9000
	
 129	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	59,2000
	
 		Capitolul 1.2.7. Grup tehnic-sanitar (7,8,9)
			
130	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	3,0000
	
 131	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	3,0000
	
 132	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	2,0000
	
 133	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc	1,0000
	
 134	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000
	
 135	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc	1,0000
	
 136	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	9,0000
	
 137	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	5,0000
	
 138	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	5,1000
	
 139	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida, BCA, placi PGC de 6-8 cm grosime
	m2	5,4000
	
 140	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	4,6000
	
 141	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	10,0000
	
 142	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	19,4000
	
 143	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	4,6000
	
 144	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	4,6000
	
 		Capitolul 1.2.8. Lucrari diverse
			
145	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	30,0000
	
 146	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	30,0000
	
 		Capitolul 1.3. Casa scarii
			
147	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,0000
	
 148	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	2,0000
	
 149	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (in vederea montarii ulterioare)
	m2	4,0000
	
 150	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	400,0000
	
 151	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	54,2000
	
 152	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	105,2000
	
 153	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	54,2000
	
 154	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	20,0000
	
 155	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	20,0000
	
 		Capitolul 1.4. Subsol
			
		Capitolul 1.4.1. Coridor 1
			
156	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,0000
	
 157	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	2,0000
	
 158	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	15,2000
	
 159	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	42,4000
	
 160	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	15,2000
	
 		Capitolul 1.4.2. Incapere 2
			
161	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	8,0000
	
 162	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	4,0000
	
 163	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	3,8000
	
 164	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	42,4000
	
 165	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	77,6000
	
 166	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	10,6000
	
 167	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	42,4000
	
 		Capitolul 1.4.3. Incapere 3,4,5,6
			
168	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
 169	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	4,0000
	
 170	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	7,6000
	
 171	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	3,0000
	
 172	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	18,0000
	
 173	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	61,1000
	
 174	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	9,2000
	
 		Capitolul 1.4.4. Incapere 8
			
175	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,0000
	
 176	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	4,0000
	
 177	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	1,9000
	
 178	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	20,1000
	
 179	RpCR41A apl
	Curatarea manuala a suprafetelor peretilor si glafurilor de vopsea
	m2	50,9000
	
 180	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri
	m2	7,6000
	
 		Capitolul 1.4.5. Vestiar, Dus (9,10)
			
181	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	2,0000
	
 182	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, prize)
	buc	2,0000
	
 183	RpVB43A
	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc	2,0000
	
 184	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,0000
	
 185	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple
	buc	1,0000
	
 186	RpSA03A
	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"
	m	12,0000
	
 187	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	6,0000
	
 188	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	3,8000
	
 189	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane
	m2	7,6000
	
 190	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, PFL, PAS, etc. la pereti, usi, etc.
	m2	16,5000
	
 191	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	17,3000
	
 192	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	33,8000
	
 193	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	7,6000
	
 194	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	7,6000
	
 		Capitolul 1.4.6. Lucrari diverse
			
195	TrI1AA02F1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1
	t	20,0000
	
 196	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	20,0000
	
 		Capitolul 2. Lucrari de finisare - Etajul 1
			
		Capitolul 2.1. Tambururi (1,9)
			
		Capitolul 2.1.1. Tavane
			
197	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	3,2000
	
 		Capitolul 2.1.2. Pereti
			
198	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	3,6000
	
 199	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	3,6000
	
 200	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	24,2000
	
 201	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	24,2000
	
 		Capitolul 2.1.3. Pardoseli
			
202	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	3,2000
	
 203	CA02C01
	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice
	m3	0,3000
	
 204	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	3,2000
	
 205	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	3,2000
	
 206	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	8,0000
	
 207	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru tambur, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,2000
	
 208	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	7,4000
	
 		Capitolul 2.2. Coridor 2
			
		Capitolul 2.2.1. Tavane
			
209	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	12,4000
	
 		Capitolul 2.2.2. Pereti
			
210	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	41,4000
	
 211	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	41,4000
	
 212	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	41,4000
	
 213	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	41,4000
	
 214	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	41,4000
	
 215	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	41,4000
	
 216	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	41,4000
	
 217	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	41,4000
	
 218	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	41,4000
	
 219	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	41,4000
	
 		Capitolul 2.2.3. Pardoseli
			
220	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,0000
	
 221	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	12,2000
	
 222	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	12,2000
	
 223	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	12,4000
	
 224	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	12,4000
	
 225	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	12,4000
	
 		Capitolul 2.3. Coridor 6
			
		Capitolul 2.3.1. Tavane
			
226	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	11,2000
	
 		Capitolul 2.3.2. Pereti
			
227	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,4000
	
 228	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,4000
	
 229	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	49,2000
	
 230	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	49,2000
	
 		Capitolul 2.3.3. Pardoseli
			
231	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,7000
	
 232	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	13,8000
	
 233	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	13,8000
	
 234	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	11,2000
	
 235	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	11,2000
	
 236	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	11,2000
	
 		Capitolul 2.4. Camara 7
			
		Capitolul 2.4.1. Articole de timplarie
			
237	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 2.4.2. Tavane
			
238	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	3,6000
	
 239	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	3,6000
	
 240	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	3,6000
	
 241	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,6000
	
 		Capitolul 2.4.3. Pereti
			
242	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	29,8000
	
 243	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	29,8000
	
 244	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	29,8000
	
 245	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	29,8000
	
 246	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	29,8000
	
 247	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	29,8000
	
 248	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	29,8000
	
 249	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	29,8000
	
 250	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	29,8000
	
 251	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	29,8000
	
 		Capitolul 2.4.4. Pardoseli
			
252	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	3,6000
	
 253	CA02C01
	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice
	m3	0,4000
	
 254	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	3,6000
	
 255	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	3,6000
	
 256	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	10,0000
	
 257	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru incaperi, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,6000
	
 258	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	8,4000
	
 		Capitolul 2.5. Cabinet 8
			
		Capitolul 2.5.1. Articole de timplarie
			
259	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 2.5.2. Tavane
			
260	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	15,0000
	
 		Capitolul 2.5.3. Pereti
			
261	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	29,7000
	
 262	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	29,7000
	
 263	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	44,4000
	
 264	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	44,4000
	
 265	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	4,7000
	
 266	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	4,7000
	
 267	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,7000
	
 268	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	4,7000
	
 269	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	4,7000
	
 270	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	4,7000
	
 271	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	4,7000
	
 		Capitolul 2.5.4. Pardoseli
			
272	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,3000
	
 273	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	15,8000
	
 274	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	15,8000
	
 275	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	15,0000
	
 276	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	15,0000
	
 277	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	15,0000
	
 		Capitolul 2.6. Cabinet 10
			
		Capitolul 2.6.1. Articole de timplarie
			
278	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 2.6.2. Tavane
			
279	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	13,6000
	
 		Capitolul 2.6.3. Pereti
			
280	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,3000
	
 281	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	20,3000
	
 282	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	41,4000
	
 283	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	41,4000
	
 284	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 285	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	3,2000
	
 286	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	3,2000
	
 287	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 288	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 289	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 290	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,2000
	
 		Capitolul 2.6.4. Pardoseli
			
291	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,0000
	
 292	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	14,0000
	
 293	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	14,0000
	
 294	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	13,6000
	
 295	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	13,6000
	
 296	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	13,6000
	
 		Capitolul 2.7. Cabinet 11
			
		Capitolul 2.7.1. Articole de timplarie
			
297	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 2.7.2. Tavane
			
298	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	13,2000
	
 		Capitolul 2.7.3. Pereti
			
299	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,3000
	
 300	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,3000
	
 301	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	45,6000
	
 302	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	45,6000
	
 303	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 304	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	3,2000
	
 305	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	3,2000
	
 306	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 307	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 308	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 309	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,2000
	
 310	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 2.7.4. Pardoseli
			
311	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,0000
	
 312	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	15,2000
	
 313	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	15,2000
	
 314	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	13,2000
	
 315	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	13,2000
	
 316	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	13,2000
	
 		Capitolul 2.8. Cabinet 12
			
		Capitolul 2.8.1. Articole de timplarie
			
317	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 2.8.2. Tavane
			
318	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	13,8000
	
 		Capitolul 2.8.3. Pereti
			
319	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	6,8000
	
 320	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	6,8000
	
 321	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	39,4000
	
 322	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	39,4000
	
 323	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	5,4000
	
 324	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	5,4000
	
 325	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,4000
	
 326	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	5,4000
	
 327	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	5,4000
	
 328	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	5,4000
	
 329	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	5,4000
	
 330	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 2.8.4. Pardoseli
			
331	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,0000
	
 332	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	15,0000
	
 333	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	15,0000
	
 334	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	13,8000
	
 335	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	13,8000
	
 336	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	13,8000
	
 		Capitolul 2.9. Cabinet 13
			
		Capitolul 2.9.1. Articole de timplarie
			
337	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 2.9.2. Tavane
			
338	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	7,4000
	
 		Capitolul 2.9.3. Pereti
			
339	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	5,0000
	
 340	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	5,0000
	
 341	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	29,2000
	
 342	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	29,2000
	
 343	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 344	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	3,2000
	
 345	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	3,2000
	
 346	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 347	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 348	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	3,2000
	
 349	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,2000
	
 350	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	1,0000
	
 		Capitolul 2.9.4. Pardoseli
			
351	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,2000
	
 352	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	10,0000
	
 353	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	10,0000
	
 354	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	7,4000
	
 355	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	7,4000
	
 356	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	7,4000
	
 		Capitolul 2.10. Grup tehnic-sanitar (3,4,5)
			
		Capitolul 2.10.1. Articole de timplarie
			
357	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,7000
	
 358	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocuri de vitralii cu usa, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	4,4000
	
 		Capitolul 2.10.2. Tavane
			
359	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	4,6000
	
 360	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	4,6000
	
 361	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	4,6000
	
 362	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	4,6000
	
 		Capitolul 2.10.3. Pereti
			
363	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	19,4000
	
 364	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	19,4000
	
 365	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	19,4000
	
 366	CI06C4
	Placaj din fainata gr. min. 9 mm smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	19,4000
	
 367	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 2.10.4. Pardoseli
			
368	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	4,6000
	
 369	CA02C01
	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice
	m3	0,5000
	
 370	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	4,6000
	
 371	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	4,6000
	
 372	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	10,0000
	
 373	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru baie, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	4,6000
	
 		Capitolul 3. Lucrari de finisare - Etajul 2
			
		Capitolul 3.1. Coridor 1
			
		Capitolul 3.1.1. Tavane
			
374	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	11,4000
	
 375	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	11,4000
	
 376	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	11,4000
	
 377	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	11,4000
	
 		Capitolul 3.1.2. Pereti
			
378	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	37,6000
	
 379	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	37,6000
	
 380	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	37,6000
	
 381	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	37,6000
	
 382	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	37,6000
	
 383	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	37,6000
	
 384	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	37,6000
	
 385	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	37,6000
	
 386	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	37,6000
	
 387	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	37,6000
	
 		Capitolul 3.1.3. Pardoseli
			
388	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,7000
	
 389	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	10,6000
	
 390	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	10,6000
	
 391	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	10,6000
	
 392	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	10,6000
	
 393	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	10,6000
	
 		Capitolul 3.2. Coridor 2
			
		Capitolul 3.2.1. Tavane
			
394	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	9,6000
	
 		Capitolul 3.2.2. Pereti
			
395	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	21,0000
	
 396	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	21,0000
	
 397	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	38,4000
	
 398	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	38,4000
	
 399	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	5,1000
	
 400	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	5,1000
	
 401	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,1000
	
 402	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	5,1000
	
 403	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	5,1000
	
 404	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	5,1000
	
 405	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	5,1000
	
 		Capitolul 3.2.3. Pardoseli
			
406	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,4000
	
 407	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	13,0000
	
 408	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	13,0000
	
 409	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	9,6000
	
 410	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	9,6000
	
 411	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	9,6000
	
 		Capitolul 3.3. Cabinet 3
			
		Capitolul 3.3.1. Articole de timplarie
			
412	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 3.3.2. Tavane
			
413	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	19,1000
	
 		Capitolul 3.3.3. Pereti
			
414	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	17,4000
	
 415	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,4000
	
 416	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	51,8000
	
 417	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	51,8000
	
 418	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 419	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,8000
	
 420	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,8000
	
 421	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 422	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 423	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 424	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,8000
	
 		Capitolul 3.3.4. Pardoseli
			
425	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	5,5000
	
 426	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	17,2000
	
 427	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	17,2000
	
 428	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	19,1000
	
 429	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	19,1000
	
 430	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	19,1000
	
 		Capitolul 3.4. Cabinet 4
			
		Capitolul 3.4.1. Articole de timplarie
			
431	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,8000
	
 432	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 300 - 500 mm
	m	1,6000
	
 		Capitolul 3.4.2. Tavane
			
433	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	20,9000
	
 		Capitolul 3.4.3. Pereti
			
434	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2	10,1000
	
 435	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie
	m2	49,8000
	
 436	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	2,8000
	
 437	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	70,0000
	
 438	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	70,0000
	
 439	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,8000
	
 440	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2,0 mm la art. CF50, K=2)
	m2	-2,8000
	
 441	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,8000
	
 442	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 443	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 444	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 445	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,8000
	
 		Capitolul 3.4.4. Pardoseli
			
446	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,1000
	
 447	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	23,8000
	
 448	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	23,8000
	
 449	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	20,9000
	
 450	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	20,9000
	
 451	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	20,9000
	
 		Capitolul 3.5. Cabinet 5
			
		Capitolul 3.5.1. Articole de timplarie
			
452	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 453	CM07C
	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri  190 x 190 x 80 mm
	m2	3,0000
	
 454	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 300 - 500 mm
	m	1,6000
	
 		Capitolul 3.5.2. Tavane
			
455	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	10,5000
	
 		Capitolul 3.5.3. Pereti
			
456	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,4000
	
 457	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	10,4000
	
 458	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	41,7000
	
 459	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	41,7000
	
 460	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 461	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	2,8000
	
 462	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,8000
	
 463	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 464	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 465	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	2,8000
	
 466	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	2,8000
	
 		Capitolul 3.5.4. Pardoseli
			
467	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,6000
	
 468	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	14,0000
	
 469	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	14,0000
	
 470	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	10,5000
	
 471	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	10,5000
	
 472	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	10,5000
	
 		Capitolul 3.6. Cabinet 6
			
		Capitolul 3.6.1. Articole de timplarie
			
473	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	3,8000
	
 474	CI17B
	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, alcatuite din "MDF sponat", destinate placarilor interioare la glafuri in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior
	m2	2,5000
	
 475	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice cu latimea de 300 - 500 mm
	m	4,8000
	
 		Capitolul 3.6.2. Tavane
			
476	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm
	m2	25,5000
	
 		Capitolul 3.6.3. Pereti
			
477	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie
	m2	53,4000
	
 478	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	5,8000
	
 479	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	53,4000
	
 480	CN33A
	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti (Tapete din vinil pe baza de frizelin, destinat pentru cabinet, stergere umeda, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	53,4000
	
 481	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	5,8000
	
 482	CF51B K=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului. Diferenta in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade 2,0 mm la art. CF50, K=2)
	m2	-5,8000
	
 483	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,8000
	
 484	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	5,8000
	
 485	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	5,8000
	
 486	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	5,8000
	
 487	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	5,8000
	
 488	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 3.6.4. Pardoseli
			
489	RpCK06B
	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie drept sau la 45 grade (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	4,4000
	
 490	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar sau foioase
	m	20,4000
	
 491	RpCK11B
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a plintelor
	m	20,4000
	
 492	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive
	m2	25,5000
	
 493	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor
	m2	25,5000
	
 494	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi
	m2	25,5000
	
 		Capitolul 3.7. Grup tehnic-sanitar (7,8,9)
			
		Capitolul 3.7.1. Articole de timplarie
			
495	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,7000
	
 496	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Blocuri de vitralii cu usa, confectionate din profil aluminiu lat pentru usa, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	4,4000
	
 		Capitolul 3.7.2. Tavane
			
497	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	4,6000
	
 498	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	4,6000
	
 499	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	4,6000
	
 500	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	4,6000
	
 		Capitolul 3.7.3. Pereti
			
501	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	19,4000
	
 502	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	19,4000
	
 503	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	19,4000
	
 504	CI06C4
	Placaj din fainata gr. min. 9 mm smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	19,4000
	
 505	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 3.7.4. Pardoseli
			
506	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	4,6000
	
 507	CA02C01
	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice
	m3	0,5000
	
 508	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	4,6000
	
 509	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	4,6000
	
 510	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	10,0000
	
 511	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru baie, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	4,6000
	
 		Capitolul 4. Lucrari de finisare - Casa scarii
			
		Capitolul 4.1. Tavane, vanguri scari
			
512	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	12,4000
	
 513	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	12,4000
	
 514	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	12,4000
	
 515	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	12,4000
	
 516	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	41,8000
	
 517	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	41,8000
	
 518	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	41,8000
	
 519	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	41,8000
	
 520	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	41,8000
	
 521	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	41,8000
	
 522	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	41,8000
	
 		Capitolul 4.2. Pereti
			
523	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	105,2000
	
 524	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	105,2000
	
 525	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	105,2000
	
 526	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	105,2000
	
 527	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	105,2000
	
 528	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	105,2000
	
 529	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	105,2000
	
 530	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	105,2000
	
 531	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	105,2000
	
 532	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	105,2000
	
 		Capitolul 4.3. Pardoseli
			
533	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	7,8000
	
 534	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	7,8000
	
 535	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	16,0000
	
 536	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la scari si trepte
	m2	54,2000
	
 537	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru scari, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	54,2000
	
 538	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	31,2000
	
 539	CH06A apl
	Balustrada din inox montata pe suporti, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confectionata din teava din inox D=40, dreapta.
	m	26,2000
	
 		Capitolul 5. Lucrari de finisare - Subsol
			
		Capitolul 5.1. Coridor 1
			
		Capitolul 5.1.1. Tavane
			
540	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,2000
	
 541	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	15,2000
	
 542	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	15,2000
	
 543	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,2000
	
 544	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	15,2000
	
 545	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	15,2000
	
 546	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	15,2000
	
 		Capitolul 5.1.2. Pereti
			
547	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	42,4000
	
 548	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	42,4000
	
 549	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	42,4000
	
 550	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	42,4000
	
 551	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,4000
	
 552	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,4000
	
 553	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	42,4000
	
 554	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si glafurilor
	m2	42,4000
	
 555	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	42,4000
	
 556	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	42,4000
	
 		Capitolul 5.1.3. Pardoseli
			
557	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	15,2000
	
 558	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	15,2000
	
 559	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	15,2000
	
 560	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	31,0000
	
 561	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru tambur, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	15,2000
	
 562	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	16,2000
	
 		Capitolul 5.2. Incapere 2
			
		Capitolul 5.2.1. Articole de timplarie
			
563	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 564	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 5.2.2. Tavane
			
565	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	42,4000
	
 566	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	42,4000
	
 567	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	42,4000
	
 568	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	42,4000
	
 569	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	42,4000
	
 		Capitolul 5.2.3. Pereti
			
570	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	9,2000
	
 571	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	9,2000
	
 572	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	61,1000
	
 573	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	61,1000
	
 		Capitolul 5.2.4. Pardoseli
			
574	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	3,6000
	
 575	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	3,6000
	
 576	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	3,6000
	
 577	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	10,0000
	
 578	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
	m2	42,4000
	
 		Capitolul 5.3. Incapere 3,4,5,6
			
		Capitolul 5.3.1. Articole de timplarie
			
579	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	7,6000
	
 		Capitolul 5.3.2. Tavane
			
580	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,0000
	
 581	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	18,0000
	
 582	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	18,0000
	
 583	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	18,0000
	
 584	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	18,0000
	
 		Capitolul 5.3.3. Pereti
			
585	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara
	m3	1,5000
	
 586	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	3,0000
	
 587	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	3,0000
	
 588	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	3,0000
	
 589	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	10,6000
	
 590	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	10,6000
	
 591	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	77,6000
	
 592	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	77,6000
	
 		Capitolul 5.3.4. Pardoseli
			
593	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	18,0000
	
 594	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	18,0000
	
 595	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	18,0000
	
 596	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	38,0000
	
 		Capitolul 5.4. Incapere 8
			
		Capitolul 5.4.1. Articole de timplarie
			
597	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa metalica finisata cu MDF, Grosime tabla de otel (mm) - min.1.5mm, dotata cu lacat mecanic cu cod si iala, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, meterial agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 5.4.2. Tavane
			
598	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	20,1000
	
 599	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2	20,1000
	
 600	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2 aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	20,1000
	
 601	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	20,1000
	
 602	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	20,1000
	
 		Capitolul 5.4.3. Pereti
			
603	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	7,6000
	
 604	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, pereti despartitori si glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,6000
	
 605	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor
	m2	50,9000
	
 606	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	50,6000
	
 		Capitolul 5.4.4. Pardoseli
			
607	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	20,1000
	
 608	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	20,1000
	
 609	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	20,1000
	
 610	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	42,0000
	
 611	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez
	m2	20,1000
	
 		Capitolul 5.5. Vestiar, Dus (9,10)
			
		Capitolul 5.5.1. Articole de timplarie
			
612	CK03A
	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 613	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din profil aluminiu lat pentru usa, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	1,9000
	
 		Capitolul 5.5.2. Tavane
			
614	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC rezistent la umezeala gr. 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	7,6000
	
 615	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	7,6000
	
 616	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	7,6000
	
 617	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	7,6000
	
 		Capitolul 5.5.3. Pereti
			
618	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	33,8000
	
 619	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment marca M 100 pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	33,8000
	
 620	CF17B K=2
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (se adauga 1,0 cm, K=2)
	m2	33,8000
	
 621	CI06C4
	Placaj din fainata gr. min. 9 mm smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	33,8000
	
 622	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	buc	2,0000
	
 		Capitolul 5.5.4. Pardoseli
			
623	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum
	m2	7,6000
	
 624	CA02C01
	Beton simplu (Polistirolciment - cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice
	m3	0,8000
	
 625	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	7,6000
	
 626	CG01A1 K=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2)
	m2	7,6000
	
 627	CC03C
	Montare plase sudate Bp-1, d=4 mm, 100x100 mm la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi
	kg	16,0000
	
 628	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min. 9 mm destinata pentru baie, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)
	m2	7,6000