CAIET DE SARCINI
1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP SR Telenesti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SR Telenesti
3. Obiectul achiziţiilor Lucrari de menajare a teritoriului IMSP SR Telenesti 

	

Lucrari de reparatie la Spitalul Raional Telenesti
Valoarea lucrarilor executate  567 888,95 lei  

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	

1	2	3	4	5	
		1. Amenajarea teritoriului
	
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	17,00	
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) 
	m3	8,00	
3	CL01B	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind intre 1-3 t inclusiv
	t	0,153	
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	25,00	
5	CO03A	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton  clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar
	m	153,00	
6	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris
	100m2	0,52	
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip
	m3	5,20	
8	CO02C	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip
	m2	52,00	
9	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	6,13	
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	1 103,00	
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2
	100 m3	6,13	
12	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3	23,40	
13	DG04B	Desfacerea bordurilor de beton de orice dimensiune, asezate pe fundatie de beton.
	m	178,00	
14	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	607,50	
					
		Total capitol:
Inclusiv salariu			
		2. Drenaj
	
15	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2
	100 m3	0,30	
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris
	m3	9,00	
17	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	50,00	
18	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi
	m3	21,00	
					
		Total capitol:
Inclusiv salariu			
		3. Sistema de incalzire exterioara
	
19	RpAcA49A	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (90 mm)
	m	24,00	
20	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta
	m2	6,78	
21	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare
	m3	6,80	
22	RpIC04D1	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane pentru constructii industriale, avind diametrul 4"
	m	14,00	
23	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (cot), cu diametrul de 90 mm
	buc	8,00	
24	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"
	buc	2,00	
25	IzH03A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P, pe carton ondulat, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv
	m2	14,00	
26	CP16A	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)
	buc	35,00	
27	RpCJ31A	Refacerea rosturilor, la zidarie de caramida aparenta (la fatade si cosuri pe invelitoare)
	m2	7,50	
28	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 10 mm
	kg	285,00	
29	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2	120,00	
30	CA03A	Beton turnat in cofraje, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu B 15 
	m3	9,00	
31	RpEA09D	Montarea elementelor de protectie din metal, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 40x80 mm
	m	98,00	
					
		Total capitol:
Inclusiv salariu			
		4. Lucrari de constructie exterioare
	
32	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent 
	kg	52,00	
33	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	2,50	
34	CA03A	Beton preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu B 15 (pandus)
	m3	1,80	
35	CA03A	Beton turnat in ziduri de sprijin, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu B 15 
	m3	1,78	
36	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	1,78	
37	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm
	m	10,00	
38	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 2 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	278,20	
39	CE27A1	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate  din lemn ecarisat
	m2	20,00	
40	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	20,00	
41	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
	m2	20,00	
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	7,00	
43	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	9,00	
44	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple
	m2	24,50	
45	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 
	m2	24,50	
46	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic
	m3	0,57	
					
		Total capitol:
Inclusiv salariu			
		5. Canalizare
	
47	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	2,50	
48	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (КЦО-1)
	buc	5,00	
49	TsC03E11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor
	100 m3	3,08	
50	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	492,80	
51	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta  21-30 m
	100 m3	3,08