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Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Lucrari de constructie
	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Usi interioare
	
	

	1
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi interioare)
	m2
	37.10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7.791

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	7.791

	2
	CK03A

	Usi din MDF VOPSIT executate la comanda conform marimii golului de usa, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Tocul usii din lemn, foia de usa cu rama portanta din lemn, grosimea min. 40mm, rigidizari interioare din MDF pentru trafic intens, placata din ambele parti cu foi de MDF de min. 3mm grosime, inclusiv ancadramentele, min. 3 balamale reglabile) culoarea va fi coordonata suplimentar cu beneficiarul
	m2
	35.00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	51.45

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2.80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8.75

	
	20301129300003
	Usi interioare din MDF VOPSIT 
	m2
	35.00

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	2.975

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	15.75

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	7.70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.70

	3
	CK33C

	Broasca aplicata sistem Yalle (Broasca ingropata pentru usi interioare, cu cilindru profil european din alama nichelata, minimum 5 pini, livrata cu minimum 3 chei, destinata utilizarii intensive)
	buc
	16.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.28

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	38.72

	
	2863146310238
	Broasca ingropata pentru usi interioare, cu cilindru din alama nichelata, destinata utilizarii intensive
	buc
	16.00

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	96.00

	4
	CK33B

	Minere pentru usi interioare din inox satinat sau aluminiu eloxat de inalta rezistenta, rezistente la uzura si utilizare intensiva
	buc
	16.00

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	14.56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.80

	
	2863146310901
	Minere pentru usi interioare din inox satinat sau aluminiu eloxat de inalta rezistenta, rezistente la uzura si utilizare intensiva
	buc
	16.00

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0.32

	5
	CK25A

	Usi interioare confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 60 mm. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	2.10

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1.533

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.168

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (interioare)
	m2
	2.10

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	8.40

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1.05

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0.367

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1.26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2.10

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.042

	
	
	Capitolul 1.2. Tamplarie exterioara
	
	

	6
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre exterioare)
	m2
	7.70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1.617

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1.617

	7
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exterioare, Profil din aluminiu cu bariera termica de minimum 30 mm, grosimea peretelui profilului min. 2,0 mm, adancimea de baza min. 70 mm, adecvate pentru trafic ridicat in cladiri de invatamant. Feronerie heavy-duty (balamale, incuietori, manere), de productie Germania sau echivalent, proiectata pentru utilizare frecventa si rezistenta la uzura. Etansare perimetrala cu garnituri EPDM. Dimensiunile usilor se vor determina la fata locului, iar proiectul se va coordona suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	5.28

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	4.488

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.528

	
	2812106306052
	Usi exterioare din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	5.28

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	21.12

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	2.64

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0.924

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3.168

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5.28

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.106

	8
	CK19A

	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv (Profil din aluminiu cu bariera termica de minimum 30 mm, grosimea peretelui profilului min. 1,5-2,0 mm, adancimea de baza a profilului min. 70 mm. Panou sandwich termoizolant cu miez din spuma rigida PIR, fete din tabla de otel galvanizat sau aluminiu prevopsite, grosime minima 24 mm, compatibil cu sistemul de profile. Fara deschidere. Dimensiunile ferestrelor se vor stabili la fata locului, iar proiectul se va coordona suplimentar cu beneficiarul)
	m2
	2.42

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	2.42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.242

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	2.42

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1.706

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0.598

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	14.52

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1.452

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2.42

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.048

	
	
	Capitolul 1.3. Glafuri interioare
	
	

	9
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	2.10

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1.68

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.68

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.006

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.032

	10
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	38.20

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	4.202

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	11.46

	11
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	38.20

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.146

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	5.73

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.91

	12
	RpCJ06B

	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (partial)
	m
	55.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	24.20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12.10

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	53.90

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0.055

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0.275

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0.341

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.083

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0.055

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0.055

	13
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	38.20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	56.765

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	11.46

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	558.102

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3.018

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	1.131

	14
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	36.10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	16.245

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.61

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	38.082

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.036

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.036

	15
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	36.10

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	7.22

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3.61

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"
	kg
	17.797

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.036

	16
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	2.00

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0.28

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0.83

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.10

	17
	CF30A

	Tencuieli interioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Mozaic de cuart" la pereti (Norma de consum pentru Tencuiala mozaic de cuart: 4.5 kg/m2 - conform fisei tehnice) - culoarea se va coordona cu beneficiarul H=1.5m
	m2
	2.00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	2.44

	
	26531021008411
	Tencuiala mozaic de cuart
	kg
	9.00

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.008

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0.012

	18
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2
	34.10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.023

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	5.115

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1.705

	19
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)
	m2
	34.10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	18.755

	
	2430116103804
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar)
	kg
	13.64

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2.046

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	17.05

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1.705

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0.068

	20
	CI14C

	Elemente liniare din placi din faianta aplicate cu adeziv (glafuri)
	m
	10.40

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.52

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	11.138

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	3.276

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	65.52

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1.092

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	3.12

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0.52

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.01

	
	
	Capitolul 1.4. Glafuri exterioare
	
	

	21
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica)
	m2
	6.50

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0.715

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	1.95

	22
	CF61A

	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de CIMENT (pentru exterior): glafuri plane de ferestre si usi
	m2
	6.50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9.659

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1.95

	
	2653102100835
	Amestec uscat pe baza de ciment pentru tencuiala, cu grosime 1 cm
	kg
	94.965

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.073

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0.513

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0.192

	23
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2
	6.50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0.78

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	2.697

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0.325

	24
	CF30A

	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2
	6.50

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	7.93

	
	26531021008311
	Tink
	kg
	14.95

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.026

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0.039

	
	
	Capitolul 1.5. Lucrari diverse
	
	

	25
	RpCK42E apl

	Desfacerea panourilor din PAL de pe pereti
	m
	3.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0.36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.39

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.045

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.045

	26
	CG06A apl

	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (montarea panourilor din PAL la pereti, panou existent)
	m
	3.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.30

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1.80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0.75

	
	2874115836894
	Suruburi din alama 4 x 16 mm
	buc
	6.00

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	6.00

	27
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	10.00

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1.20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1.30

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0.15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0.15

	28
	CI14B

	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  (plinte)
	m
	2.00

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0.60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.20

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	2.142

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0.735

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	12.60

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0.21

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0.60

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0.10

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0.002

	29
	CG06A1

	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m
	8.00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0.80

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5.84

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2.00

	
	2874115836894
	Suruburi din alama 4 x 16 mm
	buc
	16.00

	
	2030112947735
	Plinte de stejar sau fag
	m
	8.16

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	16.00

	30
	CN17A

	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul
	m2
	1.00

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1.00

	
	2430116108115
	Email alchidic pentru timplarie lemn
	kg
	0.18

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0.12

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0.12

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0.17

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0.50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0.05

	31
	RpCU09C

	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t
	2.00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0.50

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2.00

	32
	TsH92B
	Incarcarea molozului in auto 
	t
	2.00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2.22

	33
	TsI50C10

	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 
	t
	2.00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0.868


				

	

	APROBAT    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
