CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  Serviciul de Protectie si Paza de Stat 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Serviciul de Protectie si Paza de Stat
3. Obiectul achiziţiilor  Serviciul de Protectie si Paza de Stat.Lucrari de reparatie la edificiul situat din str.Sfatul Tarii 26 mun.Chisinau.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructii generale			
		1.1. Demolare si evacuare deseurilor			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	38,000	
2	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	21,700	
3	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	236,910	
4	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag-laminat	m2	146,400	
5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	57,000	
6	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,800	
7	TsH92B
	Incarcarea in auto: deseuri	t	12,800	
8	TsI50B5
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 	t	12,800	
		1.2. Pardoseli			
9	RpCK01B1
	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	146,400	
10	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade k=4	m2	146,400	
11	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, exclusiv plintele de lemn, si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	146,400	
12	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	57,250	
13	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm	m2	57,250	
14	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin suruburi (2 buc/m), in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	190,000	
		1.3. Tavane			
15	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "GRILIATO", inclusiv sistemul-grila	m2	12,040	
16	CK29E
	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau  din aluminiu dispuse celular-tip"DIZAIN SCANDINAV"	m2	30,300	
17	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	110,000	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-rosturi	m2	27,500	
19	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului -rosturi	m2	27,500	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele   tavanelor 	m2	110,000	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	110,000	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,000	
		1.4. Pereti 			
23	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  	m2	18,000	
24	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-rosturi	m2	4,500	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	222,910	
26	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	222,910	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	222,910	
28	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,910	
29	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti 	m2	236,910	
30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	236,910	
31	CN34A
	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	236,910	
		1.5. Timplarii			
32	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	38,200	
33	CK03A
	Usi din lemn exterioara intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,800	
34	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	21,000	
		2. Lucrari de electricitate			
35	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, incorporabile COB Downlight Round ZR D2002 (20 W)	buc	95,000	
36	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Pedant Lamp MC-A172	buc	30,000	
37	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, Cпот Downlight LP855-1C	buc	15,000	
38	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED panou patrat aplicabil (40 W)	buc	15,000	
39	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	295,000	
40	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp	m	175,000	
41	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp	m	120,000	
42	RpEE14C
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A	buc	12,000	
43	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	18,000	
44	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	295,000	
45	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350	buc	3,000	
46	Pret de firma
	Dulap de comanda suspendat	buc	3,000	
47	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000	
48	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	12,000	
49	Pret de firma
	Automat BA47-29 1P 16A	buc	6,000	
50	Pret de firma
	Automat BA47-29 1P 25A	buc	6,000