CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Aparatul președintelui raionului Strășeni        
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Aparatul președintelui raionului Strășeni      
3. Obiectul achiziţiilor:  Reconstrucția podului rutier amplasat pe drumul public local de interes rational L 407 R25 – drum de access pre s. Dolna (podet  cadru 2.5x2.0m)   
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  		
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Decaparea imbracamintei rutiere
	
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)
	m3	8,40	
2	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=12 cm
	m3	20,16	
3	PJ06B
	Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat ( podetelor)
	m3	55,00	
4	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea material de la demolare)
	100 m3	0,55	
5	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)
	t	137,50	
		2. Imbracamintea rutiera  
	
6	DI110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast  h=15 cm
	m3	53,76	
7	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 0-63 LA30   h=18cm
	m3	34,27	
8	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 litri/m2
	t	0,15	
9	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22.4 50/70)
	m2	168,00	
10	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,3 litri/m2
	t	0,05	
11	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica  BA 16 50/70 
	m2	168,00	
12	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta LA30
	m3	1,12	
13	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  100x30x18 cm  C30/37  XC4  XD3  XF4 pe fundatia din beton C16/20  X0
	m	56,00	
14	
	Beton C16/20  X0  (adaugator la norma DE10C)
	m3	0,45	
15	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Conform C30/37  XC4  XD3  XF4, bordure mici 100х20x8 cm,  pe fundatie de beton C16/20 X0)
	m	56,00	
16	
	Beton C16/20  X0  (a exclude la norma DE11A)
	m3	-1,62	
17	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare   LA50
	m2	84,00	
18	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (розлив битума) 0,8 l/m2  
	t	0,07	
19	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Beton asfaltic marunt BA 16   50/70
	m2	84,00	
20	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale fund C16/20 XC1
Alte utilaje=1,0300
	m3	0,64	
21	Dl127
	Montarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri (Металлические перила на искусственных сооружениях автомобильных дорог)
Alte materiale=1,0300
	t	0,29	
22	PK49C
	Vopsirea pieselor metalice cu doua straturi  de vopsea alba V 101-2 cu pensula de mina, la parapete metalice (Окраска металлических деталей двумя слоями белой краски V 101-2, ручной кистью, на металлических перилах)
	t	0,29	
		3. Constructia podetului dreptunghiular cu sectiunia  2.5x2m  in s.Dolna
	
23	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II 
	100 m3	0,60	
24	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	6,20	
25	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  0-63  LA50
	m3	23,70	
26	DI119
	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale   C 16/20 XC1
Alte utilaje=1,0300
	m3	27,20	
27	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale (la intrare, in limitele aripilor cu beton C30/37 XC4 XD1 XF4)
Alte utilaje=1,0300
	m3	3,10	
28	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale (la iesire, in limitele aripilor cu beton C30/37 XC4 XD1 XF4)
Alte utilaje=1,0300
	m3	2,20	
29	Dl122
	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri  ЗП31   C30/37   XC4  XD3  XF4
	m3	2,32	
30	Dl122
	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri  ЗП36 C30/37   XC4  XD3  XF4
	m3	2,19	
31	Dl122
	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri  ЗП26.100  C30/37  XC4  XD3  XF4
	m3	3,80	
32	Dl122
	Montarea podetelor dreptunghiulare cu diametru 2,5x2 m, pentru edificii artificiale la drumuri  ЗП14.100  C30/37  XC4  XD3  XF4
	m3	36,96	
33	Dl132
	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi CT1   C30/37  XC4  XD3  XF4
Alte materiale=1,0300
	m3	3,04	
34	Dl132
	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi CT2   C30/37  XC4  XD3  XF4
Alte materiale=1,0300
	m3	5,18	
35	Dl132
	Montarea capetelor podetului tubular, sectiune 2x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Aripi CT3   C30/37  XC4  XD3  XF4
Alte materiale=1,0300
	m3	4,52	
36	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C16/20  X0    F12
Alte utilaje=1,0300
	m3	0,26	
37	Dl119
	Fundatii monolite din mortar de ciment M20
Alte utilaje=1,0300
	m3	2,10	
38	Dl121
	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	234,70	
39	Dl120
	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri
	m2	37,40	
40	IzK01A
	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (colmatarea (calafatuirea) rosturilor cu cilti)
	t	0,05	
41	pretul firmei
	Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A)
	kg	51,74	
42	Dl130
	Consolidarea la intrare cu beton monolit  C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
Alte materiale=1,0300
Alte utilaje=1,0300
	100m2	0,32	
43	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-7
K=7,0000
Alte materiale=7,2100
	100m2	-0,32	
44	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240
	t	0,07	
45	Dl130
	Consolidarea la iesire cu beton monolit  C30/37 XC4 XD1 XF4 h=12 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
Alte materiale=1,0300
Alte utilaje=1,0300
	100m2	0,57	
46	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-3
K=3,0000
Alte materiale=3,0900
	100m2	-0,57	
47	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240
	t	0,13	
48	Dl130
	Consolidarea taluzului la intrarea cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
Alte materiale=1,0300
Alte utilaje=1,0300
	100m2	0,64	
49	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-7
K=7,0000
Alte materiale=7,2100
	100m2	-0,64	
50	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240
	t	0,14	
51	Dl130
	Consolidarea taluzului la iesirea cu beton monolit C30/37 XC4 XD1 XF4 h=8 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm 
Alte materiale=1,0300
Alte utilaje=1,0300
	100m2	0,12	
52	Dl131
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130             k=-7
K=7,0000
Alte materiale=7,2100
	100m2	-0,12	
53	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240
	t	0,03	
54	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale C30/37  XC4  XD1  XF4 pinten
Alte utilaje=1,0300
	m3	3,70	
55	Dl119
	Fundatii monolite din beton  la edificiile artificiale  (perete deflector 3.0x0.6x0.2 m)   C30/37  XC4  XD1 XF4
Alte utilaje=1,0300
	m3	2,20	
56	Dl126
	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri ar-ra A240
	t	0,07	
57	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  0-63  LA50
	m3	0,40	
58	Dl129
	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri - Anrocament
	m3	12,00	
59	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II
	100 m3	6,20	
60	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	6,20	
61	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (din groapa de imprumut)
	100 m3	2,30	
62	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)
	t	414,00	
63	TsD03A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II
	100 m3	2,30	
64	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	2,30