CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: IGP   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: SAL 
3. Obiectul achiziţiilor: Sectorul de Poliție, sat. Talmaza, r-nul Ștefan Vodă.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1(M)
                                  Lucreri generale de constructie. Arhitectura.
	                                                                      (denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrai de demolare 			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea ferestrelor si  usilor exterioare)	m2	40,650	
 2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontarea usilor interioare)	m2	24,350	
 3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  (Executarea golului de usa)	m3	1,130	
 4	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  (Demontarea peretilor despartitor)	m3	12,500	
 5	RpCQ11C
	Demontarea peretilor cu caramizi de sticla (Demontarea peretilor despartitori de sticla) 	m2	14,800	
 6	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Demontarea invelitorii din foi de ardezie)	m2	271,500	
 7	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Demontarea carcasei din lemn)	m2	271,500	
 8	RpCB18B
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Demolarea pridvorului din beton)	m3	2,000	
 9	RpCI42C
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Demontarea copertinei din tigla metalica)	m2	6,480	
 10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Demontarea elementelor decorative pe fatade din ciment-nisip (L-19.5m))	m2	7,800	
 11	RpCH32D
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Demontarea frontonului in lemn)	m2	29,900	
 12	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  (Demontarea cosului de fum)	m3	0,500	
 13	RpCH32A
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate (Demontarea tavanului din lemn)	m2	188,800	
 14	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Demontarea teracotei de pe pereti)	m2	27,500	
 15	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Demontarea placilor de ceramica de pe podea)	m2	19,500	
 16	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Demolarea pardoselei de lemn)	m2	125,200	
 17	Прим.
	Moloz	m3	0,000	
 18	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III   (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavator )	100 m3	0,340	
 19	TRI1AA04C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 ( Incarcarea molozului in autovehicule prin aruncare)	t	10,740	
 20	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 5 km (Transportarea molozului cu autobasculanta la distanca 5 km)	t	53,720	
   		Capitolul 2. Pereti despartirori si ziduri 			
21	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidaria propusa golurilorde usi si ferestre din blocuri mici de calcar)	m3	4,500	
 22	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Pereti despartitori din PVC cu geamuri mate de termopan)	m2	42,700	
 23	CD72B
	Pereti despartitori din PGC cu grosimea 12.5mm rezistent la foc, pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala gr.60mm, cu inaltimea pina la 4 m 	m2	14,800	
 24	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Pereti despartitori de caramida т.120мм )	100m2	0,092	
 25	IzF10A
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc  (Umplerea rosturilor -  penoplast) 	m2	0,320	
 26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Etansarea imbinarilor cu fibra de sticla)	m2	2,160	
   		Capitolul 3. Pardoseli  			
		Capitolul 3.1. Tip 1 - 53.8m2 ( pina la 16m2)			
27	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  gr.50 мм	m3	2,700	
 28	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , pina la 16 м2)	m2	53,800	
 29	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   5 ВРI 150 х 150мм (2кг/м2)	kg	107,600	
 30	IzF10B
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Penopolisterol expandat (45kg/m3) gr.60мм) 	m2	53,800	
 31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) 	m2	53,800	
 32	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2)	m2	53,800	
   		Capitolul 3.2. Tip 2 - 78,48m2 (pina la 16m2 - 39,78m2, mai mare 16m2 - 38.7m2)			
33	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.50 мм	m3	3,920	
 34	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , pina la 16 м2)	m2	39,780	
 35	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp  (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , mai mare 16 м2)	m2	38,700	
 36	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   5 ВРI 150 х 150мм (2кг/м2)	kg	156,960	
 37	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) 	m2	78,480	
 38	CG05A1
	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (Pardoseli din parchet  , inclusiv pervazurile (42.56 м) , pina la 16 м2, prin lipirea parchetului cu aracet)	m2	39,780	
 39	CG05A1
	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet (Pardoseli din parchet  , inclusiv pervazurile (41.4 м) , mai mari 16 м2, prin lipirea parchetului cu aracet)	m2	38,700	
 40	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive 	m2	78,480	
 41	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi 	m2	78,480	
   		Capitolul 3.3. Tip 3 - 12.6 m2 ( pina la 16m2)			
42	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.50 мм	m3	0,630	
 43	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , pina la 16 м2)	m2	12,600	
 44	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   5 ВРI 150 х 150мм (2кг/м2)	kg	25,200	
 45	IzF10B
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Penopolisterol expandat (45kg/m3) gr.60мм) 	m2	12,600	
 46	IzF04B к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum ( Gidroizolarea cu mastic bituminos cu doua straturi )	m2	12,600	
 47	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) 	m2	12,600	
 48	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2)	m2	12,600	
   		Capitolul 3.4. Tip 4 - 7.7 m2 ( pina la 16m2)			
49	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) 	m2	7,700	
 50	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2)	m2	12,600	
 51	IzF10B
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Penopolisterol expandat (45kg/m3) gr.60мм) 	m2	7,700	
 52	IzF04B к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum ( Gidroizolarea cu mastic bituminos cu doua straturi )	m2	7,700	
 53	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.20мм) 	m2	7,700	
 54	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se scade  ( 10 мм )	m2	-7,700	
 55	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica porcelanat pe clei special gr.15mm, pina la 16м2)	m2	7,700	
   		Capitolul 3.5. Tip 5 - 8.4m2 ( pina la 16m2)			
56	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.50 мм	m3	0,420	
 57	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Pardoseli din beton В-7,5, т. 100 мм , pina la 16 м2)	m2	8,400	
 58	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  ( Strat de nivelare din mortar ciment-nisip М-150 , gr.30мм) 	m2	8,400	
     		Capitolul 4. Finisari interioare 			
		Capitolul 4.1. Tavan			
59	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila 	m2	130,200	
 60	CK53F
	Plafoane tensionate din pelicula PVC in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 5 m2 pina la 20 m2 cu fixarea baghetelor de pereti din zidarie de caramida cu harpon. (Tavan extensibil din PVC, culoare alba ) 	m2	7,300	
 61	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie 	m2	11,300	
 62	pret
	Baghete	m	11,900	
 63	CN53A
	Grunduirea  suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	11,300	
 64	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  "Knauff"  б=2mm	m2	11,300	
 65	CF53B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se scad la 3mm ,e la art CF52)  ("Knauf")	m2	-11,300	
 66	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	11,300	
 67	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor	m2	11,300	
 68	CN05C
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori)	m2	11,300	
 69	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (Bagheletor la tavane suspendate din gips carton)	m	11,900	
   		Capitolul 4.2. Pereti			
70	CF02B к=1,25
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (grosimea 25мм)	m2	88,300	
 71	СF59B
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie  	m2	383,500	
 72	CN53A
	Grunduirea Supraten ,suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( 383.5m2+88.3m2)	m2	471,800	
 73	CF50Bk=0.4
	Tencuieli interioare "Knauff"  de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.    	m2	452,570	
 74	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla)	m2	452,570	
 75	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	452,570	
 76	CN53A
	Grunduirea Supraten,  suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	452,570	
 77	CN05C
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat  ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori)	m2	452,570	
 78	pret
	Coler	m2	452,570	
 79	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Finisarea peretilor cu faianta pe clei)	m2	24,780	
 80	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) 	m2	36,280	
   		Capitolul 4.3. Glafuri la usi si ferestre			
81	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Coltar perforat din aluminiu)	m	180,000	
 82	CF02B к=1,25
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (grosimea 25мм)	m2	73,500	
 83	CN53A
	Grunduirea Supraten ,suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	73,500	
 84	CF50Bk=0.4
	Tencuieli interioare "Knauff"  de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.    	m2	73,500	
 85	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla)	m2	73,500	
 86	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	73,500	
 87	CN53A
	Grunduirea Supraten,  suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	73,500	
 88	CN05C
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat  ( Spoirea cu vopse pe baza de emulsie apoasa de 2 ori)	m2	73,500	
     		Capitolul 5. Goluri 			
		Capitolul 5.1. Usi			
89	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi PVC cu o singura frunza U-3 (1 buc), U-5 (1 buc), U-10 (1 buc))	m2	4,750	
 90	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi din aluminiu cu o singura frunza  U-2 (3 buc), U-4 (3 buc), U-6 (2 buc), U-7 (1 buc), U-11 (1 buc) )	m2	21,020	
 91	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi duble din aluminiu U-1 (1 buc), U-9 (1 buc) )	m2	7,110	
 92	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa interioara din metal U-8 (1 шт) )	m2	1,650	
   		Capitolul 5.2. Ferestre			
93	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastra din PVC FR3 (2 buc), FR5 (1 buc) )	m2	2,550	
 94	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv  (Fereastra din PVC FR4 (1 buc), FR6 (1 buc), FR8 (2 buc) )	m2	7,430	
 95	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp (Fereastra din PVC FR1 (3 buc), FR2 (1 buc), FR7 (1 buc) )	m2	15,540	
 96	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	19,400	
 97	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 	m	19,400	
     		Capitolul 6. Planseu din lemn  cota +3.300  			
98	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala bazaltica т.100мм) 	m2	147,650	
 99	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  (Pelicula polietilena)	m2	147,650	
 100	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate  (Bariera de vapori)	m2	147,650	
 101	CE30C
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime(Placi de OSB 10mm)	m2	295,000	
   		Capitolul 7. Finisari exterioare 			
102	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ( Tencuirea partiala a peretilor cu mortar din ciment-nisip (fasade si solbanc la ferestre) )	m2	80,900	
 103	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor cu "Polisteren" gr.100мм (223.2 m2) cu tencuieli  fine pe termoizolant(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala bazaltica gr. 100mm (25.3 m2) , cu latimea 25 cm , solbanti la ferestre cu vata minerala gr.100mm (18.4 m2)	m2	266,900	
 104	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la suprafete interioare si exterioare  pereti exterior la fatade 	m2	248,500	
 105	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 	m2	248,500	
 106	CI06C
	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Placute din beton de tip "cosauti" ) 	m2	30,100	
 107	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Plasa de sticla (solbanc la ferestre) )	m2	18,400	
 108	CN53A
	Grunduirea Supraten,  suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (solbanc la ferestre)	m2	18,400	
 109	CN05C
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de netezire existent aplicate pe suprafete din beton greu sau din beton celular autoclavizat  ( Zugraveli cu vopsea pe baza de emulsie apoasa de 2 ori) (solbanc la ferestre)	m2	18,400	
   		Capitolul 8. Acoperis  			
110	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Carcas din lemn , cu tratament antiseptic)	m3	7,790	
 111	pret
	+ CE41A-Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	121,450	
 112	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	7,790	
 113	CE30B
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Gratar de sipci 35x100 (3.9м3), contrasipca 35x50 (0.6m3) ) 	m2	312,500	
 114	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	4,500	
 115	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	4,500	
 116	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Bariera antivapori - pelicula polietilena)	m2	312,500	
 117	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica )	m2	312,500	
 118	pret
	Detalii de coama	m	22,350	
 119	pret
	Tabla de etansare	m	9,300	
 120	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Jgheaburi din tabla plata tip tigla d=120mm cu montarea sort de streasina 49.1m)	m	50,800	
 121	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane din tabla plata tip tigla d=80mm)	m	32,500	
 122	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Montarea parazapezii)	m2	13,000	
 123	pret
	Parazapezii	m	52,000	
 124	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. . ( Bordur de streasina din tabla metalica ( 24.4 m/l ) )	m2	6,100	
 125	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( Lambriu din lemn pentru streasina (0.97 м3))	m2	48,220	
 126	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,970	
 127	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,970	
 128	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele ( Vopsea tip "Pinotex" )	m2	72,000	
 129	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Sipca din lemn 50*180 (L=41 m)	m3	0,370	
 130	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,370	
 131	CE42A
	Executarea lucarnelor Fr-9 (4.2m2), cu jaluzele)	buc	2,000	
 132	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa la cerdac din lemn U-12 (1 buc))	m2	0,800	
   		Capitolul 9. Canale de ventilare  (CV-1-CV-6) 			
133	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Constructii metalice (colcar, tabla plana))	kg	508,500	
 134	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund  GF-021)	t	0,509	
 135	CE05B
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla metalica firma Lindab)	m2	13,900	
 136	IzF10G
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale  (Vata minerala  б=50мм )	m2	29,700	
 137	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Fibra de sticla (solbanc la ferestre) )	m2	15,800	
 138	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Constructii din lemn)	m3	0,110	
 139	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.  	m3	0,110	
   		Capitolul 10. Copertina C-1 (1 buc)  			
140	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm 	buc	6,000	
 141	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Constructii metalice pentru copertina (colcar metalic)  )	kg	47,800	
 142	pret
	Bulon M14 L=620mm	buc	3,000	
 143	pret
	Bulon M14 L=250mm	buc	3,000	
 144	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund  GF-021)	t	0,048	
 145	CE30B
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. ( Sipca 50х50 (0,1 м3) ) 	m2	2,380	
 146	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,100	
 147	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,100	
 148	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Tigla metalica Lider)	m2	2,380	
 149	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu de lemn (0.064 м3) ) 	m2	3,350	
 150	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. 	m3	0,064	
 151	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. 	m3	0,064	
 152	CN16D
	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de lac de ulei la dusumele ( Vopsirea lambriului din lemn)	m2	3,350	
   		Capitolul 11. Pridvor PR-1 (1 buc)  			
153	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,900	
 154	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	0,300	
 155	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,300	
 156	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  gr.60 мм	m3	1,000	
 157	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....   ( Constructiidin beton В-7.5)	m3	3,500	
 158	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa 5ВР1 150*150 (2kg/m2) )	kg	19,200	
 159	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,500	
 160	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip М-150 , т.30мм )	m2	9,720	
 161	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica portelanat cu suprafaca rugoasa pe clei special, pina la 16m2)	m2	9,720	
 162	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice  (Banda antiderapanta din PVC acoperit cu carborundum)	m	12,800	
 163	CO22A
	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei (Grilaj de noroi din metal la pridvor)	buc	1,000	
 164	цена
	Balustrada de inox (inclusiv montarea)	m	6,250	
   		Capitolul 12. Pridvor PR-2 (1 buc)  			
165	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,150	
 166	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	0,080	
 167	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,080	
 168	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris  gr.60 мм	m3	0,250	
 169	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....   ( Constructiidin beton В-7.5)	m3	1,500	
 170	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( Plasa 5ВР1 150*150 (2kg/m2) )	kg	7,500	
 171	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,200	
 172	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  (Strat de nivelare- mortar ciment-nisip М-150 , т.30мм )	m2	3,500	
 173	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 ( Placi de ceramica portelanat cu suprafaca rugoasa pe clei special, pina la 16m2)	m2	3,500	
 174	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice  (Banda antiderapanta din PVC acoperit cu carborundum)	m	4,300	
 175	CO22A
	Grilaj cu ancadrament pentru curatarea incaltamintei (Grilaj de noroi din metal la pridvor=20.98kg)	buc	1,000	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2(M)
                                      Lucreri generale de constructie. Rezistenta
	                                                                (denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Centura CM-1			
		Capitolul 1.1. Centura monolita CM-1 ( tip 1)			
1	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	82,360	
 2	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	277,410	
   		Capitolul 1.2. Centura monolita CM-1 (tip2)			
3	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,640	
 4	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	13,280	
 5	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm 	buc	104,000	
 6	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Constructii din beton armat В-15 )	m3	6,300	
 7	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Ancher A-1, A-2 (armatura 16mm) )	kg	159,140	
 8	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 	m2	20,800	
     		Capitolul 2. Stilp monolit Stm-1 (2 buc)			
9	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,100	
 10	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   (Strat suport din beton В-3,5)	m3	0,200	
 11	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15	m3	0,600	
 12	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,660	
 13	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	70,360	
 14	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	18,000	
   		Capitolul 3. Fronton Fr-1 (2 buc)			
15	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Constructii din beton armat В-15 )	m3	2,600	
 16	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,260	
 17	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	177,240	
 18	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv 	m2	18,500	
   		Capitolul 4. Rama monolita RM-1			
19	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm 	buc	16,000	
 20	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15	m3	0,760	
 21	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,740	
 22	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	60,820	
 23	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,800	
   		Capitolul 5. Crearea golului de usa de tip-1			
24	RCsB29A
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 20 mm 	buc	16,000	
 25	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15	m3	0,600	
 26	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	13,600	
 27	CC02L
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 	kg	39,830	
 28	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,500	
   		Capitolul 6. Scara Scm-1			
29	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice В-15	m3	0,240	
 30	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,100	
 31	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Constructii metalice pentru scara)	kg	250,920	
 32	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Vopsirea cu PF-115 (2 straturi) pe grund  GF-021)	t	0,250	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7(M)
                 Iluminat electric. Echipament electric de forta  (marca EEF/IEI)
	                                                                              (denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare  			
		Capitolul 1.1. Echipament electric 			
1	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM-TF-63A)	buc	1,00	
 2	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 	buc	3,00	
 3	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРв-48)	buc	1,00	
 4	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 	buc	21,00	
 5	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩРн-12)	buc	1,00	
 6	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare 	buc	7,00	
   		Capitolul 1.2. Cablu			
7	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	4,28	
 8	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,27	
 9	08-02-412-5
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,42	
 10	
	Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66  5х10mm2	m	42,00	
 11	
	Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66  3х4mm2	m	27,00	
 12	
	Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66  3х2,5mm2	m	300,00	
 13	
	Cablu ВВГнг-HFLTx-0,66  3х1,5mm2	m	300,00	
 14	
	Cablu ВВГнг-FRHFLTx-0,66  3х2,5mm2	m	90,00	
 15	
	Cablu KВВГнг-FRHFLTx-0,66  4х1,5mm2	m	38,00	
 16	08-02-158-6
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10  (Заделка для кабеля )	buc	8,00	
 17	08-02-472-10
	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,70	
 18	
	Conductor ПВ-3, 1x16 mm2	m	50,00	
 19	
	Conductor ПВ-3, 1x4 mm2	m	20,00	
 20	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	
 21	
	Cablu ВБбШв-1,0  3х1,5mm2	m	5,00	
   		Capitolul 1.3. Echipament pentru iluminare			
22	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,33	
 23	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА)	100 buc	0,33	
 24	
	Corp de iluminat, AOT.PRS/S 4x18W (ЭПРА)	buc	33,00	
 25	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,05	
 26	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА)	100 buc	0,05	
 27	
	Corp de iluminat, CD  2x18W, IP65 (ЭПРА)	buc	5,00	
 28	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,01	
 29	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА)	100 buc	0,01	
 30	
	Corp de iluminat, LZ 1x36   IP65 (ЭПРА)	buc	1,00	
 31	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,01	
 32	08-02-144-2
	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (ЭПРА)	100 buc	0,01	
 33	
	Corp de iluminat, LZ 2x36   IP65 (ЭПРА)	buc	1,00	
 34	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa 	100 buc	0,02	
 35	
	Corp de iluminat, 1x100W   IP65   ВЗГ	buc	1,00	
 36	
	Corp de iluminat, 1x100W   IP67   НСП18-ВЕх	buc	1,00	
   		Capitolul 1.4. Produse electrice 			
37	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 1P+N+PE  IP23	100 buc	0,34	
 38	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa, 1P+N+PE  IP44	100 buc	0,03	
 39	08-03-591-12
	Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Priza trifazata in cutie IP44, ЯВШ, ССИ-525 /3P+N+PE/32A)	100 buc	0,01	
 40	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, IP23	100 buc	0,09	
 41	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa, IP23	100 buc	0,07	
 42	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, IP44	100 buc	0,05	
 43	
	Cutie pentru montarea prizelor si intrerupatoarelor inglobate	buc	55,00	
 44	
	Cutie de distributie (doze) inglobate, IP20	buc	30,00	
   		Capitolul 1.5. Materiale			
45	08-02-396-5
	Canal (Jgheab metalic 60x100)	100 m	0,20	
 46	
	Jgheab metalic 60x100	m	20,00	
 47	08-02-407-1
	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,04	
 48	
	Teava din otel D20 mm GOST 8734-75	m	4,00	
 49	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,55	
 50	
	Teava din vinilplast D16mm	m	300,00	
 51	
	Teava din vinilplast D20mm	m	455,00	
 52	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,50	
 53	
	Teava din vinilplast D32mm	m	50,00	
   		Capitolul 1.6. Priza de pamint			
54	08-02-471-4
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m)	10 buc	0,30	
 55	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,10	
 56	08-02-472-9
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm 	100 m	0,17	
 57	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (30x4 mm )	100 m	0,30	
 58	08-01-087-3
	Constructii metalice 	t	0,08	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii			
		Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint			
59	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (17x0,5x0,5)	m3	4,25	
 60	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	4,25	
 61	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 	m3	4,25	
   		Capitolul 2.2. Lucrari de constructii			
62	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 	m	300,00	
 63	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 	m	300,00	
 64	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Saparea niselor) 0,6х0,5х0,2мх1шт. 	m3	0,06	
 65	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 	buc	40,00	
 		Capitolul 3. Utilaj 			
66	Pretul firmei
	Tablou de metal 63A IP54   BZUM-TF-63A	buc	1,00	
 67	Pretul firmei
	Separator de sarcina  3P/63A  BH32	buc	1,00	
 68	Pretul firmei
	Contor electronic trifazata  5-100A 	buc	1,00	
 69	Pretul firmei
	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/ С25	buc	1,00	
 70	Pretul firmei
	Tablou de distributie 48 module IP31  ЩРв-48з-1 38 УХЛ3	buc	1,00	
 71	Pretul firmei
	Separator de sarcina-comutator  3P+N/63A  SF463	buc	1,00	
 72	Pretul firmei
	Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 /2Р/10А/30mA	buc	6,00	
 73	Pretul firmei
	Intrerupator automat diferential combinat АВДТ32 /2Р/10А/10mA	buc	1,00	
 74	Pretul firmei
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ B6	buc	5,00	
 75	Pretul firmei
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C4	buc	1,00	
 76	Pretul firmei
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C10	buc	3,00	
 77	Pretul firmei
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C6	buc	2,00	
 78	Pretul firmei
	Bobina de declansare PH-47	buc	1,00	
 79	Pretul firmei
	Limitator de supratensiune 4P  40kA  ОПС1-С 	buc	1,00	
 80	Pretul firmei
	Tablou de distributie 12 module IP54  ЩРн-12з-1 38 УХЛ3	buc	1,00	
 81	Pretul firmei
	Separator de sarcina  1P/20A  ВН32	buc	1,00	
 82	Pretul firmei
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ B1	buc	2,00	
 83	Pretul firmei
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C4	buc	1,00	
 84	Pretul firmei
	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/ C6	buc	2,00	
 85	Pretul firmei
	Sursa neintreruptibila 220V  1600W  UPS	buc	1,00	
 86	Pretul firmei
	Grup electrogen 380V  10kW  mobil ( (luat in consideratie DEVIZ GENERAL dupa Total))	buc	1,00	
 87	Pretul firmei
	Lanterna cu acumulator  СГВ-2	buc	1,00	

	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9(M)
                                               Automatizare (marca  AAGI)
	                                                                    (denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montarea			
		Capitolul 1.1. Приборы и средства автоматизации			
1	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Пульт автоматики ЩМП-1-0)	buc	1,00	
 2	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5    (Аппаратура, устанавливаемая в щите)	buc	12,00	
 3	11-08-001-04
	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка)	100 buc	0,16	
 4	11-06-001-01
	Panou, masa, kg, pina la: 50 ( Щит  ЩМП-1-0)	buc	1,00	
 5	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5    (Аппаратура, устанавливаемая в щите)	buc	10,00	
 6	11-08-001-04
	Racordare retelelor electrice la aparate prin lipire (Пайка)	100 buc	0,26	
   		Capitolul 1.2. Кабели 			
7	08-02-402-1
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,10	
 8	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,10	
 9	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,45	
 10	
	Кабель КВВГнг сеч.4х1,0 мм2	m	40,00	
 11	
	Кабель КВВГнг сеч.5х1,0 мм2	m	25,00	
 12	08-02-158-6
	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 10  (Заделка для кабеля )	buc	18,00	
   		Capitolul 1.3. Монтажные материалы			
13	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	
 14	
	Труба гофрированная Ф20 	m	10,00	
 15	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 	100 m	0,10	
 16	
	Cablu-canal din PVC  	m	10,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
		Capitolul 2.1. Приборы и средства автоматизации			
17	Pretul firmei
	ЩМП-1-0- щит 395х310х220, IP31 	buc	1,00	
 18	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В3	buc	1,00	
 19	Pretul firmei
	Реле малогабаритное R4-2014-23-5230	buc	4,00	
 20	Pretul firmei
	Колодка GZM4  RelPol	buc	4,00	
 21	Pretul firmei
	Лампа светосигнальная зеленая ENR-22	buc	1,00	
 22	Pretul firmei
	Кнопка управления красная SB-7	buc	1,00	
 23	Pretul firmei
	Кнопка управления синяя SB-7	buc	1,00	
 24	Pretul firmei
	ЩМП-1-0- щит 395х310х220, IP31 	buc	1,00	
 25	Pretul firmei
	Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29/1Р/ В3	buc	1,00	
 26	Pretul firmei
	Реле малогабаритное R4-2014-23-5230	buc	1,00	
 27	Pretul firmei
	Колодка GZM4  RelPol	buc	1,00	
 28	Pretul firmei
	Лампа светосигнальная зеленая ENR-22	buc	1,00	
 29	Pretul firmei
	Лампа светосигнальная красная ENR-22	buc	3,00	
 30	Pretul firmei
	Кнопка управления красная SB-7	buc	1,00	
 31	Pretul firmei
	Кнопка управления синяя SB-7	buc	1,00	
 32	Pretul firmei
	Диод  Д226Б	buc	4,00	
 33	Pretul firmei
	Звуковой сигнализатор ЗД-47	buc	1,00	
	Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10(M)
                                                Automatizare (marca  ARGI)
	                                                                          (denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montarea			
1	IA20A
	Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Clapeta de blocare normal inchisa)	buc	1,00	
 2	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Sensor-semnalizatorul)	buc	2,00	
 3	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Cutie de distributie)	100 buc	0,02	
 4	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Semafor rosu de semnalizare)	buc	1,00	
 5	10-04-066-05
	Aparataj de perete: (Sirena de semnalizare)	buc	1,00	
 6	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,30	
 7	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,30	
 8	
	Cablu ВВГ 3х1,5 mm2	m	30,00	
 9	
	Cablu ВВГ 2х1,5 mm2	m	30,00	
 10	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,60	
 11	
	Tub flexibil de protectie din metal   РЗ-Ц-Х-Ш-15	m	60,00	
 12	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Releu PП-20)	buc	1,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
13	Pretul firmei
	Clapeta de blocare normal inchisa 	buc	1,00	
 14	Pretul firmei
	Sensor-semnalizatorul  ГСБ-100УМ-005	buc	2,00	
 15	Pretul firmei
	Semafor rosu de semnalizare CC-56 220V  60W	buc	1,00	
 16	Pretul firmei
	Sirena de semnalizare CC-1 220V  40W	buc	1,00	
 17	Pretul firmei
	Releu PП-20	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11(M)
                                      Semnalizare de paza si incendiu (marca SIP)
	                                                                        (denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare 			
		Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu 			
1	10-08-001-01
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze  (Контрольная панель на 6 зон)	buc	1,00	
 2	10-02-016-06
	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat:  bloc de alimentare  (Резервный источник питания РИП)	buc	1,00	
 3	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare ( Аккумулятор)	buc	2,00	
 4	10-04-066-05
	Aparataj de perete: Sonerie    ( SA -107 )	buc	2,00	
 5	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИП)	buc	28,00	
 6	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИПР)	buc	3,00	
 7	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1(Передатчик ATS -100)	buc	1,00	
 8	10-01-039-06
	Piese diverse: Releu	buc	1,00	
 9	10-04-066-06
	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare (Оповещатель свето-звуковой)	buc	1,00	
 10	08-02-402-1
	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2	100 m	0,50	
 11	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	3,20	
 12	
	Кабель LK-FLEX-053/CU2x0,5,   2x0,5мм2	m	260,00	
 13	
	Кабель ВВГнг 3х1 мм2	m	110,00	
 14	10-01-051-33
	Fasonare si conectare cabluri si conductori: Cablu sau conductor monopereche: frecventa inalta sau ecranizat de frecventa joasa (Разделка и включение кабелей)	10 buc	4,00	
 15	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 	100 m	0,50	
 16	
	Canal din PVC  10х22,  MCS-1	m	50,00	
 17	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	3,20	
 18	
	Труба PV D25	m	10,00	
 19	
	Труба гофрированная Ф20 с зондом	m	310,00	
 20	08-02-406-1
	Constructii metalice 	t	0,001	
 21	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	
 22	
	Металлорукав  Ф25  РЗЦХ25	m	10,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
		Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu 			
23	Pretul firmei
	Контрольная панель на 6 зон, FP9000L-6	buc	1,00	
 24	Pretul firmei
	Резервный источник питания РИП- 12 7AH	buc	1,00	
 25	Pretul firmei
	Аккумулятор 12В, 5Аh	buc	2,00	
 26	Pretul firmei
	Сирена SА-107	buc	2,00	
 27	Pretul firmei
	Датчик дымовой, ИП112-45	buc	26,00	
 28	Pretul firmei
	Датчик тепловой, ИП103-5/4	buc	2,00	
 29	Pretul firmei
	Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М	buc	3,00	
 30	Pretul firmei
	Передатчик 1-канальный  АТS-100	buc	1,00	
 31	Pretul firmei
	Реле РПУ-2	buc	1,00	
 32	Pretul firmei
	Оповещатель свето-звуковой уличный НС-103	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2-1(M)
 Hazna V=4.7m3
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Земляные работы			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором,  грунт II категории)
	100 m3	0,370	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  ( Доработка грунта вручную, средний грунт)
	m3	1,500	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Обратная засыпка мех
	100 m3	0,230	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех. трамбовкой)
	100 m3	0,230	
5	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor Обратная засыпка вручную
	m3	6,000	
6	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение грунта ручной трамбовкой )
	m3	6,000	
 		2. Устройство насосной станции			
7	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice   (Бетонная подготовка В-7,5)
	m3	0,570	
8	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3,0 cm grosime cu fata driscuita fin  (Sapa de mortar de ciment М-100 т.2см)
	m2	5,700	
9	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se scade 10mm
	m2	-5,700	
10	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах )
	m3	2,300	
11	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine  КЦД-20 (0,59 m3))
	buc	1,000	
12	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3))
	buc	1,000	
13	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3))
	buc	2,000	
14	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3))
	buc	1,000	
15	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   (Scara cu vanguri din otel d20 (24.2 кг) )
	buc	11,000	
16	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului   (Capacul cu rama din fonta)
	buc	1,000	
17	AcA04C
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Труба стальная D200*3.5)
	m	2,000	
18	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg  (Металлические элементы )
	kg	12,650	
19	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021 ( c учетом скоб и трубы))
	t	0,020	
20	CD50I
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la peretii gropilor de descarcare si canale (Caranida 2 rinduri)
	m3	0,040	
 		3. Гидроизоляция колодца			
21	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3,0cm grosime cu fata driscuita fin  ( Стяжка ц.п.р М-100 , т.0-20мм )
	m2	3,140	
22	CG01A1 к=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga  ( Уменьшение толщины стяжки на 20 мм )
	m2	-3,140	
23	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale  (Стяжка ц.п.р М-100 т.25мм)
	m2	3,140	
24	CF15A к=1,25
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутреняя штукатурка (на всю высоту), ц.п.р. М 100-Т,т. 25 см)
	m2	11,300	
25	IzF04F к=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Наружная обмазка стен битумом , в 2 слоя)
	m2	13,800	
 		4. Отмостка 			
26	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris т.100мм
	m3	0,800	
27	DE12B
	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2,5 cm (Укладка асфальта т. 2,5 см)
	m2	7,850	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1(M)
                                                        Amenajarea teritoriului
	                                                                            (denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Scara Sc-1  			
1	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (   Разработка грунта вручную )	m3	1,400	
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) 	m3	0,520	
 3	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой )	m3	0,520	
 4	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.50мм)	m3	0,500	
 5	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон В-10)	m3	1,500	
 6	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi   Plasa  d6 150*150	kg	20,800	
 7	CO02Af
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment  (Бетонная плитка т.40мм уложенная на бетон  В-10 т.30мм)	m2	8,600	
   		Capitolul 2. Perete de sprijin  Pr-1 			
8	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (   Разработка грунта вручную )	m3	1,100	
 9	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) 	m3	0,450	
 10	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой )	m3	0,450	
 11	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.50мм)	m3	0,250	
 12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...  (Бетон В-15)	m3	4,800	
 13	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	17,600	
 14	CI06C
	Piatra actificiala smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( Облицовка бетонной плиткой под косоуцкий камень ) 	m2	10,000	
   		Capitolul 3. Suprafete cu pavaj - pietonal  т.40мм , tip-1 (120 m2)  			
15	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.80мм	m3	9,600	
 16	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.40mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm 	m2	120,000	
 17	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm  БР100.20.8 	m	160,000	
   		Capitolul 4. Suprafete pavate carosabile gr.60, tip-2 (175.5m2)			
18	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris gr.50мм	m3	8,800	
 19	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Основание из бетона В-10, т. 100 мм)	m2	175,500	
 20	CO02Af
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment  (Бетонная плитка т.60мм уложенная на бетон  В-10 т.30мм)	m2	175,500	
   		Capitolul 5. Gard tip-1 (18 m.l) 			
		Capitolul 5.1. Gard tip-1 (18 m.l)			
21	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную )	m3	8,100	
 22	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка грунта, вручную) 	m3	3,800	
 23	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv ( Уплотнение ручной трамбовкой )	m3	3,800	
 24	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т.50мм)	m3	0,500	
 25	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...  (Бетон В-15)	m3	1,600	
 26	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон В-10)	m3	6,500	
 27	CC01F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура диаметром более 8 мм)	kg	86,600	
 28	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	46,800	
 29	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлическое ограждение L=50 m.l, h=1,3m,  из профильной стали)	kg	440,100	
 30	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,440	
 31	CO02A f
	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment ( Установка  декоративного конька шир.150mm (18 м.п., c двух сторон) ,  на фундамент )	m2	5,400	
 32	CF11A
	Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Штукатурка "Шуба")	m2	18,300	
   		Capitolul 5.2. Poarta din metal tip P1 (1 buc)			
33	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон В-10)	m3	0,150	
 34	CK14A f
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat   ( Ворота L-3.5m, h=1.6m  (столбы из трубы 80*80- 34kg)  )	m2	5,600	
 35	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,106	
   		Capitolul 5.3. Poarta din metal tip P2 (1 buc)			
36	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Бетон В-10)	m3	0,150	
 37	CK14A f
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat   ( Ворота L-1.6m, h=1.6m  (столбы из трубы 80*80- 34kg)  )	m2	2,560	
 38	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( Окраска ПФ-115 (2слоя) по грунтовке ГФ-021)	t	0,081	
     		Capitolul 6. Arbori (10 шт) 			
39	TsH17A
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor  ( Копание ям )	m3	0,130	
 40	TsH109A
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi ( Разноска деревьев )	buc	10,000	
 41	TsH110A
	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi  (  Посадка деревьев (работа) )	buc	10,000	
 42	pret
	Липа серебристая	buc	10,000	
 43	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив деревьев )	100m2	0,030	
   		Capitolul 7. Arbusti (10 шт ) 			
44	TsH17A
	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor  ( Копание ям )	m3	0,010	
 45	TsH109C
	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов )	buc	10,000	
 46	TsH24B
	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot ( Посадка кустов- только работа )	buc	10,000	
 47	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna ( Полив кустов )	100m2	0,010	
 48	pret
	Тамариск обыкновенный	buc	10,000	
   		Capitolul 8. Gazon simplu ( 200 м2 )   			
49	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime (  Планировка участка  )	m2	200,000	
 50	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%  ( Посев газона )	100m2	2,000	
 51	TsH12A
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti   ( Полив газона  )	100m2	2,000	
   		Capitolul 9. Banci (2 buc) 			
52	TsH80A
	Aranjarea bancilor, masa pina la 100 kg 	buc	2,000	
 53	pret
	Banca de tip-1	buc	2,000	
   		Capitolul 10. Urne (1 buc) 			
54	pret
	Urna de tip-1	buc	1,000	
   		Capitolul 11. Teren pentru parcarea velosipedelor (1 buc)			
55	TsH80A
	Instalarea parcarelor pentru velosipedelor	buc	1,000	
 56	pret
	Teren pentru parcarea velosipedelor	buc	1,000