Lucrari de reparatie a gardului la Gimnaziul din s.Oliscani	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 16-09-2019

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
1	RpCP45D
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	980,000	
 2	RpCF10A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	36,500	
 3	TsC03F1
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Ingramadirea si incarcarea materialelor ramase din demolari in autovexicule	100 m3	0,370	
 4	TsI50A3
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Transportarea materialelor din demolari cu autobasculanta  la distanta de 3 km	t	44,400	
 5	TsA01B1
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu	m3	30,000	
 6	CB01A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	75,000	
 7	CA03B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	45,000	
 8	RpCJ26B
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra	m2	75,000	
 9	CO02A
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Coame pentru gard asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (150x35x8cm)	m2	87,500	
 10	CO07B1
п. 
К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat cu stilpi din tava profilata (gard-H-1.5m)	kg	1 980,000	

	                                                                                                         

 	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.