Проектирование водонапорных башен по ул. Октябрьская 53, 96Е, Буджакская 35а с.Конгаз р-на Комрат № 233/18(11/18)-A-0-PG		
(denumirea obiectivului)		

Lista Cantităţilor de Lucrări 
 Площадка "A". Amenajarea teritoriului (mаrcа PG)

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Проезд щебеночный - 210м2					
1	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip
	m3	21,000			
2	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Щебеночное покрытие фр.40-70 толщ.160мм)
	m3	33,600			

					
 			Total Проезд щебеночный - 210м2
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2. Ограждение - 143м					
		2.1. Ограждение					
3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлических ограждений )
	m3	11,600			
4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную с уплотнением) 
	m3	7,420			
5	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)
	m3	4,176			
6	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	55,700			
7	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=8мм, уложенная в одиночные фундаменты)
	kg	55,680			
8	CO06B4
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Ограждение  из сетки №50 - 233,7м2,  обрамление из уголка - 1322,4кг по металлическим столбам из квад. труб h=2м - 941,34кг)
	m	143,000			
9	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения)
	m2	90,500			

					
 			Total Ограждение
	            				
			Inclusiv salariu					
 		2.2. Ворота - 1шт., калитка -1шт.					
10	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры металлического ограждения)
	m3	1,020			
11	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuОбратная засыпка вручную с уплотнением)
	m3	0,220			
12	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Фундаменты под столбы ограждения из бетона В7,5)
	m3	0,256			
13	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 12,5 (Пояс фундамент. из бетона В12,5)
	m3	0,140			
14	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура   ф8А1)
	kg	2,840			
15	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	6,400			
16	CL57B
	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка стоек из швеллера для калитки в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг - 2шт.)
	kg	149,560			
17	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка ворот и калитки из листовой стали и уголков)
	m2	10,300			
18	CN20B
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul. (Окраска м/к)
	m2	25,750			

					
 			Total Ворота - 1шт., калитка -1шт.
	            				
			Inclusiv salariu					

					
 			Total Ограждение - 143м
	            				
			Inclusiv salariu					
 		3. Водоотводная канава тип 1- 35m					
19	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	16,800			
20	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)
	m3	2,800			
21	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.100мм стенок и дна)
	m3	4,900			
22	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	56,000			

					
 			Total Водоотводная канава тип 1- 35m
	            				
			Inclusiv salariu					
 		4. Водоотводная канава тип 1- 22m					
23	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	7,700			
24	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня толщ.100мм)
	m3	1,540			
25	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.100мм стенок и дна)
	m3	2,420			
26	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка)
	m2	35,200			

					
 			Total Водоотводная канава тип 1- 22m
	            				
			Inclusiv salariu					
 		5. Газон обыкновенный					
27	TsH04A
	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление)
	m2	100,000			
28	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Укрепление откосов насыпи, выемки посевом трав)
	100 m2	1,000			

					
 			Total Газон обыкновенный
	            				
			Inclusiv salariu					
 		6. Откосы					
29	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт)
	100 m2	0,900			
30	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2)
	100 m2	0,900			

					
 			Total Откосы
	            				
			Inclusiv salariu					
 		7. Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocomente H=0.1m					
31	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) 
	m3	1,000			

					
 			Total Rigola de evacuare a apelor de pamint consolidarea terenului prin anrocomente H=0.1m
	            				
			Inclusiv salariu					
 
	Прямые затраты	 lei				
	Fondul social					
	Total					
	Transportarea materialelor					
	Cheltueli de semifabricat si depozitie					
	Total					
	Cheltuieli de regie					
	Total					
	Beneficiu					
	Total deviz:					
	Inclusiv salariu