IMSP CNAMUP. PAMU Copanca	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
K=1,3500 Coeficient pentru condiții înghesuite la manopera si mecanizme

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Copanca
			
		Capitolul 1.1. Pavaj 28mp
			
1	RpDB36A
	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) cu recuperarea placilor de pavaj 30%
	m2	28,0000	
 2	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	2,0000	
 3	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	2,0000	
 4	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,2800	
 5	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  70% pavaj nou
	m2	28,0000	
 6	DE10C
	Uluc OL-21 350*240*80  prefabricate din beton, pentru pavaj
	m	6,4000	
 		Capitolul 1.2. Prag intrare centrala
			
7	RpCM33A
	Demontarea placajelor din  gresie
	m2	25,0000	
 8	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment
	m2	18,0000	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pragului
	m2	18,0000	
 10	CC03A
	Montare plase sudate la prag 3*100*100
	kg	19,8000	
 11	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	18,0000	
 12	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	18,0000	
 13	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp
	m	6,0000	
 14	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu
	m	6,0000	
 		Capitolul 1.3. Pandus
			
15	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate
	m2	6,2000	
 16	TsC53A
	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)
	100m2	0,0062	
 17	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile 
	m2	5,2000	
 18	RpCB03A
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	2,3000	
 19	CC03A
	Montare plase sudate la prag 3*100*100
	kg	6,9000	
 20	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,2000	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor Betonocontact
	m2	6,2000	
 22	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	6,2000	
 		Capitolul 1.4. Tencuieli interioare si exterioare (rost tasare)
			
23	RCsJ37A
	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)
	m2	18,4000	
 24	CK26B k=1,5 man
	Montarea - Profile dilatatie pereti 
	m	18,0000	
 25	RCsJ32D
	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin raschetarea sau pieptanarea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, соскребанием или снятием штукатурки в непрерывной площади)
	m2	18,4000	
 26	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala (tip  Technoblock Standard gr100mm)(Cornier din aluminiu consum 0.45 ml/m2)

	m2	18,4000	
 27	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade
	m2	18,4000	
 28	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti 
	m2	18,4000	
 		Capitolul 1.5. Groapa deservire
			
29	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	20,0600	
 30	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	20,6000	
 31	CF10B
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime 
	m2	20,6000	
 32	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	20,6000	
 33	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2	20,0600	
 		Capitolul 1.6. Jheaburi
			
34	CE20A k=1,5man
	Demolarea si Montarea--  Sisteme de jgheaburi, 120 mm  tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm - fara costul materialelor
	m	26,0000	
 		Capitolul 1.7. Garaj.Pardosele.
			
35	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3	0,1000	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare 
	m2	1,0000	
 37	RpCB17A
	Prepararea si turnarea betonului aparent cu parament brut cu beton preparat in statii
	m3	0,1000