Lucrari de reparatie a blocului administrativ lit"V"in incinta MAI	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz  1 647 571,50 lei	
Intocmit in preţuri  curente februarie 2020
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. SUBSOL
 					
		1.1. Demontari si evacuari
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	25,670	16,15
——————————
16,15
	414,68
——————————
414,68
	
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	74,000	17,69
——————————
17,69
	1 309,26
——————————
1 309,26
	
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	110,030	20,77
——————————
20,77
	2 285,30
——————————
2 285,30
	
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (in locurile deteriorate)
	m2	115,300	10,39
——————————
10,39
	1 197,41
——————————
1 197,41
	
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,000	42,31
——————————
42,31
	84,62
——————————
84,62
	
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	36,54
——————————
36,54
	73,08
——————————
73,08
	
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (blocuri sanitare)
	m2	41,200	61,54
——————————
61,54
	2 535,44
——————————
2 535,44
	
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,700	30,00
——————————
30,00
	201,00
——————————
201,00
	
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	6,700	11,53
——————————
11,53
	77,28
——————————
77,28
	
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	8,700	71,93
——————————
71,93
	625,76
——————————
625,76
	
11	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t	8,700	21,15
——————————
21,15
	184,03
——————————
184,03
	
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	8,700	64,51
——————————
0,00
	561,25
——————————
0,00

		Total Demontari si evacuari
Inclusiv salariu				9 549,11
8 987,86	
		1.2. Tavane
					
13	CJ04C	Profiluri  si ornamente decorative din polistirol,aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	232,140	31,77
——————————
19,23
	7 374,13
——————————
4 464,37
	
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	208,150	3,39
——————————
1,15
	705,41
——————————
240,19
	
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2	104,000	25,27
——————————
21,15
	2 627,93
——————————
2 200,06
	
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2	208,150	32,22
——————————
21,15
	6 707,08
——————————
4 403,28
	
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	34,000	296,22
——————————
84,62
	10 071,40
——————————
2 877,00

		Total Tavane
Inclusiv salariu				27 485,95
14 184,90	
		1.3. Pereti
					
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	115,300	5,10
——————————
1,15
	587,89
——————————
133,03
	
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	115,300	74,42
——————————
46,16
	8 580,94
——————————
5 321,68
	
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	570,250	3,39
——————————
1,15
	1 932,48
——————————
657,98
	
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	220,000	59,86
——————————
46,92
	13 169,78
——————————
10 323,33
	
22	CK18C	Montarea coltare din aluminiu
	m	106,000	12,36
——————————
10,00
	1 310,45
——————————
1 060,03
	
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	220,000	14,07
——————————
7,69
	3 094,85
——————————
1 692,35
	
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	570,250	25,27
——————————
21,15
	14 409,36
——————————
12 063,29
	
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2	570,250	32,22
——————————
21,15
	18 374,82
——————————
12 063,29
	
26	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac
	m2	21,300	41,66
——————————
30,39
	887,32
——————————
647,21

		Total Pereti
Inclusiv salariu				62 347,89
43 962,19	
		1.4. Pardosea
					
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	184,200	5,10
——————————
1,15
	939,21
——————————
212,54
	
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	184,200	112,47
——————————
9,00
	20 716,21
——————————
1 657,82
	
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele  de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)
	m2	184,200	402,56
——————————
59,62
	74 151,46
——————————
10 981,45

		Total Pardosea
Inclusiv salariu				95 806,88
12 851,81	
		1.5. Tamplarie
					
30	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat,inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)
	m2	21,780	1 455,98
——————————
69,23
	31 711,28
——————————
1 507,87
	
31	CK33B	Miner pentru usi
	buc	12,000	211,92
——————————
36,92
	2 543,09
——————————
443,09
	
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	12,000	347,66
——————————
96,16
	4 171,87
——————————
1 153,87
	
33	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi  inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea  minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituru (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare)
	m2	3,520	1 838,33
——————————
38,08
	6 470,92
——————————
134,03

		Total Tamplarie
Inclusiv salariu				44 897,16
3 238,86	
		1.6. Bloc sanitar
					
		1.6.1. Tavan
					
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	6,700	3,39
——————————
1,16
	22,71
——————————
7,74
	
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2	6,700	25,27
——————————
21,16
	169,34
——————————
141,77
	
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umezeala)
	m2	6,700	32,22
——————————
21,15
	215,87
——————————
141,72

		Total Tavan
Inclusiv salariu				407,92
291,23	
		1.6.2. Pereti
					
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	41,200	5,10
——————————
1,15
	210,09
——————————
47,56
	
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	41,200	74,42
——————————
46,16
	3 066,27
——————————
1 901,59
	
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)
	m2	41,200	297,68
——————————
63,46
	12 264,29
——————————
2 614,68
	
40	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete 
	buc	2,000	818,73
——————————
26,93
	1 637,45
——————————
53,85

		Total Pereti
Inclusiv salariu				17 178,10
4 617,68	
		1.6.3. Pardosea
					
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi Linicrom)
	m2	6,700	115,20
——————————
3,08
	771,83
——————————
20,63
	
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,700	55,19
——————————
26,93
	369,77
——————————
180,41
	
43	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	6,700	18,60
——————————
9,23
	124,62
——————————
61,86
	
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)
	m2	6,700	242,52
——————————
42,31
	1 624,90
——————————
283,49

		Total Pardosea
Inclusiv salariu				2 891,12
546,39	
		1.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare
					
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (inclusiv coloana)
	m	5,100	41,33
——————————
12,31
	210,79
——————————
62,76
	
46	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm
	buc	2,000	36,94
——————————
14,62
	73,87
——————————
29,23
	
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 90)
	buc	3,000	25,85
——————————
10,77
	77,55
——————————
32,31
	
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere 100x50 mm)
	buc	2,000	26,43
——————————
10,77
	52,86
——————————
21,54
	
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	3,800	25,24
——————————
9,61
	95,93
——————————
36,52
	
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)
	buc	4,000	25,28
——————————
8,46
	101,13
——————————
33,85
	
51	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc	2,000	822,55
——————————
78,85
	1 645,10
——————————
157,70
	
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,000	448,46
——————————
63,47
	896,93
——————————
126,93
	
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,000	1 413,04
——————————
161,54
	2 826,08
——————————
323,08
	
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	8,400	50,50
——————————
24,23
	424,17
——————————
203,53
	
55	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota:Racord metal-polipropilena F 20mm x1/2"
	buc	6,000	50,03
——————————
13,46
	300,16
——————————
80,77
	
56	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)
	buc	6,000	66,54
——————————
11,54
	399,23
——————————
69,23

		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare
Inclusiv salariu				7 103,80
1 177,45	
							
		Total Bloc sanitar
Inclusiv salariu				27 580,94
6 632,75	
							
		Total SUBSOL
Inclusiv salariu				267 667,93
89 858,37	
		2. ETAJ I
					
		2.1. Demontari si evacuari
					
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	29,700	16,15
——————————
16,15
	479,74
——————————
479,74
	
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	50,400	17,69
——————————
17,69
	891,70
——————————
891,70
	
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	206,400	20,77
——————————
20,77
	4 286,90
——————————
4 286,90
	
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	185,660	12,31
——————————
12,31
	2 285,12
——————————
2 285,12
	
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (in locurile deteriorate)
	m2	82,000	10,38
——————————
10,38
	851,56
——————————
851,56
	
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	49,300	36,15
——————————
36,15
	1 782,40
——————————
1 782,40
	
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,000	42,31
——————————
42,31
	84,62
——————————
84,62
	
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	36,54
——————————
36,54
	73,08
——————————
73,08
	
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (blocuri sanitare)
	m2	41,400	61,54
——————————
61,54
	2 547,76
——————————
2 547,76
	
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,800	30,00
——————————
30,00
	203,98
——————————
203,98
	
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	6,800	11,54
——————————
11,54
	78,46
——————————
78,46
	
68	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	9,100	71,92
——————————
71,92
	654,50
——————————
654,50
	
69	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t	9,100	21,15
——————————
21,15
	192,49
——————————
192,49
	
70	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	9,100	64,51
——————————
0,00
	587,00
——————————
0,00

		Total Demontari si evacuari
Inclusiv salariu				14 999,31
14 412,31	
		2.2. Tavane
					
71	CJ04C	Profiluri  si ornamente decorative din polistirol,aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	245,600	31,77
——————————
19,23
	7 801,67
——————————
4 723,20
	
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	195,900	3,39
——————————
1,15
	663,86
——————————
226,02
	
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2	119,300	25,27
——————————
21,15
	3 014,50
——————————
2 523,69
	
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2	195,900	32,22
——————————
21,15
	6 312,35
——————————
4 144,13

		Total Tavane
Inclusiv salariu				17 792,38
11 617,04	
		2.3. Pereti
					
75	СF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane,  inclusiv glafurile cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie
	m2	4,200	127,96
——————————
68,74
	537,44
——————————
288,69
	
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	82,000	5,10
——————————
1,15
	418,11
——————————
94,62
	
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	82,000	74,42
——————————
46,16
	6 102,69
——————————
3 784,71
	
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	771,310	3,39
——————————
1,15
	2 613,85
——————————
889,98
	
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	265,300	59,86
——————————
46,92
	15 881,56
——————————
12 449,00
	
80	CK18C	Montarea coltare din aluminiu
	m	118,000	12,36
——————————
10,00
	1 458,81
——————————
1 180,03
	
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	265,300	14,07
——————————
7,69
	3 732,11
——————————
2 040,82
	
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	771,310	25,27
——————————
21,15
	19 489,82
——————————
16 316,57
	
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2	771,310	32,22
——————————
21,15
	24 853,42
——————————
16 316,56

		Total Pereti
Inclusiv salariu				75 087,81
53 360,98	
		2.4. Pardosea
					
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	206,400	5,10
——————————
1,15
	1 052,40
——————————
238,15
	
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	206,400	112,47
——————————
9,00
	23 212,99
——————————
1 857,65
	
86	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele  de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)
	m2	206,400	402,56
——————————
59,62
	83 088,25
——————————
12 304,92

		Total Pardosea
Inclusiv salariu				107 353,64
14 400,72	
		2.5. Tamplarie
					
87	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat,inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)
	m2	26,180	1 455,98
——————————
69,23
	38 117,61
——————————
1 812,50
	
88	CK33B	Miner pentru usi
	buc	15,000	211,93
——————————
36,93
	3 178,91
——————————
553,91
	
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	15,000	347,66
——————————
96,16
	5 214,85
——————————
1 442,35
	
90	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi  inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea  minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituru (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare) si delimitare coridor
	m2	9,690	1 838,34
——————————
38,08
	17 813,51
——————————
368,97

		Total Tamplarie
Inclusiv salariu				64 324,88
4 177,73	
		2.6. Bloc sanitar
					
		2.6.1. Tavan
					
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	6,800	3,39
——————————
1,15
	23,03
——————————
7,83
	
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2	6,800	25,27
——————————
21,15
	171,82
——————————
143,85
	
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umezeala)
	m2	6,800	32,22
——————————
21,15
	219,11
——————————
143,85

		Total Tavan
Inclusiv salariu				413,96
295,53	
		2.6.2. Pereti
					
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	41,400	5,10
——————————
1,15
	211,10
——————————
47,78
	
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	41,400	74,43
——————————
46,16
	3 081,20
——————————
1 910,82
	
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)
	m2	41,400	297,68
——————————
63,46
	12 323,81
——————————
2 627,35
	
97	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete 
	buc	2,000	818,73
——————————
26,93
	1 637,45
——————————
53,85

		Total Pereti
Inclusiv salariu				17 253,56
4 639,80	
		2.6.3. Pardosea
					
98	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi Linicrom)
	m2	6,800	115,20
——————————
3,08
	783,33
——————————
20,91
	
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,800	55,21
——————————
26,92
	375,46
——————————
183,08
	
100	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	6,800	18,58
——————————
9,23
	126,37
——————————
62,76
	
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)
	m2	6,800	242,52
——————————
42,31
	1 649,14
——————————
287,70

		Total Pardosea
Inclusiv salariu				2 934,30
554,45	
		2.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare
					
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (inclusiv coloana)
	m	5,100	41,33
——————————
12,31
	210,79
——————————
62,76
	
103	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm
	buc	2,000	36,94
——————————
14,62
	73,87
——————————
29,23
	
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 90)
	buc	3,000	25,85
——————————
10,77
	77,55
——————————
32,31
	
105	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere 100x50 mm)
	buc	2,000	26,43
——————————
10,77
	52,86
——————————
21,54
	
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	3,800	25,24
——————————
9,61
	95,93
——————————
36,52
	
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)
	buc	4,000	25,28
——————————
8,46
	101,13
——————————
33,85
	
108	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc	2,000	822,55
——————————
78,85
	1 645,10
——————————
157,70
	
109	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,000	448,46
——————————
63,47
	896,93
——————————
126,93
	
110	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,000	1 413,04
——————————
161,54
	2 826,08
——————————
323,08
	
111	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	8,400	50,50
——————————
24,23
	424,17
——————————
203,53
	
112	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota:Racord metal-polipropilena F 20mm x1/2"
	buc	6,000	50,03
——————————
13,46
	300,16
——————————
80,77
	
113	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)
	buc	6,000	66,54
——————————
11,54
	399,23
——————————
69,23

		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare
Inclusiv salariu				7 103,80
1 177,45	
							
		Total Bloc sanitar
Inclusiv salariu				27 705,62
6 667,23	
							
		Total ETAJ I
Inclusiv salariu				307 263,64
104 636,01	
		3. ETAJ II
					
		3.1. Demontari si evacuari
					
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	30,100	16,15
——————————
16,15
	486,26
——————————
486,26
	
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	82,100	17,69
——————————
17,69
	1 452,62
——————————
1 452,62
	
116	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	218,900	20,77
——————————
20,77
	4 546,54
——————————
4 546,54
	
117	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	338,440	12,31
——————————
12,31
	4 165,53
——————————
4 165,53
	
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (in locurile deteriorate)
	m2	178,300	10,38
——————————
10,38
	1 851,63
——————————
1 851,63
	
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	96,000	36,15
——————————
36,15
	3 470,86
——————————
3 470,86
	
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	2,000	42,31
——————————
42,31
	84,62
——————————
84,62
	
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	2,000	36,54
——————————
36,54
	73,08
——————————
73,08
	
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (blocuri sanitare)
	m2	41,400	61,54
——————————
61,54
	2 547,76
——————————
2 547,76
	
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,800	30,00
——————————
30,00
	203,98
——————————
203,98
	
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	6,800	11,54
——————————
11,54
	78,46
——————————
78,46
	
125	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	10,120	71,93
——————————
71,93
	727,89
——————————
727,89
	
126	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t	10,120	21,15
——————————
21,15
	214,08
——————————
214,08
	
127	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	10,120	64,50
——————————
0,00
	652,75
——————————
0,00

		Total Demontari si evacuari
Inclusiv salariu				20 556,06
19 903,31	
		3.2. Tavane
					
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	218,900	296,22
——————————
84,62
	64 842,01
——————————
18 522,77

		Total Tavane
Inclusiv salariu				64 842,01
18 522,77	
		3.3. Pereti
					
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	178,300	5,10
——————————
1,15
	909,14
——————————
205,75
	
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	178,300	74,42
——————————
46,15
	13 269,58
——————————
8 229,43
	
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	835,600	3,39
——————————
1,15
	2 831,76
——————————
964,19
	
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	292,400	59,86
——————————
46,92
	17 503,84
——————————
13 720,66
	
133	CK18C	Montarea coltare din aluminiu
	m	115,800	12,36
——————————
10,00
	1 431,62
——————————
1 158,04
	
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	292,400	14,07
——————————
7,69
	4 113,34
——————————
2 249,29
	
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	835,600	25,27
——————————
21,15
	21 114,35
——————————
17 676,60
	
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2	835,600	32,22
——————————
21,15
	26 925,02
——————————
17 676,60

		Total Pereti
Inclusiv salariu				88 098,65
61 880,56	
		3.4. Pardosea
					
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	218,900	5,10
——————————
1,15
	1 116,15
——————————
252,59
	
138	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2	218,900	112,47
——————————
9,00
	24 618,80
——————————
1 970,14
	
139	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele  de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)
	m2	218,900	402,56
——————————
59,62
	88 120,26
——————————
13 050,14

		Total Pardosea
Inclusiv salariu				113 855,21
15 272,87	
		3.5. Tamplarie
					
140	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat,inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)
	m2	26,180	1 455,98
——————————
69,23
	38 117,61
——————————
1 812,50
	
141	CK33B	Miner pentru usi
	buc	15,000	211,93
——————————
36,93
	3 178,91
——————————
553,91
	
142	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	15,000	347,66
——————————
96,16
	5 214,85
——————————
1 442,35
	
143	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi  inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa-din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea  minim 1.5 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118 mm si grosimea 60 mm, Sticla dubla cu minimum 16 mm despartituru (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare) si delimitare coridor
	m2	9,690	1 838,34
——————————
38,08
	17 813,51
——————————
368,97

		Total Tamplarie
Inclusiv salariu				64 324,88
4 177,73	
		3.6. Bloc sanitar
					
		3.6.1. Tavan
					
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	6,800	3,39
——————————
1,15
	23,03
——————————
7,83
	
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2	6,800	25,27
——————————
21,15
	171,82
——————————
143,85
	
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila rezistenta la umezeala)
	m2	6,800	32,22
——————————
21,15
	219,11
——————————
143,85

		Total Tavan
Inclusiv salariu				413,96
295,53	
		3.6.2. Pereti
					
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	41,400	5,10
——————————
1,15
	211,10
——————————
47,78
	
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	41,400	74,43
——————————
46,16
	3 081,20
——————————
1 910,82
	
149	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiarul)
	m2	41,400	297,68
——————————
63,46
	12 323,81
——————————
2 627,35
	
150	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete 
	buc	2,000	818,73
——————————
26,93
	1 637,45
——————————
53,85

		Total Pereti
Inclusiv salariu				17 253,56
4 639,80	
		3.6.3. Pardosea
					
151	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum (2 straturi Linicrom)
	m2	6,800	115,20
——————————
3,08
	783,33
——————————
20,91
	
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,800	55,21
——————————
26,92
	375,46
——————————
183,08
	
153	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2	6,800	18,58
——————————
9,23
	126,37
——————————
62,76
	
154	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul)
	m2	6,800	242,52
——————————
42,31
	1 649,14
——————————
287,70

		Total Pardosea
Inclusiv salariu				2 934,30
554,45	
		3.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare
					
155	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (inclusiv coloana)
	m	5,100	41,33
——————————
12,31
	210,79
——————————
62,76
	
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm
	buc	2,000	36,94
——————————
14,62
	73,87
——————————
29,23
	
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (cot 90)
	buc	3,000	25,85
——————————
10,77
	77,55
——————————
32,31
	
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (trecere 100x50 mm)
	buc	2,000	26,43
——————————
10,77
	52,86
——————————
21,54
	
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	3,800	25,24
——————————
9,61
	95,93
——————————
36,52
	
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)
	buc	4,000	25,28
——————————
8,46
	101,13
——————————
33,85
	
161	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton(tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc	2,000	822,55
——————————
78,85
	1 645,10
——————————
157,70
	
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,000	448,46
——————————
63,47
	896,93
——————————
126,93
	
163	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,000	1 413,04
——————————
161,54
	2 826,08
——————————
323,08
	
164	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	8,400	50,50
——————————
24,23
	424,17
——————————
203,53
	
165	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota:Racord metal-polipropilena F 20mm x1/2"
	buc	6,000	50,03
——————————
13,46
	300,16
——————————
80,77
	
166	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar)
	buc	6,000	66,54
——————————
11,54
	399,23
——————————
69,23

		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare
Inclusiv salariu				7 103,80
1 177,45	
							
		Total Bloc sanitar
Inclusiv salariu				27 705,62
6 667,23	
							
		Total ETAJ II
Inclusiv salariu				379 382,43
126 424,47	
		4. Casa scarii
					
		4.1. Demontari si evacuari
					
167	RpCO56A	Demontari: timplarie alumin (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	10,550	16,15
——————————
16,15
	170,42
——————————
170,42
	
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	163,200	10,38
——————————
10,38
	1 694,79
——————————
1 694,79
	
169	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)
	kg	132,300	1,73
——————————
1,54
	229,09
——————————
203,54
	
170	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	6,400	71,93
——————————
71,93
	460,33
——————————
460,33
	
171	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1
	t	6,400	21,15
——————————
21,15
	135,39
——————————
135,39
	
172	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t	6,400	64,49
——————————
0,00
	412,75
——————————
0,00

		Total Demontari si evacuari
Inclusiv salariu				3 102,77
2 664,47	
		4.2. Tavan
					
173	СF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie
	m2	65,900	145,60
——————————
84,69
	9 595,35
——————————
5 581,09
	
174	CJ04C	Profiluri  si ornamente decorative din polistirol,aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (forma se va coordona cu beneficiarul)
	m	22,100	31,76
——————————
19,23
	702,00
——————————
424,99
	
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 
	m2	65,900	3,39
——————————
1,15
	223,31
——————————
76,02
	
176	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (in locurile deteriorate)
	m2	65,900	50,54
——————————
42,31
	3 330,41
——————————
2 788,17
	
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2	65,900	32,22
——————————
21,15
	2 123,44
——————————
1 394,06

		Total Tavan
Inclusiv salariu				15 974,51
10 264,33	
		4.3. Pereti
					
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	163,200	5,10
——————————
1,15
	832,15
——————————
188,33
	
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	163,200	74,42
——————————
46,16
	12 145,88
——————————
7 532,50
	
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	163,200	3,39
——————————
1,15
	553,08
——————————
188,33
	
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	163,200	59,86
——————————
46,92
	9 769,57
——————————
7 658,02
	
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	163,200	14,07
——————————
7,69
	2 295,82
——————————
1 255,42
	
183	CK18C	Montarea coltare din aluminiu
	m	96,000	12,36
——————————
10,00
	1 186,82
——————————
960,02
	
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	163,200	25,27
——————————
21,15
	4 123,82
——————————
3 452,40
	
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se va coordona cu beneficiar)
	m2	163,200	32,22
——————————
21,15
	5 258,69
——————————
3 452,39
	
186	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX
	m	17,200	854,62
——————————
34,62
	14 699,40
——————————
595,40

		Total Pereti
Inclusiv salariu				50 865,23
25 282,81	
		4.4. Pardosea
					
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (betonogrunt)
	m2	218,900	5,10
——————————
1,15
	1 116,15
——————————
252,59
	
188	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILONAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450x450 mm (Culoarea forma si dimensiunile se vor coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)
	m2	41,200	268,27
——————————
42,31
	11 052,70
——————————
1 743,12
	
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILONAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2	33,120	361,21
——————————
148,27
	11 963,30
——————————
4 910,80
	
190	CG18A	Plinte orizontale cu  inaltimea minim de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)
	m	58,610	59,78
——————————
32,69
	3 503,98
——————————
1 916,16
	
191	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei
	m	67,500	47,00
——————————
8,49
	3 172,64
——————————
573,36

		Total Pardosea
Inclusiv salariu				30 808,77
9 396,03	
							
		Total Casa scarii
Inclusiv salariu				100 751,28
47 607,64	

		Total	 lei			1 055 065,28
	
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			82 918,46
	
		Transport materialelor	5,00 %			34 197,81
	
		Total	100,00 +			1 172 181,55
	
		Cheltuieli de regie	10,50 %			123 079,06
	
		Total	100,00 +			1 295 260,61
	
		Beneficiu de deviz	6,00 %			77 715,64
	
		Total	100,00 +			1 372 976,25
	
		TVA	20,00 %			274 595,25

Total deviz:
Inclusiv salariu				1 647 571,50
——————
368 526,49

Intocmit 	Director SRL"Carnals Grup" Iacovlev Iurie	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)