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                                                                                                                                                                                                                                      Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                       la Documentația standard nr.115
                                                                                                                                                                             din 15.09.2021
[bookmark: _Hlk77771394]                                                                                                               Specificaţii tehnice
                                                  [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției:____________________

	Denumirea bunurilor/
serviciilor 
	Denumirea modelului bunului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Aparate de aer condiționat pentru clădirile administrative, inclusiv

	Direcția nr.1
	25 Buc.

	
	
	Capacitatea aparatelor: pentru încăperi cu suprafața de 20–35 m² – 90 bucăți, cu capacitatea nominală de 9.000- 62 buc–12.000 BTU- 26 buc/h; pentru încăperi cu suprafața de 45–60 m² – 2 bucăți, cu capacitatea nominală de 18.000 BTU/h.  Tipul aparatului: sistem de climatizare de tip split sau multisplit, în funcție de configurația și necesarul fiecărei încăperi.  Moduri de funcționare: aparatele trebuie să asigure obligatoriu funcțiile de: răcire; încălzire;  dezumidificare; ventilare.  Funcții obligatorii: aparatele trebuie să fie dotate cu: funcție timer/ programare; funcție de autodiagnosticare; telecomandă pentru controlul și reglarea parametrilor de funcționare. Eficiență energetică: minimum clasa A++, conform etichetei energetice și documentației tehnice oficiale a producătorului. Performanță energetică: aparatele ofertate trebuie să dispună de valori declarate pentru indicatorii sezonieri SEER și SCOP, conform documentației tehnice oficiale a producătorului. Agent frigorific: R32 sau alt agent frigorific cu impact redus asupra mediului, echivalent din punct de vedere tehnic și permis pentru utilizare conform legislației în vigoare. Nivelul de zgomot: nivelul de presiune acustică al unității interioare nu va depăși 40 dB(A), conform documentației tehnice oficiale a producătorului. Putere electrică nominală: maximum 1,2 kW/unitate, conform prevederilor Circularului intern aplicabil. Alimentarea electrică: aparatele trebuie să fie compatibile cu parametrii rețelei electrice existente și să respecte cerințele producătorului privind alimentarea și conectarea la rețeaua electrică. Filtrarea aerului: unitatea interioară trebuie să fie echipată cu filtre lavabile și accesibile, care să permită efectuarea operațiunilor de curățare și întreținere. Repornire automată: aparatele trebuie să dispună de funcție de repornire automată după întreruperea și restabilirea alimentării electrice, conform caracteristicilor tehnice ale modelului ofertat. Regimul de încălzire: aparatele trebuie să permită funcționarea în regim de încălzire în intervalul de temperatură exterioară prevăzut de producător pentru modelul ofertat.  Regimul de răcire: aparatele trebuie să permită funcționarea în regim de răcire în intervalul de temperatură exterioară prevăzut de producător pentru modelul ofertat. Construcția și exploatarea: unitățile interioare și exterioare trebuie să fie destinate utilizării în condiții normale de exploatare și să corespundă cerințelor producătorului privind instalarea, exploatarea și întreținerea. Starea produselor: toate aparatele ofertate trebuie să fie noi, neutilizate și fără defecte, provenite din fabricație de serie și să fie livrate în ambalajul original al producătorului, după caz. Conformitatea produselor: aparatele trebuie să respecte cerințele tehnice și de conformitate aplicabile și să fie însoțite de documentele necesare pentru confirmarea conformității și caracteristicilor tehnice declarate. Confirmarea caracteristicilor tehnice: caracteristicile tehnice declarate de operatorul economic în ofertă trebuie să fie confirmate prin documentația tehnică oficială a producătorului, inclusiv prin fișe tehnice, cataloage, etichete energetice sau alte documente relevante. Compatibilitatea componentelor: unitățile interioare și exterioare ofertate în cadrul aceluiași sistem trebuie să fie compatibile între ele și să formeze un sistem complet și funcțional, conform configurației aprobate de producător. Accesibilitatea pentru întreținere: construcția aparatului trebuie să permită efectuarea operațiunilor uzuale de curățare, întreținere și mentenanță în condiții normale de exploatare.
	
	

	Direcția nr.3
	65 buc
	
	
	
	
	

	Total
	85 buc
	
	
	
	
	




	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________














	Anexa nr.23
  la Documentația standard nr.115
din 15.09.2021
Specificații de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Canti-tatea
U.M.
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
făraTV

	Termenul de
livrare/pr estare
	Clasificație bugetară
(IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	39717200-3
	Aparate de aer condiționat pentru clădirile administrative, inclusiv

	Direcția nr.1
	9000  BTU
	8 buc
	
	
	
	Termen de livrare instalare si functiune maxim 25.10.2026
	
	

	
	12000 BTU
	15buc
	
	
	
	
	
	

	
	18000BTU
	2 buc
	
	
	
	
	
	

	Total Direcția nr.1
	25 buc
	
	
	
	
	
	

	Direcția nr.3
	9000  BTU
	54 buc
	
	
	
	
	
	

	
	12000 BTU
	11 buc
	
	
	
	
	
	

	Total Direcția nr.3
	65 buc
	
	
	
	
	
	

	 Total Direcția 1 + Direcția 3
	[bookmark: _GoBack]90 buc
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	






