CAIET DE SARCINI

Reparatia stradelei Decebal din or. Falesti

   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Reparatia imbracamintei rutiere
	
		1.1. Pregatirea terenului
	
1	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,4300
	
2	TsI51A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t	69,0000
	
3	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	0,8500
	
		1.2. Pk 00+00 - 00+17 (+15m drum lateral)
	
4	DG04A
	Desfacerea de borduri de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip
	m	15,0000
	
5	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (pentru borduri)
	100 m3	0,0350
	
6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	3,5000
	
7	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	1,7000
	
8	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	44,0000
	
9	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm
	m2	280,0000
	
10	TsI51A1
	Transportarea materialuluyi frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km
	t	33,0000
	
11	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie
	100m2	2,8000
	
12	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,0840
	
13	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice 4 cm
	t	27,0000
	
14	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,0840
	
15	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	280,0000
	
		1.3. PK 00+17 - 1+00 (L=83m, b=6m)
	
16	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (pentru borduri)
	100 m3	0,1570
	
17	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	15,7000
	
18	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	7,8000
	
19	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	196,0000
	
20	RpDA04C
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea k=2 a/greider
Коэффициент к машинам=2,0000	m2	520,0000
	
21	RpDD02C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	42,0000
	
22	RpDD02B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=8 cm)
	m3	42,0000
	
23	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	0,3120
	
24	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica
	m2	520,0000
	
25	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,1560
	
26	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	520,0000
	
27	RpAcF01D
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200
	buc	2,0000
	
		1.4. PK 1+00 - 1+30 ( b=3,5m, cerc d=4,0m,  drum lateral L=10m, b=3m)
	
28	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (pentru borduri)
	100 m3	0,1150
	
29	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	11,5000
	
30	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	5,7000
	
31	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	144,0000
	
32	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (patul drumului 180m2)	100 m3	0,3600
	
33	RpDA04C
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	220,0000
	
34	RpDD02C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=10cm
	m3	40,0000
	
35	RpDD02B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=10 cm)
	m3	40,0000
	
36	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	0,2400
	
37	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica
	m2	400,0000
	
38	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,1200
	
39	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica
	m2	400,0000
	
40	RpAcF02C
	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A prefabricata
Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200
	buc	1,0000
	
		1.5. Rigola beton 10m
	
41	DI95
	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II
	100 m3	0,0550
	
42	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	7,0000
	
43	CC03A
	Montare plase sudate cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	43,0000
	
44	DI130
	Consolidarea rigolilor cu beton monolit M400 h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm
Alte materiale=1,0300
Alte utilaje=1,0300
	100m2	0,2000
	
45	DI131        k=5
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130
Alte materiale=5,0300
Коэффициент к трудозатратам=5,0000
Коэффициент к машинам=5,0000
	100m2	-0,2000
	
		1.6. Drum lateral L=125m, b=3.0m (+40m2 intrare dreapta)
	
46	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (coborirea acostamentelor)
	100 m3	0,5700
	
47	TsI50A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km
	t	92,0000
	
48	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II
	100m2	0,8700
	
49	RpDA04C
	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea
	m2	400,0000
	
50	RpDD02C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare si fara innoroire h=8cm	m3	32,0000
	
51	RpDD02B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (H=8 cm)	m3	32,0000
	
52	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)	m2	160,0000
	
53	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,3360
	
54	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	560,0000
	
55	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,1680
	
56	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	560,0000
	
57	DI115
	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Amestec fr.0-40)
	m2	120,0000