Reconstructia capitala a gradinitei nr 166 din or. Chisinau, sect. Buiucani, str. N. Costin, 63/3, mun. Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

LOTUL – 1. Lucrari de asfaltare
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de asfaltare
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de pregatire
			
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	295,000	
 2	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	50,000	
 3	DI118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 
	m3	135,000	
 4	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - Incarcarea materialelor decapate
	100 m3	1,980	
 5	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	373,400	
 6	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3	28,000	
 7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. - Incarcarea materialelor demolate
	100 m3	0,280	
 8	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	67,200	
 9	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,460	
 10	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	73,600	
 		Capitolul 1.2. Borduri
			
11	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - BR100.30.15 - vibropresat
	m	295,000	
 		Capitolul 1.3. Asfaltare de Tip A-1
			
12	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - H=0.20 m
	m3	25,600	
 13	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip - H=0.10 m
	m3	12,800	
 14	DB02C
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) - Bitum 0.50 L/m2
	100m2	1,280	
 15	DB16H k=1.5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Gr=6.0 cm
	m2	128,000	
 		Capitolul 1.4. Asfaltare de Tip A-2
			
16	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 8.0 %
	m3	200,000	
 17	DB02C
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) - Bitum 0.650 L/m2
	100m2	24,980	
 18	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	2 498,000	
 		Capitolul 1.5. Asfaltare de Tip A-3
			
19	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - H=0.08 m
	m3	43,520	
 20	DB02C
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback) - Bitum 0.650 L/m2
	100m2	5,440	
 21	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	544,000	

	                                                                                                         

INVESTITOR                                                                                              ION VRINCEAN	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	

L.S.