Сети водопровода и канализации района  ''Заялпужие'' в мун. Комрат (3/2018-НК)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1и
Наружные сети водопровода
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1.  Cети водопровода B1
			
		Capitolul 1.1. Земляные работы.
			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка  cухого грунта  II гр. экскаватором)
	100 m3	50,64	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка  вручную в сухих  грунтах)
	m3	157,00	
 3	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Раз-ка грунта вручную у сущ. колодцев)
	m3	6,00	
 4	TsA16B1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)
	m3	42,60	
 5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности)
	100 m3	0,20	
 6	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание вытесненного грунта)
	100 m3	6,74	
 7	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)
	100 m3	6,74	
 8	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	1 146,00	
 9	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)
	100 m3	6,74	
 10	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)
	m3	920,00	
 11	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)
	m3	920,00	
 12	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)
	100 m3	36,81	
 13	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта  мех. трамбовками)
	100 m3	36,81	
 14	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip(песчанное основание)
	m3	342,00	
 		Capitolul 1.2. Трубопрводная арматура.
			
15	AcB06В
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm  (Пож. гидрант  Н=750mm)(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	28,00	
 16	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чуг.  фланц. c обрез. клином  d=80mm)(Tehnotitan)
	buc	49,00	
 17	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чуг.  фланц. c обрез. клином  d=50mm)(Tehnotitan)
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.3. Фланцы.
			
18	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 90 mm  (Фланец  ст. свободный ф90мм)(Uniplast)
	buc	106,00	
 19	AcA23A
	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla,  avind diametrul de 65 mm  (Фланец  ст. свободный ф65мм)(Uniplast)
	buc	2,00	
 20	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Фланец чугунный переходный ф100x65)(Uniplast)
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.4. Трубы и фасонные части.
			
21	AcA52C
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба  PE 100 PN8 SDR 21  ф90x4,3)(Uniplast)
	m	6 485,50	
 22	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба  PE 100 PN8 SDR 21  ф63x3)
	m	361,00	
 23	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei ( ф90x4,3)
	m	6 485,50	
 24	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф63x3)
	m	361,00	
 25	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	6 846,50	
 26	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(1шт)
	m	28,50	
 27	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(1шт)
	m	26,50	
 28	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(1шт)
	m	24,00	
 29	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(1шт)
	m	21,00	
 30	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)3)(1шт)
	m	17,00	
 31	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(2шт)
	m	30,00	
 32	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(2шт)
	m	28,00	
 33	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(1шт)
	m	13,00	
 34	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3) (2шт)
	m	25,00	
 35	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3) (2шт)
	m	24,00	
 36	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3) (2шт)
	m	18,00	
 37	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(1шт)
	m	6,50	
 38	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф140x3)(1шт)
	m	3,50	
 39	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф110x2,5)(1шт)
	m	17,50	
 40	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф110x2,5)(1шт)
	m	15,50	
 41	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф110x2,5)(1шт)
	m	14,50	
 42	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PEHD ф110x2,5)(1шт)
	m	13,50	
 43	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Крест чугунный фланцевый  с пожарной  подставкой ф100x100)-(УЧТЕН  В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 44	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый  с пожарной  подставкой ф100x100)-(УЧТЕН  В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	12,00	
 45	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый  ф100x100)-(УЧТЕН  В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 46	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Пожарная  подставка ф100)-(УЧТЕНА  В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	15,00	
 47	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin  electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф90мм)(Uniplast)
	buc	106,00	
 48	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin  electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip  сap la cap  intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Втулка под фланец ф63мм)
	buc	4,00	
 49	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin  electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip  сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Тройник PE ф90мм)
	buc	8,00	
 50	GD54B
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm  (Муфта эл. фуз.  ф90мм)
	buc	7,00	
 51	GD54K
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315 mm(Отвод   эл. фуз.  ф315x90)
	buc	1,00	
 52	GD54C
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 110 mm ( Отвод  эл.фуз. ф110x90)
	buc	6,00	
 53	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin  electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip   сap la cape intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Заглушка PE ф90мм)
	buc	4,00	
 54	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip  сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Заглушка PE ф63мм)
	buc	4,00	
 55	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip  сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый  90* PN 8ф90)
	buc	4,00	
 56	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip  сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый  60* PN 8ф90)
	buc	27,00	
 57	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip  сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый  30* PN 8ф90)
	buc	23,00	
 58	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip   сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый  15* PN 8ф90)
	buc	16,00	
 59	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip  сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый  60* PN 8ф63)
	buc	2,00	
 60	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip  сap la cap intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot)  se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый  30* PN 8ф63)
	buc	2,00	
 61	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Бетон на упоры В7,5)
	m3	5,40	
 62	Pret de piata
	Cигнальная лента
	buc	6 846,50	
 63	AcF09A
	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель пожарных гидрантов)
	buc	28,00	
 		Capitolul 1.5. Колодцы водопроводные-40шт
			
64	AcE10B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м,(МК)- с гидроизоляцией )
	m3	2,46	
 65	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство  водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)
	m3	53,95	
 66	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦД-10)-cтоимость
	put	3,00	
 67	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦД-15)-cтоимость
	put	37,00	
 68	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9)-cтоимость
	put	3,00	
 69	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦ10-9а)-cтоимость
	put	3,00	
 70	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-6)-cтоимость
	put	2,00	
 71	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9)-cтоимость
	put	36,00	
 72	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦ15-9а)-cтоимость
	put	37,00	
 73	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.0 m,(КЦП1-10-2)-cтоимость
	put	3,00	
 74	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-2)-cтоимость
	put	9,00	
 75	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul  1.5 m,(КЦП1-15-2)-cтоимость
	put	28,00	
 76	Pret de piata
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)-cтоимость
	put	118,00	
 77	Pret de piata
	Сostul -Capac cu rama tip ''Т"-cтоимость
	buc	40,00	
 78	Pret de piata
	Cтоимость стремянок С2-cтоимость
	kg	683,20	
 79	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок)  
	t	0,68	
 80	Pret de piata
	Cтоимость закладных деталей МС....
	kg	956,00	
 81	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)
	t	0,96	
 82	CF07C1
	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite,  pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)
	m2	265,00	
 83	SA34G
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Гильзы   PE ф90)
	buc	59,00	
 84	SA34E
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2"(Гильзы   PE ф63)
	buc	4,00	
 85	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)
	m3	5,32	
 86	DB16B
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка)
	m2	53,20	
 		Capitolul 1.6. Разборка и восстановление аcфальтобетонного , щебеночного  и бетонного  покрытия дороги.
			
		Capitolul 1.6.1. Разборка и восстановление acфальтобетонного покрытия дороги  (S=484,5x0,7=339,15м2)
			
87	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в асфальтобетонном покрытии)
	m	969,00	
 88	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги )
	m3	23,74	
 89	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  основания  дороги)
	100 m3	0,61	
 90	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	33,92	
 91	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	61,00	
 92	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	339,00	
 93	DB19E
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica 
	m2	339,00	
 		Capitolul 1.6.2. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги.(S=2698x0,7=1888,6м2)
			
94	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (разборка щебеночного  покрытия  дороги)
	100 m3	3,40	
 95	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip  ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	188,86	
 96	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного покрытия   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	339,95	
 		Capitolul 1.6.3. Разборка и восстановление бетонного покрытия S=9x0,7=6,3м2
			
97	DC04A
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Резка швов в бетонном покрытии)
	m	18,00	
 98	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (разборка бетонного покрытия дороги )
	m3	0,95	
 99	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основания дороги)
	m3	0,63	
 100	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta  (Восстановление щебеночного основания   дороги с учетом 50% возврата щебня)
	m3	0,95	
 101	DC05A
	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см)
	m2	6,30	
 		Capitolul 1.6.4. Разборка и восстановление  покрытия из плитки. (S=21x0,7м=15м2)
			
102	DG03A
	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Разборка существующего покрытия на тротуарах из бетонной плитки Н=5см)
	m2	15,00	
 103	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Уст-во выравнивающего слоя из цементно-песчанной смеси  H=0,05м(М1:3) с устройством покрытия из вибропрес. тротуарной плитки (СУЩЕСТВУЮЩЕЙ)- H=0,05м)
	m2	15,00	
 		Capitolul 1.6.5. Вывоз мусора.
			
104	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка)
	100 m3	2,25	
 105	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	375,09	
 		Capitolul 2. Монтажные работы
			
106	AcB06В
	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm  (Пож. гидрант  Н=750mm)
	buc	28,00	
 107	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Крест чугунный фланцевый  с пожарной  подставкой ф100x100)
	buc	1,00	
 108	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый  с пожарной  подставкой ф100x100)
	buc	12,00	
 109	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный фланцевый  ф100x100)
	buc	1,00	
 110	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  avind diametrul de 50-100 mm (Пожарная  подставка ф100x100)
	buc	15,00	
 		Capitolul 3. Оборудование.
			
111	Pret de piata
	 Пожарный  гидрант   Н=750mm (''Uniplast'')
	put	28,00	
 112	Pret de piata
	Крест чугунный фланцевый  с пожарной  подставкой ф100x100
	buc	1,00	
 113	Pret de piata
	Тройник чугунный фланцевый  с пожарной  подставкой ф100x100
	buc	12,00	
 114	Pret de piata
	Тройник чугунный фланцевый   ф100x100
	buc	1,00	
 115	Pret de piata
	Пожарная  подставка ф100
	buc	15,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.