Formular Nr.1

CAIET DE SARCINI
pentru Cererea Ofertelor de Preţ

1. Denumerea beneficiarului de stat:  Primăria comunei Ciorescu
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria comunei Ciorescu
3. Obiectul achiziţiilor Lucrări de construcție a trotuarului adiacent clădirii IET          nr. 220 “LICURICI”, comuna Ciorescu, mun. Chișinău

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	Denumirea lucrărilor    	Unitatea de măsură 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Pavarea 
1.1. Lucarări de terasament, pavarea în curte 

1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton  de orice dimensiune, așezate pe beton
	m	79,00	
2	DC04B
	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri
	m	221,00	
3	TsA02C
	Săpătură manuală de pamânt în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare
	m3	8,25	
4	TsE01B
	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu
	100m2	0,25	
5	TsC54C
	Strat de fundație din pietriș
	m3	13,00	
6	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm
	m	478,00	
7	DE17A
	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2	1 377,00	
8	1111
	Efectuarea desene lego în pavaj
	m2	277,00	
9	TrI1AA02B1
	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1
	t	36,20	
		1.2. Lucarări de pavarea la paviloane
	
10	TsC02A1
	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulica, în pământ cu umiditate naturală descarcare în depozit teren catg. I.
	100 m3	0,165	
11	TsE01B
	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, în teren mijlociu
	100m2	0,12	
12	TsC54C
	Strat de fundație din pietriș
	m3	13,00	
13	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm
	m	244,00	
14	DE17A
	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm 
	m2	788,00	
15	TrI1AA02B1
	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgări prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 1
	t	8,12	

PRIMAR                                       SCRIPNIC Ivan