IMSP AMT Riscani  CMF10  Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie 
			
		Capitolul 1.1. Incapere Nr. 2( hol)
			
		Capitolul 1.1.1. Pereti 
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	154,16	
 2	DC04B k=0,4 mater.
	Taierea cu masina cu discuri  la pereti
	m	5,00	
 3	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 
	m3	0,35	
 4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	154,16	
 5	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	154,16	
 6	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	154,16	
 7	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	154,16	
 8	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	154,16	
 9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	4,00	
 		Capitolul 1.1.2. Tavan
			
10	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	85,48	
 		Capitolul 1.1.3. Glafuri,rigle,coloane
			
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	12,60	
 12	СF59F k sal 0.6
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	25,73	
 13	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	12,60	
 14	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	35,00	
 15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	38,33	
 16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	38,33	
 17	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	38,33	
 		Capitolul 1.1.4. Pardoseli
			
18	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	45,00	
 		Capitolul 1.1.5. Timplarie
			
19	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	12,50	
 20	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	10,30	
 21	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(dulap hidrant)
	m2	4,20	
 		Capitolul 1.2. Incapere Nr.10(dus)
			
		Capitolul 1.2.1. Pereti 
			
22	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	17,00	
 23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	17,00	
 24	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	17,00	
 25	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	3,00	
 26	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 27	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	17,00	
 		Capitolul 1.2.2. Tavan
			
28	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	2,44	
 29	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	2,44	
 30	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	2,44	
 31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	2,44	
 32	CF53B k=2
	Tencuieli interioare de 2 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga  la art CF52) 
	m2	2,44	
 33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,44	
 34	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	2,44	
 35	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	2,44	
 		Capitolul 1.2.3. Pardoseli
			
36	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	2,44	
 37	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	2,44	
 38	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	2,44	
 		Capitolul 1.2.4. Timplarie
			
39	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 40	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 
	m2	1,90	
 41	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.3. Incapere Nr. 11 (grup sanitar )
			
		Capitolul 1.3.1. Pereti 
			
42	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	7,50	
 43	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	7,50	
 44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	7,50	
 45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	7,50	
 46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	7,50	
 47	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	7,50	
 48	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 49	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	0,50	
 50	RpCM29D apl
	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc( umplerea rosturi cu chit fuga partial)
	m2	7,50	
 		Capitolul 1.3.2. Tavan
			
51	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	1,84	
 52	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	1,84	
 53	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	1,84	
 54	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	1,84	
 55	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	1,84	
 56	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	1,84	
 		Capitolul 1.3.3. Timplarie
			
57	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 58	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	1,85	
 59	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,00	
 60	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.4. Incapere Nr. 12 (grup sanitar)
			
		Capitolul 1.4.1. Pereti 
			
61	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	8,90	
 62	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	8,90	
 63	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	8,90	
 64	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	8,90	
 65	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	8,90	
 66	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	8,90	
 67	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 68	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	0,50	
 69	RpCM29D apl
	Finisarea placajelor prin ceruirea si lustruirea placajului din placi de gresie ceramica, gresie portelanata, faianta etc( umplerea rosturi cu chit fuga partial)
	m2	8,20	
 		Capitolul 1.4.2. Tavan
			
70	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	2,50	
 71	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	2,50	
 72	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	2,50	
 73	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	2,50	
 74	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	2,50	
 75	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	2,50	
 		Capitolul 1.4.3. Timplarie
			
76	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.)
	m2	1,90	
 77	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	1,85	
 78	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,00	
 79	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.5. Incapere Nr. 13( hol)
			
		Capitolul 1.5.1. Pereti 
			
80	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	33,60	
 81	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	33,60	
 82	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	33,60	
 83	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	33,60	
 84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	33,60	
 85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	33,60	
 86	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 		Capitolul 1.5.2. Tavan
			
87	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	8,90	
 		Capitolul 1.5.3. Glafuri,rigle,coloane
			
88	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	2,10	
 89	СF59F k sal 0.6
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	1,60	
 90	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	2,10	
 91	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	10,00	
 92	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	3,70	
 93	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	3,70	
 94	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	3,70	
 		Capitolul 1.5.4. Pardoseli
			
95	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	10,00	
 		Capitolul 1.6. Incapere Nr. 14(cabinet medical )
			
		Capitolul 1.6.1. Pereti 
			
96	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	18,38	
 97	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	15,75	
 98	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	7,35	
 99	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m
	100m2	0,07	
 100	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	39,27	
 101	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	33,60	
 102	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	39,27	
 103	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	21,00	
 104	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	39,27	
 105	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	39,27	
 106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	39,27	
 107	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	39,27	
 108	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	15,00	
 109	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	1,00	
 110	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	2,20	
 		Capitolul 1.6.2. Tavan
			
111	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	11,60	
 112	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	11,60	
 113	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	11,60	
 114	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	11,60	
 115	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	11,60	
 116	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	11,60	
 		Capitolul 1.6.3. Glafuri,rigle,coloane
			
117	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	5,70	
 118	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,70	
 119	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	21,00	
 120	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	5,70	
 121	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	5,70	
 122	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	5,70	
 		Capitolul 1.6.4. Pardoseli
			
123	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	6,00	
 124	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	5,60	
 125	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	7,40	
 126	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	11,60	
 127	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	11,60	
 128	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.6.5. Timplarie
			
129	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre etc.)
	m2	4,90	
 130	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	3,00	
 131	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice  (lat 250)
	m	2,00	
 132	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat 200
	m	2,00	
 133	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	1,90	
 134	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,00	
 135	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.7. Incapere Nr. 15( cabinet medical )
			
		Capitolul 1.7.1. Pereti 
			
136	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	21,00	
 137	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	21,30	
 138	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	40,32	
 139	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	28,80	
 140	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	40,32	
 141	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2	28,00	
 142	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	40,32	
 143	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	40,32	
 144	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	40,32	
 145	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	40,32	
 146	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	16,00	
 147	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	1,00	
 148	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	2,20	
 		Capitolul 1.7.2. Tavan
			
149	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	13,30	
 150	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	13,30	
 151	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	13,30	
 152	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	13,30	
 153	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	13,30	
 154	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	13,30	
 		Capitolul 1.7.3. Glafuri,rigle,coloane
			
155	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	5,70	
 156	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	5,70	
 157	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	21,00	
 158	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	5,70	
 159	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	5,70	
 160	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	5,70	
 		Capitolul 1.7.4. Pardoseli
			
161	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	13,30	
 162	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	13,30	
 163	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	13,30	
 164	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	13,30	
 165	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.7.5. Timplarie
			
166	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre etc.)
	m2	4,90	
 167	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	3,00	
 168	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice  (lat 250)
	m	2,00	
 169	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat 200
	m	2,00	
 170	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	1,90	
 171	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,00	
 172	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.8. Incapere Nr. 16( cabinet medical )
			
		Capitolul 1.8.1. Pereti 
			
173	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	42,11	
 174	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	2,20	
 175	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	42,10	
 176	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	2,10	
 177	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	42,11	
 178	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	42,11	
 179	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	42,11	
 180	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	42,11	
 181	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	16,00	
 182	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	1,00	
 183	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	2,10	
 		Capitolul 1.8.2. Tavan
			
184	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	12,50	
 185	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	12,50	
 186	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	12,50	
 187	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	12,50	
 188	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	12,50	
 189	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	12,50	
 		Capitolul 1.8.3. Glafuri,rigle,coloane
			
190	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	6,70	
 191	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,70	
 192	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	25,00	
 193	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	6,70	
 194	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	6,70	
 195	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	6,70	
 		Capitolul 1.8.4. Pardoseli
			
196	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	12,50	
 197	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	12,50	
 198	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	12,50	
 199	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.8.5. Timplarie
			
200	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre etc.)
	m2	4,90	
 201	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	3,00	
 202	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice  (lat 250)
	m	2,00	
 203	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat 200
	m	2,00	
 204	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	1,90	
 205	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,00	
 206	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.9. Incapere Nr. 17( cabinet medical )
			
		Capitolul 1.9.1. Pereti 
			
207	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti
	m2	45,50	
 208	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta
	m2	2,20	
 209	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	45,50	
 210	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	2,10	
 211	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	45,50	
 212	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	45,50	
 213	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	45,50	
 214	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (tip sansiro)
	m2	45,50	
 215	CK26C aplicativ
	Pervazuri montate la pereti  din polisteren (baghet )
	m	17,20	
 216	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC
	buc	2,00	
 217	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	2,10	
 		Capitolul 1.9.2. Tavan
			
218	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan
	m2	14,84	
 219	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact
	m2	14,84	
 220	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	14,84	
 221	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	14,84	
 222	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund
	m2	14,84	
 223	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan
	m2	14,84	
 		Capitolul 1.9.3. Glafuri,rigle,coloane
			
224	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite 
	m2	9,60	
 225	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	9,60	
 226	CK18C k sal 0.5
	 Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi)
	m	32,00	
 227	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor 
	m2	9,60	
 228	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa 
	m2	9,60	
 229	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual laglafuri (tip sansiro)
	m2	9,60	
 		Capitolul 1.9.4. Pardoseli
			
230	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	14,84	
 231	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2	14,84	
 232	CG36B
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de pvc, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 
	m2	14,84	
 233	CK18C
	Montarea proifil din aluminiu trecere la usi
	m	0,90	
 		Capitolul 1.9.5. Timplarie
			
234	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,ferestre etc.)
	m2	4,90	
 235	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv
	m2	3,00	
 236	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice  (lat 250)
	m	2,00	
 237	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu lat 200
	m	2,00	
 238	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat,
	m2	1,90	
 239	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	1,00	
 240	CK07B
	Ancandramnt  montate la usi 
	m	5,00	
 		Capitolul 1.10. Lucrari tehnico sanitare apeduct /canalizare
			
241	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m	15,00	
 242	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	10,00	
 243	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	6,00	
 244	RpCU05F1 k=3
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	6,00	
 245	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	4,00	
 246	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	6,00	
 247	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	6,00	
 248	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm
	m	28,00	
 249	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	10,00	
 250	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia 
	buc	15,00	
 251	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,00	
 252	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,00	
 253	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4"
	buc	4,00	
 254	RpIB10D
	Demontarea si Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 existente  - doar manopera (pentru a efectua lucrari de reparatie)
	buc	8,00	
 		Capitolul 1.11. Diverse 
			
255	TrB01A1-5
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 
	t	5,00	
 256	TrB05A2-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, 
	t	5,00	
 257	TRI1AA08C2
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 2
	t	10,00	
 258	TsI50B5
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	10,00	

	                                                                                                         

   	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.