|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specificaţii tehnice | | | | |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]* | | | | |
| Numărul procedurii de achiziție: | | | | |
| Denumirea licitaţiei: **Climatizor**. | | | | |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunului** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42512200-0 | Climatizor | 12000BTU  Tip - aparat de aer conditionat de perete  Tehnologie - ON/OFF  Capacitate frigorifică 3,5 kWt  Capacitate de încălzire - 3,8 kWt  Comsum de electricitate (regim de răcire) 1,9 kWt  Comsum de electricitate (regim de încălzire) 1,06 kWt  Gama de operare -7oC/+45oC  Nivel sonor , Db (A)/ bloc intern 31-41  Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V, 1f, 50 Hz  Agent frigorigic R-410A  Clasa de eficiență energetică - A |  |  |
| 42512200-0 | Climatizor | 9000BTU  Tip - aparat de aer congiționat de perete  Tehnologie - ON/OFF  Capacitate frigorifică 2,6 kWt  Capacitate de încălzire - 2,8 kWt  Consum de electricitate (regim răcire) 0,82 kWt  Comsum de energie (regim de încălzire) 0,77 kWt  Gama de operare -7oC/+45oC  Nivel sonor , Db(A)/ bloc intern 26-40  Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V,1f,50Hz  Agent frigorific R-410A  Clasa de eficiență energetică A |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa (sediul): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon (fix şi mobil): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_