|  |
| --- |
| Specificaţii tehnice |
| *[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]* |
| Numărul procedurii de achiziție: |
| Denumirea licitaţiei: **Climatizor**. |
| **Cod CPV** | **Denumirea bunului** | **Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă** | **Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant** | **Standarde de referinţă** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42512200-0 | Climatizor | 12000BTUTip - aparat de aer conditionat de perete Tehnologie - ON/OFF Capacitate frigorifică 3,5 kWt Capacitate de încălzire - 3,8 kWt Comsum de electricitate (regim de răcire) 1,9 kWt Comsum de electricitate (regim de încălzire) 1,06 kWt Gama de operare -7oC/+45oC Nivel sonor , Db (A)/ bloc intern 31-41 Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V, 1f, 50 Hz Agent frigorigic R-410A Clasa de eficiență energetică - A |  |  |
| 42512200-0 | Climatizor | 9000BTU Tip - aparat de aer congiționat de perete Tehnologie - ON/OFF Capacitate frigorifică 2,6 kWt Capacitate de încălzire - 2,8 kWt Consum de electricitate (regim răcire) 0,82 kWt Comsum de energie (regim de încălzire) 0,77 kWt Gama de operare -7oC/+45oC Nivel sonor , Db(A)/ bloc intern 26-40 Tensiunea (V,f,Hz) 220-240V,1f,50Hz Agent frigorific R-410A Clasa de eficiență energetică A |  |  |

Semnat:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Numele, Prenumele:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ofertantul: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Adresa (sediul): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Telefon (fix şi mobil): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_