Termoizolaea peretilor exteriori blocului de studii a claselor prim  la  Liceul N,  Vornicescu'' din str Posadov 28 s .Lozova , r-nul Straseni	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3
Deviz-oferta № 2-1-3
Lucrari de constructii  bloc 2A/3
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Demontarea					
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti ( Стены и пояс )	m2	18,00			
 2	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (цоколь )	m2	21,90			
 3	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm  Козырьки	m3	0,80			
 4	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton	m2	78,00			
 5	RpCS19D
	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	78,00			
 6	RCsU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg 	t	27,30			
 7	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	27,30			
 8	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	27,30			
 9	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,16			
   		Capitolul 2. Capitul. Izolarea termica a acoperisului   (РЕ 15)					
10	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%  Термоизоляция  пенобетоном  толщ 60мм	m3	11,50			
 11	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 4cm  	m2	187,50			
 12	IzF18A К=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm   Добавляется	m2	187,50			
 13	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi 4 вр200*200	kg	187,20			
 14	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat -praimer de bitum	m2	190,00			
 15	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Membrana "Tehno Nicoli 2straturi	m2	190,00			
 16	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Каркас для крепления стали парапета	m3	0,43			
 17	CE05A
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Парапет    типа  "Ramila"	m2	60,00			
   		Capitolul 3. Capitul.Izolarea termice peretilor exteriori.					
		Capitolul 3.1. Capitul.Izolarea a peretilor exterior in zona soclului   nod A (vezi comp. PE-16)					
18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   выравнивающий слой 	m2	31,90			
 19	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  MW135 Гг/м3  толщ 10 см	m2	27,00			
 20	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	74,60			
 21	IzF20D
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din ghermetic din poliuretan , fixate cu chit de aracet	m	54,00			
 22	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ceramica-granit	m2	27,00			
   		Capitolul 3.2. Capitul. Izolarea termica peretilor mai sus de toclu.					
23	
	Стены (Nod A  PE-16 )					
 24	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   выравнивающий слой  cтен  пояс	m2	18,00			
 25	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  MW135 Гг/м3  толщ 10 см (Уголки-128,8 м )	m2	383,00			
 26	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala  Утепление  откосов  толщ 3 сим	m2	28,30			
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (стен и откосов)	m2	362,00			
 28	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	362,00			
 29	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	29,80			
 30	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	413,50			
     		Capitolul 4. Capitul. Alta lucrari					
		Capitolul 4.1. Capitul. Copertina  (сеч2-2 лист РЕ 15)					
31	CR03A
	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,08			
 32	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.  V=0.06m3	m2	4,50			
 33	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	4,50			
 34	CE19A
	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	6,50			
 35	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	4,50			
 36	IzF14A
	Strat fonoizolant intre peretii dubli  executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale lipite cu prenadez  MW135 кг/м3  толщ  5 см	m2	3,50			
 37	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	3,50			
 38	IzF18C
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  	m2	3,50			
 39	IzF18A К=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm   Добавляется	m2	3,50			
   		Capitolul 4.2.   Сapitul 4.2    Устройство  отмостки ( РЕ9)					
40	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	3,90			
 41	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   Утепление из  монолитного полистиролцемента ( толщ 50мм ) 	m3	3,90			
 42	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum   Изоляция из полиэтилена (tip II)	m2	78,00			
 43	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm   плитка  толщ  50мм	m2	76,00			
 44	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	68,00			
     
	Total:					
	Total	 лей				
	Fondul social si medical	22,50 %				
	Transportarea materialelor	10,00 %				
	Cheltuieli de depozitare	2,00 %				
	Total	100,00 +				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 +				
	Beneficiul de deviz	6,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor