Anexa nr. 2
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor
nr. 115 din “15” septembrie 2021


[bookmark: _Hlk77770922]ANUNȚ DE PARTICIPARE 
privind achiziționarea
Echipament audio-video și de traducere simultană privind dotarea sălii de ședințe a Comisiei Electorale Centrale (Repetat)
prin procedura de achiziție prin licitație deschisă

1. Denumirea autorității contractante: Comisia Electorală Centrală
2. IDNO: 1006601004079
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri nr. 119, MD-2012
4. Numărul de telefon/fax: 022-251-451/ 022-784-655
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: info@cec.md, www.cec.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: info@cec.md.
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): autoritate publică (administrare electorală).
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:
	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea Bunurilor
	U/M
	Cantitatea
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	Valoarea estimată, MDL, 
fără TVA

	1
	
	Server de sistem de conferinta „Fără hârtii”

	buc
	1
	Carcasă tip rackmount, maxim 2U sau echivalent.
Memorie RAM: minimum 8 GB sau mai mare.
Stocare internă: minimum 1 x SSD 128 GB, interfață SATA III sau NVMe,
cu memorie tip TLC sau MLC 
durabilitate minimă de ≥100 TBW,
suport pentru SMART și TRIM,
MTBF ≥ 1.5 milioane ore,
garanție minimă 3 ani, produs destinat mediilor enterprise sau business-class;
Interfață de rețea: minimum 2 x porturi Ethernet Gigabit (10/100/1000 Mbps) cu suport Wake-on-LAN.
Interfețe video: minimum 1 x HDMI 2.0 sau echivalent, utilizabile pentru administrare locală.
Interfețe audio: în funcție de arhitectura sistemului (line in / line out sau echivalent).
Interfețe de control: minimum 2 x RS-232 sau echivalent.
Interfețe USB: minim 4 porturi USB dintre care minimum 2 x USB 3.0.

Serverul va fi livrat împreună cu software dedicat pentru sistemul paperless de conferință, incluzând funcționalități pentru administrarea ședințelor, utilizatorilor, documentelor, participanților și votului electronic.
Software-ul va include licențele necesare cu valabilitatea de minim 36 luni, pentru funcționarea completă a sistemului și va fi compatibil cu echipamentele de conferință furnizate.
Garanție min. 36 luni
	

	2
	
	Unitate centrala pentru sistem de conferință

	
	
	Unitate centrală de conferință cu procesare digitală de semnal (DSP) sau echivalent
Suport pentru gestionarea și transmiterea a minimum 64 canale audio sau echivalent, prin cablu de tip CAT5e/CAT6 și/sau tehnologie wireless în banda 5 GHz sau echivalent.
Funcții avansate de procesare audio, inclusiv reducere a zgomotului de fundal, filtrare și optimizare vocală sau echivalent.
Posibilitate de ajustare independentă a sensibilității microfoanelor și a egalizării audio pentru fiecare unitate conectată.
Procesare audio integrată cu funcții de tip egalizator, limitator de semnal, detecție zgomot de fundal, AGC (control automat al câștigului), AFC (anti-feedback) și mixare automată.
Funcții de votare și traducere simultană integrate.
Posibilitate de a seta tipul de discutie:
„OPEN” - fara restrictii pentru toți, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului
„VOICE” - activeaza microfonul prin detectarea semnalului(sunetului) fără apăsarea butonului
„OVERRIDE” – activeaza microfoanele dupa principiul primul intrat - primul ieșit, limitat de setarea numarului maxim de unități active din meniul controlerului
„APPLY” – participantul solicita activarea microfonului prin apasarea de buton, activarea este acceptata de la microfonul presedinte
Interfețe:
Interfață de înregistrare USB pe panoul frontal, conector 3.5mm pentru a conecta căști pentru monitorizare, 1x RCA întrare audio, 1x XLR întrare audio, 1x RCA ieșire audio, 1x XLR ieșire audio, min. 6 ieșiri audio de tip terminal (Phoenix sau echivalent),
Min. 2x RJ45 conexiune audio digitală,
min. 2x RJ45 conexiune digitală pentru consolele pentru președinte și pentru participanți,
Min. 1x RJ45 pentru conexiune la computer sau comutator de rețea,
min. 1x RJ45 pentru conexiune a punctului de acces pentru console de conferință fără fir,
min. 1x DP9 interfață masculină pentru control extern,
min. 1x DP9 interfață feminină pentru cameră, folosind protocoalele PELCO-P/PELCO-D/VISCA/VISCA over IP,
min. 1x interfață Phoenix cu trei pini ce ofera posibilitatea de a conecta tastatura de control al camerei,
min. 1x șurub de împământare,
Alimentare 100–240V AC, 50/60 Hz.
Parametrii tehnici:
Bandă de frecvență wireless: 5.1 – 5.8 GHz sau echivalent,
Număr maxim de unități active configurabile: minimum 1 / 2 / 4 / 6 sau echivalent
Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz sau mai bun,
Raport semnal/zgomot (SNR): minimum 80 dB sau mai bun,
Distorsiune armonică totală (THD): maximum 0.05% sau mai bun,
Separare canale (crosstalk): minimum 80 dB sau mai bun,
Montare: rack standard.
Sistemul va fi livrat cu software dedicat și licențele necesare cu valabilitatea de minim 12 luni, pentru administrarea unității centrale și a sistemului de conferință sau echivalent.
Software-ul va permite gestionarea participanților, ședințelor, modurilor de lucru, votului și traducerii simultane.
Garanție Min. 36 luni
	

	3
	
	Unitate de conferinta „Fără hârtii” tip desktop

	buc
	9
	Ecran principal de tip touchscreen cu diagonală minimă 15 inch, format 16:9 sau echivalent.
Rezoluție ecran principal: minimum 1920 × 1080 pixeli (Full HD) sau mai bun.
Afișare culori: minimum 16.7 milioane culori (8-bit).
Contrast: minimum 1000:1 sau mai bun.
Ieșiri audio pentru căști: minimum 2 x jack 3.5 mm stereo.
Interfață de conectare la sistem: minimum 1 x port RJ45 Gigabit Ethernet sau echivalent.
Ecran secundar pentru afișarea numelui participantului (nameplate display) integrat sau extern, cu diagonală minimă 10 inch și rezoluție minimă 1600 × 720 pixeli.
Microfon tip gooseneck integrat, cu lungime între 300 mm și 350 mm.
Capsulă microfon direcțională de tip cardioid sau echivalent, cu indicator LED de stare.
Funcție de vot electronic integrată, cu posibilitate de configurare și personalizare a modurilor de vot.
Cititor de carduri cu circuit integrat (smart card reader) pentru autentificare utilizatori.
Garanție Min. 36 luni
	

	4
	
	Comutator de retea

	buc
	1
	Construcție: rackmount, maximum 1U, standard 19”.
Porturi de rețea: minimum 24 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). 
Uplink: minimum 2 x porturi SFP Gigabit (1G).
Suport pentru trafic de date dedicat pentru echipamente de conferință și control sau echivalent.
Compatibilitate cu conectarea simultană a minimum 24 de terminale de conferință sau echivalent.
Porturi uplink/cascadare: minimum 2 x porturi Gigabit Ethernet (100/1000 Mbps).
Alimentare: 110–220 V AC, sursă de alimentare inclusă.
Capacitate de switching adecvată pentru transmisie Gigabit fără pierderi de pachete sau echivalent.
Tabel MAC: minimum 4K adrese sau mai mare
Suport pentru performanță non-blocking în rețele Gigabit sau echivalent.
Capacitate de procesare a traficului adecvată utilizării în sisteme de conferință și AV IP.
Garanție Min. 36 luni
	

	5
	
	Video / audio encoder pentru sistemul „Fără hârtii”

	buc
	1
	Capacitate de procesare video: suport pentru rezoluție minim Full HD 1080p la 60 cadre pe secundă.
Suport pentru codare video: H.264 și H.265 sau echivalent.
Suport pentru codare audio: AAC-LC sau echivalent.
Intrări video/audio: minimum 1 x HDMI (versiune 2.0 sau mai nouă), minimum 1 x intrare audio 3.5 mm stereo.
Ieșiri video/audio: minimum 1 x HDMI (versiune 1.4 sau mai nouă), minimum 1 x ieșire audio 3.5 mm stereo.
Interfețe USB: minimum 3 x USB 2.0, minimum 1 x USB 3.0.
Interfață de rețea: minimum 1 x port RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) cu suport PoE.
Port optic SFP, opțional sau în funcție de configurația sistemului.
Interfețe de control: minimum 1 x RS-232 și minimum 1 x RS-485 sau echivalent.
Echipamentul va permite integrarea în sisteme de conferință și transmisie audio-video în timp real, cu latență redusă și compatibilitate cu platforme standard de streaming și management
Garanție Min. 36 luni
	

	6
	
	Card cu circuit integrat

	buc
	20
	Card cu circuit integrat (smart card) pentru autentificare și vot electronic, fără contact, compatibil cu sistemele de conferință sau echivalent.
Tehnologie de identificare fără contact (RFID/NFC sau echivalent), compatibilă cu unitățile de conferință utilizate.
Distanță de citire: minimum 8 cm sau mai mare, în funcție de sistem.
Timp de răspuns/transmitere a datelor: maxim 100 ms sau mai bun, în condiții normale de utilizare.
Format fizic standard tip card (ID-1), compatibil cu portcarduri uzuale sau echivalent.
Rezistență la utilizare intensă și compatibilitate cu sisteme de autentificare și vot electronic.
	

	7
	
	Modul de programare a cardurilor cu circuit integrat

	buc 
	1
	Modul hardware pentru programarea și gestionarea cardurilor cu circuit integrat (smart card programmer / encoder sau echivalent).
Dispozitivul va permite integrarea cu aplicații software dedicate pentru administrarea cardurilor cu circuit integrat.
Funcții principale: citirea, scrierea și actualizarea datelor pe carduri cu circuit integrat în mod securizat.
Suport pentru stocarea și gestionarea datelor criptate pe carduri, în conformitate cu standarde de securitate utilizate în sisteme de autentificare și control acces.
Compatibilitate cu sisteme de conferință, control acces sau vot electronic.
Conectare la computer prin interfață USB.
	

	8
	
	Monitor

	buc
	1
	Monitor cu diagonală de minimum 23.6 inch.
Raport de aspect: 16:9.
Rezoluție nativă: minimum 1920 x 1080(Full HD)
Rată de reîmprospătare: minimum 60 Hz sau mai mare.
Compatibilitate montare VESA cu suport inclus.
Garantie Min. 36 luni
	

	9
	
	Microfon pentru presedinte, fără fir 

	buc
	1
	Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferință si cu punctul de acces fara fir, de la același producător.
Consola de tip desktop (pe masa) echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 40cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). 
Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afișarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (oprit/pornit)
Tipul conexiunii: fără fir, compatibil cu punctul de acces.
Butoane tactile (min. 4): conectare/ deconectare microfon, control al volumului pentru 2 grupe
Min. 2 mufe audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. 
Rata de eșantionare audio: 48 kHz 
Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz 
Sensibilitate: - 46 dBV/P
Directivitate microfon: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz)
Transmisie și procesare a semnalului digitale cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil sau de la dispozitive similare.
Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix.
Alimentare consolă: baterie detașabilă de cel puțin 4900mAh ca să asigure o durată de funcționare de min. 24 ore (inclusă în set)
In set cu căști de înaltă calitate pentru traducere
	

	10
	
	Microfon pentru participanți, fără fir 

	buc
	20
	Compatibil cu unitatea centrala a sistemului de conferință si cu punctul de acces fara fir, de la același producător.
Consola de tip desktop (pe masa) echipată cu un microfon tip gooseneck de min. 40cm, cu capsulă de microfon direcțional cardioid cu protecție anti-vînt, cu indicator LED în min. două culori (pornit, oprit). 
Consola cu ecran OLED de min, 128x32 mm, cu afișarea: nivel sunet, ceas, timp consola activa, stare microfon (oprit/pornit)
Tipul conexiunii: fără fir, compatibil cu punctul de acces.
Butoane tactile (min.4): conectare/ deconectare microfon, control al volumului pentru 2 grupe, prioritate vorbire.
Min. 2 mufe audio tip 3.5mm stereo conector pentru căști. 
Rata de eșantionare audio: 48 kHz 
Diapazonul minim de frecvente - 20Hz~20KHz 
Sensibilitate: -46 dBV/P
Directivitate microfon: 0 ° / 180 °> 20 dB (1 kHz)
Transmisie și procesare a semnalului digitale cu protecție împotriva interferențelor de la telefonul mobil sau de la dispozitive similare.
Automatic Gain Control / Adaptive Feedback Cancellation / Active Noise Control / Auto-Mix.
Alimentare consolă: baterie detașabilă de cel puțin 4900mAh ca să asigure o durată de funcționare de min. 24 ore (inclusă în set)
In set cu min. 2 căști de înaltă calitate pentru traducere simultana.
Garanție Min. 36 luni
	

	11
	
	Punct de acces fara fir

	buc
	1
	Punct de acces wireless destinat conectării consolelor de președinte și participanți la unitatea centrală a sistemului de conferință.
Compatibil cu unitatea centrală a sistemului de conferință, de același producător sau echivalent.
Posibilitate de conectare directă la unitatea centrală prin rețea cu alimentare PoE, precum și prin switch de rețea standard.
Echipat cu minimum 4 antene omnidirecționale cu câștig de minimum 5 dBi sau echivalent.
Acoperire wireless tipică de minimum 30 m sau mai bună, în funcție de condițiile de instalare.
Capacitate de gestionare a minimum 50 de console wireless simultan sau echivalent.
Posibilitate de montare pe perete sau pe tavan.
Funcții integrate de scanare, monitorizare și diagnosticare a rețelei wireless.
Securitate wireless prin criptare AES de minimum 128 biți, cu suport pentru WPA2 sau mai recent, filtrare MAC și posibilitate de ascundere SSID.
Buton fizic pentru resetare la setările din fabrică.
Putere de emisie radio conform reglementărilor în vigoare, cu performanțe echivalente sau superioare (fără limitare artificială strictă în mW/dBm).
Interfață de rețea: minimum 1 x port Gigabit RJ45 cu suport PoE (IEEE 802.3af/at sau echivalent).
Garanție Min. 36 luni
	

	12
	
	Încărcător pentru baterii

	buc
	2
	Încărcător compatibil cu bateriile utilizate de consolele de conferință, de același producător sau echivalent.
Indicator individual al nivelului de încărcare pentru fiecare baterie.
Încărcare rapidă, cu timp de încărcare de aproximativ 4 ore sau mai bun.
Posibilitate de încărcare simultană a minimum 8 baterii.
Protecție la supraîncărcare, supratensiune și supraîncălzire.
Monitorizare independentă a fiecărui canal de încărcare.
Garanție Min. 36 luni
	

	13
	
	AV Bridge pentru conferințe video

	buc
	1
	Echipament tip rackmount, format maximum 1U.
Destinat pentru preluarea, comutarea și redarea semnalelor video provenite de la camere video și integrarea acestora într-un flux unificat pentru utilizare în conferințe online și offline.
Conectivitate:
Intrare audio stereo: minimum  3 × Jack 3,5 mm
Intrări video HDMI: minimum 3x HDMI 2.0 compatibile cu semnale digitale 4K sau mai bune.
Ieșiri video HDMI: minimum 3 x HDMI 2.0.
Port USB: minimum 1 x USB 2.0 sau superior, pentru transmiterea fluxului audio-video către computer și utilizare în aplicații de videoconferință (Zoom, Microsoft Teams, YouTube sau echivalente).
Minimum 1 x RS-232 IN.
Minimum 1 x port Ethernet (RJ45 Gigabit sau echivalent) cu suport pentru configurare și administrare prin interfață web.
Comutare și gestionare semnale video multiple în timp real.
Integrare flux video pentru platforme de videoconferință.
Compatibilitate cu sisteme IP și AV profesionale
Funcționare stabilă în regim continuu.
Garanție Min. 36 luni
	

	14
	
	Camera pentru conferințe 

	buc
	4
	Camera motorizata, cu posibilitate de rotire sa fie de acelasi producator ca si al sistemului de microfoane de conferinta pentru a putea efectua automatizari de miscare a pozitiei si zoom in dependenta de includerea/deconectarea microfoanelor de conferinta. Suport pentru montare pe perete inclus.
Rezolutie nativa min. 3840 × 2160 pixeli (4K UHD), la minimum 60 fps
Conectare la PC prin cablu USB3.0 pentru utilizare software- urilor ZOOM, Teams, YouTube, etc
USB Video Communication Protocol - UVC 1.0
Sensor : 1/2.8’’, CMOS, Effective Pixel: 2.07M
Obiectiv : 20x optical zoom, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8
Color System : YUV 4:2:2/MJPEG/H.264
Formatul video : USB3.0: 1080p/60, 1080p/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25
Interval de rotație orizontală: min. 340°
Interval de rotație verticală: min. -30° până la +90°
Diapazon viteza de panoramare – aprox. de la 2°/s pana la 100°/s
Diapazon viteza de inclinare – aprox. de la 2°/s pana la 69°/s
Suporta rotirea imaginii pe verticala si orizontala
Interfețe:
Interfață video: min 1* HDMI out 
Interfață video: min. 3G-SDI prin conector de tip BNC, 800mVp-p, 75Ohm
Interfață Ethernet: min. 1 x interfață de rețea Ethernet (10/100 Mbps sau mai mare) cu suport control IP.
Interfață audio: min. 1* 3.5mm audio jack in, 3.5mm audio jack out
Interfață USB : min. 1xUSB2.0: Type A mama
Interfețe de comunicare:
Min. 1xRS232 In: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
Min. 1xRS232 Out: 8pin Min DIN, distanta de comunicare: pana la cca 30m, Protocol: VISCA/Pelco-D/Pelco-P
1xRS485: Port tip phoenix, distanta de comunicare: pana la cca 1200m, Protocol: VISCA
Protocoale: VISCA/Pelco-D/Pelco-P, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast
Garanție: min. 36 luni
	

	15
	
	Controlor directionare camera

	buc
	1
	Compatibil cu camerele de conferinta
Ecran LCD pentru afisare.
Min. protocoale suportate: VISCA, PELCO D/P, ONVIF, VISCA over IP
Control hibrid încrucișat: prin RS232/RS422 și IP
Acces rapid la funcțiile cheie ale camerei
Control cu ​​joystick cu patru dimensiuni cu viteză variabilă
Intrare dublă de alimentare independentă cu gamă largă: 12V DC, PoE
Butoane pentru funcțiile camerei
Butoane cu direcții pentru funcțiile tastaturii
Butoane pentru funcțiile de control al camerei
Căutare automata a camerelor IP în sistem și atribuire rapida a adreselor IP
Un joystick cu patru reglari a vitezei, pentru un control precis al mișcării și zoom-ului camerei.
Comutator basculant utilizat pentru controlul zoom-ului camerei
Interfete: min. 1x POE port, 1xRS-232, 1xRS-422/485, 4xRJ-45
Alimentare 12V DC sau prin PoE (Power over Ethernet) sau echivalent
Garantie min. 36 luni
	

	16
	
	Matrice HDMI

	buc
	1
	Posibilitate de a seta proiectia intrarilor catre iesiri dupa principiul „orice intrare spre orice iesire” cu posibilitate de control si management inclusiv prin retea locala.
Tip rackmount max. 1U
Rezoluția intrare si iesire: min. 4096 x 2160@60Hz (4:4:4) per port.
Minimum 1 x port RJ45 (Ethernet) pentru control și management rețea.
Minimum 1 x RS-232 IN și minimum 1 x RS-232 OUT sau echivalent.
Interfață de configurare prin web sau software dedicatIntrări HDMI: minimum 8 x HDMI 2.0 sau echivalent.
Ieșiri HDMI: minimum 8 x HDMI 2.0 sau echivalent.
Suport pentru extragerea și integrarea semnalului audio din HDMI sau echivalent.
Interfețe audio opționale de tip line-in / line-out sau echivalent (în funcție de arhitectura sistemului).
Garanție Min. 36 luni
	

	17
	
	DISPLAY 86”

	buc
	2
	Tip echipament: Display profesional pentru afișaj / conferințe
Diagonală ecran: minim 86 inch
Raport de aspect: 16:9
Rezoluție nativă: minim 3840 x 2160 pixeli (4K UHD)
Tehnologie iluminare / stabilitate imagine: control al luminozității (flicker-free), bazat pe DC dimming sau echivalent, fără efect vizibil de flicker sau banding la înregistrare video, indiferent de nivelul de luminozitate.
Luminozitate: minim 400 cd/m²
Unghi de vizualizare: minim 178° / 178°
Număr culori afișate: minim 1.07 miliarde (10-bit sau echivalent)
Rată de reîmprospătare: minim 60 Hz
Durată de viață panou: minim 50.000 ore
Difuzoare integrate: Da.
Sistem de operare / platformă: sistem Smart TV integrat, preinstalat din fabrică.
Procesor: minim 4 nuclee
Memorie RAM: minim 4 GB
Stocare internă: minim 32 GB
Suport pentru actualizări software: actualizări OTA (Over-The-Air)
Intrari (min.): 3x HDMI 2.0, 1x USB 3.0 type-C, 1x USB 3.0 type A, 1x USB 2.0 type A, 1x Slot OPS 
Iesiri AV: 1x HDMI 2.0, 1x audio S/PDIF Optic, 1x audio jack 3.5mm Control: 1x RS232LAN: 1x RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Funcționare în regim continuu: 24/7
Accesorii incluse: Telecomandă,
Cablu de alimentare,
Cablu HDMI (minim 3 metri);
Garanție Min. 36 luni
	

	18
	
	Panou interactiv

	buc
	1
	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR cu senzori situați în întregul cadru al ecranului, care:
 sa recunoasca cel putin 40 de puncte de atingere pentru a demonstra o tehnologie touch avansata;
sa recunoasca automat, fara a fi necesar de preselectat instrumentul oricare din stilusurile din set (rosu, negru si albastru) – pentru functie de scris, markerul gri sau degetul pentru functia de mouse si palma pentru funtia de radiera;
sa aiba acuratetea recunoasterii locului atingerii nu mai mare de 1mm, iar timpul de raspuns la atingere sa fie de cel mult 4ms;
 Sa fie dotat cu microcomputer cu procesor compus din cel putin 8 nuclee cu accelerator grafic capabil de redare și procesare la rezoluție 4K UHD. (atat in SO, cat si de la dispozitive conectate) sau mai performat, RAM min. 8GB, min. DDR4, ROM min.128GB, SO min. Android 13.0 cu certificare Google EDLA preinstalat din uzina, inclusiv:
software de partajare fără fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv  fara a depinde de sistemul de operare folosit (Windows 11, Android 5.0+, Mac OSX 10.10+, iOS);
software de partajare fără fir a continutului sa permita si transmiterea informatiilor despre atingere si sunetul pe oricare dispozitiv care ruleaza cel putin sistemul de operare Windows 11;
software de partajare fără fir a continutului sa permita conectarea a cel putin 40 de dispozitive simultan;
software de afisare fără fir a continutului care sa permita afisarea simultana a informatiei de pe cel putin 6 dispozitive (split-screen);
instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicație și pentru a salva si a distribui notitele;
posibilitatea de a personaliza pagina de start prin adăugarea, eliminarea si rearanjarea pictogramelor aplicațiilor (shortcut);
partajarea conținutului folosind cod QR;
cel putin doua persoane sa poata scrie in aplicatia tabla alba folosind culori diferite ale creionului;
actualizarea sistemului de operare prin mecanismul OTA sa fie automata si gratuita;
Parametri tehnici minimi:
Diagonala min.86”, format 16:9
Rezolutia nativa: min. 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition
Rată de refresh: minimum 60 Hz
Luminozitate: minimum 400 cd/m²
Contrast: minimum 1200:1
Unghi de vizualizare: 178° / 178°
Culori: minimum 1.07 miliarde (10-bit sau echivalent).
Timp de raspuns imagine (tip.): maximum 9 ms sau mai bun.
Durată de viață: minimum 50.000 ore.
Sa contina amplificator și minim 2 difuzoare a cate cel putin 20W si subwoofer de cel putin 15W incorporate;
să fie dotat cu sticlă de protecție cu grosime de maximum 4 mm, cu nivel de duritate de minimum MOHS 8 și rezistență la zgârieturi, lipită peste display folosind tehnologia „optical bonding” (fără spațiu de aer); sticla de protecție să posede proprietăți anti-orbire, anti-reflexie, anti-îmbătrânire și anti-statice sau echivalent;
sa fie dotat cu cel putin un senzor de detectare a miscarii pentru optimizarea consumului de energie electrica prin deconectarea automata a monitorului in caz ca nu este folosit si nici nu exista activitate in clasa o anumita perioada de timp;
sa fie dotat cu cel puțin un senzor de detectare a luminozității ambientale pentru adaptarea automata calității imaginii;
sa suporte modul de afisare a 2 aplicatii in regim split-screen (ecran impartit).
Conectivitate (minim)
Intrari: min. 2x HDMI 2.0 sau mai nou, USB-C: minimum 2 porturi USB-C (cu suport pentru transfer de date, semnal video, funcție touch și alimentare USB Power Delivery de până la 100 W, dacă funcționalitatea este disponibilă pentru portul respectiv), DisplayPort: minimum 1, min. 2x USB 2.0 type A (pentru Android), min. 1x USB 2.0 type A OTG, min. 2x USB 3.0 type A (dinamic) , min. 2x USB 3.0 (atingere), min. 1x jack pentru microfon.
Iesiri AV: min. 1x HDMI 2.0, min. 1x audio jack 3.5mm
Control: min. 1x RS232
LAN: min. 2x RJ45 (1000Mbps)
WiFi: min. WiFi 6 (802.11ax) cu hotspot (2.4Ghz si 5 Ghz)
Cititor de carduri tip TF integrat.
Accesorii incluse in set:
1x Telecomanda IR; 1x Cablu alimentare; min. 1x Cablu HDMI min. 3m; min. 1x Cablu HDMI optic activ compatibil 4K min. 10m; min. 1x Cablu USB type-C min. 3m; min. 1x Cablu USB min. 3m (touch); min. 4x creioane pasive (3 stylus si 1 marker) cu fixare magnetica pe partea din fata jos a monitorului, 1x Suport pentru montare pe perete, Prelunigtor activ USB 2.0 min. 5m;
Tip echipament: Suport de perete motorizat, destinat montării tablelor interactive cu diagonala de minimum 86", prevăzut cu mecanism electric de reglare a înălțimii prin deplasare verticală în sus și în jos. Capacitatea portantă a suportului va fi compatibilă cu greutatea monitorului ofertat și va asigura funcționarea în condiții de siguranță.
Garanție Min. 36 luni
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	Modul OPS (obligatoriu):

	buc
	1
	Specificații minime solicitate:
Modul de tip OPS compatibil cu panoul interactiv, Lansată începând cu anul 2023 sau mai recent.
Arhitectură: x86_64. 
Nivel performanță: echivalent cu procesoare din clasa AMD Ryzen 7 seria 7000 (Zen 4) sau Intel Core i7 generația 13/14 sau echivalent;
Memorie RAM: minimum 16 GB, min. DDR4 sau mai bun.
Stocare: SSD minimum 512 GB, tip M.2 NVMe sau echivalent.
Conectivitate wireless: WiFi 5 (802.11ac) sau mai bun, Bluetooth minimum 4.2.
Porturi: minimum 4 x USB 3.0 Type-A, minimum 2 x USB 2.0 Type-A, minimum 1 x USB Type-C
Ieșiri video: minimum 1 x HDMI, (1 x DisplayPort) intrare
Rețea: minimum 1 x RJ45 (Gigabit)
Sistem de operare: Windows 11 Pro, licențiat și preinstalat
Garanție – min. 36 luni
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	Set de transmitator si receptor HDMI prin fir UTP

	buc
	1
	Protocol HDBaseT sau similar, cu parametri tehnici mai avansati
Distanta de transmitere video: HDMI 4K min. 70m
Distanta de transmitere audio: min. 70m
Garantie Min. 36 luni
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	Televizor LED Smart

	buc
	2
	Diagonala ecranului: min. 65 inch.
Rezoluția Display-ului: min. 3840x2160 4K UHD 
Conexiune fara fir: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac sau mai recent.
Boxe încorporate: Da 
USB Type-A: min. 2
Port HDMI: min 2 HDMI 2.0;
In set: suport de perete compatibil VESA sau echivalent.
Garantie Min. 36 luni
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	Amplificator 

	buc
	1
	Putere de ieșire totală: minim 320 W sau echivalent.
Intrări audio: minimum 2 intrări analogice echilibrate sau echivalente.
Ieșiri audio: minimum 2 ieșiri analogice sau echivalente.
Răspuns în frecvență: minim 20 Hz – 20 kHz.
Raport semnal/zgomot (SNR): minim 88 dB sau mai bun.
THD –max.  0,5%.
Procesor de semnal: integrat sau echivalent.
Posibilitate de montare pe masă sau în rack standard 19” sau echivalent.
Reglarea puterii de sunet la intrări: separat.
Reglarea puterii de sunet la ieșiri: master.
Garantie	Min. 36 luni
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	Procesor de semnal digital

	buc
	1
	Echipament de procesare audio digitală (DSP)
dotat cu ecran LED frontal cu butoane de
navigare și minimum 4 LED-uri pentru indicarea
semnalului de intrare, alimentării phantom, status
link și semnalului de ieșire.
Intrări audio: minimum 8 intrări balansate de tip terminal, cu suport pentru alimentare phantom +48V pe intrările compatibile.
Ieșiri audio: minimum 8 ieșiri balansate de tip terminal sau echivalent.
Convertor analog/digital și digital/analog integrat pe 24 bit, cu rată de eșantionare de minimum 48 kHz.
Răspuns în frecvență: 20 Hz – 20 kHz sau mai bun.
Timp de reacție la comenzi: maxim 3 ms sau echivalent.
Consum de energie: maxim 15 W sau echivalent
Interfețe de control: RS232, RS485, TCP/IP, GPIO și USB sau echivalent, cu software de configurare pentru sistem de operare Windows inclus.
Software de control cu interfață grafică intuitivă pentru configurare, rutare și management audio
Funcții minimale: mixare și rutare audio, prioritizare semnale, procesare EQ parametric sau grafic, limitator audio, funcții de filtrare și management al frecvențelor pentru sisteme audio
Posibilitate de integrare în sisteme audio bidirecționale și scenarii de conferință
Garanție	Min. 36 luni
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	Boxa

	buc
	4
	Tip: boxă acustică pasivă cu carcasă închisă sau echivalent
Montare: incastrabilă sau încorporabilă în tavan/perete
Difuzoare integrate: minimum 1 difuzor de frecvențe joase (woofer) cu diametru între 5” și 6” și minimum 1 difuzor de frecvențe înalte (tweeter) de aproximativ 1” sau echivalent
Putere nominală continuă (RMS): minimum 20 W (RMS) per boxă.
Impedanță nominală:   minimum 8 Ω pentru fiecare boxă.
Transformator pentru sisteme 70/100 V:  Transformator integrat în fiecare boxă, cu posibilitatea selectării mai multor trepte de putere (ex. 3 W, 6 W, 12 W, 25 W, 50 W sau echivalent).
Sensibilitate:  Minimum 87 dB per boxă (conform specificației producătorului).
Nivel maxim de presiune acustică (SPL):  minimum 110 dB per boxă
Răspuns în frecvență: minimum 60 Hz – 20 kHz  per boxă.
Greutate: corespunzătoare construcției, aproximativ până la 5 kg sau echivalent
Material carcasă: polipropilenă sau material tehnic echivalent, cu grilă metalică (aluminiu sau echivalent)
Garantie Min. 36 luni
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	Unitate de transmitere a semnalului audio pentru presa

	buc
	1
	Dispozitiv activ de distribuție și multiplicare a semnalului audio (audio distribution amplifier) sau echivalent
Montare în rack standard 19” sau echivalent
Alimentare externă, tensiune de alimentare minim 24V DC, 1A sau echivalent
Intrare audio: minimum 1 intrare XLR balansată sau echivalent
Impedanță de intrare: compatibilă cu semnale audio profesionale (linie/microfon)
Nivel maxim de intrare: minimum +24 dBu sau echivalent
Ieșiri audio: minimum 2 ieșiri XLR balansate cu buffer sau echivalent
Nivel de ieșire nominal: compatibil cu echipamente audio profesionale (+4 dBu sau echivalent)
Nivel maxim de ieșire: minimum +20 dBu sau echivalent
Impedanță de ieșire: compatibilă cu echipamente audio profesionale (microfon/linie)
Răspuns în frecvență: minim 20 Hz – 20 kHz (±1 dB) sau mai bun
Funcționare fără degradarea semnalului audio și fără distorsiuni audibile
Garanție: min.36 luni
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	Modul de extindere pentru Unitate de transmitere a semnalului audio pentru presa

	buc
	1
	Montare: încastrabilă sau integrabilă în rack/panou sau echivalent
Număr de grupe: minimum 2 
Intrări audio: minimum 2 
Ieșiri audio: minimum 8 ieșiri, organizate în minimum 2 grupe 
Conectori de ieșire: XLR-M sau echivalent profesional.
Posibilitate de selectare MIC/LINE pentru fiecare ieșire sau pe grupuri de ieșiri.
Dimensiuni: compatibile cu integrarea în sisteme audio profesionale.
Funcționare stabilă fără degradarea semnalului audio și compatibilitate cu echipamente audio profesionale standard.
Garanție: min.36 luni
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	Consolă interpret

	buc
	2
	Consolă de interpret simultan pentru sistem de conferință, cu suport pentru minimum 64 canale de traducere simultană sau echivalent
Echipată cu microfon tip gooseneck cu lungime minimă de 41 cm sau echivalent
Procesare audio digitală integrată (DSP sau echivalent)
Posibilitate de conectare a căștilor prin conector de 3.5 mm sau echivalent profesional
Suport pentru funcții de comunicare internă, inclusiv mesaje scurte, solicitări și apeluri interne în cadrul sistemului
Suport pentru traducere directă și indirectă în cadrul sistemului de interpretare
Posibilitate de conectare a minimum 2 interpreți pe același canal cu funcționare alternativă
Activare automată a funcției de vorbire și gestionare a timpului de vorbire
Acces la funcții de asistență prin buton dedicat sau funcție CALL sau echivalent
Alimentare prin unitatea centrală a sistemului de conferință sau adaptor dedicat, tensiune DC 48V sau echivalent
Consum de energie: redus, compatibil cu utilizare profesională continuă (maxim aproximativ 3W sau echivalent)
Microfon de tip electret condenser sau echivalent
Sensibilitate microfon: minimum -46 dBV/Pa sau mai bun
Răspuns în frecvență: minimum 20 Hz – 20 kHz
Impedanță de intrare: compatibilă cu echipamente audio profesionale
Ieșire pentru căști cu putere adecvată utilizării profesionale (minimum 10 mW sau echivalent)
Direcționare audio cu atenuare minim 20 dB la 1 kHz (0°/180° sau echivalent)
Nivel echivalent de zgomot: maxim 20 dBA sau mai bun
Presiune sonoră maximă: minimum 125 dB (THD < 3%) sau echivalent
Conectori: minimum 2 x jack 3.5 mm, porturi RJ45 pentru conectare la sistem și port de alimentare compatibil
Software dedicat pentru gestionarea sistemului, furnizat de același producător sau echivalent compatibil
Garanție: min. 36 luni
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	Cabluri, materiale si accesorii:

	buc
	1
	Toate cablurile, materialele și accesoriile necesare pentru instalarea, conectarea și punerea în funcțiune a întregului sistem audio-video-traducere integrat vor fi incluse în ofertă, astfel încât sistemul să permită organizarea de ședințe online, offline și în regim hibrid, fără a necesita achiziții suplimentare.
Setul va include, după caz, cabluri HDMI 2.0 de diferite lungimi, cabluri USB 3.0, cabluri de rețea FTP Cat.5e/Cat.6, conectori RJ45, precum și orice alte cabluri necesare funcționării complete a sistemului.
Toate cablurile și materialele utilizate vor fi de calitate profesională / industrială, conforme cu standardele internaționale relevante (ex. ISO/IEC, TIA/EIA), cu ecranare adecvată împotriva interferențelor electromagnetice și destinate utilizării în sisteme audio-video profesionale.
Se vor include toate accesoriile de conectare, terminare și instalare necesare funcționării complete a echipamentelor în regim integrat.
Se va include dulap rack standard 19” sau echivalent, destinat montării echipamentelor active din sistem, împreună cu toate accesoriile necesare instalării.
Rack-ul va fi echipat cu unitate de distribuție a alimentării (PDU) cu minimum 8 prize sau ieșiri de alimentare.
Toate materialele și accesoriile incluse vor fi compatibile cu echipamentele ofertate și vor asigura funcționarea completă, stabilă și integrată a sistemului audio-video și de traducere
	

	Inclusiv serviciul de Instalare și setare a sistemului integrat
Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor si a conectorilor necesari, setarea si punerea in funcțiune a sistemului audio-video integrat, precum si initierea personalului pentru lucrul cu acesta trebuie sa fie efectuate de către operatorul economic.

	Proiectul finanțat de Consiliul Europei în cadrul Proiectului Îmbunătățirea practicilor electorale în Republica Moldova, aplicarea scutirii de TVA
	1 563 500,00 lei

	Contribuția Comisiei Electorale Centrale constitui suma estimativă fără TVA
	 32 833, 00 lei

	Valoarea estimativă totală, fără TVA
	1 596 333,00 lei


9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora nu este cazul
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):
1) Pentru toate loturile;
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit
12. Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: La sediul autorității contractante pentru perioada 30.09.2026.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.
15. 	Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): 
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): 
	Nr. d/o
	Criteriile de calificare și de selecție
(Descrierea criteriului/cerinței)
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	Formular DUAE
	Formular aprobat prin Ordinul MF nr.72/2020 (cu modificările ulterioare). Original, confirmat prin semnătura electronică și transmisă prin SIA RSAP
	Obligatoriu

	2
	Specificații tehnice
	Anexa nr. 22 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115/2021. Original, confirmat prin semnătura electronică și transmisă prin SIA RSAP.
	Obligatoriu

	3
	Specificații de preț
	Anexa nr. 23 din Documentația standard aprobată prin Ordinul MF nr. 115/2021. Original, confirmat prin semnătura electronică și transmisă prin SIA RSAP. 
	Obligatoriu

	4
	Oferta + Declarație privind valabilitatea ofertei(60 zile)
	Anexe din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115/2021. Original, confirmat prin semnătura electronică și transmisă prin SIA RSAP.
	Obligatoriu

	5
	Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
	Copie, în format electronic, transmis prin SIA RSAP.
	Obligatoriu

	6
	Certificat de atribuire a contului bancar
	Emis de banca deținătoare de cont. Copie, în format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului, transmis prin SIA RSAP.
	Obligatoriu

	7
	Lipsa sau existența datoriilor la bugetul public național
	Confirmat prin semnătura electronică a participantului
	Obligatoriu

	8
	Informații generale despre ofertant
	Declarație în format electronic și word confirmat prin semnătura electronică a participantului, transmis prin SIA RSAP.
	Obligatoriu

	9
	Graficul privind îndeplinirea prestațiilor/livrării bunurilor
	Declarație în formă liberă confirmat prin semnătura electronică a participantului, transmis prin SIA RSAP.
	Obligatoriu

	10
	Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani
	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF nr. 145/2020.
Original, confirmat prin semnătura electronică a participantului, transmis prin email.
Se va prezenta autorității contractante de către ofertantul câștigător (inclusiv cel asociat) în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică.
	Obligatoriu, în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor

	11
	Cerificat de conformitate sau alte certificate ce confirmă calitatea bunului oferit
	Copie confirnată prin aplicarea semnăturii electronice de catre ofertant 
	Obligatoriu

	12
	Service-centru autorizat pe teritoriul RM sau să dispună de acord de colaborare cu un service centru
	Program de activitate: 8 h/zi, de luni până vineri. Timp de reacție pentru constatarea (diagnosticarea) unei defecțiuni în cel mult 8 ore lucrătoare și remedierea defecțiunii în cel mult 5 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către Beneficiar. În caz de imposibilitate de remediere, echipamentul va fi înlocuit cu altul identic, nou.
Copie (contract/scrisoare de confirmare), confirmat prin semnătura electronică și transmis prin SIA RSAP
Copia autorizației de la producător (dovada deținerii statutului de Distribuitor sau Partener oficial al producătorului) care confirmă dreptul operatorului de a livra echipamentul propus autentificată prin semnătura electronică 
	Obligatoriu

	13
	Actul care atestă dreptul de a livra bunuri
	Copia autorizației de la producător (dovada deținerii statutului de Distribuitor sau Partener oficial al producătorului)
Care confirmă dreptul ofertantului de sa livra echipamentul propus autentificată prin semnătură electronică
	Obligatoriu

	14
	Cerințe specifice
	1.	Echipamentul să fie nou (non-refurbished).
2.	În cazul în care se vor solicita dovezi suplimentare privind conformitatea produsului, răspunsul va fi prezentat de către ofertant în termen de cel puțin 3 zile de la data solicitării. 
3. Disponibilitatea permanentă a pieselor de schimb (pe durata de viață a echipamentului și garanției acestuia).
	Obligatoriu

	15
	Fișa tehnică a produsului/broșura sau catalogul
	Copii ale fișei tehnice a produsului/brușurei sau catalogului unde să fie posibil d eidentificat parametrii tehnici a produsului ofertat confirmat prin semnătura electronică a participantului
	Obligatoriu

	16
	Declarație privind experiența similară
	Experiență similară privind lista principalelor activitați d elivreare/prestare similar obiectului achiziției comisiei efectuate în ultimii trei ani 
Copii de pe contracte de achizitii ce au avut ca obiect contractarea, prestarea servicii de sistem audio- video, similar achiziției cu o valoare de cel puțin 30 % din valoarea ofertei
Copii a trei contracte și recomandări ale acestora 
	Obligatoriu

	17
	Declarație cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate organizat la sediul Comisiei Electorale Centrale, mun. Chișinau, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 de către personalul autorizat al furnizorului cu transmiterea ghidului de utilizare a echipamentului
	Confirmat prin semnatură electronică
	Obligatoriu

	18
	Garanția pentru ofertă 2%
	Formular bancar copie, în format electronic, confirmat prin semnătura electronică a participantului, transmis prin SIA RSAP.
	Obligatoriu

	19
	Garanția de bună execuție 5 %
	Mărimea 5% din valoarea contractului 
Scrisoare de garanție bancară emisă de banca comercială deținătoare de cont, conform anexei nr. 9 din Documentația standart aprobată prin Ordinul MF nr. 115/2021.
	Obligatoriu, la data semnării contractului


17. Garanția pentru ofertă, cuantumul - 2 %.
18. Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul - 10%.
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate): nu este cazul
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică. Pasul de licitare va constitui 0,5 % din valoarea ofertei.
21. [bookmark: _Hlk71621175]Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor și a conectărilor necesare, setarea și punerea în funcțiune a sistemului audio-video și traducere simultană, precum și inițierea personalului pentru funcționarea acestuia trebuie să fie efectuate de către operatorul economic la o dată coordonată în corespundere cu lucrările de reparație a sălii de ședințe CEC.
22. Ofertele se prezintă în valuta națională – lei MD.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai bun calitete  – preț. 
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 
	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea %
	Metodologia de evaluare
	Punctaj de referință

	1
	Prețul ofertei, lei 
	60
	Oferta cu prețul cel mai scazut
	60

	
	
	
	Oferta cu alt preț 
	

	2
	Termen garanție, ani 
	20
	Oferta cu termen de garanție cel mai mare
	20

	
	
	
	Oferta cu alt termen de garanție
	

	3
	Experiență în obiect similar 
	20
	Oferta cu experiența cea mai mare
	20

	
	
	
	Oferta cu altă experiență
	


Factor de evaluare suplimentar
Timp de intervenție în perioada de garanție
Pondere: se aplică doar în caz de egalitate de punctaj
Metodologia de evaluare:
Oferta cu cel mai scurt timp de intervenție (exprimat în ore sau zile) va fi clasată pe loc superior.
Pentru celelalte oferte: 
(Timp minim de intervenție)/(Timp intervenție oferta)* Punctaj maxim
Formulare recomandată (oficială):
În cazul în care două sau mai multe oferte obțin același punctaj total, departajarea se va face în baza criteriului suplimentar: timpul de intervenție în perioada de garanție, fiind declarată câștigătoare oferta cu cel mai scurt timp de intervenție.

25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· conform SIA RSAP /până la: [ora exactă]_______________________________
· pe: [data]__________________________________________________________
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile calendaristice
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP.
                                                                                              
Ofertele întârziate vor fi respinse. 
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este cazul
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu este cazul
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:nu se aplică
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:
	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	Sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	Facturarea electronică
	Se acceptă

	Plățile electronice
	Se acceptă


38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu 
39. Alte informații relevante: 

Vicepreședintele
Comisiei Electorale Centrale			               ______________/Pavel POSTICA
									l.ș.
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