Lucrari de reparatie  capitală a  acoperisului la  OMF Puhaceni din  s. Puhaceni,  r. Anenii Noi	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

LISTA  CANTITĂȚILOR  DE LUCRĂRI
  Pentru ”Lucrari de reparatie a acoperisului la  OMF Puhaceni 
  din  s. Puhaceni,  r. Anenii Noi”

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	
					
1	2	3	4	5	
 		1. Lucrari de reparatie a acoperisului
			
		1.1.  Demolarea
			
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.din asbest
	m2	1 054,4400
	
 2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. stropil ( ATENTIE  capriorii si asteriala  se recupereaza beneficiarului)
	m3	24,5000
	
 3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. pereti din lemn la fatada
	m2	75,0000
	
 4	RpCF10B	Demolarea zidariilor din cotilet, zidite cu mortar de ciment.
	m3	21,2100
	
 5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	26,0000
	
 6	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	26,0000
	
 7	TsI50A3	Transportarea deseurilor  cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	26,0000
	
		1.2.  Acoperisul
			
8	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	76,0000
	
 9	CC02C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi,  exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	210,0000
	
 10	CC02F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 14 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante
	kg	950,0000
	
 11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	145,0000
	
 12	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B12,5
	m3	23,7400
	
 13	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Capriorii existenti)
	m3	8,5000
	
 14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic 150*50
	m3	5,9000
	
 15	CE41A	Montarea   capriorului 150*150  cu tratament antiseptic  (Maurlat)
	m3	4,5000
	
 16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. Antiincendiu
	m3	18,7000
	
 17	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Norma 0,015
	m2	952,0000
	
 18	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.
	100m2	9,5200
	
 19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
	m2	952,0000
	
 20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab cu grosimea 0,5mm)
	m2	952,0000
	
 21	CE19A1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=12,5 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	152,0000
	
 22	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m
	m	112,0000
	
 23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. LS-20  (Stresina si partile laterale a cladirei))
	m2	183,0000
	
 24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	265,0000