[bookmark: _Hlk227158221]  ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE
privind Achiziționarea unui sistem de monitorizare video cu camere de corp (body camere)
1. Denumirea autorității contractante: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
2. IDNO: 1006601000185
3. Adresa: mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30
4. Numărul de telefon/fax: 022 574-201
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: vama@customs.gov.md, www.customs.gov.md.
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP. 
7. Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică.
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

	Nr. d/o
	Cod CPV
	Denumirea bunurilor 
	Cant
	Specificații tehnice
	Valoarea estimată, fără TVA

	Lot 1
	32300000-6
	[bookmark: _GoBack]Sistem de monitorizare video cu camere de corp
	1 lot
	Conform caietului de sarcini din Anexa 1 la Anunțul de participare
	4166666,66 MDL


9. În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică.
10. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lotul întreg.
11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.
12. [bookmark: _Hlk236928151]Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: pina pe data de 20.12.2026.
13. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026
14. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu
15. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu
16. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):


	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/
Obligativitatea

	1
	DUAE
	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 72/2020 – semnat electronic
	Obligatoriu

	2
	Propunerea tehnică
	Conform Anexei nr.22 din Documentația standard – semnat electronic
	Obligatoriu

	3
	Propunerea financiară
	Conform Anexei nr.23 din Documentația standard – semnat electronic
	Obligatoriu

	4
	Garanție pentru ofertă
	Conform Anexei nr.9 din Documentația standard sau transfer bancar la contul:
Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat    
IBAN MD45TRPCAA518410A00441AA 
Cod fiscal: 1006601000185 – semnat electronic
	Obligatoriu

	5
	Cerere de participare
	Conform Anexei nr.7 din Documentația standard – semnat electronic
	Obligatoriu

	6
	Declarație privind valabilitatea ofertei
	Conform Anexei nr.8 din Documentația standard – semnat electronic
	Obligatoriu

	7
	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi
	Conform modelului aprobat prin Ordinul MF 145/2020 – semnat electronic
	Obligatoriu

	8
	Dovada înregistrării persoanei juridice
	Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – semnat electronic
	Obligatoriu

	9
	Cerințe față de ofertant
	Conform informației specificate în Pct. 4 al Anexei
	Obligatoriu


17. Garanția pentru ofertă: 2% din suma ofertei fără TVA.
18. Garanția de bună execuție a contractului: 5% din suma contractului fără TVA (transfer la contul Beneficiarului).
19. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.
20. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.
21. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):
22. Ofertele se prezintă în valută: Lei MD.
23. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut pe lotul întreg.
24. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

	Nr. d/o
	Denumirea factorului de evaluare
	Ponderea%

	
	nu se aplică
	---------


25. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:
· până la: [ora exactă] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
· pe: [data] Informația o găsiți în SIA ”RSAP”
26. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:  Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”
27. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile
28. Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”
Ofertele întârziate vor fi respinse.
29. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.
30. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.
31. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică
32. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor: 
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
33. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică
34. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică
35. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md
36. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA ”RSAP”
37. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

	Denumirea instrumentului electronic
	Se va utiliza/accepta sau nu

	depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare
	Se acceptă

	sistemul de comenzi electronice
	Nu se acceptă

	facturarea electronică
	Se acceptă

	plățile electronice
	Se acceptă


38. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică
39. Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:                      

Viorel DOAGĂ_________________   
















			
CAIET DE SARCINI
Achiziționarea și implementarea sistemului de camere corporale (body camera) pentru colaboratorii Serviciului Vamal al Republicii Moldova
1. Obiectul achiziției
Soluția propusă se bazează pe o platformă integrată de înregistrare audio-video portabilă, cu administrare centralizată, transfer securizat al datelor, stocare redundantă și gestionare controlată a probelor video. Sistemul cuprinde: camere corporale cu conectivitate LTE/Wi-Fi/Bluetooth/GNSS, stații de andocare/încărcare, accesorii de fixare, dispozitive/cititoare pentru atribuire, platformă software specializată pentru gestionarea probelor video, precum și servere/echipamente de stocare și procesare dimensionate pentru întreaga soluție.
Caracteristicile tehnice de mai jos descriu nivelul minim de performanță, compatibilitate, securitate și funcționalitate solicitat. Sunt acceptate soluții echivalente ale oricărui producător care demonstrează, prin documentație oficială, îndeplinirea integrală a cerințelor stabilite, inclusiv funcționalitățile de administrare, securitate, audit, transfer securizat și stocare redundantă a probelor video.
2. Cantitatea estimată
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă obligatorie
	Cantitatea

	1
	Cameră corporală operațională
	Cameră corporală destinată utilizării operative, cu sistem de montare compatibil pentru uniformă
	110

	2
	Licență software per cameră
	Licență necesară pentru administrarea și operarea fiecărei camere în cadrul platformei centrale
	110

	3
	Stație de andocare
	Stație de andocare cu minimum 10 porturi, destinată încărcării și sincronizării camerelor
	13

	4
	Cititor RFID/NFC
	Cititor compatibil cu soluția ofertată, destinat asocierii controlate a utilizatorilor și/sau echipamentelor
	13

	5
	Kit magnetic de montare
	Kit magnetic de montare compatibil cu camera ofertată și adecvat utilizării operative
	110

	6
	Platformă centrală de management
	Platformă software pentru administrarea centralizată a camerelor, utilizatorilor și înregistrărilor
	1

	7
	Sistem central de stocare
	Sistem de stocare centralizată, montabil în rack, cu capacitate utilă de minimum 64 TB
	1


3. Condiții de utilizare și exploatare
Echipamentul va fi utilizat preponderent în exterior, la punctele de trecere a frontierei de stat, în condiții climatice variabile specifice Republicii Moldova (temperaturi negative iarna, temperaturi ridicate și radiație solară directă vara, precipitații, umiditate, praf).
Sistemul va funcționa independent, fără cerințe obligatorii de integrare cu sisteme radio sau de video-supraveghere existente. Soluția trebuie să permită administrarea centralizată a camerelor, descărcarea securizată a materialului video prin stațiile de andocare și/sau prin conexiune securizată în teren, precum și gestionarea probelor video dintr-o platformă unică. Posibilitatea de integrare ulterioară cu sisteme radio, video-supraveghere sau alte platforme instituționale constituie avantaj tehnic.

4. Condiții de livrare a echipamentelor
a)  Toate accesoriile prevăzute de producătorul echipamentelor furnizate, menționate în documentația acestuia ca făcând parte din componența standard a echipamentului, vor fi livrate către Beneficiar, chiar dacă nu sunt specificate în mod explicit în documentația descriptivă.
b)  Termenul de livrare: pînă pe data de 20.12.2026.
c)  Destinația livrării: sediul central al Beneficiarului sau locațiile unde este necesară instalarea.
d)  Furnizorul va asigura transportul, instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor livrate.
5. Recepția echipamentelor și a accesoriilor aferente
a)  Responsabilitatea organizării recepției aparține Furnizorului, care trebuie să aloce resursele corespunzătoare finalizării acesteia.
b)  Locul recepției: același cu locul de livrare.
c)  Recepția se va efectua de către Furnizor, asistat de reprezentanții Beneficiarului, și va implica numărarea bucată cu bucată a echipamentelor furnizate.
d)  Furnizorul va prezenta tabele centralizatoare, în format electronic (Excel), cu seriile tuturor echipamentelor furnizate; evidența va fi păstrată atât de Beneficiar, cât și de Furnizor.
e)  Pentru fiecare echipament se vor pune la dispoziția Beneficiarului inventare de complet, cu seriile subansamblelor, modulelor și componentelor.
f)  Se vor executa teste funcționale pentru echipamentele livrate, pe bază de eșantion ales de Beneficiar.
g)  Se vor semna documente de recepție relevante de către reprezentanții Beneficiarului și ai Furnizorului.
h)  Furnizorul va asigura instalarea și darea în exploatare a sistemului în locațiile stabilite de Beneficiar.
6. Condiții de garanție
Perioada de garanție: minimum 24 luni pentru echipamentele principale ale sistemului (camere corporale, stații de andocare, cititoare/dispozitive RFID/NFC, platformă/licențe software incluse, servere și echipamente de stocare) și minimum 12 luni pentru accesoriile aferente (kituri magnetice de montare, cleme, suporturi, cabluri/adaptoare și alte accesorii de fixare), de la semnarea documentelor de recepție și/sau de la data punerii în funcțiune și acceptanța finală.
7. Cerințe către ofertant/furnizor
a)  Produsele ofertate trebuie să fie originale și să provină de la producător (nu produse recondiționate, contrafăcute sau de proveniență neconfirmată).
b)  Producătorul echipamentelor ofertate va asigura suport tehnic și informațional pentru instalarea și mentenanța echipamentelor, conform politicilor sale standard.
c)  Ofertantul va asigura suportul și serviciile de garanție pe teritoriul Republicii Moldova.
d)  Experiență dovedită în livrarea de bunuri similare — minimum 2 ani.
e)  Ofertantul trebuie să dețină și să prezinte certificat valabil ISO 9001 sau echivalent, emis de un organism acreditat, pentru demonstrarea implementării unui sistem de management al calității.
Pentru soluțiile care implică administrarea, stocarea, transferul și protecția datelor video, ofertantul va prezenta ISO/IEC 27001 sau echivalent, deținut de ofertant, de producătorul soluției software/platformei ori de entitatea responsabilă de implementarea și suportul soluției ofertate.
Deținerea certificărilor ISO 22301 și/sau ISO/IEC 20000-1 ori a unor documente echivalente privind continuitatea activității și managementul serviciilor IT constituie avantaj tehnic, fără a reprezenta cerință obligatorie de calificare.
f)  Ofertantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura instalarea, configurarea și instruirea personalului pentru soluția ofertată.
g) Ofertantul va prezenta descrierea mecanismului de suport tehnic și garanție, inclusiv termenele de reacție, procedura de remediere a defecțiunilor, modalitatea de escaladare către producător/reprezentantul autorizat și asigurarea suportului pe perioada de garanție.
Cerințele de mai sus vizează capacitatea și seriozitatea ofertantului ca operator economic și nu sunt condiționate de apartenența la rețeaua de distribuție a unui anumit producător.
8. Specificații tehnice minime obligatorii — Camera corporală
Valorile de mai jos reprezintă cerințe minime funcționale. Vor fi acceptate echipamente ale oricărui producător care îndeplinesc sau depășesc aceste cerințe minime ("sau echivalent").
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă obligatorie

	1
	Rezoluție video
	Minimum Full HD (1920 x 1080 pixeli)

	2
	Rată de captură
	Minimum 25 cadre pe secundă, configurabilă

	3
	Unghi de vizualizare (lentilă)
	Minimum 130° pe orizontală și minimum 150° pe diagonală sau echivalent funcțional demonstrat

	4
	Format de compresie video
	H.264 sau echivalent/superior (ex. H.265)

	5
	Capacitate de stocare internă
	Minimum 128 GB

	6
	Pre- și post-înregistrare (buffer)
	Minimum 60 secunde, configurabil; posibilitate de pre- și post-înregistrare până la 120 secunde constituie cerință preferată

	7
	Autonomie baterie
	Minimum 12 ore de utilizare continuă la o singură încărcare, conform configurației ofertate

	8
	Timp de reîncărcare completă
	Maximum 4 ore

	9
	Interfață de încărcare/date
	USB-C sau echivalent

	10
	Grad de protecție la praf și apă
	Minimum IP67

	11
	Rezistență la șoc/cădere
	Certificare/testare la standard recunoscut de rezistență la șoc/cădere, minimum MIL-STD-810H sau echivalent, demonstrată prin documentație oficială a producătorului sau raport de testare

	12
	Interval de temperatură de operare
	Minimum -20°C ... +50°C

	13
	Greutate
	Maximum 210 g pentru camera corporală, fără accesorii externe de fixare

	14
	Notificare stare înregistrare
	Notificare vizuală (LED și/sau display), vibrație și indicator audio pentru starea înregistrării

	15
	Butoane de control
	Minimum 1 buton dedicat de pornire/oprire a înregistrării, accesibil și utilizabil cu mănuși; butoane configurabile suplimentare constituie avantaj tehnic

	16
	Declanșare automată a înregistrării
	La scoaterea din suport/toc - avantaj tehnic, nu este obligatorie

	17
	Conectivitate WiFi
	Minimum 802.11 a/b/g/n/ac, cu suport WPA2/WPA3 sau echivalent

	18
	Conectivitate Bluetooth
	Minimum Bluetooth 5.0, cu suport BLE sau echivalent

	19
	Conectivitate celulară (LTE)
	Cerință obligatorie: LTE/4G, inclusiv suport eSIM sau SIM conform soluției ofertate

	20
	Poziționare geografică (GNSS)
	Cerință obligatorie: GNSS cu suport pentru cel puțin GPS și încă minimum două constelații suplimentare (ex. GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, SBAS sau echivalent)

	21
	Microfon
	Minimum 3 microfoane încorporate sau soluție echivalentă pentru captare audio clară în mediu operațional

	22
	Securitatea materialului video
	Criptare a materialului stocat și transmis, minimum AES-256; transfer securizat prin conexiune TLS sau echivalent; jurnalizare/audit al operațiunilor

	23
	Acces ca dispozitiv de stocare USB
	Nepermis accesul direct ca dispozitiv USB de stocare; descărcarea materialului se va realiza doar prin platforma/software-ul autorizat sau stația de andocare


9. Specificații tehnice minime obligatorii — Stație de andocare/încărcare
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă obligatorie

	1
	Capacitate
	Minimum 10 camere per unitate de andocare sau configurație echivalentă care acoperă numărul total de camere solicitate

	2
	Funcționalitate
	Încărcare simultană și descărcare/transfer automat și securizat al materialului video către platforma de gestionare; descărcare rapidă a materialului la finalul turei

	3
	Conectivitate rețea
	Minimum Ethernet Gigabit

	4
	Timp de reîncărcare completă a unei camere
	Maximum 4 ore

	5
	Opțiuni de montare
	Montare pe birou și/sau pe perete

	6
	Interval de temperatură de operare
	Minimum 0°C ... +25°C (compatibil cu amplasare în spații interioare încălzite)

	7
	Securitate date
	Criptare minimum AES-256 pentru materialul transferat și conexiune securizată către platforma/backend-ul software

	8
	Alimentare electrică
	Compatibilă cu rețeaua electrică 220-240V, cu bloc de alimentare inclus


10. Accesorii de fixare și atribuire (RFID/NFC)
Ofertantul va asigura, pentru fiecare cameră corporală livrată, un set de accesorii de fixare compatibile cu modelul de cameră ofertat și adecvate utilizării pe uniforma de serviciu.
Pentru atribuirea controlată a camerelor către utilizatori, ofertantul va asigura cititoare RFID/NFC compatibile cu platforma de management și cu fluxul operațional al soluției ofertate.
Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita mostre pentru verificarea compatibilității accesoriilor cu uniforma standard, anterior semnării contractului sau în etapa de recepție.
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă obligatorie

	1
	Set accesorii de fixare
	Minimum 110 seturi, câte un set pentru fiecare cameră corporală; setul va include kit magnetic, clemă, suport pentru uniformă/vestă sau alt sistem echivalent de fixare sigură.

	2
	Compatibilitate cu camera ofertată
	Accesoriile trebuie să fie compatibile cu modelul de cameră ofertat și să nu împiedice utilizarea butoanelor, indicatoarelor, microfoanelor, încărcarea sau transferul datelor.

	3
	Fixare pe uniformă
	Sistemul de fixare trebuie să permită montarea camerei pe uniformă, vestă, haină sau echipament operativ, cu menținerea unei poziții stabile în timpul deplasării.

	4
	Montare/demontare
	Montare și demontare rapidă, fără instrumente speciale, în condiții de utilizare operativă.

	5
	Siguranță și durabilitate
	Accesoriile trebuie să fie rezistente la utilizare zilnică și să nu prezinte elemente care pot deteriora uniforma sau afecta siguranța utilizatorului.

	6
	Cititor RFID/NFC
	Minimum 13 bucăți, compatibile cu soluția ofertată, pentru asocierea controlată a utilizatorilor și/sau echipamentelor.

	7
	Rol funcțional RFID/NFC
	Cititorul trebuie să permită identificarea utilizatorului și asocierea camerei corporale cu persoana responsabilă în cadrul platformei de management.

	8
	Standarde și frecvențe
	Suport pentru tehnologii LF și/sau HF, inclusiv MIFARE, ISO 14443 A/B, ISO 15693 sau standarde echivalente, conform arhitecturii soluției ofertate.

	9
	Conectivitate cititor
	USB, Ethernet sau altă interfață echivalentă, compatibilă cu stația de andocare, aplicația de administrare sau dispozitivul de atribuire.

	10
	Operare și montare cititor
	Utilizare pe birou sau fixare pe suprafață plană; temperatură de operare minimum 0°C ... +35°C sau conform specificației producătorului pentru spații interioare administrative.


11. Software de gestionare a materialului video (probe)
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă obligatorie

	1
	Tip acces
	Platformă centralizată de gestionare, accesibilă prin interfață web și/sau aplicație de administrare specializată, fără dependență de instalări complexe pe fiecare stație de lucru

	2
	Gestionare probe
	Ingestie, organizare, etichetare, căutare, partajare, export și eliminare controlată a probelor video, dintr-o interfață centralizată

	3
	Gestionare incidente
	Creare și administrare dosare/incidente, cu asocierea manuală sau automată a materialului provenit din camere corporale și/sau surse externe, inclusiv metadate configurabile

	4
	Anonimizare/redactare
	Funcționalitate de estompare (blur)/pixelare a imaginii și mut-are a sunetului, cu adnotări și zoom, pentru protecția datelor cu caracter personal, pentru materialul destinat divulgării

	5
	Transcriere
	Posibilitate de încărcare/editare a transcrierilor audio, sincronizate cu reda­rea materialului video - avantaj tehnic

	6
	Partajare
	Partajare internă bazată pe permisiuni; partajare externă prin linkuri securizate, cu limitare în timp și/sau protecție prin parolă

	7
	Import media externă
	Suport pentru formate uzuale video/audio/imagine/document (minimum MP4, JPG, PNG, PDF, MP3)

	8
	Atribuire dispozitive
	Suport pentru atribuire unică per tură, atribuire permanentă și auto-atribuire prin card de proximitate sau mecanism echivalent

	9
	Etichetare în teren
	Posibilitate de etichetare a materialului direct din teren, prin aplicație mobilă (iOS/Android) - avantaj tehnic

	10
	Vizualizare live
	Vizualizare flux live în aplicația/platforma de gestionare, prin conexiune securizată; compatibilitate cu sisteme terțe prin standard deschis constituie avantaj tehnic

	11
	Localizare geografică (hărți)
	Asociere/vizualizare a locației înregistrării pe hartă, pe baza datelor GNSS ale camerei; suport pentru OpenStreetMap sau echivalent

	12
	Control acces
	Sistem de roluri și permisiuni granulare pe utilizatori și grupuri de utilizatori (control acces bazat pe rol)

	13
	Import utilizatori
	Suport pentru integrare cu servicii de director existente (ex. Active Directory/Azure AD) - avantaj tehnic

	14
	Jurnal de audit (audit trail)
	Înregistrarea automată, nemodificabilă, a operațiunilor relevante (utilizare, vizualizare, export, ștergere, administrare), cu utilizator, dată, oră și dispozitiv

	15
	Autenticitatea materialului
	Mecanism de verificare a integrității/autenticității materialului video (ex. semnătură digitală) - avantaj tehnic

	16
	Politici de retenție
	Ștergere automată a materialului conform unor reguli/politici de retenție configurabile (ex. în funcție de tipul incidentului sau data înregistrării)

	17
	Securitate
	Criptare a materialului stocat și transmis, minimum AES-256; conexiune securizată TLS pentru transfer și comunicare cu backend-ul software

	18
	Autentificare
	Suport pentru autentificare prin nume utilizator/parolă; suport pentru autentificare cu doi factori (2FA) și/sau conectare unică (SSO) - avantaj tehnic

	19
	Statistici și rapoarte
	Rapoarte privind utilizarea dispozitivelor și volumul de stocare - avantaj tehnic

	20
	Găzduire
	On-premises, în infrastructura autorității contractante, cu stocarea și administrarea probelor video pe teritoriul/sub jurisdicția Republicii Moldova. Soluțiile cloud pot fi acceptate doar ca funcționalitate suplimentară, dacă respectă cerințele legale privind protecția datelor și păstrarea probelor.

	21
	Arhitectură multi-locație
	Posibilitate de organizare ierarhică/multi-instanță pentru vizibilitate centralizată - avantaj tehnic

	22
	Export material
	Posibilitate de export securizat al materialului video, cu metadate asociate (dată, oră, utilizator, cameră)

	23
	Compatibilitate sistem de operare (client)
	Compatibil cu browsere uzuale actuale (Edge, Firefox, Chrome sau echivalent)

	24
	Scalabilitate
	Suport pentru minimum 110 camere corporale și posibilitate de extindere ulterioară, fără înlocuirea arhitecturii de bază


12. Server de stocare a materialului video
Cerințele de mai jos descriu nivelul minim funcțional necesar pentru stocarea centralizată, securizată și redundantă a materialului video colectat de la cele 110 camere corporale. Vor fi acceptate soluții echivalente ale oricărui producător.
	Nr.
	Caracteristică
	Cerință minimă obligatorie

	1
	Capacitate de stocare efectivă/utilizabilă
	Minimum 64 TB capacitate efectivă/utilizabilă pentru date video, după aplicarea redundanței, în configurație RAID6 sau echivalent/superior. Capacitatea brută nu substituie capacitatea efectivă.

	2
	Tip discuri
	Discuri de tip enterprise/nearline/surveillance-grade, hot-swappable, adecvate pentru sarcini video intensive

	3
	Redundanță sistem de stocare
	Obligatorie (RAID6 sau echivalent/superior), cu toleranță la defectarea a minimum 2 discuri simultan

	4
	Formă constructivă
	Rack mount, standard 19″, compatibil cu un rack existent sau furnizat

	5
	Procesor
	Minimum 8 nuclee fizice

	6
	Memorie RAM
	Minimum 32 GB

	7
	Discuri sistem de operare
	Minimum 2 x SSD/NVMe/M.2 pentru sistemul de operare, în RAID1 sau echivalent, separat față de discurile de date video

	8
	Conectivitate rețea
	Minimum 4 x Gigabit Ethernet; conectivitate 10GbE constituie avantaj tehnic și trebuie inclusă dacă este necesară pentru arhitectura ofertată

	9
	Sistem de operare
	Compatibil cu software-ul de gestionare a materialului video ofertat; Windows Server 2022 LTSC sau sistem de operare echivalent acceptat de producător

	10
	Sursă de alimentare redundantă
	Sursă de alimentare redundantă sau posibilitate de redundanță inclusă în configurația ofertată

	11
	Modul de securitate hardware (ex. TPM 2.0)
	Modul de securitate hardware TPM 2.0 sau echivalent, obligatoriu pentru protecția și integritatea sistemului

	12
	Monitorizare stare sistem
	Interfață de administrare la distanță de tip out-of-band (ex. iLO/iDRAC sau echivalent), obligatorie

	13
	Alimentare electrică
	100-240V, comutare automată

	14
	Garanție
	Minimum 24 luni, cu intervenție on-site/NBD sau nivel superior, pentru server și componentele principale de stocare
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  Performanță și scalabilitate
	Suport pentru minimum 110 camere corporale, cu posibilitate de extindere ulterioară; platforma și serverul trebuie dimensionate pentru ingestie, stocare, redare și export al materialului video fără degradarea funcționalității de bază.


Autoritatea contractantă va stabili, în etapa de dimensionare finală, capacitatea exactă de stocare necesară pe baza numărului de camere, duratei de retenție solicitate și ratei medii de biți a materialului video, cerința de mai sus reprezentând un nivel minim de referință.
13. Precizări privind echivalența
Oriunde în prezentul caiet de sarcini sunt menționate standarde, certificări, valori tehnice sau exemple de tehnologii, acestea trebuie interpretate ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”. Vor fi acceptate ofertele care demonstrează, prin documentație tehnică oficială a producătorului, fișe tehnice, manuale, certificate și/sau rapoarte de testare emise de entități competente, îndeplinirea sau depășirea cerințelor minime obligatorii stabilite mai sus, indiferent de producător. Declarațiile generale ale ofertantului nu substituie documentația tehnică oficială necesară pentru demonstrarea echivalenței.
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