	Renovarea rețelei termice subterane existente DN400 mm (segmentul rețelei termice subterane CT-409/7- CT-409/10) situat în mun. Chișinău, sos. Muncești
	Anexa 1

	(denumirea obiectivului)
	








Lista cu cantitățile de lucrări № 79/25 - RT, C

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Pozarea rețelei termice. 

	
	

	
	
	Capitolul 1.1. Lucrări de terasament

	
	

	1
	GA12A

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm

	buc
	11,000

	 2
	GA12B

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm

	buc
	1,000

	 3
	GA12D

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 400-500 mm

	buc
	1,000

	 4
	GA12E

	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 600-700 mm

	buc
	1,000

	 5
	TsA16B3

	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu

	m3
	17,000

	 6
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II

	100 m3
	50,148

	 7
	TsA20C

	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 5014,8m3*3%=150,44m3

	m3
	150,440

	 8
	TsI51B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	8.525,160

	 9
	DA06A2

	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare

	m3
	1.961,900

	 10
	TsC02D1

	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg.II

	100 m3
	30,529

	 11
	TsI51B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km

	t
	5.189,930

	 12
	TsD02A1

	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 

	100 m3
	27,476

	 13
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv

	100 m3
	27,476

	 14
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 

	m3
	305,300

	 15
	TsD04A

	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv 

	m3
	305,300

	 16
	DH15A

	Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere

	m3
	124,000

	 17
	DH16A

	Desfundarea si curatirea camerelor 

	m3
	12,830

	 18
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre 

	t
	177,900

	 19
	TsI50C10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km 

	t
	177,900

	 20
	TsE05B

	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II

	100m2
	3,200

	 21
	TsE02B

	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu

	100m2
	3,200

	 
	
	Capitolul 1.2. Demontaj

	
	

	22
	AcE07B k=0,8

	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0,8)

	buc
	10,000

	 23
	CP16B, k=0,8

	Demontarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0,8, 

	buc
	10,000

	 24
	CP16A, k=0,8

	Demontarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л11-8, L=3m, k=0,8

	buc
	146,000

	 25
	CP16A, k=0,8

	Demontarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л23-8, L=3m, k=0,8

	buc
	104,000

	 26
	IzJ11B

	Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi 

	m2
	2.314,650

	 27
	IzJ12A

	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel

	m2
	2.314,650

	 28
	TrB04A1

	Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 159m3*0,25=39,75t)

	t
	39,750

	 29
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei

	t
	39,750

	 30
	RpIC38E

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 100 mm

	buc
	4,000

	 31
	M1M08F

	Demontarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal de 100 mm

	buc
	2,000

	 32
	RpIC38I

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm

	buc
	2,000

	 33
	RpIC38J

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm

	buc
	2,000

	 34
	RpIC38J k=1.17

	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, d=406, k=1.17 


	buc
	4,000

	 35
	M1M05F

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal 250 mm

	m
	150,000

	 36
	M1M05G

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal 300 mm

	m
	20,000

	 37
	M1M05J

	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal 500 mm

	m
	970,000

	 38
	TrB22D1D1

	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si  inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor, compensatoare, gura de acces)

	t
	96,580

	 39
	TsI50A10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor, compensatoare, gura de acces)

	t
	96,580

	 
	
	Capitolul 1.3. Beton armat. Suport fix Щ09-500 - 5 buc. ser.3.006.1 ed.1

	
	

	40
	CP15A

	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv/ Talpa de reazem OP-5 

	buc
	76,000

	 41
	CP16A

	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л11-8, L=3m (din demontaj)

	buc
	146,000

	 42
	CP16A

	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л23-8, L=3m (din demontaj)

	buc
	104,000

	 43
	RpAcE09A

	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie)

	m
	750,000

	 44
	CD01E1

	Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier.

	m3
	16,065

	 45
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placa de acoperire a camerei (din demontaj)

	buc
	10,000

	 46
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontaj)

	buc
	6,000

	 47
	CB01B

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile  (pentru suport fix Щ09-500)

	m2
	90,000

	 48
	CB06A1

	Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor 20 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton, exclusiv ghermelele  (pentru suport fix Щ09-500)

	m2
	9,560

	 49
	AcD23A

	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m  (pentru suport fix Щ09-500)

	m3
	18,495

	 50
	AcD20A

	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m  (pentru suport fix Щ09-500)

	kg
	2.399,000

	 
	
	Capitolul 1.4. Pozarea retelei termice subterana

	
	

	51
	TfE01I

	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 406,4/560 mm

	m
	1.120,000

	 52
	AcA51A adaptat

	Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel , (resurse utilizate: Instalator alimentari apa, Motocompresor mobil, Excavatoare, Tirfor 1,5 tf) ( in tub de protectie existent)

	m
	22,000

	 53
	TfE02I

	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 400/560 mm

	buc
	16,000

	 54
	TfE08A

	Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor 400/560 mm

	buc
	10,000

	 55
	TfE04I

	Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 400/560 mm (setul de izolare imbinarilor)

	buc
	144,000

	 56
	TfE05I

	Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 400/560 mm

	buc
	10,000

	 57
	TfA09D2

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport mobil DN400/560 mm (41kg * 76buc=3116kg)

	kg
	3.116,000

	 58
	TfA09D2

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata/ Suport de ghidare DN400/560 mm (41kg * 16buc=656kg)

	kg
	656,000

	 59
	TfA09C2

	Montarea suportului gata confectionat, amplasat  in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de  3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata/  Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan in tub de protectie DN400/560/800 mm (21,1kg * 2buc=42,2kg)

	kg
	42,200

	 60
	TfA02I2

	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1-323,9x6,3 mm

	buc
	2,000

	 61
	M1L42C

	Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul  360-600 mm

	buc
	144,000

	 
	
	Capitolul 1.5. Camin termic CT-409/7 (exist.)

	
	

	62
	TfA01I2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1mm

	m
	6,000

	 63
	TfA01B2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x4,0 mm (drenaj)

	m
	1,000

	 64
	TfA02F2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273,9x6,3 mm


	buc
	4,000

	
	
	
	
	

	 65
	TfA02B2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 60,3x4,0 mm

	buc
	2,000

	 66
	TfA02I2

	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1-273,9x6,3 mm

	buc
	2,000

	 67
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	8,000

	 68
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	8,000

	 69
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 

	m2
	10,000

	 70
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare

	m2
	10,000

	 71
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare

	m2
	10,000

	 
	
	Capitolul 1.6. Camin termic CT-409/9 (exist.)

	
	

	72
	TfA01I2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1mm

	m
	6,000

	 73
	TfA01C2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3x4,0 mm (drenaj)

	m
	1,000

	 74
	TfA02C2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 
1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3x4,0 mm

	buc
	2,000

	 75
	TfB01F2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 100  (drenaj, din demontaj)

	buc
	2,000

	 76
	RpIC36D

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN100 - 2 buc.

	buc
	2,000

	 77
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Suport fix tip T5.09 DN400mm (53,4kg*2buc.=106,8kg)

	10 kg
	10,680

	 78
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	8,000

	 79
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	8,000

	 80
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 

	m2
	10,000

	 81
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare

	m2
	10,000

	 82
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare

	m2
	10,000

	 
	
	Capitolul 1.7. Camin termic CT-409/10 (exist.)

	
	

	83
	TfA01I2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 406,4x7,1mm

	m
	6,000

	 84
	TfA01C2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3x4,0 mm

	m
	2,000

	 85
	TfA01B2

	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de  1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88,9x4,0 mm (drenaj)

	m
	1,000

	 86
	TfA02C2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 114,3x4,0 mm

	buc
	4,000

	 87
	TfA02B2

	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 88,9x4,0 mm

	buc
	2,000

	 88
	TfB01F2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 100 

	buc
	2,000

	 89
	RpIC36D

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 102x4-114x4 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN100 - 2 buc.

	buc
	4,000

	 90
	TfB01E2

	Montarea robinetului sferic din otel sub sudura, avind diametrul nominal Dn 80

	buc
	2,000

	 91
	RpIC36C

	Sudarea tevii de constructii, executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 83x3.5-95x3.5 mm/ Robinet sferic din otel sub sudura DN80 - 2 buc.

	buc
	4,000

	 92
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Suport fix tip T5.09 DN400mm (53,4kg*2buc.=106,8kg)

	10 kg
	10,680

	 93
	RpIF03A

	Taierea tablei din otel cu foarfeca manual, avind grosimea pina la 4 mm

	m
	2,300

	 94
	TfA13C2

	Derivatie la 90 grade sau oblica, executata  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100

	buc
	2,000

	 95
	TfA10A2

	Punct fix, pentru limitarea dilatarilor  in  canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa T94.087    114,3/406,4 - 2 buc.

	10 kg
	0,251

	 96
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	9,000

	 97
	IzJ07B

	Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi  de  grund ГФ-021

	m2
	9,000

	 98
	RpIzD05E

	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu  grosimi 60 mm 

	m2
	11,500

	 99
	RpIzD18D1

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare

	m2
	11,500

	 100
	RpIzD18D2

	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare

	m2
	11,500

	 
	
	Capitolul 1.8. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitate portanta sporita Gr.0,23m S=533m2, pavaj S=320m2

	
	

	101
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	220,000

	 102
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (533m2*0,23m)=122,6m3

	m3
	122,600

	 103
	TsC03G1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului

	100 m3
	1,226

	 104
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 122,6m3*1,9= 232,94 t

	t
	232,940

	 105
	DI83D

	Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 14 cm 

	m2
	533,000

	 106
	DB19B

	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	533,000

	 107
	DI82B

	Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 

	m2
	533,000

	 108
	DG02A

	Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat

	m2
	320,000

	 109
	RpCG23A

	Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat 

	buc
	13.061,000

	 110
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	32,000

	 111
	TsC54A

	Strat de fundatie din nisip amenajare 

	m3
	16,000

	 112
	DE13B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06.  Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc.   (  Fara  pavaj )

	m2
	288,000

	 113
	DE13B

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,  asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. 

	m2
	32,000

	 
	
	Capitolul 1.9. Lucrari de constructie

	
	

	
	
	Capitolul 1.9.1. Caminului CT-409/9 (exist.)

	
	

	114
	RpCB18E

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm 

	m3
	6,600

	 115
	TrB22D3A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка  ж/бетона )

	t
	14,520

	 116
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km   ( ж/бетона )

	t
	14,520

	 117
	RpCA03A

	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime

	m3
	2,000

	 118
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	3,600

	 119
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	3,600

	 120
	TsC54C

	Strat de fundatie din pietris

	m3
	0,400

	 121
	CB02A

	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	1,500

	 122
	CC01C

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	2,500

	 123
	CC01D1

	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	9,240

	 124
	RpCB02D2

	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-12/15

	m3
	2,100

	 125
	CA03C3

	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  ( pat de beton gr. 100mm)

	m3
	1,720

	 126
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile, buiandrugii Bm1, 2, 3, grinda Gm1

	m2
	22,200

	 127
	CB11A

	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R

	buc
	10,000

	 128
	CC02K

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	62,280

	 129
	CC02L

	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 

	kg
	98,400

	 130
	CC02L2

	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante

	kg
	194,600

	 131
	CA04B3

	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B 15, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, buiandrugii Bm1, 2, 3, grinda Gm1
	m3
	4,240

	 132
	CH10C

	Confectionare suportului fix SF1-2buc

	kg
	378,000

	 133
	CL18A

	Montare suportului fix SF1 gata confectionat (pozitia 133; fara pret constructia metalica )

	kg
	378,000

	 134
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	15,000

	 135
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat 

	m2
	15,000

	 136
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele, suportului metalica in 3 straturi

	m2
	15,000

	 137
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/placa PO-4

	buc
	4,000

	 138
	CP16B

	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe/ placa П21д-5

	buc
	4,000

	 139
	AcE10A

	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 

	m3
	0,380

	 140
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (inel КЦ7-3)

	buc
	6,000

	 141
	AcE10A1

	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.   (inel КЦО-1)

	buc
	4,000

	 142
	AcE07B

	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B/  Люк 

	buc
	4,000

	 143
	AcF02A

	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Scara  Л-2- 1.9mx4buc=7.6m) 24.5кг/1шт

	m
	7,600

	 144
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	4,900

	 145
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat 

	m2
	4,900

	 146
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele, suportului metalica in 3 straturi

	m2
	4,600

	 147
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	28,000

	 148
	CG01A1, k=4

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade (h=1 cm, k=4)

	m2
	-28,000

	 149
	IzF04F(F), k=2

	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, cu mastic de bitum k=2 (placa de acoperire)

	m2
	28,000

	 
	
	Capitolul 1.9.2. Suportului ghidant SG1-4buc, SG2-4buc

	
	

	150
	DC04B

	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri 

	m
	44,000

	 151
	RpCB18E

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm 

	m3
	1,400

	 152
	TrB22D3A

	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка  ж/бетона ) 

	t
	3,080

	 153
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km ,  ж/бетона

	t
	3,080

	 154
	RpCA03A

	Sapaturi de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decontoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, max 2 m adincime

	m3
	5,300

	 155
	TsH92B

	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	9,540

	 156
	TsI50B10

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 

	t
	9,540

	 157
	RpCB02D2

	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-12/15
	m3
	7,000

	 158
	RpCD01B

	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	9,440

	 159
	RpCD01B1

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	14,560

	 160
	RpCD02B1

	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere

	kg
	38,480

	 161
	CH10C

	Confectionare suportului metalic 

	kg
	1.544,320

	 162
	CL18A

	Montare suportului metalic gata confectionat 
p. 162 (fara pret constructii metalice)

	kg
	1.544,320

	 163
	IzA04A

	Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma  

	m2
	62,500

	 164
	IzJ07A

	Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat 

	m2
	62,500

	 165
	CN20A

	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele, suportului metalica in 3 straturi

	m2
	62,500

	 
	
	Capitolul 2. Montarea utilajului. Сonditii ce difera de cele normale k=1,15 (p.7) ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007

	
	

	166
	TfA12J2 k=0.5

	Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 500, k=0.5

	buc
	7,000

	 167
	TfA12G2 k=0.5

	Demontarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 300, k=0.5

	buc
	2,000

	 168
	TfA12I2

	Montarea compensatorului axial cu presetupa sau lenticular,  in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400

	buc
	8,000

	 169
	TfD04I

	Pretensionarea compensatoarelor, avind diametrul nominal de 400 mm

	buc
	8,000

	 
	
	Capitolul 3. Costul utilajului

	
	

	170
	pret

	Compensator silfonic tip ОПК DN400 PN25

	buc
	8,000



