CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP CNAMUP
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP CNAMUP
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitala PAMU Coscodeni, SAMU Singerei

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari generale			
		Capitolul 1.1. Lucrari de reparatii interioare			
		Capitolul 1.1.1. Lucrarri de demolare			
1	RCsG51A	Demolare anexei cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn 	m3	35,00	
 		Capitolul 1.1.2. Pardoseli			
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	47,90	
 3	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	29,50	
 4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr. 100mm	m3	4,80	
 5	IzF52A	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm 	m2	48,00	
 6	IzF52A1  k=5	Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se scade 50mm	m2	-48,00	
 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "BetonoKontakt"	m2	161,20	
 8	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 4 kg/mp, VR-1 100x100x4	kg	195,70	
 9	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	73,33	
 10	CG01A1 k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 3cm	m2	73,33	
 11	CG36B	Pardoseli din placi laminat clasa C 32/AC4 10mm, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC montate orizontal pe pereti gata tencuiti, prin dibluri 6x40mm 4buc/1m, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp 	m2	12,50	
 12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 , placi 450x450 Gri deschis, suprafata mata.	m2	148,72	
 13	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - Plinte	m	210,00	
 		Capitolul 1.1.3. Pereti			
14	RpCU10B
	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	2,00	
 15	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	1,70	
 16	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	3,00	
 17	CD55A
	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara 	m3	10,70	
 18	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  (buiandrug)	kg	55,00	
 19	CD72B
	Pereti despartitori din PGC Hidrofob cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala 100mm, densitatea materialului min.35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m - grup sanitar	m2	23,00	
 20	СF59C
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate сu izolatie , ////Glafuri la usile exterioare si ferestre (placat pe interior) 	m2	24,00	
 21	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC Hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - pereti grup sanitar,,antreu, 	m2	121,00	
 22	CD72B
	Pereti despartitori din PGC  cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie vata minerala 100mm, densitatea materialului min.35 kg/m3, cu inaltimea pina la 4 m - pereti despartitori	m2	5,50	
 23	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie - placarea peretilor	m2	425,00	
 24	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	250,00	
 25	CN53A	Grunduirea suprafetei interioare a peretilor	m2	627,00	
 26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	513,00	
 27	CN53A	Grunduirea suprafetei interioare a peretilor	m2	513,00	
 28	RpCR08B	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe glet de ipsos existent/// Vopsea lavabila pe baza siliconica	m2	513,00	
 29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	114,00	
 		Capitolul 1.1.4. Tavan			
30	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x600x12mm cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila	m2	147,20	
 31	CK51B
	Captusirea tavanului cu lambriu din plastic (вагонка), schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane cu gauri pentru iluminat electric ////Lambriu plastic latimea 250mm	m2	14,00	
 32	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	21,50	
 		Capitolul 1.1.5. Timplarii			
33	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane) 	m2	85,00	
 34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///////Usi PVC  placate cu sandwich 24 mm, profil 5 camere de izolatie termica,  latimea profilului de 50 mm, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, min.3chei) - usa exterioara	m2	2,00	
 35	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ////////Usi PVC  placata cu sandwich 24mm si geam termopan,  profil 5 camere de izolare termica, latimea profilului 50 mm, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag din aluminiu, inclusiv yala cu min. 3 chei,  miner masiv fix (usa intrare- exterioara)	m2	4,00	
 36	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ////////Usi PVC  placata cu sandwich 24mm si geam termopan,  profil 3 camere de izolare termica, latimea profilului 50 mm, armatura 1,5 mm otel zincat U, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, , inclusiv yala cu min. 3 chei, miner fix	m2	3,80	
 37	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///////Usi PVC  placate cu sandwich 24mm, profil 3 camere de izolatie termica,  latimea profilului de 50 mm, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala  pentru usi WC, depozit)	m2	7,00	
 38	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///////Usi PVC  placate cu sandwich 24mm si geam termopan krezet, profil 3 camere de izolatie termica,  latimea profilului de 50 mm, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala, min.3chei)	m2	16,00	
 39	CK33A	Dispozitiv automat hidraulic pentru inchiderea usilor(amortizator)	buc	2,00	
 40	CK35D	Opritori usa fixate in beton, suport cauciuc	buc	17,00	
 41	CK18C	Montarea sinei de protectie la pardosele (ovala) din aluminiu, latimea 38mm	m	3,60	
 42	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor	m2	25,50	
 43	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi, PVC 3 camere de izolare termica, armatura otel zincat min. 1,5 mm, placat cu sandwich 24mm , geam termopan	m2	12,50	
 44	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 450 mm	m	14,00	
 45	CK26A	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 250 mm	m	5,60	
 46	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	19,60	
 47	CL19D	Grilaje (gratii) metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat 	kg	25,00	
 48	CL19D	Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala 	kg	60,20	
 		Capitolul 1.1.6. Diverse			
49	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	22,00	
 50	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto 	t	22,00	
 51	TsI50A2	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 	t	22,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de reparatie exterioare			
		Capitolul 1.2.1. Acoperis			
		Capitolul 1.2.1.1. Demontarea acoperis existent			
52	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din ardezie	m2	325,00	
 53	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor 	m2	325,00	
 54	TrB05A2-1	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m	t	22,00	
 55	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto 	t	22,00	
 56	TsI50A2	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 	t	22,00	
 		Capitolul 1.2.1.2. Acoperis din tigla metalica			
57	CE30A
	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (50x40mm mm grosime), la constructii obisnuite. - 3,25 m3	m2	325,00	
 58	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 	100m2	3,25	
 59	CN51D
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	3,20	
 60	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat	m3	0,80	
 61	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	325,00	
 62	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), cu grosimea min. 0,48 mm si stratul de de Zincare min. 250gr/m2 	m2	325,00	
 63	CE31Bad.	Streasina simpla executata din tabla profilata	m2	32,00	
 64	CE42A	Executarea lucarnelor 	buc	1,00	
 65	CD07B1
	Placarea frontoanelor, lucarnelor cu panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m 	m2	35,00	
 66	CE20A	Sisteme de jgheaburi, 150 mm  tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	42,00	
 67	CE22A	Sisteme de burlane, 100 mm  tip brass din tabla  protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	32,00	
 68	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv///////Usi  oarbe placate cu sandwich 24mm, profil 3 camere de izolatie termica,  latimea profilului de min 50 mm, armatura otel zincat U 1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, inclusiv sistemul yala - intrare in pod	m2	1,50	
 69	CK26Bad.	Montarea opritorilor de zapada (tabla gr=0,45mm)	m	45,00	
 		Capitolul 1.2.2. Finisari exterioare			
70	CN01A	Pregatirea suprafetelor la pereti	m2	277,00	
 71	IzF54A
	Termoizolarea exterioara a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa min.60 mm de polistiren expandat gr=60 mm  densitatea de 25,1 kg/m3, cu ancadramentul golurilor cu vata minerala grosimea gr=60 mm	m2	241,00	
 72	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu perforat	m	85,00	
 73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	277,00	
 74	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" - la fatade	m2	241,00	
 75	CK26Dad.	Sort soclu din tabla latimea 100mm, p/u protectie	m	71,00	
 76	IzF54A
	Termoizolarea exterioara la a soclului la cladiril cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren extrudat gr=40mm, cu densitatea materialului 35 kg/m3	m2	36,00	
 77	CI02Af
	Placaj la pereti drepti, cu piatra artificiala de tip cosauti color (26,5x12,5x1,8cm)	m2	36,00	
 78	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	298,00	
 79	CB14A1
K=10	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare  in minus  se scade 10 zile	m2	-298,0	
 		Capitolul 1.2.3. Pereu			
80	RpCK31A2
	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) - pereu	m2	68,00	
 81	DE11A
	Uluce prefabricate din beton cu sectiunea de 24x16x6 cm, pentu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 	m	50,00	
 		Capitolul 1.2.4. Scara principala			
82	CL17C
	Confectii metalice diverse, montate aparent: diverse (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. , Copertina la intrare	kg	85,00	
 83	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,08	
 84	CG14B
	Pardoseli din placi din beton (structurat) antederapante, e, aplicate pe o sapa de adeziv, exclusiv turnarea stratului suport, Placi  250x250x22mm, 	m2	15,00	
 85	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	120,00	
 86	CN28A	Vopsitorii  cu  vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual (Balustrade)	t	0,12	
 		Capitolul 1.2.5. Imprejmuire, amenajarea			
87	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,13	
 88	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr=10cm)	m3	6,60	
 89	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 	m	28,00	
 90	DE13B	Pavaje de trotuara 200x100x40, cu asternerea patului de nisip si ciment de gr=5cm	m2	66,00	
 91	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sirma zuncata tip Eurogard (L=2,5m, H=1,55m, D=3,3mm), montati pe stilpi din teava zincata 40x40x2mm, distanta interax 2,5m, inaltimea la coama 1,55m, inclusiv accesoriile necesare	m	105,00	
 92	CK14A	Porti (L=5m, H=1,55m, d=3,3mm) din plasa tip Eurogard, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal, inclusiv opritori si sistem de inchidere	m2	7,75	
 93	CK14A	Portita (L=1 m, H=1,55m, d=3.3mm) din plasa tip Eurogard (H=1,5m, D=3,3mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal, inclusiv opritori si sistem de inchidere	m2	1,55	
 		Capitolul 1.2.6. Constructie usor demontabila (2-a boxe)			
		Capitolul 1.2.6.1. Lucrari de terasament			
94	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,51	
 95	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	9,00	
 96	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,89	
 97	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0900	
 		Capitolul 1.2.6.2. Fundatii			
98	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M50 (pregatuirea)	m3	1,10	
 99	CA03E2
	Beton (Fm-1) turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	4,50	
 100	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	23,76	
 101	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	91,80	
 102	CA03E2
	Beton (ПМ -1) turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200	m3	4,50	
 103	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,12	
 104	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	59,20	
 105	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	111,00	
 106	CA03E2
	Beton  turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa M200 (zid)	m3	4,50	
 107	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	42,00	
 108	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	30,00	
 109	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	56,00	
 110	IzF04F  k=2
	Doua straturi de hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), hidroizolarea exterioara hazna	m2	10,50	
 		Capitolul 1.2.6.3. Constructii metalice			
111	CL08A
	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	2,56	
 112	CN27B
	Vopsitorii cu miniu de plumb pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate mecanizat	t	2,56	
 		Capitolul 1.2.6.4. Acoperis			
113	CE06C1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu  suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.  Tabla profilata (Hcuta - min.50mm) protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusiv mascarea cu coltare imbinatrea perete/acoperis din table protejata anticoroziv 	m2	64,00	
 114	CK26B	Montarea coltarelor din tabla protejata anticoraziv (80x80mm) la golul portilor 	m	19,5	
 115	CE20A	Sisteme de jgheaburi, 150 mm  tip brass din tabla protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	8,00	
116	CE22A	Sisteme de burlane, 100 mm  tip brass din tabla  protejata anticoroziv cu grosimea de 0,5 mm	m	3,70	
 		Capitolul 1.2.6.5. Pereti			
117	CD07A
	Pereti din panouri din tabla zincata protejata anticoroziv profilata fixate prin suruburi autofiletante pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv, //Tabla profilata (Hcuta=30mm) protejata anticoroziv cu grosimea de min.0,5 mm si stratul de ZN 250gr/m2, inclusive mascarea colturilor din table protejata anticoroziv 	m2	125,50	
 		Capitolul 1.2.6.6. Porti			
118	CK13B
	Porti sectionale industriale cu deschidere mecanica, inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp  - 3,3(h) 	m2	19,80	
119	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U (0,9x2,1(h)) 	m2	1,90	
 		Capitolul 1.2.6.7. Pardosea Tip 1			
 120	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr=15cm)	m3	14,70	
 121	DE13B
	Pavaje Rutier "Caramida" 200x100x60, cu asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm	m2	160,00	
 122	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	15,00	
123	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm 	m	22,00	
 		Capitolul 1.2.6.8. Pereu			
124	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (gr=10cm)	m3	2,60	
125
	CA03D2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B15	m3	2,60	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Alimentarea cu apa si canalizarea			
		Capitolul 1.1. Valoarea utilajului			
1	Pret de piata	Contor de apa rece d 15mm	buc	1,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de montare			
2	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de d 15 mm	buc	1,00	
 		Capitolul 1.3. Lucrari generale			
		Capitolul 1.3.1. Apeduct si canalizare interioara			
3	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	
 4	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,00	
 5	SC09A	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	
 6	SC11B
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin	buc	1,00	
 7	SD04A
	Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, greutatea de 1000gr	buc	3,00	
 8	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil , cu cartus ceramic cu diam.40mm scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integrucu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun si telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanta 150+-20mm, comutator automat cada/dus, greutatea de la 2000gr.	buc	1,00	
 9	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru din bronz D 1/2 PN25	buc	1,00	
 10	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul  50 mm.	buc	1,00	
 11	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul 100 mm.	buc	1,00	
 12	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x3/4 pu masina de spalat	buc	1,00	
 13	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x1/2 sub lavoar	buc	6,00	
 14	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de retinere  d15mm	buc	1,00	
 15	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de  1/2" PN25	buc	2,00	
 16	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de  3/4" PN25	buc	2,00	
 17	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet cu bila D 1/2 p/u scurgere cu nasuc, cu maneta	buc	2,00	
 18	SA16A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PPR PN25 cu fibra	m	58,00	
 19	SA16B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PPR PN25 cu fibra	m	16,00	
 20	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Racord olandez PPR d 20x1/2	buc	2,00	
 21	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Racord olandez PPR d 25X3/4	buc	4,00	
 22	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	56,00	
 23	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,00	
 24	SB08E
	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP	m	14,00	
 25	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	16,00	
 26	SB08C
	Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP , 	m	32,00	
 27	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm, Cot PP d 50mm p/u canalizare	buc	24,00	
 28	SB06B
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm, Teu PP d 50mm p/u canalizare	buc	10,00	
 29	SA38F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	28,00	
 30	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm, Reductie PP d110x50mm	buc	3,00	
 31	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm, Cot PP d=110mm	buc	12,00	
 32	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm, Teu PP d=110mm	buc	10,00	
 33	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 28*4mm	m	14,00	
 34	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 22*4mm	m	52,00	
 35	RpSF06A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	7,40	
 36	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,60	
 		Capitolul 1.3.2. Apeduct si canalizare exterioara			
37	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,19	
 38	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	
 39	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,00	
 40	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE100 PN10 SDR17 d25mm	m	30,00	
 41	AcD18B
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind PN4 SDR26 d110x6.6mm (oranj), p/u canalizare exterioara 	m	20,00	
 42	SB06D
	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm	buc	8,00	
 43	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 	m3	0,77	
 44	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-10 (0,18m3)	buc	1,00	
 45	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,00	
 46	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-10-9a (0,23m3)	buc	1,00	
 47	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 (0,1m3)	buc	1,00	
 48	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦO-1 (0,02m3)	buc	1,00	
 49	AcE13A1	Capac din fonta ductila D400 (tip T) EN	buc	1,00	
 50	TsD18B
	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	18,00	
 		Capitolul 1.3.3. Hazna			
		Capitolul 1.3.3.1. Lucrari de terasament pentru camin			
51	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,27	
 52	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,80	
 53	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	17,50	
 54	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	17,50	
 55	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,103	
 56	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,30	
 		Capitolul 1.3.3.2. Camin D 2.0m			
57	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana / Manopera+Utilaj	m3	2,30	
 58	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,00	
 59	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricat pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3)	buc	1,00	
 60	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦO1 (0,02 m3) 	buc	1,00	
 61	Pret furnizor	Capac din rama de fonta tip L	buc	1,00	
 62	AcD20A
	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m	kg	10,00	
 63	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,01	
 64	IzF04F
	Doua straturi de hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), Hidroizolarea exterioara a peretilor 	m2	15,00	
 65	IzF50A
	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	13,70	
 66	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (10cm)	m3	0,25	
 67	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	2,50	
                                                                                                         
Lista cu cantitaţile de lucrări № 3
 Reteaua electrica
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reteaua electrica			
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare			
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM TF 	buc	1,00	
 2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 36 module,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	
 3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	
 4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic -18 module,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	
 5	RpEP12A	Montarea contorului in punct de alimentare	buc	1,00	
 6	RpEE09A
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 25 A	buc	42,00	
 7	RpEE09B
	Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-63 A, AC-3 DITA sau similare,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	5,00	
 8	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta,10A/250V ,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,00	
 9	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 2 clapete 10A/250V,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	13,00	
 10	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cap scara tip, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	6,00	
 11	RpEE03A
	Montarea prizelor interne euro cu impamintare 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton	buc	36,00	
 12	RpEE03A
	Montarea prizelor interne euro tip shuko duble cu impamintare dubla 16/220V  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	7,00	
 13	RpEE03A
	Montarea prizelor interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	4,00	
 14	RpEE03A
	Montarea prizelor HT-125 32A 5P +  fisa exterioara HT-025 32A 5P,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	
 15		Rame pentru prize cu 2 locuri,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,00	
 16		Rame pentru prize cu 3 locuri,  hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	
 17	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10	
 18	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,10	
 19		Intrerupator exterior IP65 cap scara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	
 20	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,08	
 21		Priza externa euro 1pozitie IP65 hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,00	
 22	08-03-591-11	Priza de fisa tripolara	100 buc	0,02	
 23		Priza de fisa tripolara hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	
 24	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	21,80	
 25		Cablu NYM 3x1,5	m	1 150,00	
 26		Cablu  NYM 3x2,5	m	850,0	
 27		Cablu  NYM 4x1,5mm	m	180,00	
 28	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,42	
 29		Cablu  NYM 5x6mm	m	45,00	
 30	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,30	
 31		Cablu  NYM 5x10mm	m	30,00	
 32	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,60	
 33		Cablu SIP 4*25mm	m	60,00	
 34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-16 mm	100 m	15,00	
 35		Teava gofrata 750N d16mm	m	1 500,00	
 36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm	100 m	4,00	
 37		Teava gofrata 750N d20mm	m	400,00	
 38	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-32mm	100 m	0,35	
 39		Teava gofrata 750N d32mm	m	35,00	
 40	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-40mm	100 m	0,30	
 41		Teava gofrata 750N d40mm	m	30,00	
 42	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED	buc	34,00	
 43	
	Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED	buc	24,00	
 44	
	Corp de iluminat incorporat 2x20 W pentru tavane "Armstrong" 300x600 mm, pentru tuburi LED 	buc	10,00	
 45	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat cu corp de protejare impotriva umezelii pentru tuburi LED	buc	26,00	
 46		Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	5,00	
 47		Corp de iluminat aplicat 1*36 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	14,00	
 48		Corp de iluminat aplicat 1*18 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	3,00	
 49		Corp de iluminat aplicat 2*18 W, IP65 pentru tuburi LED	buc	4,00	
 50		Proiector din plastic cu soclu E27	buc	1,00	
 51	
	Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni	buc	2,00	
 52	
	Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	24,00	
 53	
	Tub LED 9W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni	buc	130,00	
 54		Bec LED30 W, culoarea alb rece 6000K, garantie 36 luni	buc	1,00	
 55	10-01-039-06	Piese diverse: Sensor de miscare	buc	6,00	
 56		Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m	buc	6,00	
 57	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc	2,00	
 58		Sonerie prin fir in set cu buton	buc	2,00	
 59		Forbox d-6mm	buc	230,00	
 60	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint	100 m	0,18	
 61	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint	100 m	0,09	
 62	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	4,00	
 63	Pret de piata	Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator	buc	4,00	
 64		Sina "0" "N" izolata 1*12	buc	6,00	
 65		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70	buc	14,00	
 66		Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70	buc	15,00	
 67		Tros din otel d-8mm 	m	35,00	
 68		Ancer AOK300	buc	2,00	
 69		Manson HM500 натяжная	buc	1,00	
 70		Clema de tros R676	buc	2,00	
 71		Suspendare cu cablu	buc	10,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de constructie			
72	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 	buc	1,00	
 73	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	22,00	
 74	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	7,00	
 75	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	8,00	
 76	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	12,00	
 77	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	27,00	
 		Capitolul 1.3. Masurairi 			
78	
	Masurarile electrice la tot echipamentul, inclusiv priza de pamint, cu prezentarea raportului	buc	1,00	
 		Capitolul 1.4. Utilaj			
79	
	Dulap metalic de tip BZUM TF ABP 3 fazat 63A gata echipat cu aparate de protectie	buc	1,0	
 80		Contor electric ZMG 310	buc	1,00	
 81	
	Panou exterior din metal p/u automate 36 module, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	
 82	
	Panou exterior din metal p/u automate 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	
 83	
	Panou exterior din metal p/u automate 18 module, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	
 84	
	Intrerupator automat C61N/16A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	8,00	
 85	
	Intrerupator automat  C61N/10A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	14,00	
 86	
	Intrerupator automat  C61N/6A B, hager, schneider, legrand sau eaton	buc	7,00	
 87	
	Intrerupator automat diferential C16/2P 16A/30mA - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	10,00	
 88	
	Intrerupator automat C43N/16A C - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	3,00	
 89	
	Intrerupator automat  C43N/25A C - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	
 90	
	Intrerupator automat C43N/32A C- hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	
 91		Intrerupator de sarcina  3P/32A - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	2,00	
 92		Intrerupator de sarcina  3P/63A - hager, schneider, legrand sau eaton	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Incalzirea si ventilarea			
		Capitolul 1.1. Valoare utilajului			
1		Ventilator axial , productivitate de la 85m3/h	buc	3,00	
 		Capitolul 1.2. Lucrari de montare			
2	VC07A	Montarea ventilatoarelor 	buc	3,00	
 		Capitolul 1.3. Lucrari generale			
		Capitolul 1.3.1. Incalzirea			
3	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm, Tip K22 1400 x500mm	buc	3,00	
 4	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la,  Tip K22  500x500 mm, inclusiv	buc	4,00	
 5	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Tip K22 800x500mm	buc	8,00	
 6	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Tip K22 1000x500mm	buc	1,00	
 7	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PPR d 20 cu fibra,  PN 25 	m	36,00	
 8	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PPR 25 cu fibra, PN 25 	m	62,00	
 9	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, PPR 32 cu fibra, PN 25	m	46,00	
 10	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Cot PPR d 20mm	buc	52,00	
 11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Cot PPR d 25mm	buc	16,00	
 12	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Cot PPR d 32mm	buc	18,00	
 13	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Teu PPR 32mm	buc	2,00	
 14	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Teu PPR d 25x20x25mm	buc	14,00	
 15	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Teu PPR 32x32x20mm	buc	14,00	
 16	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Teu PPR 32x25mm	buc	2,00	
 17	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Teu PPR 32x1/2x32mm	buc	2,00	
 18	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,   DN1/2"	buc	3,00	
 19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central,   DN3/4"	buc	3,00	
 20	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, , Robinet p/u scurgere 1/2	buc	2,00	
 21	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	17,00	
 22	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur ) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	17,00	
 23	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d 1/2 bronz, PN25	buc	1,00	
 24	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind d 3/4 bronz, PN 25	buc	1,00	
 25	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Racord olandez PPR d 25x3/4	buc	2,00	
 26	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, Racord olandez d 32x1"	buc	2,00	
 27	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Reductie din bronz 3/4x1/2 masculin/femenin	buc	2,00	
 28	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Reducte bronz 1"x3/4 masculin/femenin	buc	2,00	
 29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm, Reducte 32x25	buc	4,00	
 30	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv, Reductie PPR 25x20	buc	6,00	
 31	IC41B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" 	buc	48,00	
 32	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	72,00	
 33	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	98,00	
 34	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	46,00	
 35	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	98,00	
 36	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	46,00	
 37	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d32x40mm ППУ 	m	12,00	
 38	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,d25x40mm ППУ 	m	12,00	
 39	IC42A
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	10,00	
 40	IC44A
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр D50)	buc	1,00	
 41	ID10C
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1"	buc	4,0000	
 42	IC30D
	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"/ Filet	buc	4,00	
 43	IC21B
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 1 "	m	25,00	
 44	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;	buc	5,00	
 45	IE06A
	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	25,00	
 46	IE07A
	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	25,00	
 		Capitolul 1.3.2. Ventilarea			
47	
	Executarea gaurii D100mm prin perete gr. 500mm (Wc, Dus, Bucatarie)	buc	5,00	
 48		Executarea gaurii D125mm prin perete gr. 500mm 	buc	1,00	
 49	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti  d 50mm in pereti din zidarie de caramida de grosimea 50 cm grosime	buc	1,00	
 50	VA05A	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP,  gata confectionate, avind diametrul de 100 mm (Прокладка  готовых воздуховодов из трубы ПВХ диам.100мм)	m	15,00	
 51	VA05A	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP,  gata confectionate, avind diametrul de 125 mm (Прокладка  готовых воздуховодов из трубы ПВХ диам.125мм)	m	5,00	
 52	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  Cot d 110mm pentru canal de ventilare	buc	6,00	
 53	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  Cot d 125 mm pentru canal de ventilare	buc	1,00	
 54	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  Caciula pentru cos de ventilare	buc	7,00	
 55	CL20A	Grile de ventilatie de perete, gata confectionate din PVC, Grila RAC 150x150 	buc	1,00	
 56	CL20A	Grile de ventilatie de tavan, gata confectionate PVC, Grila RAC 150x150 	buc	3,00	
 57	CL20A	Grile de ventilatie de perete, gata confectionate din PVC, Grila RAC 100x100 	buc	5,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 5
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reteaua de gaze eterioare (presiune joasa)			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament			
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,216	
 2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu    	m3	2,40	
 3	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	4,80	
 4	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	100 m3	0,191	
 5	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,191	
 6	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	4,80	
 		Capitolul 1.2. Lucrari tehnice sanitare			
7	IA52A	Cutie metalica pentru protectia  contorului de gaze G4T	buc	1,00	
 8	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SRD11 d32x3.0mm	m	61,00	
 9	GD52A	Banda de avertizare de culoare galbena cu inscriptie neagra "GAZ"	m	66,00	
 10	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm, Mufa PE electrosudabila	buc	1,00	
 11	08-02-412-2	Montarea cablului AVVG , sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,65	
 12	
	Cablu AVVG 1x4.0mm2 cu conductor de aluminiu si izolator din PVH	m	65,00	
 13	GD54A
	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32x3.2 mm, Teu PE electrosudabil	buc	1,00	
 		Capitolul 1.3. УПГ-17-1 Вход-выход из земли полиэтеленого газопровода (Dn32mm)			
14	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm 	m	1,50	
 15	GD04A
	Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 20 mm	buc	0,05	
 16		Пакля смоланая ленточная	kg	1,80	
 17		Пенополимерный материал	kg	0,70	
 18	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 	m3	0,01	
 19		Пенополимерный материал	buc	1,00	
 20	CL17A	Стойка: уголок 40x40 L=0,8m	kg	3,10	
 21	GD52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SRD11 d32x3.0mm	m	1,50	
 22	TfA01A1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25	m	0,50	
 23	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Mufa el. fuziune d=32mm	buc	1,00	
 24	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm Переход ПЕ/СТ d=40x3.7mm	buc	1,00	
 25	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Кран пробковый натяжной, со сгоном, DN 25mm, PN=0,1 MPa (11ч3бк)	buc	1,00	
 		Capitolul 1.4. УПГ-31-1 Пересечение газопровода 			
26	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63x5.8mm	m	2,00	
 27	GD52A	Banda de avertizare 	m	3,50	
 28	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,35	
 		Capitolul 2. Reteaua de gaze interioare			
		Capitolul 2.1. Lucrari tehnice sanitare			
29	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila cu filet d=15mm, P=1,6MPa	buc	2,00	
 30	ID10B
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Robinet cu bila cu filet d=20mm, P=1,6MPa	buc	2,00	
 31	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, Supapa termica d=15mm KTZ	buc	1,00	
 32	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2", Tub de protectie din teava de otel d50mm L=0,6m	buc	1,00	
 33	IC21B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20х2,8mm	m	6,00	
 34	IC21A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 15x2.8mm	m	4,40	
 35	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg /d=20mm , d=25mm	kg	11,00	
 36	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	10,40	
 37	IE07A	Verificarea difinitiva la presiune a  conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	10,40	
 38	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv	m	10,40	
 		Capitolul 2.2. Lucrari de montare			
39	IA12A
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 24 kw, montat direct pe perete	buc	1,00	
 40	SE11A
	Resou emailat, asezatea pe pardoseala, functionind cu gaze,  avind dimensiuni 680 x 630 x 560 mm si greutatea de 54 kg  (Установка газовой плиты с 4 конфортками и электродуховкой)	buc	1,00	
 41	IA44A
	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 80 mm	buc	1,00	
 42	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1" dn. 20mm	buc	1,00	
 43	ID13B
	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" -1"  ///Semnalizator de gaze /metan CH4+CO/	buc	1,00	
 44	IA12B	Hota montat direct pe perete	buc	1,00	
 		Capitolul 2.3. Utilaj			
45	
	Aragaz cu 4 locuri si cuptor electric  (Газовая плита с 4 конфортками и электродуховкой)	buc	1,00	
 46		Hot	buc	1,00	
 47		Furtun de gaz 1/2x1.5	buc	1,00	
 48		Furtun de gaz 3/4x1.0	buc	1,00	
 49	
	Cazan pe gaz cu capacitatea min. 24 kw, cu tiraj mecanic, cu cos de fum	buc	1,00	
 50		Supapa electromagnetica de gaz Dn.20mm	buc	1,00	
 51		Semnalizator de gaze /metan CH4+CO/	buc	1,00	
 52		Contor de gaz G-4T, Qmax=6 m3/h Qmin=0.04 =m3/h	buc	1,00	

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Semnalizare, IT, sistemul antiincendiu			
1	10-08-001-06
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze / VARTA cu bloc GSM	buc	1,00	
 2	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc	1,00	
 3	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automatice: Detector termic Tip TD-135	buc	2,00	
 4	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1
	buc	2,00	
 5	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum Tip SD-112
	buc	24,00	
 6	RpEI18B
	Cablu de semnalizare din cupru,  cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent,КВВГнг(А)-LS 4x0.75 mmp	m	150,00	
 7	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm	100 m	1,25	
 8		Teava gofrata 750N d20mm	m	125,00	
 9	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta,  10A/250V CITY	buc	2,00	
 10	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1	buc	2,00	
 11	10-01-055-03	Pozarea cablu UTP	100 m	1,85	
 12		Cablu UTP cat 6e, FTP (din cupru)	m	185,00	
 13	10-04-066-07	Информационная розетка 1*RJ45+1RJ11	buc	5,00	
 14		Priza 1*RJ45+1*RJ11	buc	5,00	
 		Capitolul 2. Utilaj			
15	
	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ VARTA cu bloc GSM	buc	1,00	
 16		Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1	buc	2,00	
 17		Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40	buc	1,00	
 18		Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum Tip TD-135	buc	2,00	
 19		Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1	buc	2,00	
 20		Avertizoare "ПС" automatice: Detector termic Tip SD-112	buc	24,00