\_\_\_\_**CAIET DE SARCINI**

**PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ**

**1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria mun. Balti**

**2. Organizatorul procedurii de achiziţie** **Primaria mun. Balti**

**3. Obiectul achiziţiilor** **Lucrari de montare a 2 piloni metalici, p. V. Alecsandri , mun. Balti**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **1. Lucrari de constructie** | | |
| 1 | TsA03F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare | m3 | 6,0000 |
| 2 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (demontarea k=0.5)  Коэффициент к трудозатратам=0,5000  Коэффициент к материалам=0,5000  Коэффициент к машинам=0,5000 | t | 2,0000 |
| 3 | 33-01-007-4 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 2 | buc | 2,0000 |
| 4 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 2,6000 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....  Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 3,0000 |
| 6 | 987123 | Pilon metalic vopsit 13 m, diametru jos 325/8 mm, diametru sus 273/8, 4/5 consoale vopsita negru | buc | 2,0000 |
|  |  | **2. Lucrari de montare** | | |
| 7 | 33-04-040-1 | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV | buc | 4,0000 |
| 8 | 08-02-363-2 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 2 | buc | 2,0000 |
| 9 | 08-02-363-3 | Pentru fiecare bec urmator peste 2, se va adauga la norma 08-02-363-2 | buc | 6,0000 |
| 10 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta (demontari k=0.5)  Коэффициент к трудозатратам=0,5000  Коэффициент к материалам=0,5000  Коэффициент к машинам=0,5000 | buc | 10,0000 |
| 11 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 10,0000 |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,3000 |
| 13 | 32012115 | Cablu АВВГнг 3х4 мм2 | m | 90,0000 |
| 14 | 320121 | Cablu АВВГнг 4х16 мм2 | m | 40,0000 |
| 15 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0.4 KV pina la 1kv (cu detensionare):cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 0,1000 |
| 16 | 389654 | Skrepa A200 | buc | 6,0000 |
| 17 | 389653 | Banda F2007 | m | 6,0000 |
| 18 | 101-01 | Cablu СИП 5 2х25 | m | 100,0000 |
| 19 | 163 | Consola CA 1500 | buc | 4,0000 |
| 20 | 101-02 | Clema de ancoraj ЗАБ 2х35 | buc | 4,0000 |