Reparatia acoperisului la Liceul Teoretic "N. Gogol"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Reparatia acoperisului
			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	654,500
	
 2	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm
	buc	4,000
	
 3	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2	108,400
	
 4	RpCK33C
	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete, in camere mai mari de 16 mp
	m	114,200
	
 5	RpCE18B
	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos
	m	114,200
	
 6	RpCI30A
	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice
	m	114,200
	
 7	RpCE03A
	Izolatii higrofuge pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade, plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton (aticuri, seduri, timpane, calcane etc.), executate la cald, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau cu gletuitorul de cauciuc
	m2	84,500
	
 8	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate
	m2	654,500
	
 9	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Bipoli, stratul de jos
	m2	654,500
	
 10	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - Bipoli, stratul de sus
	m2	654,500
	
 11	RpCI15A
	Revizuirea invelitorii din tabla zincata sau aluminiu, plana, la cladiri existente
	m2	84,600
	
 12	IzB04B
	Protectie anticoroziva a strapungerilor (la conducte, sifoane etc.) cu masa de spaclu din mastic bituminos, in grosime medie de 18 mm, cu doua straturi de armare
	buc	4,000
	
 13	IzF08A
	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de  pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum  H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 50-100 mm
	buc	4,000
	
 14	RpCI25E
	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -gargui (gura de scurgere) din teava de otel zincata de 2", cu sectiunea de 10x15 cm, confectionat pe santier, montat prin cimentare
	buc	4,000
	
 15	RpSB32C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 160 mm - Manson--mufa de protectie
	buc	1,000
	
 16	RpSB27A
	Montarea gurii de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100 mm
	buc	4,000
	
 17	IzF22B
	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: deflectoare (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) simple, cu diam. de 80 mm, prevazuta cu caciuli de protectie, confectionate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si cu guler de 300 mm diametrul si 20...30 mm inaltime - Aerator (deflector) gata confectionat. Resurse: chiltii, manopera - dupa norme, aerator - 1.0 buc/buc
	buc	8,000
	
 18	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Parafrunzar gata confectionat (Total: 4 buc)
	kg	5,000
	
 19	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	56,400
	
 20	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km
	t	56,400

						

	
INVESTITOR                                                                                        VRÎNCEANU  ION	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.