CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  I.P. L.T. "Alexandre cel Bun" Rezina

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Cabinet de fizica			
		1.1. Demolari			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	
2	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti 	m2	16,300	
3	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	
4	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	59,200	
5	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	72,000	
		1.2. Pereti			
7	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA -20)	m3	3,300	
8	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	16,300	
9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	88,300	
10	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	88,300	
11	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,300	
12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	88,300	
13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	88,300	
14	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,300	
		1.3. Tavan			
15	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
17	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	65,500	
18	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	65,500	
21	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	
22	CK18B
	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	34,200	
		1.4. Pardoseli			
23	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	60,000	
24	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	60,000	
25	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (k=4, se scade)	m2	-60,000	
26	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	69,500	
27	CG06A1
	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	
28	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori,  executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	
29	CG34A
	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	
30	CK17A1
	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	
		1.5. Goluri			
31	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	
32	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	
33	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si privazurilor la usi si fereste	m2	5,000	
34	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,000	
35	CN06A
	Vopsitorii interioare  si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi	m2	1,000	
		2. Laborator de fizica			
		2.1. Demolari			
36	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	48,500	
37	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,700	
38	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
		2.2. Pereti			
39	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Pereti dispartitori)	m2	14,800	
40	RpCJ04A
	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau tavane, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil	m2	1,000	
41	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,300	
42	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	63,300	
43	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,300	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,300	
45	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	63,300	
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,300	
		2.3. Tavan			
47	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	37,700	
48	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	37,700	
49	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	37,700	
50	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	
51	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	37,700	
52	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	37,700	
53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	37,700	
54	CK18B
	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	25,000	
		2.4. Pardoseli			
55	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	37,700	
56	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	37,700	
57	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (k=4, se scade)	m2	-37,700	
58	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	37,700	
59	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,000	
		3. Cabinet de chimie			
		3.1. Demolari			
60	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	
61	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	
62	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,500	
63	RpCF10B
	Demolarea zidariilor din blocuri de calcar (cotilet), zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	0,400	
64	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
65	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,300	
		3.2. Pereti			
66	CD55C
	Zidarie din blocuri de calcar (fortan)  la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize (SA -20)	m3	0,400	
67	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,800	
68	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,300	
69	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	63,300	
70	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,300	
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,300	
72	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	63,300	
73	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,300	
		3.3. Tavan			
74	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	
75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
76	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	65,500	
77	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	
78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
79	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	65,500	
80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	
81	CK18B
	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	34,200	
		3.4. Pardoseli			
82	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	58,500	
83	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	58,500	
84	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (k=4, se scade)	m2	-58,500	
85	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	68,000	
86	CG06A1
	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	
87	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori,  executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	
88	CG34A
	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	
89	CK17A1
	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	
		3.5. Goluri			
90	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	
91	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si privazurilor la usi si fereste	m2	5,000	
93	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,000	
94	CN06A
	Vopsitorii interioare  si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi	m2	1,000	
		4. Laborator de chimie			
		4.1. Demolari			
95	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	37,700	
96	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
97	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	62,000	
		4.2. Pereti			
98	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	2,800	
99	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	65,000	
100	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	65,000	
101	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	65,000	
102	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	65,000	
103	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	65,000	
104	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	65,000	
		4.3. Tavan			
105	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	38,000	
106	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	38,000	
107	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	38,000	
108	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	
109	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	38,000	
110	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	38,000	
111	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	38,000	
112	CK18B
	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	25,000	
		4.4. Pardoseli			
113	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	38,000	
114	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	38,000	
115	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (k=4, se scade)	m2	-38,000	
116	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	38,000	
117	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,000	
		5. Cabinet de biologie			
		5.1. Demolari			
118	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,800	
119	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (scena)	m2	9,500	
120	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	58,500	
121	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
122	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	90,000	
		5.2. Tavan			
123	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	65,500	
124	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
125	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	65,500	
126	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,000	
127	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	65,500	
128	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	65,500	
129	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	65,500	
130	CK18B
	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	34,200	
		5.3. Pardoseli			
131	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	58,500	
132	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	58,500	
133	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (k=4, se scade)	m2	-58,500	
134	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	68,000	
135	CG06A1
	Coltar din aluminiu, coltar orizontal cu inaltimea maxima de 2.5 m	m	15,000	
136	RpCH18A
	Scheletul din material lemnos, la invelitori,  executat din lemn de rasinoase ecarisat (Carcasa pentru Pardoseli)	m3	0,700	
137	CG34A
	Pardoseli din placi fibrolemnoase melaminate pe carcasa din material lemnos	m2	9,500	
138	CK17A1
	Cutie pe carcasa pentru protectia tevilor	m2	1,900	
		5.4. Pereti			
139	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	90,000	
140	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	90,000	
141	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	90,000	
142	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	90,000	
143	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	90,000	
144	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	
		5.5. Goluri			
145	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,890	
146	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	5,000	
147	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,000	
148	CN06A
	Vopsitorii interioare  si exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual- imprejurul tocurilor la ferestre si usi	m2	1,000	
		6. Laborator de biologie			
		6.1. Demolari			
149	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	36,000	
150	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica- la pereti	m2	1,000	
151	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,000	
		6.2. Tavan			
152	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	36,000	
153	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	36,000	
154	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	36,000	
155	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	
156	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	36,000	
157	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	36,000	
158	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	36,000	
159	CK18B
	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	24,000	
		6.3. Pereti			
160	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,000	
161	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,000	
162	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	63,000	
163	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	
164	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	63,000	
165	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	63,000	
166	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000	
		6.4. Pardoseli			
167	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	36,000	
168	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	36,000	
169	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (k=4, se scade)	m2	-36,000	
170	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	36,000	
171	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	24,000	
		7. Cabinetul nr. 18			
		7.1. Demolari			
172	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,400	
173	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,500	
		7.2. Pardoseli			
174	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti pardoseli.	m2	48,400	
175	CG01E
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	48,400	
176	CG01E3
	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta).Se adauga diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat de suport de ipsos (k=4, se scade)	m2	-48,400	
177	CG08A2
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	48,400	
178	CG09A
	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	25,000	
		7.3. Tavan			
179	RpCR29A
	Curatarea suprafetei de lucru (de vopsea, var), cu decapant	m2	48,400	
180	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	48,400	
181	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	48,400	
182	CF17C
	 Strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa) aplicat pe suprafata tavanelor, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,400	
183	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  tavanelor 	m2	48,400	
184	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor 	m2	48,400	
185	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	48,400	
186	CK18B
	Montarea baghetelor din polistiren, la tavane	m	25,000	
		7.4. Pereti			
187	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	68,500	
188	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	68,500	
189	CF17C
	Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj	m2	68,500	
190	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	68,500	
191	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  	m2	68,500	
192	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,500