Lucrari de reparație a fațadei, str. Ismail, 25 a IMSP Dispensarul Municipal Dermato Venerologic Chisinau	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		
Caiet de sarcini
Lista cu cantitaţile de lucrări № 
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Fatada
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la fatada
	m2	62,30	
 2	RpCR41A
	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var -autoturnul se exclude
	m2	62,30	
 3	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	4,41	
 4	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu
	m2	62,30	
 5	CK18C
	Montarea coltare din aluminiu
	m	42,50	
 6	RCsN03A
	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin(Fronton)
	m	13,20	
 7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	62,30	
 8	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	62,30	
 9	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu tencuiala minerala  la pereti
	m2	62,30	
 10	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
	m	13,20	
 11	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	62,30	
 12	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata(numai montare)
	m	3,30	
 13	RpCR29A
	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant
	m2	8,00	
 14	RpIA48A
	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l
	buc	1,00	
 15	IA17B
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l(Numai montare)
	buc	1,00	
 16	RpIC33B
	Taierea manuala  a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de 1"
	buc	1,00	
 		Capitolul 1.2. Reparatie cosmetica,cabinete
			
17	RpCJ18A
	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi 
	m2	10,00	
 18	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	10,00	
 19	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	10,00	
 20	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	10,00	
 21	CN05B
	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent
	m2	10,00	
 22	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg	0,50	
 		Capitolul 1.3. Lucrari diverse
			
23	RpCE29A
	Pelicula din polimeri  pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii
	m2	22,00	
 24	TrB05A2-4
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m
	t	5,50	
 25	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi,
	t	12,50	
 26	TsI50B2
	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 12 km
	t	12,50	

                                                                                       	

                            DIRECTOR IMSP DMDV                       P.BULGAC