WinСмета2000     
Reparatia acoperis  bloc studii B la ASEM ,mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3-5-2024
Deviz-oferta № 3-5-2024

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Acoperis   tip 1  8 etaje H=30 m			
1	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	1 043,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	490,210	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	208,600	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	62,580	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	985,0000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	147,750	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,750	
	4100126202818	Apa	m3	49,250	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	39,400	
3	IzF18C k=2
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm  (6 cm grosime medie)	m2	985,0000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	689,500	
	26641021020182	Mortar ciment M-200	m3	59,100	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	41,370	
4	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase b=500mm bipoli  EKP la coloane	m	56,8000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,840	
	2682132600479	Benzi bituminoase EKP bipoli B=50 cm	m	68,586	
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,789	
5	CF10A
	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	61,6000	
	7122050013400	Zidar	h-om	86,240	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,320	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,120	
	2652102100737	Var hidratat	kg	190,960	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,218	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,554	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,370	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,154	
6	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	1 043,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	41,720	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	312,900	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,043	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,313	
7	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  1 strat EPP , 2 strat EKP  bipoli	m2	985,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	443,250	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	226,550	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	2 378,775	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	620,550	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	197,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	59,100	
8	CE13D2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu 1 strat EPP,2 strat EKP bipoli	m2	58,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	30,740	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,600	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	146,160	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	36,540	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	19,720	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,480	
9	CE24Japl
	Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut  din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm-montarea aerator H=272mm	buc	21,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,450	
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	7,571	
	347976555	Aerator H=272mm	buc	21,630	
10	RpSB05D
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 150 mm	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	
11	RpSB27A
	Montarea gurii de scurgere (receptor)  din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm -cu plasa retinere frunze	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,700	
	2875114203870	Gura de scurgere din fonta emailata pt.  evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	2,080	
	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,166	
	1752117307055	Calafat alb	kg	0,114	
	2320322600294	Bitum de protectie 	kg	0,832	

			
 			Total Acoperis   tip 1  8 etaje H=30 m	            		
 		2. Acoperis tip 2 (la nivelul etaj 8   H=30 m)			
12	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	86,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,420	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,200	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,160	
13	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	16,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	21,280	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,920	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	153,120	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,432	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,112	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,128	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,064	
14	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	86,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,440	
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	25,800	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,086	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,026	
15	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu  1 strat EPP , 2 strat EKP  bipoli	m2	86,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,780	
	26821326004701	Membrane bituminoase   bipoli EPP,EKP mediu	m2	207,690	
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	54,180	
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	17,200	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,160	
16	CE23D
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	6,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,300	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	19,968	
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	1,248	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	6,240	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,499	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	25,584	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,081	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,004	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,025	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,120	
17	CE21A
	 Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	1,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,850	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm 	kg	1,428	
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,612	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,071	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,012	

			
 			Total Acoperis tip 2 (la nivelul etaj 8   H=30 m)	            		
 		3. Diverse			
18	TrB22C2D
	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra",  inaltimea de ridicare fiind de 18-24 m	t	55,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,000	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	27,500	
19	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,5000	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,585	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,540	
20	СF59L
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	4,5000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,648	
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	4,939	
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	9,760	
	2710703520285	Profil de suport	m	19,754	
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	19,754	
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	21,070	
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	3,903	
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	8,466	
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,412	
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,301	
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	251,406	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,620	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	18,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,540	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,700	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,900	
22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	18,0000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	18,988	
	4100126202818	Apa	m3	0,018	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	18,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,540	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,700	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,900	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,900	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	7,200	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,080	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,900	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,036	
25	TrI1AA02C1
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	92,0000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	41,400	
26	TsI50B10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km 	t	92,0000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,256	

			
 			Total Diverse	            		
 
	Total	 lei			
	Asigurarea sociala	24,00 %			
	Cheltuieli transportare	7,00 %			
	Cheltuieli depozitare	2,00 %			
	Total	100,00 +			
	Cheltuieli de regie	14,50 %			
	Total	100,00 +			
	Beneficiu de deviz	6,00 %			
	Total	100,00 +			
	TVA	20,00 %