CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Procuratura Generală
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală
3. Obiectul achiziţiilor  Procuratura raionului Ocnița
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Acoperis
	
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые из асбоцемента )
	m2	362,70	
2	RpCH15A
	Grinzi pentru plansee cu deschidere de peste 4 m, din lemn de rasinoase ecarisat inclusiv carbolinizarea capetelor de grinzi 
	m3	0,80	
3	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect - 1,4 mc schinduri (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (40x40 мм), для обычных сооружений.) V=1,4 m3
	m2	362,70	
4	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 
	100m2	3,62	
5	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 
	100m2	3,62	
6	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)
	m2	362,70	
7	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn
	m	362,00	
8	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab))
	m2	362,70	
9	CK18C
	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv
	m	54,00	
10	RpCI42D
	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile 
	m2	42,00	
11	CE31C
	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из вагонки деревянной) Карнизы и фронтоны
	m2	42,00	
12	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic 
	m2	42,00	
13	CK23B
	Ferestre din mase plastice 
	m2	3,20	
14	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre  din aluminiu
	m	3,60	
15	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система  желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	60,60	
16	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)
	m	60,00	
		1.2. Finisari exterioare
	
		1.2.1. Fatada
	
17	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	22,00	
18	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc - tevilor
	kg	120,00	
19	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	22,00	
20	IzF55A
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm, inclusiv cornierele din aluminiu
	m2	391,17	
21	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala, inclusiv cornierele din aluminiu
	m2	34,00	
22	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	425,17	
23	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	425,17	
24	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	375,72	
25	RpCP45D
	Demontarea resourilor de la ferestre
	kg	120,00	
26	CL26A
	Rame metalice gata confectionate -  montarea resourilor de la ferestre, fara costul materialului
	kg	120,00	
27	RpCR22A
	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica - vopsirea gardului, resoului din metal existent, porti.
	m2	36,00	
28	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre  din aluminiu
	m	30,30	
		1.2.2. Pereu din beton
	
29	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3	4,20	
30	RpCD08C
	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la placi
	kg	152,00	
31	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	8,00	
32	CA04B
	Beton turnat in placi,  preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).
	m3	6,20	
		1.2.3. Copertina din fata
	
33	CK35B
	Dibluri din metal fixate in constructia peretelui - buloane de ancoraj  d-16 mm, lungimea de 450 mm, lungime de ancorare 400 mm , inclusiv piulitele si saibele
	buc	8,00	
34	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	8,00	
35	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata
	kg	70,75	
36	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intaritor de tip poliamidic
	m2	3,40	
37	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara 
	m2	5,20	
		1.2.4. Copertina din spate
	
38	CK35B
	Dibluri din metal fixate in constructia peretelui - buloane de ancoraj  d-16 mm, lungimea de 450 mm, lungime de ancorare 400 mm , inclusiv piulitele si saibele
	buc	8,00	
39	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari
	buc	8,00	
40	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: copertina metalica la intrarea centrala din teava profilata
	kg	56,00	
41	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund anticoroziv si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intaritor de tip poliamidic
	m2	2,80	
42	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara 
	m2	3,80	
		1.2.5. Intrarea din curte
	
43	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	0,80	
44	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv - scari, inclusiv dreptarul de aluminiu
	m2	4,20	
		1.3. Finisari interioare
	
		1.3.1. Tavane
	
45	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la  tavane
	m2	22,80	
46	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	22,80	
47	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	22,80	
48	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	22,80	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	22,80	
50	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	22,80	
		1.3.2. Pereti
	
51	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	45,06	
52	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	16,50	
53	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	17,28	
54	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	18,60	
55	CD51A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m
	100m2	0,11	
56	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime
	m2	35,18	
57	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	45,06	
58	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu
	m2	45,06	
59	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	45,06	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	45,06	
61	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	45,06	
62	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	45,06	
		1.3.3. Pardoseli
	
63	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	7,20	
64	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	7,80	
65	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	9,60	
66	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	23,70	
67	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	23,70	
68	CI14A
	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	19,00	
69	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	19,10	
70	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	180,00	
71	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	3,42	
72	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete la scari
	m2	21,82	
73	CI14A
	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	12,80	
74	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si bara de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).
	m	7,00	
		1.3.4. Usi, ferestre
	
75	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	8,10	
76	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu 5 cameri , inclusiv plasa "antimoschit " si doua pozitii  deschidere
	m2	0,36	
77	CK04A
	Placarea peretilor despartitori cu foi  din lemn fixate pe tocuri - inclusiv usa
	m2	3,90	
78	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	4,20	
79	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv lacat "Broasca"
	m2	3,36	
		1.3.5. Echipamament sanitar
	
80	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	1,00	
81	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	1,00	
82	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
83	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
84	RpSA01A
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"
	m	4,00	
85	RpSA14A
	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm
	m	6,00	
86	RpSA14B
	Montarea teavii din policlorura de vinil neplastifiata, tip greu, imbinata prin lipire la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	4,00	
87	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	5,00	
88	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	4,00	
89	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	6,00	
90	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,00	
91	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- . inclusiv piciorusul (пъедестал)
	buc	1,00	
92	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	1,00	
93	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
94	SB24A
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	1,00	
95	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
		1.3.6. Sistemul de incalzire
	
96	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	1,20	
97	RpIC18A
	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la  de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"
	m	4,00	
98	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de  500 mm, inclusiv
	buc	1,00	
99	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой подающийi D15)
	buc	1,00	
100	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (кран угловой обратный D15)
	buc	1,00	
101	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"robinet PPR diam.25 
	buc	1,00	
102	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"- "- robinet de scurgere diam.1/2"
	buc	1,00	
103	IC35B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm (PPR PN20) 
	m	6,00	
104	IC50A
	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/8" ...1/2- "Cot PPR diam.20 mm
	buc	4,00	
105	IC37B
	Piese de racordare imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - reductie 
	buc	2,00	
106	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	2,00	
		1.4.  Evacuarea deseurilor
	
107	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t	5,40	
108	TRI1AA04B3
	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t	5,40	
109	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km 
	t	5,40	
		1.5. Rampa de acces pentru persoane cu dizabilitati
	
110	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3	0,32	
111	CB01A
	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2	2,40	
112	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg	30,00	
113	RpCB04A
	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200)
	m3	2,20	
114	CH06A
	Confectionarea si montarea balustradei metalice din tevi de inox ( 4 bare orizontale d-12 mm si 2 bare de fixare de d-50,8 mm, bara de sprijin d-50.8 mm).
	m	12,00	
115	CG17A
	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc  inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul  si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m2	28,00	
		2. Electricitatea
	
		2.1. Lucrari de montaj
	
116	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,00	
117	RpEE03A
	Montarea prizelor  - simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala 
	buc	2,00	
118	RpEE14A
	Montarea intrerupatoare cu doua clape
	buc	3,00	
119	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	7,00	
120	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*1,5
	m	40,00	
121	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*2,5
	m	40,00	
122	08-02-409-1
	Teava gofra pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,40	
123	10-04-067-23
	Aparataj  de videocontrol - demontaj
	buc	2,00	
124	10-04-067-23
	Aparataj  de videocontrol - montaj 
	buc	2,00