Lucrari de reparatie la Centrul de Plasament pentru Persoane Virstnice si Persoane cu Dezabilitati	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-01-2021

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie la Fasad
			
1	RpCP45A
	Demontarea  ferestrelor metalice( Демонтаж металлических окон)
	kg	1 570,000	
 2	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	105,320	
 3	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare si exterioare driscuite la spaleti ( Откосы внутр,- наружные )
	m2	47,600	
 4	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la spaleti ( откосы внутр, - наружные)
	m2	47,600	
 5	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (откосы)
	m	136,000	
 6	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu)
	m	136,000	
 7	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( откосы внутр)
	m2	37,600	
 8	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane ( откосы внутр)
	m2	37,600	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a spaletilor (откосы внутренние-наружные )
	m2	47,600	
 10	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  spaletilor ( откосы внутр)
	m2	37,600	
 11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (откосы внутренние)
	m2	37,600	
 12	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (откосы наружные- Glafuri exterioare)
	m2	10,000	
 13	RpCJ19C
	Reparatii de tencuielii exterioare , de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, avind spritul de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm grosime pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint
	m2	70,000	
 14	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	188,000	
 15	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, etc.
	m	137,000	
 16	RpCI42A
	Montarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,  etc. ( Materiale existente)
	m	137,000	
 17	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	188,000	
 18	CL53B
	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.(FARA IZOLARE)
	m2	257,000	
 19	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)
	m2	411,000	
 		Capitolul 2. Reparatia intrare centrala
			
20	RCsK41E
	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Разборка облицовки из линейных елементов - плинтуса
	m	9,000	
 21	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (площадка)
	m2	78,500	
 22	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (площадка)
	m2	78,500	
 23	RpCM33C
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte ( разборка облицовки со ступеней и подступеней)
	m	53,700	
 24	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc
	kg	70,000	
 25	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la spaleti (площадка)
	m2	78,500	
 26	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (площадка)
	m2	78,500	
 27	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie portelanata, calitate superioara , rezistent la inghet-dezghet , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm (площадка)
	m2	78,500	
 28	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (плинтус)
	m	9,000	
 29	RpCL14B
	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T
	m	53,700	
 30	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la spaleti (ступени и подступени)
	m2	22,140	
 31	CG47D
	Pardoseli din placi de gresieportelanata, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm ( ступени и подступени)
	m2	25,530	
 32	CH06A
	Balustrada de inox sudata,fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice, dreapta. 
	m	9,300	
 33	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton  cu suprafete plane ( Margina la bazin)
	m2	8,750	
 		Capitolul 3. Lucrari diverse
			
34	TrI1AA08A1
	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1
	t	88,000	
 35	TrB05B1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	96,000	
 36	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	88,000	
 37	TsH92B
	Incarcarea in auto 
	t	88,000	
 38	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	88,000	
 		Capitolul 4. Pavaj
			
39	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate
	m2	631,000	
 40	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Incarcarea mecanizata in auto )  
	100 m3	12,620	
 41	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	63,100	
 42	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 
	m3	63,100	
 43	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm
	m2	631,000	
 44	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	38,000	
 45	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	63,100	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.