CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie in caminul nr.4 a Colegiului de Medicina din str. Bulgara 170, mun.Balti
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie - montaj
	
		1.1. Demolari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)
	m2	2,45	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi )
	m2	61,30	
3	RpCP45A
	Demontarea usilor  metalice (Usile de la intrare in blocuri -10buc)
	kg	283,50	
4	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	33,20	
5	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	13,30	
6	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte turnate pe loc 
	m	40,91	
7	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	46,45	
8	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	21,63	
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane
	m2	46,45	
10	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la pereti 
	m2	202,63	
11	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	45,00	
12	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm
	m	10,90	
13	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm
	m	36,35	
14	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	10,00	
15	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	10,00	
16	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	20,00	
17	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	20,00	
18	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	11,90	
19	RpCU09C1
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga 60m K=6
	t	11,90	
20	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погрузка мусора  в автотранспорт)
	t	11,90	
21	TsI50A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 8 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 8 км)
	t	11,90	
		1.2. Timplarie
	
22	CK57H
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Ferestre PVC in trei canaturi, cu deschiderea unei cercevele in doua pozitii, 1.75*1.40h =1buc)
	m2	2,45	
23	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2, intr-un canat,
	m2	71,38	
24	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC  in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2, in doua canaturi,
	m2	8,90	
25	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre ( latimea b= 30cm )
	m	1,85	
26	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu  b= 22cm
	m	1,80	
		1.3. Finisari
	
		1.3.1. Pereti
	
27	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captusirea coloanelor de canalizare)
	m2	21,20	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	226,00	
29	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	23,36	
30	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	181,45	
31	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	181,45	
32	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor
	m2	202,65	
33	RpCR09B
	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi
	m2	202,65	
34	CI06C6
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime
	m2	23,36	
		1.3.2. Glafuri interioare
	
35	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	96,00	
36	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	161,00	
37	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	27,42	
38	CK18C
	Montarea cornierului perforat din aluminiu la muchiile glafurilor  
	m	257,00	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	27,42	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	27,42	
41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	27,42	
		1.3.3. Glafuri exterioare
	
42	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la  ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	4,55	
43	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la glafuri, preparare manuala a mortarului.
	m2	0,91	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor
	m2	0,91	
45	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent
	m2	0,91	
		1.3.4. Tavane
	
46	CJ04B
	Profiluri  uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane
	m	121,82	
47	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	46,45	
48	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	46,45	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	46,45	
50	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	46,45	
		1.3.5. Pardoseli
	
51	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat
	m2	13,30	
52	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2	13,30	
53	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	46,45	
54	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	46,45	
55	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	83,10	
		1.4. Instalatii sanitare
	
56	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal
	buc	10,00	
57	SD03A
	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	10,00	
58	RpSC24B1
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	10,00	
59	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	45,50	
60	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	10,90	
61	RpSB14C
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	10,00	
62	RpSB15C
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	10,00	
63	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	10,00	
64	RpSB15E
	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	20,00	
65	RpSA20B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PP-R d20)
	m	40,00	
66	RpSD18B
	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"
	buc	10,00	
		2. Iluminat electric interior
	
67	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	20,00	
68	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 
	buc	20,00	

Executor: ______________________________________Vadim Negru, director adjunct pe gospodarie, tel. 060728087