[bookmark: _Toc449692095]Anexa nr. 7
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

[bookmark: _Toc449692096]
[bookmark: _Hlk77771042]CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,
Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire. 

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)














Anexa nr. 8
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021
Se completează de către operatorul economic.


[bookmark: _Hlk77771056]DECLARAŢIE
privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)


Stimaţi domni,

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.






Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,
Ofertant/candidat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnătura autorizată)


*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.


Anexa nr. 9
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia pentru ofertă de 1% din suma totală a ofertei fără TVA.
			BANCA
____________________________________
                        (denumirea)

[bookmark: _Hlk77771091]SCRISOARE  DE  GARANŢIE  BANCARĂ
pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică


Către____________________________________________________________________
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)
_________________________________________________________________________
cu privire la procedura de atribuire a contractului ________________________________________________________________________,
(denumirea contractului de achiziţie publică)
subsemnaţii______________________________________________________________, 
 (denumirea băncii)
Înregistrat la______________________________________________________________,
(adresa băncii)
ne  obligăm faţă de _______________________________________________________să 
                                             (denumirea autorităţii contractante)
plătim suma de____________________________________, la prima sa cerere scrisă şi                          (suma în litere şi în cifre)
				
fără ca acesta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:
1. Ofertantul _____________________________________
				(denumirea ofertantului)                                
îşi  retrage sau modifică oferta în perioada de  valabilitate a acesteia;
[bookmark: _Hlk69119432]Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie şi poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
1. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________________
                                                                                                           (denumirea ofertantului)
       nu a constituit garanţia de bună execuție;
1. Oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul __________________________________
		                     	                                                      (denumirea ofertantului) 
      a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică de bunuri/servicii;
Nu se execută vreo condiţie, specificată în documenația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziţie publică de bunuri/servicii.
Prezenta garanţie este valabilă până la data de __________________________________
Parafată de Banca_____________________________în ziua___luna____anul_______  
                                            (semnătura autorizată)
[bookmark: _Toc449692097]
Anexa nr. 10
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021

	Se aplică pentru garantia de bună execuție de 5% din suma totală a contractului cu TVA.

	

	[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.]

Data: “___” _____________________ 20__
Procedura de achiziție Nr.: 	_______________________________________

Oficiul Băncii:	_____________________________________
[introduceţi numele complet al garantului]
Beneficiar: 	________________________________________
[introduceţi numele complet al autorităţii contractante]

[bookmark: _Hlk77771126]GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE
Nr. _______________

Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție  publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). 

Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta.

Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. 

[semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]






[bookmark: _Toc449692117][bookmark: _Toc390252620]Anexa nr. 12
la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021


Se completează de către operatorul economic.


[bookmark: _Hlk77771164]DECLARAȚIE 
privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate


	Nr
d/o
	Obiectul contractului
	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa
	Calitatea Furnizorului/Prestatorului*)
	Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate
	Perioada de livrare/prestare (luni)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 



*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.
Semnat: ________________________________________
Nume: _________________________________________
Funcţia în cadrul firmei: ___________________________
[bookmark: _Hlk63071406][bookmark: _Hlk65747910]Denumirea firmei: ______________________________
.

	[bookmark: _Toc356920194][bookmark: _Toc392180206][bookmark: _Toc449539095]



 Anexa nr. 22
                                                                                                                                                                                        la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021
[bookmark: _Hlk77771394]Specificaţii tehnice 

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]




	Numărul procedurii de achiziție______________din_________

	Obiectul achiziției: Sistem de control acces, barieră de acces și supraveghere video în sediile Judecătoriei Chișinău

	
	

	Denumirea bunurilor/serviciilor 
	Denumirea modelului bunului/serviciului
	Ţara de origine
	Produ-cătorul
	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă

	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant

	Standarde de referinţă

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	

	 Lotul nr.1 Sistem control acces
Sediul Central - str. Zelinski, 13

	Detector de metale tip arc

	
	
	
	 - Detector de metale tip arc,
Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente;
Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă;
Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră.
-semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării;
-semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent;
Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei
monedе poate fi detectat, verificând în mod eficient
obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai
mult de З сm dеаsuрга solului pot declanșa аlаrma
atunci când intră in zona de dеtесtаrе,
Contor de treceri pe barieră IR integrat;
Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display;
Indicarea locului de detecție pe verticală.
Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare;
Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm
Dimensiuni pasaj de trecere:
lățime minimum 700 mm;
înălțime minimum 2000 mm;
Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec).
Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent;
Consum de energie: <30W.
Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate

	
	

	Turnichet batant (Swing Barrier)
	
	
	
	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere.
Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent);
Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare;
Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închideri;
Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor;
Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit;
Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate;
Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei
Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe);
Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei;
Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent.
Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent.
Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces ofertat.
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.

	
	

	Set de panouri mobile pentru turnichet
	
	
	
	Set panouri mobile pentru turnichet batant
Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier);
Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent;
Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;
Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm;
Compatibil cu turnichetul batant ofertat și cu sistemul de control acces;
Rezistente la utilizare intensivă în spații publice;
Montare și elemente de fixare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Cititor de carduri 
	
	
	
	Cititor pentru control acces pe bază de card;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Citire rapidă a cardurilor;
Posibilitate montare pe turnichet;
Comunicare cu controlerul de acces;
Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară;
Protecție pentru utilizare în spații publice.
Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Buton de comandă pentru personalul de pază
	
	
	
	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului;
Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat;
Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar;
Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.
	
	

	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	
	
	
	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces;
Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele ofertate;
Protecție la:
-scurtcircuit;
-supratensiune;
-suprasarcină;
Funcționare continuă (regim 24/7);
Montare: pentru utilizare în interior;
Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Post exterior de apel video (videointerfon
	
	
	
	Cameră color cu rezoluție de minimum 2 MP (Full HD 1920 × 1080);
Viteză de înregistrare: minimum 30 cadre/s;
Unghi de vizualizare: minimum 80°;
Funcții video: WDR și compresie video H.264 sau echivalent;
Iluminare IR cu rază de acțiune de minimum 3 m;
Posibilitatea funcționării în regim Standalone, fără monitor interior;
Microfon și difuzor integrate, cu funcții de reducere a zgomotului și a ecoului;
Interfață de rețea minimum 1 port Ethernet RJ-45 (10/100 Mbps);
Minimum 1 intrare de alarmă;
Posibilitate de conectare a unei sonerii;
Alimentare la 12 VDC și/sau PoE conform standardului IEEE 802.3af;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+50°C;
Grad de protecție: minimum IP65;
Sistem integrat de protecție împotriva condensului și funcționare la temperaturi scăzute (sau sistem de încălzire a carcasei);
Grad de protecție antivandal: minimum IK09;
Dimensiuni: compacte, aproximativ 162 × 24 × 53 mm sau echivalent;
Panou LCD
Toate accesoriile necesare montajului și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă. În cazul în care echipamentul nu este alimentat prin PoE, sursa de alimentare necesară funcționării va fi inclusă în ofertă.
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Cameră de supraveghere video IP, tip Dome
	
	
	
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior;
 Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800);

Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă;
Reglaj mecanic pe minimum trei axe;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent;
Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 100°;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 120 dB;
3D DNR;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent;
Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării;
Distanță de iluminare: minimum 30 m;
Alimentare:
DC 12V (6W) +/- 25%;
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK08;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	
	

	Cameră de supraveghere video IP, tip Bullet;
	
	
	
	
Cameră IP tip Bullet pentru supraveghere video;
Cameră de supraveghere video IP, tip Bullet;
Rezoluție: minimum 6 MP (3200 × 1800);
Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare suplimentară sau tehnologie echivalentă;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,001 Lux (F1.0) sau echivalent;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Obiectiv:Fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 110°;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
3D DNR;
WDR minimum 120 dB;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Codecuri audio MP2L2/AAC sau echivalent;
Slot pentru card de memorie Micro SD cu suport pentru minimum 512 GB;
Iluminare suplimentară LED/IR sau tehnologie hibridă, cu rază de acțiune de minimum 30 m;
Alimentare:
Alimentare DC12V (consum 5,5W) ±25%, PoE .
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție: minimum IP67;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Dimensiuni: aproximativ 77x164mm
Garanție: minimum 36 luni.
Compatibilitate: Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	
	

	Videorecorder de rețea IP(NVR)
	
	
	
	Tip echipament: videorecorder de rețea IP (NVR);

Număr canale video: minimum 16 canale IP;
Suport camere IP cu rezoluție de până la minimum 12 MP;
Lățime de bandă pentru recepție (bitrate intrare): minimum 1600 Mbps;
Lățime de bandă pentru transmisie (bitrate ieșire): minimum 80 Mbps;
Suport pentru funcții inteligente de analiză video bazate pe algoritmi AI sau tehnologie echivalentă, inclusiv analiză de protecție a perimetrului pe minimum 1 canal cu rezoluție de până la 4 MP.
Funcții inteligente:
-detectarea și clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-reducerea alarmelor false;
-analiză video pentru protecția perimetrului (intruziune/depășire linie) sau funcție echivalentă;
-notificări de alarmă pe dispozitive mobile (Push) sau echivalent;
Detectare inteligentă a mișcării:suport minimum 4 canale, până la 4 MP, cu identificare persoană/autovehicul.
Capacitate de decodare AI: suport pentru minimum 8 canale @1080p (30 fps) în modul fără funcții AI și minimum 6 canale @1080p (30 fps) cu funcții AI activate.
Compresie video:
H.265+/H.265;
H.264+/H.264 sau echivalent;
Redare video sincronizată;
Ieșiri video:
HDMI cu suport pentru rezoluție minimum 4K (3840×2160);
VGA cu suport pentru rezoluție minimum 1920×1080;
Interfețe:
minimum 2 × USB;
minimum 1 × Gigabit Ethernet (RJ-45);
Audio:
intrare audio: minimum 1 canal;
ieșire audio: minimum 1 canal;
Stocare:
suport pentru minimum 1 HDD SATA;
capacitate suportată: minimum 10 TB;
Alimentare: 12V DC, 1,5 A sau echivalent;
Temperatură de funcționare: minimum +10°C...+55°C;
Dimensiuni compacte, conform cerințelor constructive ale echipamentului aproximativ 320x240x40mm
Compatibilitate:
suport protocol ONVIF sau echivalent;
echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video;
Toate accesoriile, cablurile, licențele și componentele necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.
Garanție: minimum 36 luni.

	
	

	HDD
	
	
	
	Hard Disk (HDD) destinat sistemelor de supraveghere video;
Capacitate: minimum 10 TB;
Proiectat pentru funcționare continuă 24/7;
Compatibil cu videorecorderul de rețea (NVR) ofertat;
Tehnologie optimizată pentru înregistrare continuă video;
Interfață de conectare: SATA III (6 Gb/s) sau echivalent;
Format: 3,5";
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	Dulap metalic 12U
	
	
	
	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video;
Dimensiune: minimum 12U;
Construcție metalică robustă;
Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent;
Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță;
Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent;
Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor;
Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului;
Accesorii de montare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	
	
	
	Sursă de alimentare UPS (2kw)
Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor;
Putere activă: minimum 2 kW.
Protecție împotriva:
-supratensiunilor;
-scurtcircuitului;
-suprasarcinii;
-fluctuațiilor de tensiune;
Funcționare automată la întreruperea alimentării;
Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms 
Afișaj pentru starea de funcționare;
Compatibil cu echipamentele instalate în rack.
Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	
	
	
	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date;
Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps;
Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W;
Protecție la supratensiune: minimum 2 kV;
Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;
Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation;
Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot;
Carcasă metalică;
Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C;
Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus;
Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video;
Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	Programator carduri
	
	
	
	Dispozitiv destinat programării și/sau înregistrării cardurilor de acces în sistemul de control acces;
Compatibil cu tehnologia cardurilor ofertate și cu echipamentele sistemului de control acces;
Interfață de conectare: USB sau echivalent;
Compatibil cu software-ul de administrare și configurare a sistemului de control acces;
Permite citirea, înregistrarea și programarea cardurilor de acces, conform funcționalităților sistemului ofertat;
Toate cablurile, driverele, licențele și componentele necesare instalării și funcționării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	Card de acces de proximitate printable
	
	
	
	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent;
Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului;
Grosime: aproximativ 0,8 mm;
Format: card standard tip ID card;
Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă;
Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces ofertat.
	
	

	Constructie metalica din INOX
	
	
	
	Constructie metalica din INOX cu portiță ,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces,  prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare.  O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea masurarilor
	
	

	Lotul nr. 2 Bariera de acces
Sediul Central - str. Zelinski, 13.


	Cameră IP ANPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare
	
	
	
	Tip echipament: cameră IP cu funcție de recunoaștere automată a numerelor de înmatriculare (ANPR/LPR), destinată controlului accesului auto prin comandarea barierei de acces;
Rezoluție: minimum 4 MP (aproximativ 2688×1520 pixeli);
Rată cadre: minimum 25 fps;
Senzor: minimum 1/1,8" Progressive Scan CMOS;
Obiectiv: varifocal motorizat, cu distanță focală aproximativă 2,8–12 mm sau echivalent;
Unghi de vizualizare: aproximativ 115°–42°;
Sensibilitate la lumină: minimum 0,0005 Lux;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 140 dB;
BLC/HLC;
reducerea digitală a zgomotului 3D DNR;
funcție anti-ceață sau echivalent;
stabilizare electronică a imaginii (EIS) sau echivalent.
Funcții inteligente:
Recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare;
Suport pentru liste de acces permise și restricționate (listă albă/neagră);
Capacitate de stocare a unei baze de date cu minimum 100 000 numere de înmatriculare (cu suport de stocare locală, dacă este necesar);
Recunoașterea numerelor de înmatriculare în condiții variate de iluminare;
Detectarea și identificarea caracteristicilor suplimentare ale vehiculelor (culoare, tip/marcă) sau echivalent;
Suport pentru controlul barierei de acces prin ieșiri de comandă.
Interfețe și conectivitate:
Ieșiri releu: minimum 2 canale pentru comandarea deschiderii/închiderii barierei sau echivalent;
Interfețe:
Ethernet RJ-45;
intrări/ieșiri alarmă;
interfață RS-485 sau echivalent;
Wiegand sau echivalent, dacă este necesar pentru integrare cu sistemul de control acces;
Slot pentru card de memorie micro SD: minimum 1 TB sau echivalent;
Suport pentru funcție de stocare locală în lipsa conexiunii la rețea (ANR sau echivalent).
Video:
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
Suport pentru fluxuri video multiple.
Iluminare și condiții de utilizare:
Iluminare integrată IR și/sau LED pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare pe timp de noapte;
Distanță de iluminare: minimum 10 m pentru plăcuța de înmatriculare;
Protecție la praf și umiditate: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK10;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+70°C;
Alimentare: 12–24 V DC și/sau PoE 802.3at;
Compatibilă cu bariera auto și sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Barieră automată pentru controlul accesului auto
	
	
	
	Barieră automată destinată controlului accesului vehiculelor în parcări, instituții publice sau alte spații cu acces restricționat;
Destinată utilizării în condiții de trafic intens;
Lungimea brațului: minim 3,8 m- maxim 4,2 m;
Braț cu posibilitate de montare pe partea dreaptă sau stângă, în funcție de configurația amplasamentului;
Braț prevăzut cu sistem de iluminare LED sau echivalent;
Timp de ridicare/coborâre a brațului: maximum 2,5 secunde;
Posibilitate de reglare a timpului de întârziere pentru coborârea brațului;
Motor electric fără perii (Brushless DC) sau echivalent, destinat funcționării intensive;
Durată de viață: minimum 5.000.000 cicluri de funcționare;
Funcție de protecție la detectarea obstacolelor, cu oprirea și/sau revenirea brațului în cazul detectării unui obstacol;
Compatibilă cu senzori IR, bucle inductive, radare sau alte dispozitive echivalente pentru prevenirea coliziunilor;
Mecanism de acționare robust, destinat funcționării intensive;
Funcționare lină, cu ridicare și coborâre controlată a brațului;
Posibilitate de deblocare și acționare manuală în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică;
Indicator luminos pentru semnalizarea stării barierei (deschis/închis) sau echivalent;
Carcasă metalică rezistentă la coroziune și utilizare în exterior;
Grad de protecție: minimum IP54;
Protecție antivandal: minimum IK09;
Alimentare: 24 V DC sau echivalent;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Compatibilă cu sistemul de control acces, camera ANPR și celelalte echipamente ofertate;
Toate accesoriile, elementele de fixare, cablurile și componentele necesare instalării, configurării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Detector de vehicule cu buclă inductivă
	
	
	
	Tip echipament: detector de vehicule cu buclă inductivă, destinat controlului accesului auto;
Compatibil cu bariera automată și sistemul de control acces ofertat;
Suport pentru conectarea a minimum 2 bucle inductive;
Detectarea prezenței vehiculelor și comandarea funcționării barierei;
Sensibilitate reglabilă, cu minimum 4 niveluri de reglaj;
Minimum 2 ieșiri releu pentru integrarea cu bariera și alte echipamente ale sistemului;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+70°C;
Compatibil cu utilizarea în exterior;
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Cablu pentru buclă inductivă
	
	
	
	Buclă inductivă destinată protecției împotriva închiderii/coborârii brațului barierei în prezența unui vehicul în zona de acces.
Compatibilă cu detectorul de vehicule ofertat;
Livrată sub formă de cablu pentru realizarea buclei inductive;
Lungime: minimum 50 m/rolă;
Destinată montării în carosabil;
Compatibilă cu sistemul de control acces auto ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Lotul nr. 3   Sistem de control acces Sediul Ciocana - str. M. Sadoveanu, 24/1.

	Detector de metale tip arc
	
	
	
	Detector de metale tip arc,
Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente;
Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă;
Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră.
-semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării;
-semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent;
Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei
monedе poate fi detectat, verificând în mod eficient
obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai
mult de З сm dеаsuрга solului pot declanșa аlаrma
atunci când intră in zona de dеtесtаrе,
Contor de treceri pe barieră IR integrat;
Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display;
Indicarea locului de detecție pe verticală.
Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare;
Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm
Dimensiuni pasaj de trecere:
lățime minimum 700 mm;
înălțime minimum 2000 mm;
Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec).
Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent;
Consum de energie: <30W.
Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.
	
	

	Turnichet batant (Swing Barrier)
	
	
	
	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere.
Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent);
Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare;
Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închideri;
Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor;
Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit;
Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate;
Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei
Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe);
Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei;
Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent.
Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent.
Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces ofertat.
Garanție: minimum 36 luni.
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
	
	

	Set de panouri mobile pentru turnichet
	
	
	
	Set panouri mobile pentru turnichet batant
Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier);
Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent;
Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;
Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm;
Compatibil cu turnichetul batant ofertat și cu sistemul de control acces;
Rezistente la utilizare intensivă în spații publice;
Montare și elemente de fixare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Cititor de carduri 
	
	
	
	Cititor pentru control acces pe bază de card;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Citire rapidă a cardurilor;
Posibilitate montare pe turnichet;
Comunicare cu controlerul de acces;
Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară;
Protecție pentru utilizare în spații publice.
Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Buton de comandă pentru personalul de pază
	
	
	
	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului;
Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat;
Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar;
Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.
	
	

	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	
	
	
	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces;
Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele ofertate;
Protecție la:
-scurtcircuit;
-supratensiune;
-suprasarcină;
Funcționare continuă (regim 24/7);;
Montare: pentru utilizare în interior;
Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	Cameră de supraveghere video IP tip Dome
	
	
	
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior;
 Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800);
Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă;
Reglaj mecanic pe minimum trei axe;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent;
Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 100°;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 120 dB;
3D DNR;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent;
Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării;
Distanță de iluminare: minimum 30 m;
Alimentare:
DC 12V (6W) +/- 25%;
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK08;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	
	

	Dulap metalic 12U
	
	
	
	Dulap rack destinat montării tururor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video;
Dimensiune: minimum 12U;
Construcție metalică robustă;
Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent;
Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță;
Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent;
Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor;
Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului;
Accesorii de montare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	
	
	
	Sursă de alimentare UPS (2kw)
Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor;
Putere activă: minimum 2 kW.
Protecție împotriva:
-supratensiunilor;
-scurtcircuitului;
-suprasarcinii;
-fluctuațiilor de tensiune;
Funcționare automată la întreruperea alimentării;
Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms 
Afișaj pentru starea de funcționare;
Afișaj pentru starea de funcționare;
Compatibil cu echipamentele instalate în rack.
Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	
	
	
	
Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date;
Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps;
Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W;
Protecție la supratensiune: minimum 2 kV;
Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;
Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation;
Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot;
Carcasă metalică;
Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C;
Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus;
Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video;
Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	Card de acces de proximitate printable
	
	
	
	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent;
Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului;
Grosime: aproximativ 0,8 mm;
Format: card standard tip ID card;
Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă;
Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces ofertat.
	
	

	Constructie metalica din INOX
	
	
	
	Constructie metalica din INOX cu portiță ,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces,  prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare.  O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea masurarilor
	
	

	Lotul nr.4 Sistem de control acces
Sediul Rîșcani -  str. Kiev, 3


	Detector de metale tip arc
	
	
	
	Detector de metale tip arc,
Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente;
Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă;
Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră.
-semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării;
-semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent;
Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei
monedе poate fi detectat, verificând în mod eficient
obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai
mult de З сm dеаsuрга solului pot declanșa аlаrma
atunci când intră in zona de dеtесtаrе,
Contor de treceri pe barieră IR integrat;
Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display;
Indicarea locului de detecție pe verticală.
Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare;
Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm
Dimensiuni pasaj de trecere:
lățime minimum 700 mm;
înălțime minimum 2000 mm;
Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec).
Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent;
Consum de energie: <30W.
Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.
	
	

	Turnichet batant (Swing Barrier)
	
	
	
	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere.
Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent);
Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare;
Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închideri;
Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor;
Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit;
Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate;
Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei
Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe);
Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei;
Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent.
Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent.
Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces ofertat.
Garanție: minimum 36 luni.
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
	
	

	 Set de panouri mobile pentru turnichet
	
	
	
	Set panouri mobile pentru turnichet batant
Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier);
Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent;
Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;
Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm;
Compatibil cu turnichetul batant ofertat și cu sistemul de control acces;
Rezistente la utilizare intensivă în spații publice;
Montare și elemente de fixare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Cititor de carduri 
	
	
	
	Cititor pentru control acces pe bază de card;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Citire rapidă a cardurilor;
Posibilitate montare pe turnichet;
Comunicare cu controlerul de acces;
Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară;
Protecție pentru utilizare în spații publice.
Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	Buton de comandă pentru personalul de pază
	
	
	
	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului;
Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat;
Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar;
Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.
	
	

	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	
	
	
	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces;
Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele ofertate;
Protecție la:
-scurtcircuit;
-supratensiune;
-suprasarcină;
Funcționare continuă (regim 24/7);;
Montare: pentru utilizare în interior;
Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Cameră de supraveghere video IP tip Dome

	
	
	
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior;
 Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800);
Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă;
Reglaj mecanic pe minimum trei axe;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent;
Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 100°;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 120 dB;
3D DNR;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent;
Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării;
Distanță de iluminare: minimum 30 m;
Alimentare:
DC 12V (6W) +/- 25%;
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK08;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	
	

	Dulap metalic 12U
	
	
	
	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video;
Dimensiune: minimum 12U;
Construcție metalică robustă;
Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent;
Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță;
Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent;
Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor;
Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului;
Accesorii de montare incluse;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	
	
	
	Sursă de alimentare UPS (2kw)
Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor;
Putere activă: minimum 2 kW.
Protecție împotriva:
-supratensiunilor;
-scurtcircuitului;
-suprasarcinii;
-fluctuațiilor de tensiune;
Funcționare automată la întreruperea alimentării;
Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms 
Afișaj pentru starea de funcționare;
Afișaj pentru starea de funcționare;
Compatibil cu echipamentele instalate în rack.
Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	
	
	
	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date;
Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps;
Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W;
Protecție la supratensiune: minimum 2 kV;
Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;
Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation;
Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot;
Carcasă metalică;
Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C;
Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus;
Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video;
Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Card de acces de proximitate printable
	
	
	
	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent;
Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului;
Grosime: aproximativ 0,8 mm;
Format: card standard tip ID card;
Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă;
Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces ofertat.
	
	

	Constructie metalica din INOX
	
	
	
	Constructie metalica din INOX cu portiță ,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces,  prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare.  O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea masurarilor
	
	

	Lotul nr. 5 Sistem  de control acces
Sediul Buiucani - bd. Șt.cel Mare, 200
	

	Detector de metale tip arc
	
	
	
	Detector de metale tip arc,
Număr zone de detecție: minimum 6 zone de detecție independente;
Niveluri de sensibilitate: minimum 99 niveluri de reglare a sensibilității pentru fiecare zonă;
Semnalizare luminoasă (pe panourile laterale) și sonoră.
-semnalizare luminoasă pentru indicarea detectării;
-semnalizare sonoră cu intensitate reglabilă sau echivalent;
Detectarea metalelor: metalul de dimensiunea unei
monedе poate fi detectat, verificând în mod eficient
obiectele ilegale. Obiectele metalice aflate la mai mult de З сm dеаsuрга solului pot declanșa аlаrma
atunci când intră in zona de dеtесtаrе,
Contor de treceri pe barieră IR integrat;
Afișaj pentru indicarea continuă a stării de funcționare și a parametrilor de configurare pe display;
Indicarea locului de detecție pe verticală.
Sistem de protecție prin cod de acces pentru modificarea setărilor și parametrilor de funcționare;
Dimensiuni exterioare aproximative: 2225 × 860 × 560 mm
Dimensiuni pasaj de trecere:
lățime minimum 700 mm;
înălțime minimum 2000 mm;
Mod de testare cu autodiagnosticare maxim (10 sec).
Alimentare: AC 200V~240V / 47Hz~63Hz. sau echivalent;
Consum de energie: <30W.
Destinat utilizării în spații cu trafic intens și control de acces;
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentul trebuie să respecte cerințele aplicabile privind compatibilitatea electromagnetică și să nu interfereze cu funcționarea altor echipamente electronice utilizate în proximitate.

	
	

	Turnichet batant (Swing Barrier)
	
	
	
	Turnichet batant (Swing Barrier) destinat controlului accesului, cu 2 culoare de trecere.
Sistem echipat cu minimum 6 perechi de senzori infraroșu (IR) pentru detectarea direcției de trecere, validarea permisiunilor de acces și prevenirea accesului neautorizat (funcție anti-tailgating sau echivalent);
Indicator LED pentru direcția de trecere și a stării de funcționare;
Funcție de protecție la obstacole: oprirea temporară a mecanismului la detectarea unui obstacol în timpul deschiderii/închideri;
Funcții automate de autodiagnosticare, detectarea erorilor și generarea alarmelor;
Funcție de anulare automată a permisiunii de acces în cazul în care utilizatorul nu efectuează trecerea în intervalul de timp stabilit;
Funcție de deblocare automată în caz de alarmă de incendiu sau semnal extern de urgență, conform cerințelor de securitate;
Ușă rămasă deschisă la declanșarea alarmei de incendiu: bariera se deschide automat la activarea alarmei
Deschidere automată în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică (funcție de siguranță – fail safe);
Turnichetul se va închide automat la oprirea alarmei;
Turnichetul va fi prevăzut cu controler de acces integrat sau echivalent.
Carcasă: construcție robustă, realizată din materiale rezistente (ex. metal/inox), destinată utilizării în spații cu trafic intens;
Alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz sau echivalent.
Compatibilitate : compatibil cu sisteme de control acces pe bază de carduri și/sau alte metode de autentificare, precum și cu echipamentele sistemului de control acces ofertat.
Garanție: minimum 36 luni.
Montarea și toate accesoriile, elementele de conectare și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;

	
	

	 Set de panouri mobile pentru turnichet
	
	
	
	Set panouri mobile pentru turnichet batant
Tip produs: set de panouri mobile (aripi) pentru turnichet batant (Swing Barrier);
Material panouri: sticlă securizată (tempered glass) sau echivalent;
Configurație: fiecare set include 2 bucăți panouri/aripi pentru formarea unui culoar de acces;
Lățime pasaj de trecere: reglabilă în intervalul aproximativ 650–900 mm;
Compatibil cu turnichetul batant ofertat și cu sistemul de control acces;
Rezistente la utilizare intensivă în spații publice;
Montare și elemente de fixare incluse;
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	Cititor de carduri 
	
	
	
	Cititor pentru control acces pe bază de card;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Citire rapidă a cardurilor;
Posibilitate montare pe turnichet;
Comunicare cu controlerul de acces;
Alimentare: conform specificațiilor producătorului, adaptor/sursă inclusă dacă este necesară;
Protecție pentru utilizare în spații publice.
Funcționare stabilă în regim de utilizare intensivă;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Buton de comandă pentru personalul de pază
	
	
	
	Dispozitiv pentru deschiderea/deblocarea/blocare manuală a turnichetului;
Compatibil cu controlerul sistemului de control acces ofertat;
Montare la postul de pază sau în locația indicată de beneficiar;
Toate accesoriile necesare conectării și funcționării incluse în ofertă.
	
	

	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	
	
	
	Sursă de alimentare destinată echipamentelor de control acces;
Tensiune de ieșire compatibilă cu echipamentele ofertate;
Protecție la:
-scurtcircuit;
-supratensiune;
-suprasarcină;
Funcționare continuă (regim 24/7);;
Montare: pentru utilizare în interior;
Indicator LED sau echivalent pentru starea de funcționare;
Compatibil cu sistemul de control acces ofertat;
Toate accesoriile necesare instalării și conectării incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	Cameră de supraveghere video IP tip Dome
	
	
	
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome, destinată utilizării în interior și/sau exterior;
 Rezoluție minim 6 Megapixeli (3200 × 1800);
Rată cadre video: minimum 20 fps la rezoluția maximă;
Funcționare color permanentă (24/7) cu iluminare hibridă sau tehnologie echivalentă;
Reglaj mecanic pe minimum trei axe;
Senzor de imagine: Progressive Scan CMOS, cu dimensiunea de minimum 1/2,4";
Sensibilitate: maximum 0,005 Lux (F1.6) sau echivalent;
Obiectiv fix cu distanță focală aproximativ 2,8 mm;
unghi de vizualizare: minimum 100°;
Funcții inteligente:
-detectarea mișcării;
-clasificarea persoanelor și vehiculelor;
-protecție împotriva sabotajului;
-zonă de interes (ROI) sau funcție echivalentă;
Compresie video:
H.265/H.265+;
H.264/H.264+ sau echivalent;
suport pentru minimum două fluxuri video;
Funcții de îmbunătățire a imaginii:
WDR minimum 120 dB;
3D DNR;
BLC/HLC sau echivalent;
Microfon integrat cu reducerea zgomotului ambiental;
Suport codecuri audio MP2L2/AAC-LC sau echivalent;
Iluminare suplimentară hibridă IR/LED cu comutare automată în funcție de condițiile de iluminare/detectarea mișcării;
Distanță de iluminare: minimum 30 m;
Alimentare:
DC 12V (6W) +/- 25%;
PoE conform standardului IEEE 802.3af sau echivalent;
Grad de protecție împotriva prafului și umidității: minimum IP67;
Protecție antivandal: minimum IK08;
Temperatură de funcționare: minimum -30°C...+60°C;
Dimensiuni compacte, aproximativ Ø121×98 mm;
Suport protocol ONVIF sau echivalent;
Garanție: minimum 36 luni.
Echipamentele ofertate trebuie să fie compatibile între ele și să asigure funcționarea integrală a sistemului de supraveghere video, iar toate licențele, accesoriile, elementele de montaj și componentele necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț.

	
	

	Dulap metalic 12U
	
	
	
	Dulap rack destinat montării tuturor echipamentelor de rețea și/sau supraveghere video;
Dimensiune: minimum 12U;
Construcție metalică robustă;
Ușă frontală prevăzută cu sistem de închidere cu cheie sau echivalent;
Panouri laterale detașabile sau cu acces facil pentru mentenanță;
Ventilație naturală și posibilitate de instalare a ventilatoarelor sau sistem de ventilație echivalent;
Orificii pentru introducerea și organizarea cablurilor;
Capacitate de încărcare conform dimensiunii și destinației echipamentului;
Accesorii de montare incluse;
Garanție: minimum 36 luni
	
	

	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	
	
	
	Sursă de alimentare UPS (2kw)
Sursă de alimentare neîntreruptibilă pentru protecția echipamentelor;
Putere activă: minimum 2 kW.
Protecție împotriva:
-supratensiunilor;
-scurtcircuitului;
-suprasarcinii;
-fluctuațiilor de tensiune;
Funcționare automată la întreruperea alimentării;
Timp de tranziție de la DC la AC maximum în 10ms 
Afișaj pentru starea de funcționare;
Afișaj pentru starea de funcționare;
Compatibil cu echipamentele instalate în rack.
Toate accesoriile necesare montării și punerii în funcțiune vor fi incluse în ofertă;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	
	
	
	Switch de rețea PoE destinat sistemelor de supraveghere video și rețelelor de date;
Număr porturi: minimum 8 porturi RJ-45 10/100 Mbps cu suport PoE + minimum 2 porturi RJ-45 10/100 Mbps;
Putere totală disponibilă pentru alimentare PoE: minimum 60 W;
Protecție la supratensiune: minimum 2 kV;
Capacitate de comutare: minimum 1,6 Gbps;
Funcții: Auto MDI/MDIX și Auto-Negotiation;
Construcție fără ventilator (fanless) sau cu nivel redus de zgomot;
Carcasă metalică;
Temperatură de funcționare: minimum 0°C...+40°C;
Alimentare: 48 V DC, 1,35 A, adaptor de alimentare inclus;
Conceput pentru utilizarea în sisteme de supraveghere video;
Dimensiuni :aproximativ 170x93x28mm
Toate accesoriile necesare instalării și punerii în funcțiune vor fi incluse în oferta de preț;
Garanție: minimum 36 luni.
	
	

	Card de acces de proximitate printable
	
	
	
	Tip card: card de proximitate compatibil cu tehnologia MIFARE sau echivalent;
Utilizare: destinat sistemelor de control al accesului;
Grosime: aproximativ 0,8 mm;
Format: card standard tip ID card;
Posibilitate de personalizare prin imprimare policromă;
Compatibil cu cititoarele și sistemul de control acces ofertat.
	
	

	Constructie metalica din INOX
	
	
	
	Constructie metalica din INOX cu portiță,prevăzută pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, compatibilă cu sistemul de control acces și cu posibilitatea integrării în sistemul de control acces,  prevăzută cu sistem de închidere mecanică, inclusiv lacăt și elementele de prindere necesare.  O.E. v-a ieși la fața locului pentru efectuarea masurarilor
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________
	



















     Anexa nr. 23
   la Documentația standard 
aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor 
                                               nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

	Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	

	
	Numărul  procedurii de achiziție______________din_________

	
	Obiectul de achiziției:  Sistem de control acces, barieră de acces și supraveghere video în sediile Judecătoriei Chișinău

	
	
	

	Cod CPV
	Denumirea bunurilor/serviciilor
	Unitatea de măsură
	Canti-tatea
	Preţ unitar (fără TVA)
	Preţ unitar (cu TVA)
	Suma
fără
TVA
	Suma
cu TVA
	Termenul de 
livrare/prestare 
	Clasificație bugetară (IBAN)
	Discount
%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Bunuri/servicii
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk236384914][bookmark: _Hlk236384893]42900000-5
	[bookmark: _Hlk236384902]Lotul nr.1 Sistem control acces
Sediul Central - str. Zelinski, 13

	
	
	
	
	
	
	În 70 zile calendaristice după inregistrarea contractului la trezorerie
	MD40TRPBAA314110A15232AC
	

	1.1
	 Detector de metale tip arc 
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Turnichet batant (Swing Barrier)

	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Set de panouri mobile pentru turnichet
	set
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cititor de carduri 
	buc
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Buton de comandă pentru personalul de pază
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Post exterior de apel video (videointerfon)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Cameră de supraveghere video IP, tip Dome
	buc
	7
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Cameră de supraveghere video IP, tip Bullet;
	buc
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Videorecorder de rețea IP(NVR)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	HDD
	buc
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Dulap metalic 12U
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.13
	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.14
	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	buc
	6
	
	
	
	
	
	
	

	1.15
	Programator carduri
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.16
	Card de acces de proximitate printable
	buc
	100
	
	
	
	
	
	
	

	1.17
	Constructie metalica din INOX
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	42900000-5
	[bookmark: _Hlk236384927]Lotul nr.2 Bariera de acces
Sediul Central - str. Zelinski, 13.

	
	
	
	
	
	
	În 70 zile calendaristice după inregistrarea contractului la trezorerie
	MD40TRPBAA314110A15232AC
	

	1.1
	Cameră IP ANPR pentru recunoașterea numerelor de înmatriculare
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Barieră automată pentru controlul accesului auto
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Detector de vehicule cu buclă inductivă
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cablu pentru buclă inductivă
	Buc/rolă
	1
	
	
	
	
	
	
	

	42900000-5
	[bookmark: _Hlk236384938]Lotul nr.3 Sistem de control acces
Sediul Ciocana - str. M. Sadoveanu, 24/1.


	
	
	
	
	
	
	În 70 zile calendaristice după inregistrarea contractului la trezorerie
	MD40TRPBAA314110A15232AC
	

	1.1
	Detector de metale tip arc
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Turnichet batant (Swing Barrier)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Set de panouri mobile pentru turnichet
	set
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cititor de carduri 
	buc
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Buton de comandă pentru personalul de pază
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Dulap metalic 12U
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Card de acces de proximitate printable
	buc
	100
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Constructie metalica din INOX
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	42900000-5
	[bookmark: _Hlk236384947]Lotul nr.4 Sistem de control acces
Sediul Rîșcani -  str. Kiev, 3
	
	
	
	
	
	
	În 70 zile calendaristice după inregistrarea contractului la trezorerie
	MD40TRPBAA314110A15232AC
	

	[bookmark: _Hlk236384986]1.1
	Detector de metale tip arc
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Turnichet batant (Swing Barrier)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Set de panouri mobile pentru turnichet
	set
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cititor de carduri 
	buc
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Buton de comandă pentru personalul de pază
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Dulap metalic 12U
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Card de acces de proximitate printable
	buc
	100
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Constructie metalica din INOX
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	42900000-5
	[bookmark: _Hlk236384957]Lotul nr.5 Sistem  de control acces
Sediul Buiucani - bd. Șt.cel Mare, 200
	
	
	
	
	
	
	În 70 zile calendaristice după inregistrarea contractului la trezorerie
	MD40TRPBAA314110A15232AC
	

	1.1
	Detector de metale tip arc
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Turnichet batant (Swing Barrier)
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Set de panouri mobile pentru turnichet
	set
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Cititor de carduri 
	buc
	2
	
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Buton de comandă pentru personalul de pază
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.6
	Bloc de alimentare pentru sistem control acces
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Cameră de supraveghere video IP tip Dome
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Dulap metalic 12U
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	UPS pentru alimentare neîntreruptibilă
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.10
	Switch de rețea PoE cu 8 porturi
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Card de acces de proximitate printable
	buc
	170
	
	
	
	
	
	
	

	1.12
	Constructie metalica din INOX
	buc
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________
	
	
	




	
	
	



Anexa nr. 24
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___

[bookmark: _Hlk77771427]CONTRACT – MODEL 


	

CONTRACT Nr.
privind achiziţia de________________

I PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)



Obiectul achiziției _____________________________________________________
Cod CPV: ___________________________________________________________

“___”_________20__	                                                        __________________________
                                                                                                                           (localitatea)


	Furnizorul/Prestatorul de bunuri /servicii
	Autoritatea contractantă

	
______________________________________,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin ________________________,
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza ___________________,
(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Furnizor/Prestator
______________________________________,
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de o parte,
	
______________________________________,
(denumirea completă a întreprinderii, asociaţiei, organizaţiei)
reprezentată prin ________________________,
(funcţia, numele, prenumele)
care acţionează în baza ___________________,
(statut, regulament, hotărîre etc.)
denumit(a) în continuare Cumpărător/Beneficiar
_____________________________________,
(se indică nr. şi data de înregistrare în Registrul de Stat)
pe de altă parte,





ambii (denumiţi(te) în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

a.	Achiziţionarea ______________________________________________________________,
(denumirea bunului/serviciului)
denumite în continuare Bunuri/Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip __________ nr._______ din_________________,
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiaruluibdin „___” _____________20__.

b.	Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

a)	Specificaţia tehnică;
b)	Specificația de preț;
c)	alte documente componente conform necesităţii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepţionare provizorie şi finală etc.

c.	În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
d.	În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător/Beneficiar, Furnizorul/Prestatorul se obligă prin prezentul contract să livreze/presteze Cumpărătorului/Beneficiarului Bunurile/Serviciile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
e.	Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă prin prezentul contract să plătească Furnizorului/Prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării/prestării bunurilor/serviciilor, prețul Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract.

1.	Obiectul Contractului
1.1.	Furnizorul/Prestatorul îşi asumă obligaţia de a livra/presta Bunurile/Serviciile conform  Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. 
1.2.	Cumpărătorul/Benificiarul se obligă, la rândul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile/Serviciile livrate/prestate  de Furnizorul/Prestator. 
1.3.	Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. 
1.4	Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie 
1.5	Termenele de garanţie [valabilitate, după caz] a Bunurilor/Serviciilor sunt indicate în Anexa nr.22, Specificaţii tehnice.

2.	Termeni şi condiţii de livrare/prestare
2.1.	Livrarea/Prestarea Bunurilor/Serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator în  termenele prevăzute de graficul de livrare/prestare.
2.2.	Documentaţia de însoţire a Bunurilor/Serviciilor include:
Cerinţele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.
2.3.	Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului/Benificiarului cel tîrziu la momentul livrării bunurilorla destinaţia finală/prestăriiserviciilor. Livrarea/Prestarea bunurilor/serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sunt prezentate documentele de mai sus.

3.	Preţul şi condiţii de plată
3.1.	Preţul Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract.
3.2.	Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: __________________________________lei MD.
                     (suma cu cifre şi litere)
3.3.	Achitarea plăţilor pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate va efectua în lei moldoveneşti. 
3.4.	Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător/Beneficiar vor fi: 
Cerinţele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă şi ajustate conform cerinţelor actuale.
3.5.	Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Furnizorului/Prestatorului indicat în prezentul Contract.

4.	Condiţii de predare-primire
4.1.	Bunurile/Serviciile se consideră predate de către Furnizor/Prestator şi recepţionate de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz] dacă:
a)	cantitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Lista bunurilor/serviciilor şi graficul livrării/prestării şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
b)	calitatea Bunurilor/Serviciilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie;
c)	ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie.
4.2.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului/Beneficiarului un exemplar original al  facturii fiscale odată cu livrarea/prestarea Bunurilor/Serviciilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Furnizor/Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul/Beneficiarul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3.

5.	Standarde
5.1.	Bunurile/Serviciile furnizate/prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
5.2.	Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a Bunurilor/Serviciilor.

6.	Obligaţiile părţilor
6.1.	În baza prezentului Contract, Furnizorul/Prestatorul se obligă:
a)	să livreze/presteze Bunurile/Serviciile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract;
b)	să anunţe Cumpărătorul/Beneficiarul după semnarea prezentului Contract, în decurs de ____ zile calendaristice, prin telefon/fax sau mijloace electronice, despre disponibilitatea livrării/prestării Bunurilor/Serviciilor;
c)	să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor/Serviciilor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
d)	să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor/Serviciilor pe toată perioada de până la recepţionarea lor de către Cumpărător/Beneficiar [destinatar, după caz].
6.2.	În baza prezentului Contract, Cumpărătorul/Beneficiarul se obligă:
a)	să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract;
b)	să asigure achitarea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract.

7.	Circumstanțe care justifică neexecutarea contractului
7.1.	Părţile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parţială sau integrală a obligaţiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de circumstanțe care justifică neexecutarea contractului (războaie, calamităţi naturale: incendii, inundaţii, cutremure de pămînt, precum şi alte circumstanţe care nu depind de voinţa Părţilor).
7.2.	Partea care invocă clauza circumstanțelor care justifică neexecutarea contractului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului.
7.3.	Survenirea circumstanţelor care justifică neexecutarea contractului, momentul declanşării şi termenul de acţiune trebuie să fie confirmate printr-un aviz de atestare, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din ţara Părţii care invocă asemenea circumstanţe.
7.4      În cazul în care în  circumstanțele care justifică neexecutarea contractului, acesta se modifică prin acordul adițional, inclusiv modificarea termenilor de executare, în cazul unei executări ulterioare a contractului. Când se execută  pct.7.1 și pct. 7.3, părțile modifică contractul prin acord - adițional, privind neîndeplinerea parțială sau integrală a obligațiunilor, inclusiv modificarea termenilor în cazul suspendării și executării ulterioare a contractului.

8.	Rezoluțiunea
8.1.	Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor.
8.2.	Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral de către:
a)	Cumpărător/Beneficiar în caz de refuz al Furnizorului/Prestatorului de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract;         
b)	Cumpărător/Beneficiar în caz de nerespectare de către Furnizor/Prestator a termenelor de livrare/prestare stabilite;
c)	Furnizor/Prestator în caz de nerespectare de către Cumpărător/Beneficiar a termenelor de plată a Bunurilor/Serviciilor;
d)	Furnizor/Prestator sau Cumpărător/Beneficiar în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract.
8.3      Cumpărător/Beneficiar are dreptul de a rezolvi unilateral contractul în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, avînd în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.
8.4.	Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de ___ zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată.
8.5.	Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de ___ zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea.

9.	Reclamaţii 
9.1.	Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor/Serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Furnizorului/Prestatorului.
9.2.	Pretenţiile privind calitatea bunurilor/serviciilor livrate/prestate sunt înaintate Furnizorului/Prestatorului în termen de ___ zile de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens.
9.3.	Furnizorul/Prestatorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de ___ zile de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului/Beneficiarului despre decizia luată.
9.4.	În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Furnizorul/Prestatorul este obligat, în termen de ___ zile, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului/Beneficiarului cantitatea nelivrată/neprestată de bunuri/servicii, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. 
9.5.	Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor/Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
9.6.	În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sunt suportate de partea vinovată.

10.	Sancţiuni
10.1.	Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător/Beneficiar este ____________________________________________, în cuantum de __% din valoarea contractului. 
10.2.	Pentru refuzul de a vinde/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Furnizorul/Prestatorul suportă o penalitate în valoare de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
10.3.	Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Furnizorul/Prestatorul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% din suma Bunurilor/Serviciilor nelivrate/neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de ___ % [indicați procentajul]  din suma totală a prezentului Contract.  În cazul în care întârzierea depășește ___ zile, Furnizorul/Prestatorul prezintă Cumpărătorului/Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul/Beneficiarul acceptă, Furnizorul/Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanţia de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.
10.4.	Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul/Beneficiarul poartă plata despăgubirei în valoare de ___% [indicați procentajul]  din suma Bunurilor/Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de  ___% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.
10.5. Prima zi lucrătoare ulterioară datei ce constituie termenul limită de livrare/prestare, precum și, termenul limită de achitare se consideră zi lucrătoare de întârziere. 
10.6. Suma penalităţii calculate Furnizorului/Prestatorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Cumpărător/Beneficiar din suma plăţii pentru Bunurile/Serviciile livrate/prestate.

11.	Drepturi de proprietate intelectuală
11.1.	Furnizorul/Prestatorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
a)	reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi
b)	daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12.	Dispoziţii finale
12.1.	Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova.
12.2.	Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi.  
12.3.	Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi.
12.4.	Prezentul Contract în cazul în care este semnat electronic, de către ambele părți, acesta este remis în mod automat prin mijloacele electronice, dar în cazul când contractul este semnat olografic se  întocmește în două exemplare în limba română, câte un exemplar pentru Furnizor/Prestator, Cumpărător/Beneficiar.
12.5.	Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare la data înregistrării  la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
12.6.	Prezentul contract este valabil până la _______.
12.7.	Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al  părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una din părți.
12.8.	Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.









1. CONDIȚIILE 
SPECIALE A CONTRACTULUI
             (LA NECESITATE)



RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR
	
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul

	Adresa poştală:
	Adresa poştală:

	Telefon:
	Telefon:

	Cod fiscal:
	Cod fiscal:

	Banca:
	Banca:

	Cod:
	Cod:

	IBAN
	IBAN

	









	






SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul

	

.
	






















Anexa nr. 1
la contractul nr. ___________
Din „____”  _____ 20_______


SPECIFICAŢII TEHNICE - conform datelor din anexa nr. 22

 


	
	





















SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul

	


	

  




















Anexa nr. 2
la contractul nr.__________
din “____” ________ 20___

SPECIFICAŢII DE PREŢ - conform datelor din anexa nr. 23


	

















	













SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul

	


	
























Anexa nr. 25
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___


	[bookmark: _Hlk77771456]ACORD ADIȚIONAL Nr.______

la contractul Nr.________din ”__„_________ 20___



	Prezentul acord este semnat astăzi ”___„ ________ 20__, între_____________, în persoana___________________și________________________________, în persoana______________,în scopul modificării Contractului nr. __________din ”____”___________ 20___(numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ________ din ”____” _____________20___ .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr._____ din ______________  20____.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
1. _________________________________________________________________________

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.





SEMNĂTURILE PĂRŢILOR
	Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
	Cumpărătorul/Beneficiarul

	

    
	

  





	
	







	
	Anexa nr. 26
la Documentația standard nr._____
din “____” ________ 20___



[bookmark: _Hlk77771474]ACORD-CADRU
nr. ________ data ___________

1. Părţile acordului-cadru

	În temeiul Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare, s-a încheiat prezentul acord-cadru,

    între

(Denumirea autorităţii contractante)…………………………,adresa completă:……………………….., telefon: …………………./fax: ………………….., cod fiscal …………… cont Trezorerie: …………, reprezentată prin domnul …………………………………….., în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte,   	
şi......................................... (denumirea operatorului economic), adresa .........................., telefon/fax ................................, cod fiscal ..................., cont (banca) ......................................................, reprezentată prin .................................. (denumirea conducătorului), funcţia ................., în calitate de promitent-furnizor/prestator, pe de alta parte.

2. Scopul acordului-cadru

2.1 Scopul acordului - cadru îl reprezintă stabilirea elementelor/condiţiilor esenţiale care vor guverna contractele subsecvente ce urmează a fi atribuite pe durata derulării prezentului acord, precum și stabilirea condițiilor contractuale care vor completa în mod corespunzător contractele subsecvente.

2.2 Contractele ce urmează a fi atribuite au ca obiect bunuri/serviciilivrate/prestate de către agenți autorizați în vederea achiziționării, în funcție de necesitățile concrete ale autorității contractante, cuprinse în Caietul de Sarcini, celelalte părți ale Documentației de atribuire sau în Invitațiile de participare la reofertare.

3. Durata acordului-cadru

3.1  Durata prezentului acord-cadru este de ....... ani şi ……………. de luni, începînd de la data semnării.

4.  Obligaţiile promitentului – furnizor/prestator

4.1 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să răspundă invitațiilor la reofertare și, în caz că au fost selectați, să livreze bunurile și/sau să presteze serviciile astfel cum au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul – cadru, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.
4.2 Promitenții furnizori/prestatori se obligă să nu transfere, nici total și nici parţial, obligaţiile asumate prin prezentul acord-cadru.

5. Obligaţiile promitentului-achizitor

5.1 Promitentul achizitor se obligă ca, în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a prezentului acord-cadru, să achiziționeze bunuri/servicii, prin reluarea competiției între semnatarii prezentului acord-cadru și/sau fără reluarea competiție, în cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează livrarea bunurilor/prestarea serviciilor care constituie obiectul achiziției prevăzute în acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va livra bunurile sau va presta serviciile, respectiv, prin atribuirea către aceștia de contracte subsecvente, în urma reluării competiției potrivit prevederilor documentației de atribuire.

 6. Rezoluțiune unilaterală

6.1. Partea promitentă este în drept să rezoluționeze unilateral acordul – cadru ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord – cadru, de către cealaltă parte.
6.2. Rezoluțiunea unilaterală determină încetarea efectelor juridice a acordului cadru cu condiția ca promitentul achizitor să anunţe în scris  promitentul – furnizor/prestator cu 10 zile înainte de data încetării acestuia.

1. Documentele acordului cadru:

a) propunerea tehnică;
b) propunerea financiară;
c) caietul de sarcini, după caz;
d) alte anexe, după caz.

8. Încetarea acordului - cadru

8.1 - (1) Prezentul acord - cadru încetează de drept:
- prin ajungerea la termen;
          (2)Acordul - cadru poate înceta şi în următoarele cazuri:
- prin acordul de voinţă al părţilor ;
- prin rezoluțiunea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligaţiilor asumate prin prezentul acord–cadru, de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de_____ zile a părţii în culpă.

CLAUZE APLICABILE CONTRACTELOR SUBSECVENTE

9. Executarea contractelor subsecvente 

9.1 Executarea contractelor subsecvente va începe din momentul încheierii acestora.
9.2 Furnizorul/Prestatorul are obligaţia de a începe livrarea bunurilor/prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt rezonabil posibil de la primirea comenzii;

10. Obligaţiile principale ale furnizorului/prestatorului după încheierea contractului subsecvent 
10.1 Operatorul economic desemnat câștigător se obligă să livreze bunurile/presteze serviciile în strictă conformitate cu standardele şi caracteristicile prevăzute în Caietul de sarcini precum și în Invitația de participare la reofertare.

11. Litigii

11.1 Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului acord - cadru se vor soluţiona pe cale amiabilă.
11.2 Dacă, după începerea tratativelor, părţile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă legată de prezentul acord, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Republica Moldova.
Părţile au încheiat astăzi, ________20__, prezentul acord-cadru, în ___ exemplare toate având aceeaşi putere juridică.
Prezentul Acord – cadru  se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării lui de către Părţi, fiind valabil până la „__” _______________ 20__.








Promitent-achizitor,                                              Promitent-furnizor/prestator,
              ...........................                                                     ..........................
                                                                                                                                                                 (semnatura autorizata)                                              (semnatura autorizata)
                                                                                                   



Promitent-achizitor,                                              Promitent-furnizor /prestator,
              ...........................                                                     ...........................

                                                                                                                                                                 (semnatura autorizata)                                              (semnatura autorizata)
                                                                                         


Promitent-achizitor,                                              Promitent-furnizor /prestator,
              ...........................                                                     ...........................

                                                                                                                                                                 (semnatura autorizata)                                              (semnatura autorizata)
                                                                                                    









