CAIET DE SARCINI
PENTRU  CONCURS PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat:   Ministerul Finantelor al RM
2. Organizatorul procedurii de achizitie: Ministerul Finantelor al RM
3. Obiectul achizitiilor: Lucrări de reparație la T.R. Centru și adăpostul protecției civile.

Lotul nr. 1
Lucrări de reparație a adăpostului protecției civile din str. Constantin Tănase, 7.

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	
Cantitate 	

1	2	3	4	5	

1.	Lucrări de demontare a sistemului de ventilare
	
1	RpVC37A
	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg вентиляторы	buc	5,000	
2	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm Воздуховоды	m2	56,520	
3	RpVA35D
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  2500 - 4000 mm 	m2	62,400	
4	RpVB44A
	Demontarea atenuatorului de zgomot,de pe canale de ventilatie, avind perimetrul de 800-2000 mm Шумоглушители	buc	11,000	
5	RpIC20F
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm Трубы стальные д=400	m	10,000	
6	RpIC20F к=1,22
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm Трубы стальные д=600	m	12,000	
7	RpIC20F к=1,5
	Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 324x9-377x10 mm Трубы стальные д=900	m	7,500	

2.	Lucrări de demontare
	
		Capitolul 1. Водопровод А1,Е3			
1	RpSD16A
	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama Пожарный кран	buc	1,000	
2	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	35,000	
3	RpSD10A
	Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/8"-1/2" Вентиль д=15	buc	7,000	
		Capitolul 2. Канализация С1s			
4	RpSD08D
	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 80-100 mm Задвижка д=100	buc	1,000	
5	RpSC07A
	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat Чаша напольная	buc	5,000	
6	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile Умывальник	buc	2,000	
7	RpSB03A
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm Труба ПП д=50	m	5,000	
8	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm Труба ПП д=100	m	15,000	

3.	Lucrări de reparație la sistemul de alimentare cu apă
	
		Capitolul 1. Р Сантехнические работы			
1	RpSA26B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm ПП PN20 д=25	m	16,000	
2	RpSA26A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ПП  PN20 д=20	m	3,000	
3	RpSA26A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ПП PN20 д=15	m	18,000	
4	RpSA11F
	Montarea  tevii din otel pentru instalatii, zincata, in conducte de distributie la cladiri de locuit si social culturale avind diametrul de 2" Труба оцин. д=50	m	40,000	
5	RpSF05A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	40,000	
6	RpSF05C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm Испытание  труб	m	37,000	
7	RpSF09A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"	m	40,000	
8	RpSF09C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm  Промывка  труб	m	37,000	
9	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm  Изоляция труб д=25	m	16,000	
10	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm  Изоляция труб д=20	m	3,000	
11	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm  Изоляция труб д=15	m	18,000	
12	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm  Изоляция труб д=50	m	40,000	
13	RpSD31B
	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный  кран    д=50	buc	2,000	
14	RpIC35A
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 54x3.5-60x3.5  Врезка	buc	1,000	
15	RpSD36A
	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" Вентиль  д=15	buc	5,000	
16	RpSD36B
	Montarea robinetului de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1" Вентиль д=25	buc	1,000	
17	RpSD33C
	Montarea robinetului de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Задвижка д=50	buc	1,000	
18	RpIC25B
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 40-50 mm Фланцы д=50	buc	2,000	
		Capitolul 2. Р Оборудование			
19	Цена фирмы
	 Огнетушитель, 6 кг	buc	4,000	

4.	Lucrări de construcție
	
		Capitolul 1. Раздел  Перегородки			
1	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,56	
2	CA03A
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)  Cтена бетон М100	m3	4,40	
3	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	19,28	
4	CC01D
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate Устройство перемычек из арматуры 	kg	7,50	
5	
	Усиление  перегородок и стен			
6	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg  Усиление  перегородок	kg	54,60	
7	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,05	
8	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	84,00	
9	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat  БСР 8*85	buc	84,00	
10	RpCB02A
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) Доращивание стен бетон М100	m3	1,40	
11	RpCC01A
	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	5,60	
12	VC34A
	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Анкера	kg	1,96	
		Capitolul 2. Раздел Усиление проемов в стене			
13	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata  Устройство  штроб	m	5,68	
14	RCsP29B
	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura Усиление стен  уголком	kg	21,42	
15	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,02	
16	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	108,00	
17	CK35A
	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat  БСР 8*85	buc	16,00	
18	CC02F
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru placi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  Штыри при зпделки проемов	kg	27,00	
		Capitolul 3.  Раздел  Двери			
19	
	Exterioare			
20	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat gr.2mm din doua parti,izolata cu vata mineral interior și cu sticlă dublă pe ușa mare,cu autoînchizator cu brat, cu lăcată interioară și cu mînere pe bară, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Metal termobzolata )	m2	19,07	
21	
	Usi interioare			
22	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu de culoare sură, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Aluminiu.	m2	20,44	
23	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat gr.2mm din doua parti,izolata cu vata mineral interior, cu lăcată interioară , cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Metal termobzolata )	m2	3,25	
		Capitolul 4. Раздел Полы			
24	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  раствор М150	m2	420,20	
25	CG01A1К=10
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade  добавляетмя до 8 см	m2	95,00	
26	IzF04B К=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 2 слоя гидроизола	m2	13,40	
27	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2   плитка  ( 15мм с клеем )	m2	134,90	
28	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	285,30	
29	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie CERAMOGRANIT fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Плинтус Н=100мм	m	324,00	
30	CI14A
	Elemente liniare din placi din gresie CERAMOGRANIT aplicate cu adeziv  L=273+51	m	324,00	
		Capitolul 5. Раздел Отделка внутренняя			
31	
	Потолок			
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Грунтовка  потолков  бетоноконтактом	m2	421,30	
33	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   Затирка  сухой  смесью  	m2	326,30	
34	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor  Обшивка  гипсокартоном  с заделкой швов	m2	95,00	
35	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Затирка  сухой  смесью  5 мм  ( до 3 мм )	m2	95,00	
36	CF53B К=2
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52)   Исключается 2 раза	m2	-95,00	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Грунтовка  потолков  	m2	421,30	
38	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	421,30	
39	
	Peretii			
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Грунтовка  стен  бетоноконтактом	m2	1 150,30	
41	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см )	m2	939,30	
42	CF02D5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	939,30	
43	CF05A
	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti 	m2	211,00	
44	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	1 150,30	
45	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  Грунтовка  стен	m2	1 107,00	
46	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 107,00	
47	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 40 cm pina la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	43,00	
48	RpCJ06CК=1,14
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  до  40 см	m	100,00	
49	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	40,00	
50	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,00	
51	
	 Узел 1			
52	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2,5 см )	m2	57,00	
53	CF02C5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	57,00	
54	IzF55D
	Termoizolarea  exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren	m2	57,00	
55	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	57,00	
		Capitolul 6. Раздел Прочие работы			
56	
	 Узел А ( РЕ 5  )			
57	IzF11B
	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%   Утепление  монол  полистиролцементом   толщ  150 мм	m3	0,15	
58	IzF04B К-2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	3,50	
59	CG01A1к=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T,  se adauga sau se scade	m2	1,00	
60	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie CERAMOGRANIT  gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	1,00	
61	CD50A
	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,06	
62	
	Входы в подвал			
63	
	Nod.A, PE-7, S=46.3m2			
64	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare -Betocontact	m2	46,30	
65	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin M150  	m2	46,30	
66	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	46,30	
67	
	Nod. B, PE-7, S=100m2			
68	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare -Betocontact	m2	100,00	
69	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr. 25mm	m2	100,00	
70	CF02A5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 	m2	100,00	
71	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 20 x 40 cm pina la 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  плитка  толщ 15 мм	m2	100,00	
72	
	Nod. C, C*, PE-7, S=9+4=13m2			
73	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare -Betocontact	m2	13,00	
74	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   Затирка  сухой  смесью 	m2	13,00	
75	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  	m2	13,00	
76	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,00	
77	IzF18C k=2.83
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm р-р М150 gr.20...150 (85mm, nod.C)	m2	9,00	
78	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Покрытие  из 2 сл  -linocrom	m2	9,00	
79	
	Nod. H, PE-7, S=10.3m2			
80	IzF18C k=0.67
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm р-р М150 gr. 20mm	m2	10,30	
81	CE13A2
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Покрытие  из 2 сл  -linocrom	m2	10,30	
82	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare -Betocontact	m2	10,30	
83	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   Затирка  сухой  смесью 	m2	10,30	
84	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,30	
85	
	Nod. I, PE-7, S=20m2			
86	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 	m2	20,00	
87	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare -Betocontact	m2	20,00	
88	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului   Затирка  сухой  смесью 	m2	20,00	
89	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	
90	
	Nod. K, PE-7, S=21m2			
91	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 	m2	21,00	
92	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare -Betocontact	m2	21,00	
93	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr. 25mm	m2	21,00	
94	CF02A5
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton,  diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime 	m2	21,00	
95	CI06C
	Placaj din fainata  CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor(  толщ 15 мм)	m2	21,00	
96	
	Nod. J, PE-7, S=11m2			
97	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 	m2	11,00	
98	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  M150	m2	11,00	
99	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramic CERAMOGRANIT gr. 9mm cu dimensiuni 30 x 60 cm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	11,00	
100	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) -nod. F   	m2	13,00	
101	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,00	
102	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,00	
103	
	Лестница SM 1 ( PE 6 )			
104	CH10A
	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	54,30	
105	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,05	
106	
	 Пробивка отверстий			
107	RpCU05H1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	
108	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,00	
109	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15,00	

5.	Lucrări la sistemul de drenare
	
		Capitolul 1. Раздел Сантехработы			
1	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu 	m3	56,40	
2	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 	m2	105,00	
3	RpCU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg	t	115,08	
4	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка  мусора и грунта вручную	t	115,00	
5	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	115,08	
6	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,65	
7	AcA07A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm PN4 SDR26 d=63	m	8,00	
8	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm Футляр д=110	m	8,00	
9	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm Труба перфорированная ПВК д=160	m	165,00	
10	IzF03A1
	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, "Geotextil"	m2	370,00	
11	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Основание из песка под  трубу	m3	5,25	
12	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta То же, из щебня (под колодцы)	m3	20,00	
13	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетон на упоры	m3	0,15	
14	CG22A1
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Монолитная стяжка толщ. 50мм (4,8м3), В7,5	m2	96,00	
15	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm Смотровые колодцы из полиэт. труб д=400	m	1,90	
16	AcA10D
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE,  avind diametrul de 350-500 mm Приямок из полиэт. труб д=600	m	2,20	
 		Capitolul 2. Раздел Оборудование			
17	Цена фирмы
	 Насос WILO -Drain TSM 40/14A	buc	2,00	
 		Capitolul 3. Р Монтажные работы			
18	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv  Насос 	buc	2,00	

6.	Lucrări la sistemul de canalizare
	
		Capitolul 1. Р Сантехнические работы			
1	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Умывальник	buc	2,000	
2	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель к умывальнику	buc	2,000	
3	RpSC24A
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Унитаз	buc	3,000	
4	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель 	buc	1,000	
5	RpSD25I
	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 4" Клапан д=100	buc	1,000	
6	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm  Трап д=50	buc	1,000	
7	CA03A2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонный упор	m3	0,080	
8	RpSB13E
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm Труба ПП д=100	m	18,000	
9	RpSB13C
	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Труба ПП д=50	m	6,000	
10	RpSF08A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,400	
11	RpIC35D
	Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 102x4-114x4 Врезка	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Раздел Оборудование			
12	Цена фирмы
	 Затвор 2-х камерный	buc	1,000	
13	Цена фирмы
	Электробойлер емк 100 л	buc	1,000	
14	Цена фирмы
	Полотенцесушитель электрический	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Р Монтажные работы			
15	08-03-602-1
	Dispozitive de incalzire: prosob electric Эл.приборы	buc	2,000	
16	RpID08B
	Montarea reductorului de presiune cu diametrul 50-125 mm Затвор	buc	1,000	
17	
	 Обвязка  затвора			
18	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Лючок ПП д=100	buc	1,000	
19	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Патрубок  компенсационный  ПП д=100	buc	1,000	
20	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Патрубок  компенсационный  ПП д=100 L=500	buc	2,000	
21	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Отвод   д=100 	buc	1,000	
22	RpSB14E
	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm  Тройник ПП110/110*45	buc	1,000	
23	RpSA43I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Хомут д=110	buc	1,000	
24	 Цена
	 Шпилька -шуруп	buc	1,000	

7.	Lucrări la sistemul de termoficare
	
		Capitolul 1. Раздел Сантехработы			
1	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Клапан автоматический д=15	buc	3,00	
2	RpID10A
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4" Кран шаровый д=15	buc	3,00	
3	RpID10A
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1/2"-3/4" Кран шаровый д=20	buc	5,00	
4	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль д=15	buc	2,00	
5	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Фильтр 40FA4592 d=20	buc	1,00	
6	RpIC04A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы эл/св д=25х2,2	m	40,00	
7	RpIE04B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"	m	40,00	
8	RpIC25A
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm Фланцы д=15	buc	6,00	
9	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция толщ. 20мм труб д=25	m	40,00	
 		Capitolul 2. Раздел Оборудование			
10	Цена фирмы
	 Насос WILO -Star-RS 15/4	buc	1,00	
11	Цена фирмы
	Кран шаровый  R310 д=15 с эл ектроприводом 	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Р Монтажные работы			
12	IA37A
	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv  Насос 	buc	1,00	
13	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Кран шаровый д=15	buc	1,00	

8.	Lucrări la sistemul de ventilare
	
		Capitolul 1. Раздел Сантехработы			
1	IA51A
	Usi pentru firide de regulatoare si contoare Дверь Ду 1,25х0,5	buc	1,00	
2	RpVB27B
	Confectionarea si montarea caciulii de protectie, pentru canale  circulare Зонт 400х300	buc	1,00	
3	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан ДКП 150х100	buc	2,00	
4	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан ДКП 500х300	buc	1,00	
5	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Дроссель-клапан ДК250	buc	1,00	
6	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка МВ430/2	buc	8,00	
7	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка  OPГ 140*140	buc	2,00	
8	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150*100	buc	10,00	
9	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc	3,00	
10	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x200	buc	2,00	
11	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x250	buc	2,00	
12	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x200	buc	3,00	
13	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 400x300	buc	1,00	
14	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 500х150	buc	1,00	
15	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 500х200	buc	1,00	
16	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 600х200	buc	2,00	
17	RpVA02A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm Воздуховоды	m2	15,30	
18	RpVA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	9,10	
19	RpVA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	98,00	
20	RpVA02C
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm	m2	8,00	
21	RpVA02E
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm 	m2	28,95	
22	RpVA02F
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	21,20	
23	RpVA02B
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm +(переходы)	m2	15,09	
24	IzH22A
	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2	74,04	
25	IzI20B
	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, conducte cu circumferinta peste termoizolatie mai mare de 0,5 m Изоляция "Файрекс-300"	m2	7,00	
 		Capitolul 2. Раздел Оборудование			
26	Цена фирмы
	Вентилятор   K315 L	buc	1,00	
27	Цена фирмы
	Вентилятор   КД400XL1	buc	2,00	
28	Цена фирмы
	Вентилятор   K315 M	buc	1,00	
29	Цена фирмы
	Вентилятор   K200L	buc	1,00	
30	Цена фирмы
	Вентилятор   K100 XL	buc	1,00	
31	Цена фирмы
	Установка ЭРВ72-2	buc	1,00	
32	Цена фирмы
	Клапан  EFD315	buc	1,00	
33	Цена фирмы
	Клапан  SRK60-30	buc	1,00	
34	Цена фирмы
	Хомут FK 315	buc	4,00	
35	Цена фирмы
	Хомут FK 400	buc	4,00	
36	Цена фирмы
	Хомут FK 200	buc	2,00	
37	Цена фирмы
	Хомут FK 100	buc	2,00	
38	Цена фирмы
	Калорифер VBF315	buc	1,00	
39	Цена фирмы
	Регулятор скорости RЕU1,5	buc	4,00	
40	Цена фирмы
	Регулятор скорости RЕU5	buc	2,00	
41	Цена фирмы
	Фильтр  ФЯР	buc	3,00	
42	Цена фирмы
	Шумоглушитель  LDR70-40	buc	1,00	
43	Цена фирмы
	Шумоглушитель  LDC 315-900	buc	1,00	
44	Цена фирмы
	Шумоглушитель  LDS 400-900	buc	1,00	
45	Цена фирмы
	Гибкие вставки ГВ.К315	buc	1,00	
46	Цена фирмы
	Гибкие вставки ГВ.П220х220	buc	1,00	
47	Цена фирмы
	Клапан  КУС1	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Р Монтажные работы			
48	RpVC01B
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic	buc	6,00	
49	RpVB15A
	Montarea ramei cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie Клапан	buc	2,00	
50	IC40C
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida Хомуты	buc	12,00	
51	RpVC36A
	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Соединения	buc	4,00	
52	RpVC29A
	Montarea bateriei de incalzire a aerului, la instalatiile de ventilatie avind greutatea totala de 50-200 kg Нагреватель	buc	1,00	
53	11-02-032-01
	Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 10 Регуляторы	buc	6,00	
54	RpVB18A
	Montarea atenuatorului de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm Шумоглушители прямоугольные	buc	1,00	
55	RpVB17A
	Montarea atenuatorului de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	2,00	
56	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   Клапан КУС1	buc	1,00	
57	RpVC01A
	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton Установка ЭРВ-72-2	buc	1,00	

9.	Încălzirea 
	
1	RpIC04A
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1" Трубы  эл /св  д=18*2	m	5,00	
2	RpIC04B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 1 1/4"-1 1/2" Труба эл/св д=32х2,2	m	213,00	
3	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	218,00	
4	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm Изоляция  толщ 20мм д=32	m	12,00	
5	RpID10B
	Montarea robinetului de retinere, cu clapa, drept, din fonta, cu flanse, Pn 10 at, cu diametrul de 1"-1 1/4" Кран шаровый фл. д-25	buc	2,00	
6	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Кран муфтовый   д=25	buc	4,00	
7	RpIC25A
	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 10-32 mm Фланцы д=25	buc	4,00	
8	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Вентиль  д=15	buc	6,00	
9	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Автоматический клапан д=15	buc	4,00	
10	RpIF12A
	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	206,00	

10.	Dispozitive si mijloace pentru automatizare  AIVC
	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	11-02-032-01
	Controler Arcon-4	buc	1,00	
2	11-03-011-01
	Avertizoare STa-02	set	1,00	
3	11-03-011-01
	Avertizoare STw-02	set	1,00	
4	11-02-032-01
	Regulator PTO-30	buc	1,00	
5	11-02-002-01
	Датчик температуры  TG-К330 	buc	1,00	
6	11-03-011-01
	Avertizoare ST-01	set	2,00	
7	11-03-011-01
	Avertizoare ST-02	set	1,00	
8	IA18A
	Termometru 30...50*C	buc	1,00	
9	IA18A
	Termometru 0...100*C	buc	2,00	
10	11-02-002-01
	Avertizoare  DCPD000100	buc	1,00	
11	11-06-001-02
	Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления Щмп-2-0 - 500х400х220)	buc	1,00	
12	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф выключатель ВА-47-29-1P)	buc	2,00	
13	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф реле R4	buc	2,00	
14	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф колодка	buc	2,00	
15	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф арматура	buc	4,00	
16	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф кнопка	buc	2,00	
17	11-03-001-01
	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф трансформатор	buc	1,00	
18	11-08-001-01
	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов)	100 buc	0,26	
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,35	
20	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2, КВВГ	100 m	0,12	
21	5901024
	Cablu КВВГнг-4*1,0	m	45,00	
22	59020
	Cablu КВВГнг-7*1,0	m	2,00	
23	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,25	
24	08-02-411-1
	Furtun metalic д16	100 m	0,10	
		Capitolul 2. Utilaj			
25	Pretul firmei
	Controler Arcon-4	buc	1,00	
26	Pretul firmei
	Dатчик температуры  STa-02	buc	1,00	
27	Pretul firmei
	Dатчик температуры  STw-02	buc	1,00	
28	Pretul firmei
	Теrmometru -30...+50C	buc	1,00	
29	Pretul firmei
	Теrmometru -0...100C	buc	2,00	
30	Pretul firmei
	Regulator RTO-30	buc	1,00	
31	Pretul firmei
	Dатчик температуры  TG-К330	buc	1,00	
32	Pretul firmei
	Dатчик температуры  ST-01	buc	1,00	
33	Pretul firmei
	Dатчик температуры  ST-02	buc	1,00	
34	Pretul firmei
	Датчик реле давления  DCPD000100	buc	1,00	
35	Pretul firmei
	Dulap Щмп-2-0	buc	2,00	
36	Цена поставщика
	Аutomat.BА47-29-1P 1A	buc	2,00	
37	Pretul firmei
	Releu R4-2014-23-5230-WT	buc	2,00	
38	Pretul firmei
	Colodca GZM4	buc	2,00	
39	Pretul firmei
	Transformator V16854	buc	1,00	
40	Pretul firmei
	Buton  SB-7	buc	2,00	
41	Pretul firmei
	Аrmatura.  AD22DS	buc	4,00	
42	Цена поставщика
	Clema ЗНИ-4мм	buc	20,00	

11.	Lucrări de demontare
	
		Capitolul 1. Demontarea 			
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Демонтаж  деревянных  дверей	m2	23,41	
2	CK12A К=0,8
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Демонтаж дверей металлич 	m2	22,08	
3	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor  	m3	10,68	
4	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu	m3	14,08	
5	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie 	m3	0,41	
6	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu  То же в бетоне	m3	0,38	
7	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc F1.2.3.4	m3	5,10	
8	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,30	
9	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti 	m2	918,00	
10	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	100,00	
11	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavantlor	m2	421,30	
12	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de  ceramice, 	m2	24,00	
13	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 	m2	300,00	
14	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan scarilor1.2	m2	164,00	
15	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Scarilor )	m2	13,00	
16	RpCI42F
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	19,00	
17	RCsU09B
	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg	t	155,76	
18	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre Погрузка мусора вручную	t	155,76	
19	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta  de 15 km	t	155,76	
20	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,40	

12.	Lucrări electrotehnice
	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С40A	buc	2,00	
2	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, BРУ	buc	1,00	
3	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВP32-31	buc	1,00	
4	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	
5	08-03-526-2
	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С32A	buc	1,00	
6	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/С20A	buc	2,00	
7	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B25A	buc	1,00	
8	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B10A	buc	1,00	
9	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-12	buc	2,00	
10	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРн-18	buc	2,00	
11	08-03-525-1
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3/25	buc	1,00	
12	08-03-525-2
	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3Р/32А	buc	1,00	
13	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/С16A	buc	2,00	
14	08-03-526-1
	Независимый расцепитель РН-47	buc	2,00	
15	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10A	buc	5,00	
16	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A	buc	11,00	
17	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА47-29/3/В10A	buc	1,00	
18	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВDТ32/С16/30mA	buc	3,00	
19	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  AВДT-32С/25А/30мА	buc	1,00	
20	08-03-529-1
	Contactor КМИ10910	buc	2,00	
21	08-03-529-1
	Contactor КМИ-10911	buc	1,00	
22	08-03-529-1
	Contactor КМИ-10960	buc	3,00	
23	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, GS 2x18 WL 1Р65 потолочный L=1.2 m	100 buc	0,14	
24	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, GS 1x36 WL  1Р65 потолочный L=1.2m	100 buc	0,43	
25	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, GS 2x36 WL  1Р65 встраиваемая L=1.2m	100 buc	0,10	
26	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa CL 129C 12CW 	100 buc	0,10	
27	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa CL 131C 24CW потолочный	100 buc	0,04	
28	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi LED de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa CL 131C 24CW  настенный	100 buc	0,09	
29	507-0104
	Lampa LED 36 WL	buc	65,00	
30	507-0103
	Lampa LED 18 WL	buc	30,00	
31	507-0108
	Lampa LED 12 CW	buc	12,00	
32	507-01088
	Lampa LED 24 CW	buc	15,00	
33	08-03-591-3
	Comutator semietansat si etansat	100 buc	0,04	
34	08-03-591-3
	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,40	
35	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,15	
36	08-03-603-1
	Cutie cu transformatori coboritori  ЯТП-0,25/12B	buc	2,00	
37	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,97	
38	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	12,13	
39	590-4001
	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	250,00	
40	590-4002
	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	750,00	
41	590-4000
	Cablu ВВГнг-LS-4*1.5	m	5,00	
42	590-4003
	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	200,00	
43	590-40033
	Cablu ВВГнг-LS-5*2..5	m	60,00	
44	590-40034
	Cablu ВВГнг-LS-5*4	m	10,00	
45	590-402
	Cablu ВВГнг-LS-5*6.0	m	35,00	
46	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm	100 m	0,35	
47	08-02-396-5
	Jgheab metalic pe pereti si tavane, 200mm	100 m	0,32	
48	08-01-087-3
	Constructii metalice (для крепления лотка)	t	0,02	
49	2451087
	Cutie отв pentru cablu	buc	125,00	
50	08-01-087-3
	Constructii metalice 	t	0,025	
51	08-01-087-3
	Constructii metalice (для заземления)	t	0,015	
52	08-02-409-5
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe tavane, diametru pina la 63 mm	100 m	0,30	
53	
	Lucrari demontare	buc	0,00	
54	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica (ВРУ)	buc	1,00	
55	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica (щит распред.)	buc	1,00	
56	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	62,00	
57	RpEF23B
	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	57,00	
58	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare etansat	buc	18,00	
59	08-01-062-2
	Dizel-generator (demontare)	buc	1,00	
60	
	Режим укрытия	buc	0,00	
61	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, GS 2x36 WL  1Р65 встраиваемая L=1.2 m	100 buc	0,57	
62	507-0104
	Lampa LED 36 WL	buc	60,00	
63	507-010
	Lanterna (Фонарь переносной)	buc	2,00	
		Capitolul 2. Lucrari de constructie			
64	RpCU05G1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	59,00	
		Capitolul 3. Utilaj			
65	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 3Р 40А С	buc	2,00	
66	Pretul firmei
	Dulap BРУ BZUM-TF	buc	1,00	
67	Pretul firmei
	Intreruptor BР32-31	buc	1,00	
68	Pretul firmei
	Contor 380B 5-100A	buc	1,00	
69	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 3Р 32А С	buc	1,00	
70	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 3Р 25А B	buc	1,00	
71	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 3Р 20А С	buc	2,00	
72	Pretul firmei
	Automat ВА47-29 1Р 10А B	buc	1,00	

13.	Lucrări la sistemul antiincendiar
	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-04
	Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze FP-00L-4	buc	1,00	
2	10-01-039-06
	Acumulator 12B	buc	2,00	
3	10-04-001-02
	Emitator АТC-100	compl.	1,00	
4	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala- СПД-3,10	buc	23,00	
5	10-08-002-02
	Avertizoare Fire-03	buc	4,00	
6	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: TANE FM-102WH	buc	1,00	
7	10-06-032-01
	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,56	
8	10-04-066-05
	Sonerie HC-103	buc	3,00	
9	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu  LK-FLEX2x0.5	100 m	3,20	
10	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu ВВГнг	100 m	1,20	
11	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,50	
12	10-01-038-08
	Jgheaburi MCS-1	m	150,00	
13	08-01-087-3
	Constructii metalice 	t	0,001	
14	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,10	
15	
	Materiale	buc	0,00	
16	Pretul firmei
	Avertizoare de fum СПД-3,10	buc	23,00	
17	160125
	Avertizoare Fire-03	buc	4,00	
18	Pretul firmei
	Avertizoare TANE FM-102WH	buc	1,00	
19	590-0118
	Cablu LK-FLEX2x0.5	m	320,00	
20	590-4002
	Cablu VVGng-2*1.5	m	120,00	
21	3470005
	Teava gofro de PV Д16mm	m	50,00	
22	24588
	Jgheaburi MCS-1	m	150,00	
23	3470006
	Teava de PVC Д25mm	m	10,00	
		Capitolul 2. Utilaj			
24	Pretul firmei
	Panou pentru 4 zone FP-00L-4	buc	1,00	
25	Pretul firmei
	Acumulator 12V	buc	2,00	
26	Pretul firmei
	Radioemitator ATC	buc	1,00	
27	Pretul firmei
	Sonerie HC-103	buc	3,00	

14.	Lucrări de montare (telefonia)
	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Telefonia			
1	10-06-034-23
	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.	0,010	
2	10-07-058-01
	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4х4	buc	1,000	
3	10-04-066-07
	 Priza RJ-12	buc	1,000	
4	10-02-030-01
	Aparat de telefon  	buc	1,000	
5	10-04-066-04
	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare	buc	2,000	
6	10-01-055-03
	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	0,500	
7	10-04-066-07
	 Priza RJ-45	buc	1,000	
 		Capitolul 1.2. Piese de montaj			
8	08-02-409-1
	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,300	
9	10-01-038-08
	Jgheaburi MCS-1	m	50,000	
		Capitolul 2. Utilaj			
10	Pretul firmei
	Telefon  " Panasonic "	buc	1,000	

Lotul nr. 2
Lucrări de reparație la T.R. Centru din str. Pușkin, 44.

№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	
Cantitate 	

1	2	3	4	5	
	
1.	Reparația fasadă bloc administrativ  str. Puskin 44
	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Fasada interioara bloc administrativ			
1	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton-Extra	m2	145,500	
2	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 50mm	m2	145,500	
3	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	145,500	
4	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	145,500	
5	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	145,500	
6	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri la ferestre	m	33,100	
7	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 300mm	m	33,100	
8	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din plastic	m2	29,500	
9	CE32A
	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere-carcasa 	m2	39,100	
10	CK17G
	Lambriuri la pereti, executate  din tabla profilata C 20	m2	39,100	
11	CK18C
	Montarea baghetelor la lambriuri din tabla colorata	m	34,000	
12	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  glafuri la parapet	m	33,100	
13	CE23C
	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 35 cm la parapet	m	33,100	
14	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis -  burlane	m	23,000	
15	CE21A1
	 Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice,  innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m fara pret burlane	m	23,000	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	5,000	
17	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent soclu	m2	5,000	
		1.2. Trecerea			
18	RpCO56C
	Demontari: captuseli din  asbociment,  tavane suspendate,	m2	43,500	
19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton-Extra	m2	43,500	
20	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala 100mm	m2	43,500	
21	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	43,500	
22	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	43,500	
23	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	50,000	
		1.3. Fasada str.Puskin			
24	RpCJ32B
	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin buciardarea tencuielilor in cimp continuu-curatatarea placaje din piatra naturala(cotelet)	m2	95,700	
25	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv  180mm	m	0,800	
26	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	120,000	
27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Supraton-Extra	m2	92,000	
28	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,800	
29	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent Eurostil	m2	92,000	
30	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	240,000	

2.	Lucrări de amenajare str. Pușkin 44
	
		1. Lucrari de pavare			
1	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	44,000	
2	RpDB37A
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	211,000	
3	RpDB37A1
	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga k=3	m2	211,000	
4	CG32B1
	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	11,000	
5	DE09A
	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 100x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	22,000	
6	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat  60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm  tip pavaj caramida spălat alba și neagră 100x200mm 	m2	211,000	
7	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,200	
8	TsI50C4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km 	t	32,000	

3.	Reparația parțială oficii str. Pușkin 44
	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Cabinet 5,6			
		1.1.1. Tavane			
1	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	30,000	
2	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", fara sistemul-grila K manopera=0,5	m2	30,000	
		1.1.2. Podele			
3	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	30,880	
4	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 	m2	30,880	
5	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu  lac de parchet in trei straturi pe baza de apa	m2	30,880	
6	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar 	m	25,200	
		1.1.3. Pereti			
7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre, )	m2	2,480	
8	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime k=2	m2	2,480	
9	CK57H
	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe 	m2	4,340	
10	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice fara pret	m	3,200	
11	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,250	
12	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	9,500	
13	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	99,600	
14	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-flizelin	m2	99,600	
15	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	99,600	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	99,600	
17	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	99,600	
18	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	3,500	
		1.2. Cabinet 7			
		1.2.1. Podele			
19	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	17,400	
20	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 	m2	17,400	
21	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu  lac de parchet in trei straturi pe baza de apa	m2	17,400	
22	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar 	m	19,100	
		1.2.2. Pereti			
23	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,660	
24	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	9,000	
25	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	55,900	
26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-flizelin	m2	55,900	
27	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	55,900	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	55,900	
29	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,900	
30	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,500	
		1.3. Cabinet 11			
		1.3.1. Podele			
31	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	17,100	
32	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 	m2	17,100	
33	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu  lac de parchet in trei straturi pe baza de apa	m2	17,100	
34	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar 	m	17,000	
		1.3.2. Pereti			
35	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,420	
36	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	3,000	
37	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	54,600	
38	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-flizelin	m2	54,600	
39	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	54,600	
40	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	54,600	
41	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,600	
42	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,500	
		1.4. Cabinet 12,13			
		1.4.1. Podele			
43	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	53,600	
44	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 	m2	53,600	
45	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu  lac de parchet in trei straturi pe baza de apa	m2	53,600	
46	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar 	m	40,000	
		1.4.2. Pereti			
47	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	10,250	
48	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	9,000	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	123,000	
50	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-flizelin	m2	123,000	
51	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	123,000	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	123,000	
53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	123,000	
54	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	4,200	
		1.5. Cabinet 14			
		1.5.1. Podele			
55	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	11,400	
56	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 	m2	11,400	
57	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu  lac de parchet in trei straturi pe baza de apa	m2	11,400	
58	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar 	m	13,200	
		1.5.2. Pereti			
59	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	3,420	
60	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	2,600	
61	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	39,500	
62	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-flizelin	m2	39,500	
63	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	39,500	
64	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	39,500	
65	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,500	
66	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,200	
		1.6. Cabinet 15			
		1.6.1. Podele			
67	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	25,100	
68	RpCK11A
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - a pardoselilor 	m2	25,100	
69	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu  lac de parchet in trei straturi pe baza de apa	m2	25,100	
70	RpCK28A
	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2  cm grosime, la pereti, executate din stejar 	m	19,500	
		1.6.2. Pereti			
71	CN23C
	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,120	
72	CN23A1
	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv	m	5,800	
73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	61,000	
74	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-flizelin	m2	61,000	
75	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	61,000	
76	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	61,000	
77	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	61,000	
78	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,600	
		1.7. Arhiva			
		1.7.1. Pereti			
79	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	54,800	
80	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,800	
		1.7.2. Tavane			
81	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,700	
82	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -Supraton Extra	m2	14,700	
83	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	14,700	
84	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,700	
		2. Lucrari de montare			
		2.1. Iluminat electric			
85	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	35,000	
86	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate    LED 4x9W  600x600mm	buc	41,000	
87	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate    LED 2x18W  L-1,2m	buc	2,000	
88	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: 9 W LED -0,6m	buc	164,000	
89	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: 18 W LED l-1,2m	buc	4,000	

Conducătorul grupului de lucru:                                                                Iuri PAȘINSCHI