CAIET DE SARCINI PENTRU LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor reparatia capitală bloc ”A” etajul 3 (trei) și 4 (patru) al IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile din str.Costiujeni 5/1, or.Codru, mun.Chişinău

Retele interioare apeduct  si canalizare (etajul 4.)

	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	
					
1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistema B1			
		Capitolul 1.1. Tevi si armatura			
1	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20x2.8mm 	m	50,00	
 2	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25x3.2mm 	m	15,00	
 3	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm 	m	50,00	
 4	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm 	m	15,00	
 5	SD17B
	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) 	buc	2,00	
 6	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera D15mm )	buc	54,00	
 7	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera D20mm )	buc	1,00	
 8	IC40D
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton 	buc	22,00	
 9	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	65,00	
 10	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  	10 m	6,50	
 11	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	65,00	
 		Capitolul 1.2. Utilaj			
12		Stigator cu pulbere  ОП-5	buc	1,00	
   		Capitolul 2. Sistema T3			
		Capitolul 2.1. Tevi si armatura			
13	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20x2.8mm 	m	50,00	
 14	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25x3.2mm 	m	15,00	
 15	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20 mm 	m	50,00	
 16	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25 mm 	m	15,00	
 17	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera D15mm )	buc	40,00	
 18	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4" (robinet cu sfera D20mm )	buc	1,00	
 19	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	25,00	
 20	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	8,00	
 21	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	65,00	
 22	SF02C
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm  	10 m	6,50	
 23	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm	m	65,00	
   		Capitolul 3. Sistema C1-			
		Capitolul 3.1. Tevi si armaturi			
24	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	25,00	
 25	SB08D
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 	m	40,00	
 26	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	14,00	
 27	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. 	buc	25,00	
 28	SC02A
	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. 	buc	8,00	
 29	SF04A
	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de 
pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,50	
30		Cada de duș	buc	8,00