Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti, 
r-l Donduseni. 
N10-23-A2-TH.SU.	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-3-2
 Instalatia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. 
Lucrari tehnologice. (Pl. A2)

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructii.
					
		1.1. Conducte si accesorii
					
1	AcA53C	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,  Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d110mm
	buc	1,000
			
 2	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d75mm
	buc	2,000
			
 3	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d75mm
	buc	2,000
			
 4	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie din teava de PE gofrata d200 mm
	m	5,000

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	

Formular Nr.1B
WinCmeta
Obiect Constructia sondei arteziene si a apeductului din s.Criscauti. r-l Donduseni.
 N10-23-A2-TH.SU..	Investitor ООО	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul N2-3-2
Instalatia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu. Lucrari tehnologice. 
(Pl. A-2)
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii.
					
		1.1. Conducte si accesorii
					
1	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena,  Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d110mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000			
	25231567138121	 Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d110mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800			
2	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d75mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	25231567138122	 Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 d75mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
3	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d75mm
	buc				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000			
	25231567138123	 Mufa electrosudabila PE100 SDR11 d75mm	buc	1,0100			
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000			
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000			
4	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, Tub de protectie din teava de PE gofrata d200 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900			
	252121670055	Tub de protectie din teava de PE gofrata d200 mm	m	1,0450			
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1160			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020			

    
Intocmit		
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     	
L.S.