Construirea bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1
Retele exterioare alimentare cu apa, canalizare si canalizare pluviala

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Valoarea utilajului
			
1	
	Hidrant H=1000 mm
	buc	2,000	
 2	
	Пожарная подставка чугун. фланц. D=300 mm
	buc	1,000	
 3	
	Тройник чугун. фланц. с пожарной подставкой D=300/150 mm
	buc	1,000	
 4	
	Задвижка чугун. клиновая D=150 mm
	buc	1,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
5	AcB06B
	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm 
	buc	2,000	
 6	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  - Пожарная подставка чугун. фланц. D=300 mm
	buc	2,000	
 7	AcB01B
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 150 mm - Задвижка чугун. клиновая D=150 mm
	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Lucrari sanitare 
			
		Capitolul 3.1. Apeduct B 1
			
		Capitolul 3.1.1. Lucrari de terasamente
			
8	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,000	
 9	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	3,000	
 10	TsA16E1
	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu
	m3	13,200	
 11	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,240	
 12	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	12,100	
 13	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Strat sub asfalt
	m3	47,900	
 14	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,750	
 15	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	127,500	
 16	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,750	
 17	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	22,730	
 18	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	22,730	
 19	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,180	
 20	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,180	
 		Capitolul 3.1.2. Conducte si armaturi
			
21	AcA10B
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului -  PE100 SDR17 PN10 d=160 mm
	m	47,000	
 22	AcA10A
	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului - PE100 SDR17 PN10 d=125 mm
	m	34,000	
 23	AcA52D
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena - PE100 SDR17 PN10 d=110 mm
	m	26,000	
 24	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de  63 mm. Nota: tipul tevii polietilena - PE100 SDR17 PN10 d=63 mm
	m	27,500	
 25	
	Banda de avertizare
	m	124,500	
 26	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	27,500	
 27	AcF11D
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	60,000	
 28	AcF11E
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	47,000	
 29	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	27,500	
 30	AcF12B
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 150 mm 
	m	60,000	
 31	AcF12C
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 200 mm 
	m	47,000	
 32	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm - Задвижка чугун. клиновая D=100 mm
	buc	3,000	
 33	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm - Задвижка чугун. клиновая D=50 mm
	buc	2,000	
 34	AcA24B
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  - Тройник чугун. фланц.  D=50/100 mm
	buc	1,000	
 35	AcA24B
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  - Заглушка чугун. фланц.  D=150 mm
	buc	1,000	
 36	AcA24B
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  - Крест чугун. фланц.  D=150х100 mm
	buc	2,000	
 37	AcA24B
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  - Переход чугун. фланц.  D=200х150 mm
	buc	1,000	
 38	AcA24A
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  - Переход чугун. фланц.  D=100х50 mm
	buc	2,000	
 39	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,   - Двойной раструб чугун. d=300 mm
	buc	2,000	
 40	AcA24C
	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune,  - Патрубок чугун. фланец-гладкий конец d=300 mm  L=400 mm
	buc	4,000	
 41	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm  - Flansa libera
	buc	4,000	
 42	AcA26B
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm  - Flansa libera
	buc	1,000	
 43	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm 
	buc	6,000	
 44	AcA26A
	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm 
	buc	4,000	
 45	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.- Vtulca sub flansa d=160 mm
	buc	4,000	
 46	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm.- Vtulca sub flansa d=125 mm
	buc	1,000	
 47	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.- Vtulca sub flansa d=110 mm
	buc	6,000	
 48	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.- Vtulca sub flansa d=63 mm
	buc	4,000	
 49	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm
	buc	1,000	
 50	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm
	buc	2,000	
 51	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. - Cot d=160 mm
	buc	4,000	
 52	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. - Cot d=125 mm
	buc	2,000	
 53	AcA53B
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. - Cot d=110 mm
	buc	4,000	
 54	GA08C
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm 
	m	10,000	
 55	GA08B
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 5 mm 
	m	22,300	
 56	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm 
	m	7,000	
 57	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 x 5 mm 
	m	1,000	
 58	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 127 x 4 mm 
	m	0,400	
 59	AcE51G
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300  x 150 mm
	piesa	1,000	
 60	AcE51G
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 300  mm
	piesa	1,000	
 61	AcE51C
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm
	piesa	2,000	
 62	AcE51A
	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm
	piesa	2,000	
 63	AcD22A
	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor,  prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m - Beton B20
	m3	1,032	
 		Capitolul 3.1.3. Camine
			
64	AcE11B
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana
	m3	4,180	
 65	AcE11B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦД-15
	buc	3,000	
 66	AcE11B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. - КЦ15-9
	buc	3,000	
 67	AcE11B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. - КЦ15-9а
	buc	3,000	
 68	AcE11B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. - КЦП1-15-1
	buc	3,000	
 69	AcE11B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana. КЦО-1
	buc	5,000	
 70	
	Capac din fonta nipul "USOR"
	buc	1,000	
 71	
	Capac din fonta nipul "GREU"
	buc	2,000	
 72	
	Scara cu vanguri
	kg	20,000	
 73	AcD20E
	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier - Elemente de unire
	kg	62,400	
 74	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,082	
 		Capitolul 3.1.4. Drumul din asfalt
			
75	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	165,000	
 76	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	3,030	
 77	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	0,190	
 78	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	7,420	
 79	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	11,880	
 80	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	1,500	
 81	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	49,500	
 		Capitolul 3.1.5. Transportarea gunoi
			
82	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III
	100 m3	0,030	
 83	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	5,800	
 84	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,030	
 		Capitolul 3.2. Canalizare K-1
			
		Capitolul 3.2.1. Lucrari de terasamente
			
85	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	2,530	
 86	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	8,000	
 87	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m
	m2	307,000	
 88	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,380	
 89	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	15,240	
 90	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip - Strat sub asfalt
	m3	126,500	
 91	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	2,100	
 92	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	357,000	
 93	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	2,100	
 94	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	42,360	
 95	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	42,360	
 96	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,090	
 97	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,090	
 		Capitolul 3.2.2. Conducte si armaturi
			
98	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 160 mm SN 4
	m	164,500	
 99	AcA07B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm SN 4
	m	3,000	
 100	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 160 mm. - Cot
	buc	9,000	
 101	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 160 mm. - Teu 160 x 160
	buc	9,000	
 102	AcE50D
	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 160 x 400 mm
	piesa	3,000	
 103	AcE50C
	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 x 160  mm
	piesa	4,000	
 104	GA08C
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 325 x 5 mm 
	m	15,000	
 105	GA08B
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 5 mm 
	m	6,600	
 106	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 x 5 mm 
	m	1,000	
 		Capitolul 3.2.3. Camine
			
107	AcE13B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	13,900	
 108	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. - КЦД-10
	buc	15,000	
 109	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. - КЦ10-9
	buc	11,000	
 110	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. - КЦ10-6
	buc	16,000	
 111	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-1
	buc	15,000	
 112	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1
	buc	1,000	
 113	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-2
	buc	14,000	
 114	
	Capac din fonta nipul "GREU"
	buc	14,000	
 115	
	Capac din fonta nipul "USOR"
	buc	1,000	
 116	
	Scara cu vanguri
	kg	213,000	
 117	AcD20E
	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier - Elemente de unire
	kg	387,840	
 118	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,601	
 119	CD69A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu  prepararea  manuala a  mortarului M-50, inaltimea  etajului pina la 4m 
	m3	0,240	
 		Capitolul 3.2.4. Canal din beton armat 450x300
			
120	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - L-2-8
	buc	12,000	
 121	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 2 straturi
	m2	28,400	
 		Capitolul 3.2.5. Demolarea si reconditionarea
			
		Capitolul 3.2.5.1. Drumul din asfalt
			
122	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	241,000	
 123	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	5,700	
 124	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	0,370	
 125	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	14,250	
 126	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	22,800	
 127	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	95,000	
 		Capitolul 3.2.5.2. Trotuar
			
128	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	0,260	
 129	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	0,016	
 130	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	1,600	
 131	DB16D k=1.25
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	5,250	
 		Capitolul 3.3. Canalizare K-3
			
		Capitolul 3.3.1. Lucrari de terasamente
			
132	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	1,220	
 133	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	4,000	
 134	TsF01B
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m
	m2	47,500	
 135	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv - H=0.3
	100 m3	12,930	
 136	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -sub asfalt
	m3	56,230	
 137	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3	0,880	
 138	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	150,000	
 139	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,880	
 140	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	23,290	
 141	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	23,290	
 142	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,150	
 143	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,150	
 		Capitolul 3.3.2. Conducte si armaturi
			
144	AcA07C
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4  d315
	m	73,000	
 145	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii  - Teu d=315 x 315 mm
	buc	3,000	
 146	AcA53C
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii  - Cot d=315 x 315 mm
	buc	3,000	
 147	AcE50G
	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 315 x 400  mm
	piesa	1,000	
 		Capitolul 3.3.3. Camine
			
148	AcE13B
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana 
	m3	2,820	
 149	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana  - DK-30
	m3	0,520	
 150	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
	m3	1,790	
 151	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. - КЦД-10
	buc	5,000	
 152	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. - КЦД-10a
	buc	1,000	
 153	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦД-15
	buc	1,000	
 154	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. - КЦ10-9б
	buc	1,000	
 155	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. - КЦ10-6
	buc	8,000	
 156	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. - КЦ10-3
	buc	1,000	
 157	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ15-6
	buc	1,000	
 158	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ15-9
	buc	2,000	
 159	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦП1-10-1
	buc	5,000	
 160	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП1-15-1
	buc	1,000	
 161	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦП2-10
	buc	1,000	
 162	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦО-1
	buc	8,000	
 163	AcE13B1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. КЦ7-3
	buc	1,000	
 164	
	Capac din fonta nipul "GREU"
	buc	5,000	
 165	
	Capac din fonta nipul "USOR"
	buc	1,000	
 166	AcD20E
	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier - Elemente de unire
	kg	199,330	
 167	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,200	
 168	CD69A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu  prepararea  manuala a  mortarului M-50, inaltimea  etajului pina la 4m 
	m3	0,510	
 169	AcE06B
	Montarea gratarelor cu rama din beton armat la gurile de scurgere - Gratie DM
	buc	1,000	
 		Capitolul 3.3.4. Canal din beton armat 600x450
			
170	CP16A
	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) - L-4-8
	buc	3,000	
 171	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) - 2 straturi
	m2	8,000	
 		Capitolul 3.3.5. Demolarea si reconditionarea
			
		Capitolul 3.3.5.1. Drumul din asfalt
			
172	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	103,000	
 173	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	3,470	
 174	TsC03C1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III
	100 m3	0,170	
 175	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	6,460	
 176	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	10,300	
 177	DB19F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	22,000	
 178	DB16H k=1.5
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - Gr=6.0 cm
	m2	43,100	
 		Capitolul 3.4. Demontaj sistemei A
			
179	RpAcA49A
	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm
	m	6,500	
 180	AcA31C
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 300x150 mm - Demontaj K=0.5
	buc	1,000	
 181	AcA31C
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100x100 mm - Demontaj K=0.5
	buc	1,000	
 182	AcA31C
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100x50 mm - Demontaj K=0.5
	buc	1,000	
 183	RpAcB42A
	Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm
	buc	5,000	
 184	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - Camin d=1.5 m
	m3	3,000	
 		Capitolul 3.5. Demontarea sistemei C
			
185	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - Camin d=1.0 m
	m3	2,400	

			Alte cheltuieli			
1		Pichetarea traseului	lei		
2		Cheltuieli pentru darea în exploatarea: ridicarea topografică de control	lei		
3		Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la închiderea străzilor şi redicţionarea transportului urban pe alte străzi, se coordonează cu  Poliţia Rutieră	lei		
4		Cheltuieli pentru încercarea şi spălarea reţelelor de  apeduct şi canalizare	lei		
5		Efectuarea probei de etansietate şi funcţionare a apeductului şi canalizării	lei		
6		Analiza bacteriologică a apei	lei		
7		Montarea indicătoarelor : „Atenţie: pericol”, „Trecere este interzisă”, „Inflamabil. Gaz”  ş.a.	lei
		
8		Racordări, coordonări cu SA “Apă-Canal” Chişinău	lei		
9		Cheltuieli pentru clădiri şi construcţii provizorii: podeţuri, şoproane, ingrădire	lei		
10		Cheltuieli pentru conectarea reţelelor ş.a	lei		
11		Energia electrică şi apă pentru scopuri scopuri generale	lei		
12		Cheltuieli pentru darea în exploatare: pachetul de documente cu coordonările cu „Premier Energy”, Pompieri, etc	lei		

	
INVESTITOR                                                                               ALEXANDRU  PANFILII	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.