Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

**ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE**

privind achiziționarea **Echipament ESB ELISA / LDSA Morfopatologie
prin procedura de achiziție : Cererea ofertelor de pret (bunuri )**

1. **Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar**
2. **IDNO: 1005600030818**
3. **Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani**
4. **Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00**
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md**
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: *documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP***
7. **Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică**
8. **Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Cod CPV** | **Denumirea bunurilor/ serviciilor** | **Unitatea****de măsură** | **Cantitatea** | **Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință** | **Valoarea estimată(se va indica pentru fiecare lot în parte)** |
| 1 | 33100000-1 | LOT 1 Multifunctionala inkjet | 2 buc |  | Imprimantă cu jet și cu CISSTehnologie de printar Ink jetRezoluția de imprimare 4800 x 1200 dpiNumărul de culori 4Viteza maximala a imprimarii color 21 ppmImprimare faţă-verso Mediile de printareFormat A4Densitatea maximă mediului de printare 64—300 g/m2ScanerRezoluţia optică a scanerului 1200 x 2400 dpiInterfeţeUSB USB 2.0Ethernet Wi-Fi AirPrint Ecran LCDCerințe de certificare:Termen de garanție: ≥24 luni | 7 000,00 |
| Lotul 2 Autoclav cu program de prelucrarea date. Se va procura tot împreuna |
| 2.1 | 33100000-1 | Autoclav | 1 buc |  | Control total prin microprocesor;Capacitatea utilă:, 75-90l;Temperatură de sterilizare: ajustabilă de la 100˚C la 134˚C;Presiune de sterilizare: 2.1-4,5 bar;Timp de sterilizare: ajustabil de la 1 la 250 minute;Pornire programabilă;Mod agar;Evacuare automată a aerului de purjare prin prevacuum inițial;Carcasă externă, cameră de sterilizare și capac din oțel inoxidabil;Cel puțin10 programe de sterilizare, Posibilitate de conectare la PC sau imprimantă externă prin intermediul portului RS-232;Grilă de protecție pentru elementele de încălzire;Buton pentru dezaburire;Supapă manuală pentru drenaj;Dispozitive de siguranță pentru supratemperatură și suprapresiune și supapă de siguranță;Sistem hidraulic de siguranță, independent, pentru evitarea deschiderii capacului în timp ce există presiune în interiorul rezervorului;Senzor de ușă deschisă, valva de protecție;Coșuri din inox: cel puțin 2 bucăți.**Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luniLa momentul livrararii trebuie sa fie incluse urmatoarele certificate: Certificat ISO 9001 pentru producator Manual de operarea Instalarea, instruirea Disponibilitatea personalului autorizat de producător pentru suportul tehnic, cu posibilitatea de a oferi servicii de post garanţie: servicii de întreţinere, consumabile și piese de schimb. Trebuie să fie oferită lista serviciilor de garanţie şi post garanţiiDisponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător utilajului cu personal instruit de către producător |  |
| 2.2 | 33100000-1 | SOFTWARE (program de prelucrare date, necesita conectare la un PC extern) | 1 buc. |  | Program de comunicatie intre echipament si PC care permite vizualizarea si inregistrarea in timp real si posterior a fiecarui ciclu. Ciclurile pot fi, de asemenea, exportate în Excel sau tipărite. Conexiune la PC prin RS-232. |  |
|  **Total Lot : 125 000.00**  |
| 3 | 33100000-1 | LOT 3 Lăptop | 2 buc. |  | **Processor:** Diagonala ecranului15,6"Frecvența procesor: 2,9-4,3 GHzNumărul nucleelor: 6 șau mai mult**Video notebook-ului:**Tipul video discretCapacitatea memoriei video: 4GB sau mai mult**RAM:** 8 Gb DDR4 sau mai mult**SSD:** SSD 512 Gb sau mai mare**DVD-RW**/ SATA 3Gb/s**Card reader****Porturile noutbook-ului:**USB3 x USB 3.1USB1 x USB 3.2 Gen 2 Tip CReţeaRJ-45VGA1 x VGAHDMI1 x HDMIDisplayPort1 x Display Port prin USB Type-CAudioPentru microfon şi căşti**Boxe:** 4WSistem de operare: MICROSOFT Win 10 (64 bit) Professional ROM (licențiere)**Soft de oficiu:** MICROSOFT Office Home and Business 2019 ROM (licențiere)**Antivirus:** (licența pe un an)**Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luniInstalare completă și instruire pentru produs oferit  | 57 000,00 |
| 4 | 33100000-1 | LOT 4 Termobloc cu agitator  | 1 buc |  | Domeniu temperature 25°C .. 60 °C;Acuratete ± 0,1 °C Temp;Uniformitatea temperaturii / Rezolutia± 0,2 °C;Timp / durata incalzirii termobloc Tmp. Camerei la 37°C » 15 - 20 min.;Orbita 2 mm;Agitare / Viteza / Turatie reglabila 250 .. 1200 rpm / increment 10 rpm;Timer digital cu indicator sonor 0 min .. 96 hrs, increment 1 min;Afisaj LCD;Numar microplaci 2 sau 4 250 x 150 mm;Capcitate platforma 2 x 96 microplaci cu godeuri;Alimentare DC 12 V. 4,16 A si AC 100-240V, 50/60 Hz;Dimensiune 270 x 260 x 125 mm;Greutate 6 kg. **Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luniInstalare completă și instruire pentru produs oferit  | 55 000,00 |
| 5 | 33100000-1 | LOT 5 Centrifugă cu răcire adaptată la tuburile pentru testare  | 1 buc |  | Viteza de rotatie de la 200 rpm la 14.000 rpmPrecizia setarii vitezei 10 rpmAccelerație maximă 20800gVolum maxim centrifugat 1000 mlNumărul de moduri de accelerare și decelerare 10Timpul minim de frânare nu mai mult de 14 secPrograme stocate 34Posibilitatea de modificare a parametrilor în timpul centrifugăriiBlocarea automată a capacului și oprirea în caz de dezechilibruRecunoaștere automată a rotorului cu protecție software împotriva selecției incorecte a vitezei Deschiderea automată a capacului după terminarea centrifugăriiInterval de temperatură -9 +40 СPutere 900 WDimensiuni 470x550x340 mmInstalarea rotoruluiInstruirea personalului\*Centrifuga trebuie sa fie compatibila cu ROTOR Eppendorf AG 5805 03751 (care se afla in dotare laboratorului LDSA CRDV)Actul de garanție min.36 luni | 230 000,00 |
| 6 | 33100000-1 | LOT 6 Agitator cu platforma | 1 buc |  | Intervalul de control al vitezei 5-30 oscilatii/min 150–1,200 rpm;Unghi de inclinare fix 7º;Orbita -2 mm;Mecanism de functionare direct drive-da;Controlul digitala al timpului si vitezei- da;Timp maxim de functionare in mod continuu 168 ore (7 zile);Setare digitala a timpului 1min-24 ore / non-stop;Incarcare maxima 1 kg; Dimensiune platforma 215x215 mm ;Dimensiuni totale (W×D×H) 220x205x120mm;Greutate 2.1 kg ;Tensiune de alimentare 12 V, 320 mA ; Putere consumata 3.8 W;Sursa de alimentare externa Input AC 100–240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V.**Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luniInstalare completă și instruire pentru produs oferit  | 22 000,00 |
| 7 | 33100000-1 | LOT 7 Vortex  | 1 buc |  | Tip agitare Orbitala;Incarcare maxima 100 g;Frecventa de agitare 1000 – 2800 RPM;Diametru orbita 4.5 mm;Putere motor intrare: 1.2 W, iesire: 0.8 W;Numar pozitii 1;Incalzire Nu;Temperatura ambientala 5 - 40 °C;Umiditate 80%;Clasa de protectie IP 40;Alimentare 200 - 240 V, 50/60 Hz;Dimensiuni exterioare (L\*l\*h) 95\*70\*110 mm;Greutate 0.828 kg.**Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luniInstalare completă și instruire pentru produs oferit  | 3 000,00 |
| 8 | 33100000-1 | LOT 8Congelator | 1 buc |  | Aplicație de laboratorVolumele camerei de testare de la 250 - 300 LCamere de testare din oțel inoxidabil și carcasă exterioară rezistente la coroziuneConfigurare - pe rotileNumărul de uși-1 ușaInterval de temperatură max. -20 °C , min. -80 °CGazele ecologice de refrigerare/tehnologia (energy saving)Reducerea zgomotului prin compresorul ventilatorului controlat cu vitezăPosibilitatea calibrării și validării Precizia setării temperaturii: 0,1 ° CPrecizia setării umidității: 0,5%Numărul de rafturi din inox: cel puțin 2 Interfețele de comunicare: LAN, USBSistemul de autodiagnostic și control al temperaturii și umidității: daConexiune electrică 220V-230V, 50-60 Hz**Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luniInstalare completă și instruire pentru produs oferit La momentul livrararii trebuie sa fie inclus manual de operareDisponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător | 85 000,00 |
| 9 | 33100000-1 | LOT9Condiționer | 2 buc |  | Suprafata incaperii, : 50 m2Capacitate racire, BTU: 18000Compresor: On/OffÎncălzire la: °C: -7... +24Clasă energoeficienta: APutere la răcire, kW: 5.0Putere la încălzire, kW: 5.0Consum en. electrică la răcire, kW: 1.59Consum en. electrică la încălzire, kW: 1.40Hladagent: R410ANivel zgomot, dB: 31Regimuri de baza: Răcire / încălzire / ventilație / dezumidificareRegim uscare: DаRegimuri adaugatoare: Modul Turbo, Modul SleepRegim ventilare: DaFiltru aer: DaTimer oprire/pornire: DаRegulare viteza ventilator:DаDiapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C: +18...+43 **Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luniDisponibilitatea unui service-centru local autorizat de producătorMontarea Traseul frigorificMateriale auxiliare | 36 000,00 |
| 10 | 33100000-1 | LOT10Frigider | 1 buc |  | Dimensiuni: 1650-1800 mm x 600-750 mm x 600- 650 mmVolum: 250-300 lrafturi din metalMenținerea temperaturei interioare a aerului între +2ºC și +8ºCRăcire forțată cu aer pentru o distribuție uniformă a temperaturii în camera internăPanou de control ușor de utilizatAfișaj digital al temperaturiiTemperatură min/max, întrerupere de curent și alarme uși deschise în standardTermostatul de siguranță previne scăderea temperaturii sub +2 ºCInterioare fără surse de aprindere – depozitare în siguranță pentru lichide volatile, reactivi și probe.Dezghetare complet automataUșă cu cheie**Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luniInstalare completă și instruire pentru produs oferit La momentul livrararii trebuie sa fie inclus manual de operareDisponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător | 40 000,00 |
| 11 | 33100000-1 | LOT11Comutator de rețea | 2 buc. |  | Conexiuni wirelessStandard Wi-Fi IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHzViteza Wi-Fi 5GHz: Până la 1201Mbps; 2,4 GHz: până la 300 MbpsFrecvența WiFi 2.4GHz, 5GHzAntene 4x antene fixe omnidirecționaleInterfete/ConectoriEthernet (LAN) 4x Gigabit EthernetWAN 1\*10/100/1000Mbpscaracteristici suplimentareMIMO DaRețea de oaspeți DaButoane Buton WPS/Wi-Fi Pornit/Oprit, Buton Resetare, Buton Pornire/OprireSursă de putereAlimentare 12V/1A**Cerințe de certificare:**Termen de garanție: ≥24 luni | 2 500,00 |
| 12 | 33100000-1 | LOT12Adaptor  | 1 buc |  | Conexiune USB pentru conectarea la rețea  | 450,00 |
| 13 | 33100000-1 | LOT13Maus | 2 buc |  | Tip de:OpticInterfata de conectare:USBRezoluția senzorului optic:1000 DPIRotiță de defilare a mouse-ului:Numar de butoane:3 | 400,00 |
| 14 | 33100000-1 | LOT14Termometrul digital | 1 buc |  | interval: -20 până la 150 °Crezoluție: 0,1 °C/°Fprecizie: ±1 °C (0 până la 120 °C), altfel ±2 °Cbaterie: 1,5 volți AAAdurata bateriei: 5000 oretip senzor: termistordisplay: LCD personalizatmaterial carcasa: plastic ABSgarantie: un anscară de măsurare: Celsius/FahrenheitCertificat de etalonare | 600,00 |
|  **Valoarea estimativă totală** | **663 950.00** |

1. **În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.**
2. **În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):**
3. Pentru mai multe loturi;
4. **Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .**
5. **Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:**

**30 zile de la incheierea contractului :**

 **Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 60% din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;**

**Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu valabilitate de pînă la 2 ani.**

1. **Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2022**
2. **Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu**
3. **Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica**
4. **Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Criteriile de calificare și de selecție****(Descrierea criteriului/cerinței)** | **Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:** | **Nivelul minim/Obligativitatea** |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei;\*În ofertă se va indicacodul/modelul/denumirea comercială aprodusului pentru a putea fi identificatconform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic  | Obligatoriu |
| ! | Notă | \* Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, ofertadepusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă.\* Contractul semnat si completat cu anxele corespunzatoare cît și informația despre ofertant ,conform modelului transmis odata cu decizia de atribuire ,va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

1. **Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de**

**transfer la contul bancar al Autorității contractante.**

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_\_\_\_\_”

1. **Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.**

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

 Cod: TREZMD2X

 IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

 Cod fiscal: 1005600030818

 cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. \_\_\_ din \_\_\_\_\_\_”

1. **Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică**
2. **Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):**

nu se aplică.

1. **Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (**indicați după caz**):**

nu se aplică

1. **Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .**
2. **Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.pretul cel mai scăzut**
3. **Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** |  | **Denumirea factorului de evaluare** | **Ponderea%** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:**
* **până la: Conform SIA RSAP**
* **pe: *[data]* Conform SIA RSAP**
1. **Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:**

***Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP***

1. **Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile .**
2. **Locul deschiderii ofertelor : SIA RSAP**

***Ofertele întârziate vor fi respinse.***

1. **Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:
*Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP*.**
2. **Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.**
3. **Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .**
4. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:**

***Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor***

***Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;***

***Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md***

1. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică**
2. **În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică**
3. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .**
4. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.**
5. **În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denumirea instrumentului electronic** | **Se va utiliza/accepta sau nu** |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da  |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu  |
| Facturarea electronică | Da  |
| Plățile electronice | Da  |

1. **Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu**
2. **Alte informații relevante: nu sunt .**

**Conducătorul grupului de lucru: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .**