CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a cantinei Liceului Teoretic "Liviu Deleanu" din str. Liviu Deleanu 5/4, or.Chisinau.  Lucrari de constructie.

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Desfaceri si demontari			
1	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	465,00	
2	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	266,34	
3	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	208,80	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	318,00	
5	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,31	
6	RpIB12B
	Demontari convectoare-radiator  cu pina la 25 elemente	buc	14,00	
7	RpSC11A
	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	28,00	
8	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,00	
9	RpSB05D
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 125-150 mm	buc	28,00	
10	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	100,00	
11	RpSC04A
	Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile (Demontarea unui boiler electric)	buc	1,00	
12	RpSA04A
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	20,00	
13	RpCU09A
	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	19,06	
14	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	19,06	
15	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	19,06	
		1.2. Peretii.			
16	CD66С
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m	100m2	0,12	
17	CN10A aplicabil
	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Vopsirea peretelui din caramida cu lac)	m2	24,60	
18	CM07C
	Luminator-perete din caramizi presate din sticla cu goluri  190 x 190 x 80 mm (colorate)	m2	12,00	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	570,30	
20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	570,30	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	570,30	
22	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	570,30	
23	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)	m2	430,60	
24	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	288,74	
		1.3. Tavane			
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	440,20	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	242,10	
27	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	242,10	
28	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	242,10	
29	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	242,10	
30	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	242,10	
31	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 	m2	242,10	
32	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	151,27	
		1.4. Pardosele			
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	699,87	
34	CG47B
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 150 x 150mm	m2	4,53	
35	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 600 x 600 mm 	m2	305,00	
36	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: 450 x 450 mm 	m2	364,00	
37	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 	m2	26,34	
		1.5. Usi			
38	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	17,01	
39	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,30	
		1.6. Lucrari sanitare			
40	СF59A aplicativ
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: aplicativ fara izolatie	m2	48,00	
41	SB05E
	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	40,00	
42	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	50,00	
43	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	10,00	
44	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	10,00	
45	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv	buc	14,00	
46	SE59A1
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton	buc	2,00	
		2. Montarea utilajului			
47	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv(100 l)	buc	1,00	
48	IA17B
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 350...800 l	buc	1,00	
		3. Utilajul			
49	pretul firmei
	Boiler electric capacitatea 800 l	buc	1,00	
50	pretul firmei
	Boiler electric capacitatea 100 l	buc	1,00