Caiet de sarcini (F1+F5)
Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi
1. Preambul
1.1 Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului și 
1.2 constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnica și financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu specificații tehnice. Acestea definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele în vigoare.
1.3 Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel tehnic și calitativ superior cerințelor minimale solicitate.
1.4 În situația nerespectării acestor cerințe și condiții oferta este considerată neconformă.
2. [bookmark: _Hlk165561678]Descriere generală
2.1 Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi, perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice:
2.2 Lucrările de construcții se vor realiza în baza graficului de execuție a lucrărilor, coordonat  între Antreprenor și Beneficiar și conform etapelor prevăzute în documentația de execuție, conform normativelor în construcții, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar. 

3. Informaţii şi proiectare
3.1 Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi se vor realiza în baza devizului de cheltuieli și necesităților beneficiarului, parte integrantă a contractului, elaborat și expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de către antreprenor. Organizarea lucrărilor de construcție se vor organiza și executa conform normativelor în vigoare și tehnologiei pentru fiecare domeniu în parte.
4. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
4.1 Pentru toate produsele ofertate și planificate a fi utilizate următoarele cerințe tehnice sunt obligatorii și trebuie confirmate prin specificația tehnică pentru fiecare produs ofertat, cu anexarea certificatului de conformitate și de calitate a producătorului produselor ofertate, accentul fiind pus pe produse de bună calitate cu fiabilitate înaltă.

4.2 Pentru manoperă, calitatea lucrărilor executate trebuie să fie de minim 5 ani termen de garanție.
4.3 Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrărilor trebuie sa corespunda cerintelor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. Înlocuirea produselor si procedeelor prevăzute in proiect cu altele se vor efectua numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectanți cu acordul investitorului. 
4.4 Se supun obligatoriu verificării calității si recepționarii lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante la construcții și instalații aferente prevăzute in proiectul de execuție.
4.5 Executantul va stabili răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale in vigoare.

5. Mostre
5.1 Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea construcției conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023. La toate materialele, utilajele si lucrările de construcție, parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către documentația de execuție, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de materiale necesara pentru aprecierea parametrilor tehnice la cererea autorității contractante.
5.2 Autoritatea contractantă-grupul de lucru pentru achiziții publice în timpul examinării și evaluării ofertelor depuse la concurs va solicita mostre și certificate de conformitate ale materialelor de bază necesare pentru executarea proiectului.
5.3 Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general și responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat.
6. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente
6.1 Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată de catre antreprenor conform parametrilor tehnici stipulați în documentația de execuție și certificate în modul stabilit in Republica Moldova, purtând răspundere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protecția lor. Materialele se vor livra în ambalajele originale, containere sau pachete purtând marca si identificarea producătorului sau furnizorului.
6.2 Toate materialele, elementele și dotările care au caracteristici diferite de cele prevăzute în proiect precum și acelea care prezintă defecțiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de muncă sau la producerea unor daune materiale de orice natură vor fi respinse. Pot fi admise pentru montare, în cazul în care este posibil, numai părțile de material care nu prezintă deteriorări, însă numai după ce s-a facut o verificare severă asupra calității lor.
6.3 Conform prevederilor Codului URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR Nr. 434 din 28-12-2023 antreprenorul efectuează protecția si securitatea lucrărilor executate, construcțiilor si teritoriilor aferente, in funcție de condițiile atmosferice pînă la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
6.4 Executantul este obligat să folosească la executarea lucrărilor contractate numai materiale certificate pe teritoriul Republicii Moldova, să nu deterioreze clădirile, obiectele și instalațiile existente care nu fac parte din obiectul de reparație, să folosească numai mecanisme și utilaje speciale  destinate  pentru executarea lucrărilor de construcție conform proiectului tehnic și normativelor în vigoare.
6.5 Executantul este obligat pentru supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in timp de 24 de ore Agenția de Supraveghere Tehnică, in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul execuției lucrărilor. 
7. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuție
7.1 Executarea încercărilor, verificările, testele și măsurătorile necesare a tuturor elementelor şi lucrărilor se vor efectua conform documentației de execuție, reglementărilor tehnice naționale specifice fiecărui domeniu de lucrări şi prescripțiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare și pot fi efectuate integral de reprezentanți autorizați ai Antreprenorului în colaborare cu  reprezentanții autorizați ai Beneficiarului, sau numai de reprezentanții autorizați ai Angajatorului.
7.2 Cheltuielile tuturor încercărilor, verificărilor și măsurătorilor, pentru punerea în funcțiune a lucrărilor trebuie prevăzute și suportate de Antreprenor. Toate materialele de construcție pot fi introduse în lucrare numai dacă sunt conform prevederilor documentației de execuție, daca au fost livrate cu certificat de calitate și dacă în cursul depozitării sau manipulării nu au suferit deteriorări.
7.3 Procesele verbale de verificare a calității lucrărilor ascunse şi/sau in faze determinante la lucrările ce se execută prin subantrepriză se înregistrează in registrele antreprenorului. Responsabil de păstrarea, întocmirea si ținerea la zi a registrelor tehnice este responsabilul tehnic (anterior dirigintele de șantier) atestat. 
7.4 Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odată cu prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate lunar și procesele verbale cu rezultatele încercărilor de laborator, certificatele de conformitate a materialelor, garanția furnizorilor la materiale aplicate și cartea tehnică a construcției completată.
8.  Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
8.1 Executantul este obligat de a soluționa neconformitățile, defectele si neconcordanțele apărute in fazele de execuție, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului. În toate cazurile, în care la verificarea unei lucrări ascunse si/sau in faze determinate se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea in prevederile din documentele normative, proiecte si prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar împiedica accesul la ea.
8.2 Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibile, care duc la nerespectarea exigențelor esențiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. În aceste cazuri se va întocmi un plan de măsuri cu termeni pentru repunerea lucrării in situația prevăzută in proiect, după executarea remedierilor se întocmește un nou proces verbal de verificare a calității lucrărilor ascunse si/sau in faze determinante, care se înregistreze conform dispozițiilor legale.
8.3 Executantul este obligat sa execute remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lui atît in perioada de execuție cat şi in perioada de garanție stabilită conform legislației și clauzelor contractului de antrepriză.
8.4 Executantul este obligat de a soluționa defectele apărute  din vina sa în timpul executării lucrărilor la clădirile, obiectele, instalațiile, terenuri, rețele sau construcțiile existente, care nu fac parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuială. 
9. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție
9.1 Trasarea geodezică a clădirii - conform proiectului de execuție. Drept înălțime geodezică pentru organizarea reliefului servește reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii clădirii, care corespunde cotei  planului general. Toleranțele admisibile la executarea lucrărilor trebuie sa fie minime conform prescripțiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Condițiile de certificare a calității lucrărilor executate se consideră a fi îndeplinite prin emiterea de către Antreprenor a Certificatului de Calitate și Garanție, document verificat și aprobat de Beneficiar prin organele sale de control și prezentat comisiei de recepție finală.
10. Nivelul admis al zgomotului, vibrațiilor, protecție a mediului
10.1 Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă documentației de execuție, normelor şi prescripțiilor tehnice stabilite. Se vor urmări regulile specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare sau freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie in atmosferă. Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizarea autorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar în baza de contract preplătit.
11. Cerinţe privind lucrările de construcții aferente montării instalațiilor și utilajelor
11.1 Amplasarea tuturor instalațiilor, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie sa corespundă documentației de execuție, normativelor tehnice in vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigentelor esențiale se va asigura printr-un sistem de calitate conceput şi realizat prin personal propriu cu responsabil tehnic (diriginți de şantier) atestați.
11.2 Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte:
11.2.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.
11.2.2 Declarație și documente doveditoare privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor.
11.2.3 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit și atestat, pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: Construcții civile, industriale și agrozootehnice – relevante domeniului acestei achiziții publice.
11.2.4 Declarație și documente doveditoare privind disponibilitatea de responsabil tehnic (anterior diriginte de șantier) atestat pentru executarea lucrărilor specifice în domeniul: - relevante domeniului acestei achiziții publice.
11.2.5 Recepția lucrărilor va fi realizata conform legislației in vigoare. Ansamblul lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul contractului, prevăzute in graficul de execuție, trebuie finalizate la termenul convenit, termen care se calculează de la data emiterii de către Beneficiar a avizului de începere a lucrărilor, iar perioada de execuție a lucrărilor fiind de 60 de zile calendaristice).
11.2.6 La finalizarea lucrărilor, Antreprenorul are obligația de a notifica in scris Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.
12. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
12.1 Pentru respectarea strictă a tehnologiilor de execuție si într-o abordare globală a lucrărilor de construcție se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupune:
12.1.1 antreprenorul este obligat să folosească utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru executarea lucrărilor de construcție, să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor care se vor executa.
12.1.2 împrejmuirea provizorie a amplasamentului construcție si asigurarea accesului securizat;
12.1.3 amenajarea încăperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru muncitori etc;
12.1.4 amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   si   produselor semifabricate;
12.1.5 asigurarea provizorie cu utilități.
12.2 Responsabilitatea pentru securitatea muncii, autoincendiară si utilajului industrial periculos conform legislației in vigoare о poarta executantul lucrărilor de construcție pană la finalizarea lor.
12.3 Odată cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie să prezinte declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrării, disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor specifice și responsabil tehnic (anterior diriginți de șantier) atestați.
13.  Cerinţe privind calculul costului
13.1 Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2025, oferta se întocmește în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini. 
13.2 Totodată, având in vedere finanțarea obiectului dat din contul proiectului, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor si salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și coordonare cu Ministerul Finanțelor. 
14.  Securitatea muncii și autoincendiară a șantierului.
14.1 Lucrări de reparații interioare la Casa de Cultură (sala de dans, intrarea principală, galerie et. 1-2, coridoare et. 1-2, bloc sanitar et. 1-2, casa scării, încăpere et.2 ) sat. Puhăceni, r-ul Anenii Noi Organizarea de șantier se va desfășura în incinta amplasamentului construcției, strict în limitele incintei cu rampă de curățare la ieșirea în stradă. Antreprenorul este răspunzător pentru organizarea de șantier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor și utilajelor) pe amplasamentul agreat împreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilităților șantierului se vor face branșamente provizorii pentru organizare de șantier racordate la rețelele existente în zonă. Pe durata executării lucrărilor de construcție se vor respecta următoarele:
14.1.1 Instruirii corespunzătoare a muncitorilor implicați în lucrări, conform activității desfășurate;
14.1.2 împrejmuirii, marcării cu plăcuțe de avertizoare și securizare a zonelor de lucru, pentru a exclude accesul în incinta acestora a persoanelor străine;
14.1.3 asigurarea organizării în condiții limitate conform normativelor în vigoare a accesului personalului și persoanelor în clădirea școlii; 
14.1.4 orice eveniment în activitatea de organizare și executare a lucrărilor de construcție (accidente, incendii, etc.), accidente de circulație produse în zona de lucru, a consecințelor civile și penale, cauzate de neluarea tuturor măsurilor, de semnalizare, dirijare a circulației oamenilor și transportului, revin în sarcina și răspunderea antreprenorului executor a lucrărilor.
14.2 Respectarea actelor normative în vigoare privind securitatea si sănătatea în muncă.
15. Condițiile de contractare:
15.1 Beneficiarul solicită garanția pentru ofertă în cuantum de 1% din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.
15.2 Contractul se încheie între beneficiar şi ofertantul câștigător în termen de maximum 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei câștigătoare, pe un termen prevăzut în anunțul de participare.
15.3 Durata de execuție a lucrărilor conform etapelor principale și graficul de execuție a lucrărilor – 60 de zile calendaristice în perioada de valabilitate a contractului de antrepriză. 
15.4 Antreprenorul general, după primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului, în termen de maximum 6 zile, dar nu mai târziu de data încheierii contractului, se angajează să prezinte autorității contractante, garanția de bună execuție a contractului (contract de cont bancar de depozit-garanție de buna execuție), obținută de la banca unde se deservește, pentru o sumă în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. 
15.5 Garanția de bună execuție a contractului se va returna Antreprenorului general de către autoritatea contractantă în baza notificării scrise către agentul bancar, care se va face după executarea integrală a contractului de achiziție publică, semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/finală și predare către ,,Beneficiar” a certificatului de garanție pentru lucrările executate. Perioada de garanție pentru lucrările executate – min 5 ani, care va începe de la data recepției la terminarea lucrărilor.
15.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii execuției) – 3 zile calendaristice.
15.7 Execuția lucrărilor se va face in conformitate cu oferta desemnata câștigătoare, parte integranta a contractului. 
15.8 Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor folosite în lucru, desfășurarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție și prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la șantier, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.
15.9 Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului general de execuție a lucrărilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene numai in cazul unor situații neprevăzute.
15.10 În situația in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt necesare modificări ale soluției tehnice din proiectul de execuție se vor întocmi și prezenta documentele necesare, după caz, cu respectarea normativelor în vigoare și obligațiilor legale, următoarele documente:
15.10.1  Dispoziția de șantier pentru execuția lucrărilor în tocmită de proiectant si semnata de Responsabilul tehnic (anterior Dirigintele de șantier), Beneficiar si Executant, însoțită de memoriul justificativ întocmit de proiectant și după caz, însușită de verificatorul de proiect.
15.10.2 Listele de cantități pentru lucrările suplimentare sau pentru cele la care urmează a se renunța, întocmite de proiectant, semnate si ștampilate de responsabilul tehnic/ dirigintele de șantier, de proiectant și de reprezentantul legal al Beneficiarului.
16. Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul de antrepriză ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației
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	№ crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Lucrări şi cheltuieli
	U.M.
	Cantitate conform datelor din proiect
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	1. Intrarea principala - hall
	
	

	
	
	1.1. Pereti
	
	

	1
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	12,10

	2
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	60,40

	3
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	60,40

	4
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	12,10

	5
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	12,10

	6
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	60,40

	7
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	60,40

	8
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	60,40

	9
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	60,40

	10
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish), grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	60,40

	11
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	60,40

	12
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor, coloanelor si  tavanelor 

	m2
	60,40

	13
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	60,40

	14
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Flexilan), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	60,40

	
	
	1.2. Tavanul
	
	

	15
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	153,50

	16
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta sau Betokontant" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	153,50

	17
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	153,50

	18
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	153,50

	19
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	153,50

	20
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish) grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	153,50

	21
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	153,50

	22
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	153,50

	23
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	153,50

	24
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), executate manual 

	m2
	153,50

	
	
	1.3. Pardosea
	
	

	25
	CG18A
	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)

	m
	23,90

	
	
	2. Garderoba
	
	

	
	
	2.1. Pereti
	
	

	26
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	12,70

	27
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	63,40

	28
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	63,40

	29
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	12,70

	30
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	12,70

	31
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	63,40

	32
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	63,40

	33
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	63,40

	34
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	63,40

	35
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	63,40

	36
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	63,40

	37
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	63,40

	38
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	63,40

	39
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan) rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	63,40

	
	
	2.2. Tavanul
	
	

	40
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	42,50

	41
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	42,50

	42
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	42,50

	43
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	42,50

	44
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	42,50

	45
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	42,50

	46
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	42,50

	47
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	42,50

	48
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	42,50

	49
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	42,50

	
	
	2.3. Pardosea
	
	

	50
	CG06A
	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti

	m
	28,30

	
	
	3. Galerie etaj 1
	
	

	
	
	3.1. Pereti
	
	

	51
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	24,00

	52
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	117,80

	53
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	117,80

	54
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	24,00

	55
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	24,00

	56
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	117,80

	57
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	117,80

	58
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	117,80

	59
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	117,80

	60
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	117,80

	61
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	117,80

	62
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	117,80

	63
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	117,80

	64
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Eurostil), rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	117,80

	
	
	3.2. Tavanul
	
	

	65
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	165,70

	66
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	165,70

	67
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	165,70

	68
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	165,70

	69
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	165,70

	70
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	165,70

	71
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	165,70

	72
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	165,70

	73
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	165,70

	74
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	165,70

	
	
	3.3. Pardosea
	
	

	75
	CG18A
	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)

	m
	34,10

	
	
	4. Coridor etaj 1 (spre baie)
	
	

	
	
	4.1. Pereti
	
	

	76
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	19,00

	77
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	92,10

	78
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	92,10

	79
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	19,00

	80
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	19,00

	81
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	92,10

	82
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	92,10

	83
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	92,10

	84
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	92,10

	85
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	92,10

	86
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	92,10

	87
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	92,10

	88
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	92,10

	89
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	92,10

	
	
	4.2. Tavanul
	
	

	90
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	44,80

	91
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	44,80

	92
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	44,80

	93
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	44,80

	94
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	44,80

	95
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	44,80

	96
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	44,80

	97
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	44,80

	98
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	44,80

	99
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	44,80

	
	
	4.3. Pardosea
	
	

	100
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	37,50

	101
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	37,50

	102
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)

	m2
	37,50

	103
	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm

	m2
	37,50

	104
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	37,50

	105
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	37,50

	106
	CG18A
	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)

	m
	29,50

	
	
	5. Bloc sanitar etaj 1
	
	

	
	
	5.1. Pereti 
	
	

	107
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	42,20

	108
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	90,60

	109
	RpCG29E1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare, pentru demontarea cu mijloace mecanice

	m3
	1,20

	110
	CD71A
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)

	m3
	0,30

	111
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	90,60

	112
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	90,60

	113
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	90,60

	114
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	90,60

	115
	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)

	m2
	90,60

	
	
	5.2. Pardosea
	
	

	116
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	16,00

	117
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	16,00

	118
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)

	m2
	16,00

	119
	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm

	m2
	16,00

	120
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol

	m2
	16,00

	121
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm 

	m2
	16,00

	
	
	5.3. Tavanul
	
	

	122
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	16,00

	123
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	16,00

	124
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	16,00

	125
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	16,00

	126
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	16,00

	127
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	16,00

	128
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)
	m2
	16,00

	129
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	16,00

	130
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	16,00

	131
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	16,00

	
	
	5.4. Timplarie
	
	

	132
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	8,20

	
	
	5.5. Lucrari sanitare
	
	

	133
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 

	buc
	4,00

	134
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	32,00

	135
	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=22x9 

	m
	32,00

	136
	RpSA44C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	64,00

	137
	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	6,00

	138
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	6,00

	139
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	5,00

	140
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	16,00

	141
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	8,00

	142
	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	3,00

	143
	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 

	buc
	1,00

	144
	SD01B
	Robinet de coltar de golire D3/4'' FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"

	buc
	1,00

	145
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	buc
	2,00

	146
	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (pisoar complet echipat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	buc
	2,00

	147
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	buc
	2,00

	148
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	buc
	2,00

	149
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul

	buc
	1,00

	150
	RpSC32A
	Montarea suport pentru hirtie igienica Square,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	2,00

	151
	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	32,00

	152
	Pret de piata
	Blat din granit 1600*500*20

	buc
	1,00

	153
	Pret de piata
	Dulap sub blat 1600*450*600

	buc
	1,00

	
	
	6. Galerie etaj 2
	
	

	
	
	6.1. Pereti
	
	

	154
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	29,00

	155
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	142,30

	156
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	142,30

	157
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	29,00

	158
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	29,00

	159
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	142,30

	160
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	142,30

	161
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	142,30

	162
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	142,30

	163
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	142,30

	164
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	142,30

	165
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	142,30

	166
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	142,30

	167
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	142,30

	
	
	6.2. Tavanul
	
	

	168
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	159,43

	169
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	159,43

	170
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	159,43

	171
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	159,43

	172
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	159,43

	173
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	159,43

	174
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	159,43

	175
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	159,43

	176
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	159,43

	177
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	159,43

	
	
	6.3. Pardosea
	
	

	178
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	120,10

	179
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)

	m2
	120,10

	180
	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm

	m2
	120,10

	181
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	120,10

	182
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	120,10

	183
	CG18A
	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)

	m
	39,60

	
	
	7. Sala de dans
	
	

	
	
	7.1. Pereti
	
	

	184
	CB16A
	Schela  pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime

	m2
	216,00

	185
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	64,80

	186
	CD71A
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (BCA grosimea 100mm)

	m3
	1,13

	187
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	216,00

	188
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	216,00

	189
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	64,80

	190
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	64,80

	191
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	216,00

	192
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	216,00

	193
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	216,00

	194
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	216,00

	195
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	216,00

	196
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	216,00

	197
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	216,00

	198
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	216,00

	199
	CJ04A
	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata 10-12 cm inclusiv, la pereti (briu decorativ din poliuretan)

	m
	60,00

	200
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	216,00

	
	
	
	
	

	
	
	Total Pereti
Inclusiv salariu
	
	

	
	
	7.2. Tavanul
	
	

	201
	CJ02C1
	Profiluri simple sau pentru lumina indirecta cu latimea desfasurate intre 81-120 cm, executate pe rabit gata montate,  la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 50 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul 

	m
	13,60

	202
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	67,80

	
	
	7.3. Pardosea
	
	

	203
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	240,00

	204
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)

	m2
	240,00

	205
	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm

	m2
	240,00

	206
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	240,00

	207
	CG56B
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm

	m2
	240,00

	208
	CG56B1 k=10
	Corectia la norma CG56B: se scade la 10mm grosime:

	m2
	-240,00

	209
	CG05B1
	Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in sah cu lamelele dispuse drept sau la 45 grade, prin lipirea parchetului cu aracet (parchet grosimea ≥ 15mm)

	m2
	240,00

	210
	RpCK10C
	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive

	m2
	240,00

	211
	RpCK11C
	Finisarea - prin ceruirea si  lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in 2 straturi (consum lac - 0.16kg/m2, coeficient manopera 0.667)

	m2
	240,00

	212
	CG06A
	Plinte din MDF montate pe adeziv in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea minima de 10 cm la pereti

	m
	43,90

	213
	CK18C
	Montarea coltar din aluminiu la pardosea (20x20mm)

	m
	52,50

	214
	CK18C aplicativ
	Montarea grila din aluminiu la pardosea (b=250mm) (toate materialele se exclud)

	m
	26,00

	215
	Pret de piata
	Grila din aluminiu b=250mm

	m
	26,00

	
	
	8. Incaperi tehnice (sala de dans)
	
	

	
	
	8.1. Pereti
	
	

	216
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	18,00

	217
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	82,90

	218
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	82,90

	219
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	18,00

	220
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	18,00

	221
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	82,90

	222
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	82,90

	223
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	82,90

	224
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	82,90

	225
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	82,90

	226
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	82,90

	227
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	82,90

	228
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	82,90

	229
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Felxilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	82,90

	
	
	8.2. Tavanul
	
	

	230
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	21,10

	231
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	21,10

	232
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	21,10

	233
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	21,10

	234
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	21,10

	235
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	21,10

	236
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	21,10

	237
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	21,10

	238
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	21,10

	239
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	21,10

	
	
	8.3. Pardosea
	
	

	240
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	21,10

	241
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	21,10

	242
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)

	m2
	21,10

	243
	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm

	m2
	21,10

	244
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	21,10

	245
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	21,10

	246
	CG18A
	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)

	m
	25,90

	
	
	9. Coridor etaj 2 (spre baie)
	
	

	
	
	9.1. Pereti
	
	

	247
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	29,00

	248
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	146,10

	249
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	146,10

	250
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	29,00

	251
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	29,00

	252
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	146,10

	253
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	146,10

	254
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	146,10

	255
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	146,10

	256
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	146,10

	257
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	146,10

	258
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	146,10

	259
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	146,10

	260
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	146,10

	
	
	9.2. Tavanul
	
	

	261
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	45,50

	262
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	45,50

	263
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	45,50

	264
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	45,50

	265
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	45,50

	266
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	45,50

	267
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	45,50

	268
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	45,50

	269
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	45,50

	270
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	45,50

	
	
	9.3. Pardosea
	
	

	271
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	39,30

	272
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	39,30

	273
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)

	m2
	39,30

	274
	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm

	m2
	39,30

	275
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	39,30

	276
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	39,30

	277
	CG18A
	Plinte cu  inaltimea de 10 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  adeziv,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Adeziv Class Portelanat - 0.64kg/ml) (cimentul si nisipul se exclud)

	m
	45,50

	
	
	10. Bloc sanitar etaj 2
	
	

	
	
	10.1. Pereti 
	
	

	278
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	48,93

	279
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	124,50

	280
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	124,50

	281
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	124,50

	282
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	124,50

	283
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol

	m2
	15,00

	284
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	124,50

	285
	CI06C4
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 60*60*0,06 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (modelul gresiei de coordonat cu beneficiarul)

	m2
	124,50

	
	
	10.2. Pardosea
	
	

	286
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica

	m2
	26,80

	287
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	26,80

	288
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)

	m2
	26,80

	289
	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm

	m2
	26,80

	290
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Ghidroizol

	m2
	26,80

	291
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm 

	m2
	26,80

	
	
	10.3. Tavanul
	
	

	292
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	26,80

	293
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	26,80

	294
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	26,80

	295
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	26,80

	296
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	26,80

	297
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	26,80

	298
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	26,80

	299
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	26,80

	300
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	26,80

	301
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	26,80

	
	
	10.4. Timplarie
	
	

	302
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	13,20

	303
	CK27B
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (pereti despartitori din PVC)

	m2
	13,22

	
	
	10.5. Lucrari sanitare
	
	

	304
	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	35,00

	305
	RpIF09B1
	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante Elastomer taiate longitudinal  avind diametrul si grosimea de la D=22x9 

	m
	35,00

	306
	RpSA44C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"

	buc
	70,00

	307
	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	6,00

	308
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	7,50

	309
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

	buc
	6,00

	310
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	19,00

	311
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm

	buc
	9,00

	312
	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

	buc
	3,00

	313
	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" 

	buc
	1,00

	314
	SD01B
	Robinet de coltar de golire D3/4'' FE (bila) maner lung, avind diametrul de 3/4" - 1"

	buc
	1,00

	315
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Vas de closet inclusiv capacul si rezervorul, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	buc
	3,00

	316
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar cu montare sub blat, modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	buc
	3,00

	317
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	buc
	3,00

	318
	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Set baterie Ferro BAG7U + bara dus NP71)

	buc
	3,00

	319
	SB28A
	Rigola de dus, avind diametrul iesirii de 50 mm.

	buc
	3,00

	320
	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1600*600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Modelul se coordoneaza cu beneficiarul

	buc
	1,00

	321
	RpSC32A
	Montarea suport pentru hirtie igienica Square,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	3,00

	322
	SF01A
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	35,00

	323
	Pret de piata
	Blat din granit 2700*500*20

	buc
	1,00

	324
	Pret de piata
	Dulap sub blat 2700*450*600

	buc
	1,00

	
	
	11. Casa scarii
	
	

	
	
	11.1. Pereti
	
	

	325
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	13,00

	326
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	63,60

	327
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	63,60

	328
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	13,00

	329
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	13,00

	330
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	63,60

	331
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	63,60

	332
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	63,60

	333
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	63,60

	334
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	63,60

	335
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	63,60

	336
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	63,60

	337
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	63,60

	338
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	63,60

	
	
	12. Incaperea din mijloc etaj 2 (aripa stinga)
	
	

	
	
	12.1. Pereti
	
	

	339
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	20,00

	340
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	65,50

	341
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	65,50

	342
	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2
	20,00

	343
	CF02B5 k=2
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (se adauga 1cm)

	m2
	20,00

	344
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	65,50

	345
	CF51B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos (echivalent sau mai bun ca Rotband sau MP75), la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 3mm la art. CF50) 

	m2
	65,50

	346
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	65,50

	347
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	65,50

	348
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	65,50

	349
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	65,50

	350
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	65,50

	351
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	65,50

	352
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea lavabila siliconata, echivalent sau mai bun ca Flexilan, rezistenta la tafic si murdarie, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	65,50

	
	
	12.2. Tavanul
	
	

	353
	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma

	m2
	36,74

	354
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare

	m2
	36,74

	355
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	36,74

	356
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (plasa 145 gr/m2) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	36,74

	357
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	36,74

	358
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos cu (echivalent sau mai bun ca Finito SV+ sau Polymer Finish),  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	36,74

	359
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu (echivalent sau mai bun ca Supraton Extra)

	m2
	36,74

	360
	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior cu echivalent sau mai bun ca Satroc  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	36,74

	361
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Biocid)

	m2
	36,74

	362
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa cu (vopsea lavabila siliconata echivalent sau mai bun ca Eurostil),  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 

	m2
	36,74

	363
	CJ02A
	Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm,  la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul 

	m
	7,30

	
	
	12.3. Pardosea
	
	

	364
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	36,74

	365
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (sapa semiuscata cu adaos de fibra si plastificator)

	m2
	36,74

	366
	CG01A1 k=2
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm

	m2
	36,74

	367
	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pardosea

	m2
	36,74

	368
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)

	m2
	36,74

	369
	CG06A
	Plinte din polimer , curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti
	m
	23,60

	
	
	13. Diverse lucrari
	
	

	370
	CK26D
	Coltar din aluminiu (suruburile se exclud)
	m
	860,00

	371
	CK07A
	Glafuri pina la 30 cm latime, montate la ferestre din PVC
	m
	17,30

	
	
	14. Transportare deseuri
	
	

	372
	TrB01B1-4
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m
	t
	14,00

	373
	TsI50E
	Transportarea deseurilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t
	14,00

	
	
	
	
	



Notă: Modelul și denumirile comerciale sunt indicate pot fi considerate ca fiind o referință a nivelului minim de performanță solicitat de Beneficiar, ofertantul fiind în drept să ofere un produs cu specificațiile tehnice echivalente sau mai bune!!!
Președintele grupului 							Plămădeală Veaceslav
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