Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1
 Lucrari de constructii generale (marca SAC ) (Etapa I - amenajarea teritoriului )

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Fintina de lumina Fl-1
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si demolare (pl.-3)
			
1	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu ( Demontarea stratului de pardosea din beton)
	m3	5,37	
 2	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demontarea centurii din beton )
	m3	2,45	
 3	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite ( Sol indepartat pentru executarea hidroizolarii si termoizolarii fundatiilor )
	m3	17,08	
 4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Indepartarea  tencuieli deteriorate de pe peretele existent a blocului de studii )
	m2	36,60	
 5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Indepartarea  tencuieli deteriorate de pe zidul de sprigin )
	m2	20,30	
 6	TsC61B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )
	100 m3	0,266	
 7	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km  (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 14 km)
	t	46,90	
 		Capitolul 1.2. Peretele blocului de studii (pl.-5)

		Capitolul 1.2.1. Soclu 
			
8	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	14,64	
 9	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2	14,64	
 10	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	14,64	
 11	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	14,64	
 12	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  Y=135 kg/m3 gr=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2	6,10	
 13	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2	8,54	
 14	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2	14,64	
 		Capitolul 1.2.2. Fundatii
			
15	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	21,96	
 16	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2	21,96	
 17	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	21,96	
 18	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	21,96	
 19	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm 
	m2	21,96	
 20	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER )
	m2	21,96	
 21	CE17B
	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta (HDPE Isostud) 
	m2	21,96	
 22	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata =135 kg/m3 , L=250mm б=20mm)
	m2	6,10	
 23	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda adeziva de etansare L=20mm)
	m	24,40	
 24	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Sort din tabla zincata, б=0,45mm, L=350mm )
	m	24,40	
 		Capitolul 1.3. Soclu zid de sprijin (pl.-5)
			
25	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	37,88	
 26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2	37,88	
 27	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	37,88	
 28	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	37,88	
 29	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2	37,88	
 30	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2	18,36	
 		Capitolul 1.4. Pardosea (pl.-5)
			
31	CG22A2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton clasa C12/15 , F100 б= 80 mm)
	m2	51,20	
 32	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 б= 20 mm )
	m2	-51,20	
 33	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	56,32	
 34	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	56,32	
 35	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C16/20 б= 80 mm)
	m2	51,20	
 36	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C16/20 б= 20 mm )
	m2	-51,20	
 37	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d8 A500C ( 150x150mm)
	kg	279,78	
 38	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	5,12	
 39	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile
	m3	7,32	
 		Capitolul 2. Fintina de lumina Fl-2
			
		Capitolul 2.1. Lucrari de demontare si demolare (pl.-7)
			
40	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu ( Demontarea stratului de pardosea din beton)
	m3	5,37	
 41	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Demontarea centurii din beton )
	m3	2,45	
 42	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite ( Sol indepartat pentru executarea hidroizolarii si termoizolarii fundatiilor )
	m3	12,20	
 43	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  ( Indepartarea  tencuieli deteriorate de pe peretele existent a blocului de studii )
	m2	36,60	
 44	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane ( Indepartarea  tencuieli deteriorate de pe zidul de sprigin )
	m2	20,30	
 45	TsC61B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (Incarcarea molozului in autovehicule )
	100 m3	0,217	
 46	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km  (Transportarea molozului cu autobasculanta  la distanta 14 km)
	t	38,85	
 		Capitolul 2.2. Peretele blocului de studii (pl.-9)
			
		Capitolul 2.2.1. Soclu
			
47	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	9,76	
 48	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj   (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2	9,76	
 49	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	9,76	
 50	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	9,76	
 51	IzF55C
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi din vata minerala  Y=135 kg/m3 gr=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2	6,10	
 52	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm ( plasa de armare expandata din metal zincat celula 50x50mm )
	m2	3,66	
 53	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2	9,76	
 		Capitolul 2.2.2. Fundatii
			
54	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	26,96	
 55	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2	26,96	
 56	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	26,96	
 57	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	26,96	
 58	IzF55B
	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat Y=30 kg/m3 gr.=100mm 
	m2	26,96	
 59	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( PRIMER )
	m2	26,96	
 60	CE17B
	Strat suplimentar de carton bitumat  montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (membrana hidroizolanta (HDPE Isostud) 
	m2	26,96	
 61	IzF10F
	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( Placi termoizolante din vata minerala extrudata =135 kg/m3 , L=250mm б=20mm)
	m2	6,10	
 62	CE25C
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu (Banda adeziva de etansare L=20mm)
	m	24,40	
 63	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Sort din tabla zincata, б=0,45mm, L=350mm )
	m	24,40	
 		Capitolul 2.3. Soclu zid de sprijin  (pl.-9)
			
64	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund"  intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 
	m2	37,88	
 65	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj  (plasa de armare expandata din metal zincat celula 17x30mm fixata cu crampoane d2mm )
	m2	37,88	
 66	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  ( 4.0cm )
	m2	37,88	
 67	CF17B k=4
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M 150-T ( se adauga 2.0cm la art. CF15A   )
	m2	37,88	
 68	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2	37,88	
 69	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placarea soclului cu placi gresie  pentru exterior б=20mm aplicate cu adeziv  pentru exterior F100) 
	m2	18,36	
 		Capitolul 2.4. Pardosea  (pl.-9)
			
70	CG22A2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton clasa C12/15 , F100 б= 80 mm)
	m2	51,20	
 71	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C12/15 б= 20 mm )
	m2	-51,20	
 72	CE13A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana hidroizolanta)
	m2	56,32	
 73	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat .( PRIMER )
	m2	56,32	
 74	CG22A3
	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp ( Beton C16/20 б= 80 mm)
	m2	51,20	
 75	CG22A5 k=2
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat,se adauga sau se scade ( se scade  Beton C16/20 б= 20 mm )
	m2	-51,20	
 76	CC03C
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi  plasa d8 A500C ( 150x150mm)
	kg	279,78	
 77	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	5,12	
 78	CG32A
	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile
	m3	9,76	
 		Capitolul 3. Centura monolita Cm-1 2 buc  ( pl. -10)
			
79	RCsB21B k=0.3
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm ( Forarea  gaurilor pentru montarea ancorelor 1* )
	buc	100,00	
 80	CP28B
	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm ( Ancora d12 A500C  l=550mm  )
	kg	49,00	
 81	CE25A apl
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice (Ancora chimica p/u fixarea ancorei metalice) ( h=0.2m*100buc =20m )
	m	20,00	
 82	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( d14 A500C )
	kg	311,70	
 83	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante  ( d8 A240 )
	kg	208,44	
 84	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( beton cl. C 16/20)
	m3	7,34	
 85	CB02C
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv
	m2	71,52	
 		Capitolul 4. Elemente inglobate Ei-1 56 buc ( pl. -11)
			
86	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	150,08	
 87	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,15	
 		Capitolul 5. Balustrada Bm-1 2 buc  ( pl. -12)
			
88	CL19D
	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Balustrada din metal Bm-1)
	kg	1 362,16	
 89	CN21D
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu un strat de grund  epoxidic IZOCOR GE3000 si un strat de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  ZOCOR VE3000
	m2	52,56	
 		Capitolul 6. Fundatii F-1 20buc ( pl. -13)
			
90	RpCA01A
	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite
	m3	2,50	
 91	CA03E2
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)
	m3	2,00	
 92	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris
	m3	0,20	
 93	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg
	kg	53,60	
 94	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv
	t	0,054	

	

Reparatia capitala a LT "Vasile Alecsandri" cu evidentierea a 3  etape: I-amenajarea teritoriului; II-renovarea grupurilor sanitare;  III-termoizolarea fatadelor din str. Ivan Konev, nr.16/A, mun. Balti	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-2-1
Amenajarea teritoriului  (marca PG )  (Etapa I - amenajarea teritoriului )

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de demolare ( PG - pl.5 )
			
1	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcarea molozului in autovehicule cu excavatorul) DECAPAREA ASFALTULUI
	100 m3	0,81	
 2	TsI51B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 14 km 
	t	151,50	
 3	TsC03F1 f
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole)
	100 m3	0,44	
 4	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	72,50	
 5	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare  (Demontarea  bancilor)  Kman=0.6, Kut=0.7
	buc	6,00	
 6	TsH91B
	Instalarea urne  (Demontarea  urnelor)  Kman=0.6, Kut=0.7
	buc	3,00	
 7	TsH75B
	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm
	buc	12,00	
 		Capitolul 2. Invelis pietonal ( 863,4m2)  (PG - pl. 7,9)
			
8	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	8,63	
 9	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( Nisip б=100mm)
	m3	86,34	
 10	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta б=100mm)
	m3	86,34	
 11	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( Nisip б=10mm)
	m3	8,634	
 12	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm б= 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. suprafata antiderapanta. Inclusiv rampele 	m2	863,40	
 13	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm, cl.C12/15 F100 ( БР100.20.5 )
	m	115,40	
 		Capitolul 3. Invelis carosabil  (503,1m2)  ( PG -pl.  7,9)
			
14	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv
	100m2	5,03	
 15	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, Nisip Gr. 150 mm
	m3	75,46	
 16	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta б=150mm)
	m3	75,46	
 17	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm б= 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm, suprafata antiderapanta.
	m2	503,10	
 18	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm,  cl.C12/15 F100 ( БР100.30.15)
	m	209,40	
 		Capitolul 4. Zona verde (851,8 m2 )  (  PG -pl. 7 p.2)
			
19	TsC03F1 f
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Sol vegetal excavat cu excavatorul in autovehicole)
	100 m3	0,44	
 20	TsI50A1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km
	t	72,50	
 21	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime  (Планировка участка)
	m2	851,80	
 		Capitolul 5. Elemente de amenajare a teritoriului ( PG -pl. 8)
			
22	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare ( Banca stradala cu speteaza 1800x450x750(h)mm )
	buc	8,00	
 23	TsH91B
	Instalarea urne ( Cos de gunoi din metal 448x318x660(h)mm )
	buc	4,00	
 24	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100x200 mm б= 40 mm (culoare rosie) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.
	m2	2,61	
 		Capitolul 6. Scara Sc-1( PG -pl. 9)
			
25	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Piatra sparta б=100mm)
	m3	0,97	
 26	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 F100 
	m3	2,76	
 27	CG35A
	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate 100x200 mm б= 40 mm, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip
	m2	3,60	
 28	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm,  cl.C12/15 F100 ( БР100.30.15)
	m	28,40	
 		Capitolul 7. Sistematizare pe verticala ( PG -pl. 10)
			
		Capitolul 7.1. Reconstructia caminului de canalizare Cc-1 (6 buc) NOTA  p.4
			
29	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placii de acoperire a caminului de canalizare)  Kman=0.8, Kut=0.8
	buc	6,00	
 30	RpAcF06A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 
	m3	0,90	
 31	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Montarea placii de acoperire a caminului de canalizare CPA  STANDARD EN 1917-ATM 01/01/045)
	buc	6,00	
 32	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc	6,00	
 		Capitolul 7.2. Reconstructia caminului de canalizare Cc-2 (1 buc) NOTA  p.5
			
33	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placii de acoperire a caminului de canalizare)  Kman=0.8, Kut=0.8
	buc	1,00	
 34	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
	m3	0,20	
 35	RpAcF06A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 
	m3	0,15	
 36	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Montarea placii de acoperire a caminului de canalizare CPA 120/62,5/12 STANDARD)
	buc	1,00	
 37	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc	1,00	
 		Capitolul 7.3. Reconstructia caminului de canalizare Cc-3 (1 buc) NOTA  p.6
			
38	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Demontarea placii de acoperire a caminului de canalizare)  Kman=0.8, Kut=0.8
	buc	1,00	
 39	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale  caminelor  de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m
	m3	0,15	
 40	RpAcF06A
	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, avind adincimea de 2-4 m 
	m3	0,15	
 41	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Montarea placii de acoperire a caminului de canalizare CPA 120/62,5/12 STANDARD)
	buc	1,00	
 42	AcE07C
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B
	buc	1,00	
 		Capitolul 8. Sistema de drenare. 
			
		Capitolul 8.1. Sistema de drenare. Sd-1 si Sd-2 ( PG -pl. 13)
			
43	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	2,08	
 44	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	11,40	
 45	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta
	m3	16,00	
 46	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	40,80	
 47	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 F100 
	m3	4,00	
 48	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	40,80	
 49	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	40,80	
 50	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	1,152	
 51	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	1,152	
 52	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II II (Surplusul de pamint deplasat)
	100 m3	0,633	
 53	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t	104,45	
 54	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN4
	m	32,40	
 55	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN4
	m	32,40	
 56	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm PVC  SN4
	m	26,40	
 57	AcB15C apl
	Montarea caminului pluvial: cutie COMPACT, cos ZMM MAXPOL si grila PVC 300x300x300(h)mm, MUFLESYSTEM ) Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor- Hidrant de gradina Pn-10, Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran -- Includerea resurselor- cutie COMPACT, cos ZMM MAXPOL, grila PVC 300x300x300(h)mm, MUFLESYSTEM
	buc	4,00	
 58	DE16A
	Gratar fonta canalizare cu rigola fibrobeton 1000x200x200(h)mm EN124 D400 TR si set placa (2 buc.) capat fibrobeton 200x200mm d110, MUFLESYSTEM
	buc	2,00	
 59	SB26A
	 Palnie fonta cu grila FUNNEL d110 500x75x300(h)mm, MUFLESYSTEM 
	buc	6,00	
 60	
	Cot PVC d110, 45gr.
	buc	2,00	
 61	
	Cot PVC d110, 90gr.
	buc	12,00	
 62	
	Cot PVC d160, 90gr.
	buc	2,00	
 63	
	Ramificatie PVC d110, 90gr.
	buc	6,00	
 64	
	Ramificatie PVC d160, 90gr.
	buc	2,00	
 65	
	Reductie PVC d110 - d160
	buc	6,00	
 66	
	Reductie PVC d160 - d200
	buc	2,00	
 		Capitolul 8.2. Sistema de drenare. Sd-3 si Sd-4 ( PG -pl. 14)
			
67	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3	0,48	
 68	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	2,85	
 69	AcF03C
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta
	m3	6,76	
 70	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	9,60	
 71	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 F100 
	m3	0,16	
 72	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	9,60	
 73	TsD04A
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv
	m3	9,60	
 74	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,24	
 75	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	0,24	
 76	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II II (Surplusul de pamint deplasat)
	100 m3	0,17	
 77	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t	28,08	
 78	AcD18B
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselorl Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) (Teava PVC SN4 MS d110 )
	m	1,60	
 79	AcD18C
	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 160 mm. Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselorl Fitinguri PVC (mufe, reductii, coturi, teuri) (Teava PVC SN4 MS d160 )
	m	24,00	
 80	AcB15C apl
	Montarea caminului pluvial: cutie COMPACT, cos ZMM MAXPOL si grila PVC 300x300x300(h)mm, MUFLESYSTEM ) Indicatii de utilizarea a normei: - Excluderea resurselor- Hidrant de gradina Pn-10, Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran -- Includerea resurselor- cutie COMPACT, cos ZMM MAXPOL, grila PVC 300x300x300(h)mm, MUFLESYSTEM
	buc	2,00	
 81	
	Cot PVC d110, 90gr.
	buc	4,00	
 82	
	Reductie PVC d110 - d160
	buc	2,00	
 		Capitolul 9. Terasamente ( PG -pl. 15)
			
83	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului mineral cu buldozer si mutarea de 10m)
	100 m3	0,252	
 84	TsC22C1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I (Mutarea solului mineral  de 10m)
	100 m3	0,252	
 85	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Excavarea solului din realizarea arbiei pentru imbracaminte rutiera cu buldozer si mutarea de 10m)
	100 m3	5,04	
 86	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( sol nepotrivit pentru lucrari de terasament excavat cu excavatorul in autovehicole)
	100 m3	5,04	
 87	TsI50B4
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 14 km
	t	831,25	
 88	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	5,04	
 89	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,252	
 90	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,252