Reparatia accesului din str.Melestiu catre Lacul nr.1 din parcul "Valea Trandafirilor, ridixarea nivelului landsaftului, curatirea si amenajarea izvorelor, restabilirea aleii, amenajarea pistei pentru biciclisti, instalarea iluminatului noctum	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 3537-2-1
Deviz-oferta № 3537-2-1
Amenajarea teritorilui
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de pregatire					
		Capitolul 1.1. Demolate imbracaminte					
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	54,00			
 2	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	105,30			
 3	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	105,30			
 4	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,54			
     		Capitolul 2. Nivelarea maselor de pamint					
5	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	11,52			
 6	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (dupa cartograma)	100 m3	5,50			
 7	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 -Saparea albiei sub accese	100 m3	1,03			
 8	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura dupa cartograma)	100 m3	15,20			
 9	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului)	100 m3	0,63			
 10	TsD7A1
	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 	100 m3	15,83			
 11	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,30			
 12	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km	t	1 116,00			
 13	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	9,30			
   		Capitolul 3. Imbracamint si pavaj					
		Capitolul 3.1. Acoperire acceselor S=940m2					
14	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=150mm)	m3	141,00			
 15	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	141,00			
 16	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  	m2	940,00			
 17	DB16E  k=2
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica  (50mm)	m2	940,00			
   		Capitolul 3.2. Trotuar S=345m2					
18	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	51,75			
 19	DB16G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica 	m2	345,00			
   		Capitolul 3.3. Trotuar si teren din dale de beton S=610m2					
20	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (h=150mm)	m3	91,50			
 21	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60mm)	m2	610,00			
   		Capitolul 3.4. Acoperit din nisip S=10m2					
22	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=400mm	m3	4,00			
     		Capitolul 4. Alte lucrari					
23	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	340,00			
 24	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	330,00			
 25	DE10D
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm -Bordura cilindrica Elis Pavaj 500x100x200 	m	180,00			
 26	
	Canal de scurgere L=175m					
 27	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=150mm	m3	60,38			
 28	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  B20 	m3	40,25			
   
	Total:					
	Total	 лей				
	Asigurari sociale de stat	24,00 %				
	Cheltuieli de transport	7,00 %				
	Cheltuieli pentru depozitare	2,00 %				
	Total	100,00 %				
	Cheltuieli de regie	14,50 %				
	Total	100,00 %				
	Beneficiu de deviz	6,00 %				
	Total deviz:					
							
	L.S.                                                                                                 L.S.        

Proiectant 	Ofertant	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
APROBAT:    
L.S.
Investitor