LISTA CENTRALIZATĂ DE CANTITĂȚI (Or. Bălți str.Sportiva)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.crt. | Denumirea lucrărilor | U.m. | Cantităţi  2023 | Note |
|  | **Ι. Lucrări pregătitoare** |  |  |  |
| 1 | Pichetarea axei și restabilirea traseului | км | 0,541 |  |
| 2 | Demolare îmbrăcămintei rutiere din beton H=0.08m cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit (PC 3+00-PC 5+00 b=8.5m) | М2 /М3 | 1700/136 |  |
| 3 | Demolare îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic H=0.10m cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit (PC 0+00-PC 1+70) | М2 /М3 | 1523/152 |  |
| 4 | Demolare îmbrăcămintei rutiere din pietriș H=15.0cm cu autogreider cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit (PC 0+00-PC 1+70; (PC 5+00-PC 5+41,3) | М2 /М3 | 1895/284 |  |
| 5 | Demolare îmbrăcămintei trotuarelor din piatra sparta H=0.13m cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit | М2 /М3 | 2624/262 |  |
| 6 | Demolare îmbrăcămintei rutiere din pavaj H=5cm din trotuarelor cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit | М2 | 120 |  |
| 7 | Demolare bordurii BR 100.30.15 cu încărcare și transportarea pînă la 10km la depozit | М | 1020 |  |
| 8 | Tăiere copacilor Ø60см, cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit | buc | 48 |  |
| 9 | Extrajere rădăcinilor сu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit | buc | 48 |  |
| 10 | Demolare fundație din beton existent L=320m cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit | М3 | 76.8 |  |
| 11 | Demolare îmbrăcămintei rutiere din beton H=0.20m cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit (PC 5+00-PC 5+41,3) | М2 /М3 | 372/75 |  |
|  | **ΙI.Lucrări de terasamente** |  |  |  |
| 1 | Excavarea pămîntului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu încărcare și transportarea pînă la 1,0km la rambleu | М3 | 99 |  |
| 2 | Tăierea casetei în pîmînt gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu încărcare și transportarea pînă la 1,0km la rambleu | М3 | 375 |  |
| 3 | Tăierea casetei în pîmînt gr. II cu excavatorul 0,5m3 cu încărcare și transportarea pînă la 10,0km la depozit (PC1+70-PC5+00 supralargire, PC 5+00-PC 5+41,3) | М3 | 357 |  |
| 4 | Descarcare pamant in depozit | М3 | 357 |  |
| 5 | Compactarea pămîntului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceași urmă cu grosimea H=30cm. | М3 | 474 |  |
| 6 | Finisarea gazoanelor și taluzului mecanizat | М2 | 3726 |  |
| 7 | Transportarea pămîntului vegetal pentru gazoanelor și taluzului de la 10km H=15cm | М3 | 3726/559 |  |
| 8 | Însămînțarea cu iarbă a acostament și taluzului | М2 | 3726 |  |
|  | **III.Sistem rutier strada Sportiva.** |  |  |  |
| 1 | Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242+A1 Н=0.15m (PC 0+00 - PC1+70), (PC 5+00-PC 5+41) | М3 | 315 |  |
| 2 | Strat de baza din amestec de agregate stabilizat cu ciment 4%, H=0.16m (PC 0+00 – PC 1+70, PC 5+00-PC 5+41,3) | М3 | 336 |  |
| 3 | Strat de fundație din piatră spartă fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=0.12m,(PC 0+00 – PC 1+70), (PC 5+00 - PC 5+41) | М3 | 232.6 |  |
| 4 | Strat de egalizare din amestec de agregate stabilizat cu ciment 4%, C5/6 conform SM EN 14227-1, hmed=15cm (PC 1+70 – PC 3+00) | М3 | 135.0 |  |
| 5 | Amorsarea suprafeţelor cu bitum 0,65l/mp,50/70(PC3+00 – PC5+00-B=8,5m , 50%) | М2 | 850 |  |
| 6 | Strat de legătură din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, hmed=4,0cm (PC 3+00 – PC 5+00-50%) | М2 | 850 |  |
| 7 | Amorsarea suprafeţelor cu bitum 0,65l/mp,50/70 | М2 | 4872 |  |
| 8 | Strat de egalizare din beton asfaltic deschis cu criblură BAD 22,4, cu bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, h=6cm | М2 | 4872 |  |
| 9 | Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum 1.1 l/mp,50/70 | М2 | 4872 |  |
| 10 | Geocompozit PGM-G 100/100 SM SR EN 15381:2008 ВI | М2 | 4872 |  |
| 11 | Strat de uzură din mixtură asfaltică stabilizată MAS 16, bitum rutier 50/70 conform CP D.02.25:2021, h=5cm | М2 | 4872 |  |
| 12 | Amplasarea bordurilor BR 100\* 30\*18 cm pe fundatie de beton | М | 1184 |  |
|  | **IV.Drumul laterale.** |  |  |  |
| 1 | Curacirea îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic | М2 | 466 |  |
| 2 | Amorsarea suprafeţelor de asfalt cu bitum 0,25l/mp,50/70 | М2 | 466 |  |
| 3 | Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02 .25:2021, H=0,04m | М2 | 466 |  |
|  | **V.Pista de biciclisti.** |  |  |  |
| 1 | Strat de fundație din piatră spartă, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) Н=15сm. | М3 | 217.4 |  |
| 2 | Amenajarea stratului egalizator din nisip/ciment Н=0,05m (M6:1) | М2 | 1449 |  |
| 3 | Amenajarea îmbrăcămintei din plăci vibropresate Н=0,06m | М2 | 1449 |  |
| 4 | Instalarea bordurii БР100.20.8, bet.XF4. XM1 C25/30 | М | 1435 |  |
|  | **VI.Тrotuar** |  |  |  |
| 1 | Strat de fundație din piatră spartă, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008 ) Н=15сm. | М3 | 254.7 |  |
| 2 | Amenajarea stratului egalizator din nisip/ciment Н=0,05m (M6:1) | М2 | 1698 |  |
| 3 | Amenajarea îmbrăcămintei din plăci de trotuar Н=0,06m | М2 | 1698 |  |
| 4 | Instalarea bordurii БР100.20.8, bet.XF4. XM1 C25/30 | М | 1138 |  |
|  | **VII.Pereu** |  |  | DA-06 |
| 1 | Strat de fundație din piatră spartă, fr. 16-32 LA30, (conform SR-EN 13242+A1; 2008) Н=15сm. | М3 | 10.7 |  |
| 2 | Strat de beton monolit clasa C20/25, conform CP F.02.03:2019, H=0.10m | М3 | 7.1 |  |
|  | **VIII. Întrare în curți.** |  |  |  |
| 1 | Amenajarea stratului de fundație din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 Н=10сm | М3 | 59.9 |  |
| 2 | Amenajarea stratului de bază din piatră spartă fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 Н=0,15m | М3 | 89.8 |  |
| 3 | Amenajarea stratului egalizator din nisip/ciment Н=0,05m (M6:1) | М2 | 598.9 |  |
| 4 | Amenajarea îmbrăcămintei din plăci de trotuar Н=0,08m | М2 | 598.9 |  |
|  | **IX.Construcții de evacuare a apei.** |  |  |  |
| 1 | Rigola D-400 PC 1+73.1 | М | 12.3 | DA21-22 |
|  | **X. Instalaţii de semnalizare rutieră** |  |  |  |
| 1 | Amenajarea marcajului rutier | М2 | 573.1 |  |
| 2 | Amenajarea indicatoarelor rutiere indic./stîlp | buc | 40/32 |  |
| 3 | Amenajarea balustradelor | buc | 189 | DA23 |
|  | **XI.Camine de canalizare.** |  |  |  |
| 1 | Demontarea si montarea capacelor de canalizare existente pe partea carosabila | Buc. | 36 |  |
| 2 | Demontarea si montarea capacelor de canalizare existente in spatiile verzi | Buc. | 6 |  |
|  | **XI.Spații verzi** |  |  |  |
| 1 | Plantarea copacilor de artar (virsta 3-5 ani) | Buc. | 67 | DA-4 |
|  |  |  |  |  |

Elaborat V.Savciuc