Proiectarea retelei de canalizare menajer-fecaloidala pentru locuinte din str. C. Brincoveanu, str. Prieteniei si str. M. Viteazu din s. Sociteni, r-ul Ialoveni	Formular Nr.1
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1
Plan general  (53/2022-PG)
(denumirea lucrării)

№
 crt.	Simbol norme și cod  resurse  	Denumirea lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Restabilirea zonei verzi 
			
1	TsG08C
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm
	buc	10,00	
 2	TsG06D
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm
	buc	10,00	
 3	TsC03E1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I - strat fertil
	100 m3	18,12	
 4	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	2 355,60	
 5	TsH05C
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
	m2	9 060,00	
 6	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	90,60	
 7	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	90,60	
 		Capitolul 2. Restabilirea imbracamintei din asfalt carosabil 
			
8	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	3,00	
 9	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	0,11	
 10	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	0,26	
 11	DI155A k=0.8
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (4 cm)
	m2	1,30	
 12	DI155B k=0.6
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 cm)
	m2	0,50	
 13	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	0,18	
 14	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	2,10	
 15	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	0,17	
 16	Dl 107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,001	
 17	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala
	m2	1,10	
 18	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16 rul 50/70 SM SR EN13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala
	m2	2,40	
 		Capitolul 3. Restabilirea imbracamintei din pietris carosabil 
			
19	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	328,00	
 20	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	20,00	
 		Capitolul 4. Restabilirea imbracamintei din beton 
			
21	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	35,00	
 22	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	2,60	
 23	TsI51A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km
	t	6,24	
 24	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	51,00	
 25	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast
	m3	3,90	
 26	CC01C
	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate
	kg	70,80	
 27	CA04F
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C30/37 si turnarea cu mijloace clasice
	m3	2,60	

	                                                                                                         

Elaborat                                                                            Corsan Ion, certif. nr. 152 seria 2020-D	
                                                                                                (semnătura, numele, prenumele)    	
L.Ș.