CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Constructii Capitale a Primariei mun. Chisinau
3. Obiectul achiziţiilor  Proiectarea si constructia canalizarii menajer-fecaloide (retea publica) din str-la. Bacioii Noi, nr 1-11, tr. V. Zarzar nr. 10, 10a, or. Chisinau
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
	
		1.1. Reteaua de canalizare C1
	
		1.1.1. Lucrari de terasament 
	
1	RpEM27A
	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane (in sol neinghetat) 
	buc	26,00	
2	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	9,18	
3	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,73	
4	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	120,45	
5	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,73	
6	TsF05A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m
	m2	2 107,55	
7	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	132,00	
8	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	132,00	
9	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	62,70	
10	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	7,86	
11	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	7,86	
12	CP16A
	Montarea  elementelor  prefabricate din beton armat pentru canale de tip IL-30 (2985x350x350 mm)
	buc	51,00	
13	CP16A
	Montarea  elementelor  prefabricate din beton armat pentru canale de tip RU4-10* (1000x400x480 mm)
	buc	8,00	
14	CP16B
	Montarea  elementelor prefabricate din beton armat pentru canale de tip RUPA 4-4/0,8 (400x400x80 mm)
	buc	402,00	
		1.1.2. Camine 
	
15	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100
	m3	5,23	
16	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2	52,30	
17	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0070
	m3	26,29	
18	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦД-10
	buc	25,00	
19	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦ 10-6
	buc	30,00	
20	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦ 10-9
	buc	49,00	
21	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦП1-10-2
	buc	25,00	
22	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1
	buc	69,00	
23	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3
	buc	27,00	
24	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-00 (6,60 kg/buc) 
	kg	13,20	
25	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-01 (9,70 kg/buc)
	kg	38,80	
26	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc)
	kg	38,70	
27	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-03 (16,20 kg/buc)
	kg	81,00	
28	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-04 (19,40 kg/buc)
	kg	97,00	
29	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05 (22,7 kg/buc)
	kg	113,50	
30	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06 (25,90 kg/buc)
	kg	25,90	
31	AcE14A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0060
	m3	8,50	
32	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦД-15
	buc	4,00	
33	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦ 15-6
	buc	4,00	
34	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦ 15-9
	buc	11,00	
35	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦП1-15-2
	buc	4,00	
36	AcE14A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1
	buc	12,00	
37	AcE13A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3
	buc	4,00	
38	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-05 (22,7 kg/buc)
	kg	22,70	
39	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-06 (25,90 kg/buc)
	kg	25,90	
40	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-07 (29,20 kg/buc)
	kg	29,20	
41	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-11 (42,10 kg/buc)
	kg	42,10	
42	AcE15A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0048
	m3	4,12	
43	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelorr conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦД-20
	buc	1,00	
44	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦП1-20-2
	buc	1,00	
45	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7:  КЦ 20-9
	buc	5,00	
46	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦО-1
	buc	1,00	
47	AcE15A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: КЦ 7-3
	buc	1,00	
48	AcE10A1
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-12 (45,40 kg/buc)
	kg	45,40	
49	IzF31A
	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda 
	m2	303,96	
50	
	Elemente din otel pentru consolidarea caminelor 
	kg	616,80	
51	AcE13A1
	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250
	buc	30,00	
52	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (pereu)
	m3	15,90	
53	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100
	m3	11,10	
54	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	buc	34,00	
55	SA40B aplicativ
	Instalarea pieselor de trecere din PVC, D=315 mm, L=200 mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montarea 
	buc	9,00	
56	SA40B aplicativ
	Instalarea pieselor de trecere din PVC, D=250 mm, L=200 mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montarea 
	buc	21,00	
57	SA40B aplicativ
	Instalarea pieselor de trecere din PVC, D=200 mm, L=200 mm, prin peretii caminului, cu umplere cu mortar a spatiului dupa montarea 
	buc	4,00	
58	AcF13C
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm
Material marunt  (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010
	buc	9,00	
59	AcF13B
	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 200 mm
Material marunt  (guseuri de suport, dopuri de lemn)=1,0010
	buc	25,00	
		1.1.3. FOD L=22,4 m
	
60	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,27	
61	GD60D
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm
	buc	1,00	
62	GD59E
	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte PE100, SDR26, PN6 avind diametrul DN280
	m	22,40	
63	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	27,00	
64	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,27	
		1.1.4. Conducte si accesorii 
	
65	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN8, SDR24, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	39,30	
66	AcA08B
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	34,00	
67	pret ofertant
	Elemente de reazem din PEHD D=200 mm, h=40 mm
	buc	4,00	
68	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm 
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	242,00	
69	pret ofertant
	Elemente de reazem din PEHD D=160 mm, h=40 mm
	buc	69,00	
70	AcA08A
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PP multistrat, SN4, SDR41, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050
	m	16,10	
71	pret ofertant
	Elemente de reazem din PEHD D=110 mm, h=40 mm
	buc	7,00	
72	SB11C
	Ramificatie dubla, egala, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
	buc	1,00	
73	SB10G
	Ramificatie simpla, egala, 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm
	buc	2,00	
74	SB10G
	Ramificatie simpla, egala, 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
	buc	4,00	
75	SB10E
	Ramificatie simpla, egala, 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
76	SB10G
	Ramificatie simpla, redusa, 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200/160 mm
	buc	1,00	
77	SB10G
	Ramificatie simpla, redusa, 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160/110 mm
	buc	8,00	
78	SB09E
	Clapeta atiretur, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	1,00	
79	SB09G
	Piesa de inspectie, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
	buc	2,00	
80	SB09G
	Dop SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm
	buc	2,00	
81	SB09G
	Dop SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
	buc	2,00	
82	SB09E
	Dop SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	7,00	
83	SB09G
	Cot 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm
	buc	2,00	
84	SB09G
	Cot 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
	buc	5,00	
85	SB09G
	Cot 30*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm
	buc	3,00	
86	SB09E
	Cot 45*, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,00	
87	SB09E
	Mufa dubla, SN4, SDR41, etansare cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,00	
88	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 8"
	buc	3,00	
89	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 6"
	buc	3,00	
90	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	2,00	
91	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Mufa larga toleranta DN100
	buc	2,00	
92	RpCU05B
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime
	buc	6,00	
93	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii
	buc	6,00	
94	10-06-015-08
	Lucrari diverse: Montarea stilpului de marcare din beton armat 200x200x700(h) mm
	buc	9,00	
		1.1.5. Scoaterea din functiune 
	
95	RpAcF34A
	Demontarea apacelor din fonta, in vederea desfiintarii sau mutarii lor
	buc	6,00	
96	RpCB18D
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm 
	m3	2,52	
97	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	6,04	
98	CP21B
	Punerea in opera a mortarului M 200 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi  la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton
	m3	0,16	
		1.1.6. Pomparea apei uzate 
	
99	TsA24B
	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, monoetajata, de joasa presiune
	h-ut	48,00	
		1.2. Reteaua de alimentare cu apa (A1)
	
		1.2.1. Lucrari de terasament 
	
100	RpEM27A
	Saparea sondajului pentru localizarea retelelor subterane (in sol neinghetat) 
	buc	3,00	
101	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,11	
102	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3	0,40	
103	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,01	
104	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	1,65	
105	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	0,01	
106	TsF05A
	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici  asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de  pina la 1,50  m intre maluri adincimea sapaturii pina la  4 m, interspatii  intre dulapi 0,00...0,20 m
	m2	24,71	
107	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2,00	
108	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	2,00	
109	AcF03A
	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip
	m3	1,00	
110	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	0,09	
111	TsD05B
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv
	100 m3	0,09	
		1.2.2. Camine 
	
112	CA02B3
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100
	m3	0,28	
113	IzF18B
	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm
	m2	2,80	
114	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
Material marunt  (scoabe, apa)=1,0150
	m3	3,13	
115	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦД-15
	buc	1,00	
116	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 15-6
	buc	1,00	
117	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 15-9
	buc	1,00	
118	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦП1-15-2
	buc	1,00	
119	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦО-1
	buc	1,00	
120	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor: КЦ 7-3
	buc	1,00	
121	
	Elemente din otel pentru consolidarea caminelor 
	kg	28,56	
122	AcE11A1
	Capac cu rama, din fonta, carosabil, tip C250
	buc	1,00	
123	
	Scara din otel gata confectionata, pentru camine de vizitare, inclusiv protectia anticoroziva de tip C1-02 (12,90 kg/buc)
	kg	12,90	
		1.2.3. Conducte si armaturi 
	
124	GD12A
	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune
	buc	1,00	
125	AcA52A
	Teava din polietilena PE100, SDR17.6  PN10 pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm.
	m	7,00	
126	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3,5 mm
Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,0500
	m	1,20	
127	AcF12A
	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru  pina la 100 mm 
	m	8,20	
128	AcF11C
	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m	8,20	
129	SA34D
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii PE 100 PN 10 de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50 mm si lungimea 0.2 m 
	buc	1,00	
130	AcA53A
	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. Adaptor din PE cu flansa 50/63
	buc	1,00	
131	AcA26A
	Cruce egala din fonta cu flanse pentru conducte de presiune DN50
	buc	1,00	
132	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200
	buc	3,00	
133	AcB01A
	Montarea venei din fonta cu pana cauciucata, avind diametrul de 50 mm, PN16
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,0400
	buc	3,00	
134	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a reductiei din otel, la pozitie, avind diametrul de 50/25 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,0200
	buc	1,00	
135	SA34G
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii PE 100 PN 10 de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 90 mm si lungimea 0.2 m 
	buc	3,00	
136	AcA54B
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: Manson de larga toleranta PN10, d=46-71 mm
	buc	1,00	
		1.3. Demolarea si restabilirea cailor de acces 
	
		1.3.1. Demolarea acoperirii drumului
	
137	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	102,00	
138	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	1,51	
139	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m
	100 m3	0,05	
140	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	10,20	
141	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,05	
142	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pietris)
	100 m3	0,10	
		1.3.2. Reabilitarea acoperirii drumului
	
143	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 30(h)x15 cm, pe fundatie de beton 20(h)x30 cm
	m	30,00	
144	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast existent - 50% din volum decapat fara pret balasat M300 fr. 40-70 mm
Coeficient la pentru materiale=0,5000
	m3	10,20	
145	DI155A k=0.8
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (4 cm)
Coeficient la manoperei=0,8000
Coeficient la utilajului=0,8000
Coeficient la pentru materiale=0,8000
	m2	18,20	
146	DI155B k=0.6
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (6 cm)
Coeficient la manoperei=0,6000
Coeficient la pentru materiale=0,6000
Coeficient la utilajului=0,6000
	m2	20,00	
147	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	3,86	
148	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,02	
149	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	10,65	
150	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  M300 fr. 40-70 mm
	m3	14,20	
151	Dl 107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,06	
152	DB19C
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg.50/70 SM SR EN 13108-1:2010, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	71,00	
153	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, MAS rul.50/70 SM SR EN 13108-5:2010, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	89,00	
		1.3.3. Demolarea acoperirii din beton
	
154	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri
	m	202,00	
155	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic
	m3	4,80	
156	DG06A
	Spargerea si desfacerea  betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile
	m3	9,10	
157	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m
	100 m3	0,10	
158	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	21,84	
159	TsC51C
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III
	100 m3	0,10	
160	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (pietris)
	100 m3	0,14	
		1.3.4. Restabilirea acoperirii din beton
	
161	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	13,65	
162	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast existent - 50% din volum decapat fara pret balasat M300 fr. 40-70 mm
Coeficient la pentru materiale=0,5000
	m3	14,00	
163	CC03C
	Montare plase sudate d=5.0 mm, ochi 100x100 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (2.66 kg/m2)
	kg	242,06	
164	DA14A
	Beton C30/37 XC3, XF4, la strazi, alei si platforme carosabile
	m3	9,10	
165	CE25A
	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimericepe baza de bitum
Material marunt (adeziv, diluant)=1,0500
	m	202,00	
		1.3.5. Restabilirea imbracamintei din pietris 
	
166	DA06A2
	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip
	m3	33,45	
167	DA06A1
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast  M300 fr. 5-70 mm
	m3	44,60	
		1.3.6. Restabilirea zonei vegetale 
	
168	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,64	
169	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km
	t	105,60	
170	TsH05C
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime
	m2	320,00	
171	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%
	100m2	3,20	
172	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna
	100m2	3,20	

		Alte lucrari			
		Ridicarea topografica			
		Cheltueli suplimentare la realizarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp friguros  			
		Marcarea terenului